건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2016.8.21. 3회)

2016년 3회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	4	4	4	3	1	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	1	2	1	1	3	3	4	4
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	3	1	1	1	2	2	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	2	3	4	4	3	1	2	4
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	4	3	1	1	1	2	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	1	3	4	3	1	2	2	2
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	4	1	3	1	2	4	2	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	1	2	4	4	2	2	2	1
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	1	1	2	4	2	1	3	3	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	4	1	4	3	3	4	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 주요 구조 부분을 변경하는 경우 안전인증을 받아야 하는 기계·기구가 아닌 것은?

① 원심기	② 사출성형기

③ 압력용기	④ 고소작업대

2. 관리감독자를 대상으로 작업지도방법, 작업개선방법, 대인관계능력 등을 가르치는 교육은?

① TWI(Training Within Industry)

② ATT(American Telephone &Telegram co.)

③ MTP(Management Training Program)

④ CCS(Civil Communication Section)

3. 국제노동기구(ILO)에서 구분한 “일시 전노동 불능”에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 부상의 결과로 근로 기능을 완전히 잃은 부상

② 부상의 결과로 신체의 일부가 근로 기능을 완전히 상실한 부상

③ 의사의 소견에 따라 일정 기간 동안 노동에 종사할 수 없는 상해

④ 의사의 소견에 따라 일시적으로 근로시간 중 치료를 받는 정도의 상해

4. 교육훈련 평가의 4단계를 올바르게 나열한 것은?

① 학습 → 반응 → 행동 → 결과

② 학습 → 행동 → 반응 → 결과

③ 행동 → 반응 → 학습 → 결과

④ 반응 → 학습 → 행동 → 결과

5. 매슬로우(Maslow)의 욕구 5단계 이론에 해당되지 않는 것은?

① 생리적 욕구	② 안전의 욕구

③ 사회적 욕구	④ 심리적 욕구

6. 안전교육의 3요소(3단계)가 아닌 것은?

① 지식교육	② 기능교육

③ 태도교육	④ 실습교육

7. 다음에 설명하는 착시 현상과 관계가 깊은 것은?

그림에서 선 ab와 선 cd는 그 길이가 동일한 것이지만, 시각적으로는 선 ab가 선 cd보다 길어 보인다.

① 헬몰쯔의 착시	② 쾰러의 착시

③ 뮬러-라이어의 착시	④ 포겐 도르프의 착시

8. 인간의 안전교육 형태에서 행위의 난이도가 점차적으로 높아지는 순서를 올바르게 표현한 것은?

① 지식 → 태도변형 → 개인행위 → 집단행위

② 태도변형 → 지식 → 집단행위 → 개인행위

③ 개인행위 → 태도변형 → 집단행위 → 지식

④ 개인행위 → 집단행위 → 지식 → 태도변형

9. 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육 교육과정이 아닌 것은?

① 특별교육

② 양성교육

③ 작업내용 변경 시의 교육

④ 건설업 기초 안전·보건교육

10. 학습의 전개 단계에서 주제를 논리적으로 체계화하는 방법이 아닌 것은?

① 간단한 것에서 복잡한 것으로

② 부분적인 것에서 전체적인 것으로

③ 미리 알려져 있는 것에서 미지의 것으로

④ 많이 사용하는 것에서 적게 사용하는 것으로

11. 산업재해 손실액 산정 시 직접비가 2000만 원일 때 하인리히 방식을 적용하면 총 손실액은?

① 2000만 원	② 8000만 원

③ 1억 원	④ 1억2000만 원

12. 무재해 운동의 3대 원칙에 대한 설명이 아닌 것은?

① 사람이 죽거나 다쳐서 일을 못하게 되는 일 및 모든 잠재 요소를 제거한다.

② 잠재 위험 요인을 발굴·제거로 안전 확보 및 사고를 예방한다.

③ 작업환경을 개선하고 이상을 발견하면 정비 및 수리를 통해 사고를 예방한다.

④ 무재해를 지향하고 안전과 건강을 선취하기 위해 전원 참가한다.

13. 부주의에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 부주의는 거의 모든 사고의 직접 원인이 된다.

② 부주의라는 말은 불안전한 행위뿐만 아니라 불안전한 상태에도 통용된다.

③ 부주의라는 말은 결과를 표현한다.

④ 부주의는 무의식적 행위나 의식의 주변에서 행해지는 행위에 나타난다.

14. 벨트식, 안전그네식 안전대의 사용구분에 따른 분류에 해당되지 않는 것은?

① U자 걸이용	② D링 걸이용

③ 안전블록	④ 추락방지대

15. 재해예방 4원칙 중 대책선정의 원칙의 충족 조건이 아닌 것은?

① 문제해결 능력 고취

② 적합한 기준 설정

③ 경영자 및 관리자의 솔선수범

④ 부단한 동기부여와 사기 향상

16. 위험예지훈련 기초 4라운드법의 진행에서 전원이 토의를 통하여 위험요인을 발견하는 단계로 가장 적절한 것은?

① 제1라운드 : 현상파악

② 제2라운드 : 본질추구

③ 제3라운드 : 대책수립

④ 제4라운드 : 목표설정

17. 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류 중 지시표지에 해당되지 않는 것은?

① 안전모 착용	② 안전화 착용

③ 방호복 착용	④ 방독마스크 착용

18. 집단에 있어서의 인간관계를 하나의 단면(斷面)에서 포착하였을 때 이러한 단면적(斷面的)인 인간관계가 생기는 기제(mechanism)와 가장 거리가 먼 것은?

① 모방	② 암시

③ 습관	④ 커뮤니케이션

19. 리더십에 있어서 권한의 역할 중 조직이 지도자에게 부여한 권한이 아닌 것은?

① 보상적 권한	② 강압적 권한

③ 합법적 권한	④ 전문성의 권한

20. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

산업안전보건법상 사업주는 안전보건관리규정을 작성 또는 변경할 때에는 ( ㉠ )의 심의·의결을 거쳐야 한다. 다만, ( ㉠ )가 설치되어 있지 아니한 사업장에 있어서는 ( ㉡ )의 동의를 받아야 한다.

① ㉠ 안전보건관리규정위원회, ㉡ 노사대표

② ㉠ 안전보건관리규정위원회, ㉡ 근로자대표

③ ㉠ 산업안전보건위원회, ㉡ 노사대표

④ ㉠ 산업안전보건위원회, ㉡ 근로자대표

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 인간공학의 연구방법에서 인간-기계 시스템을 평가하는 척도로서 인간기준이 아닌 것은?

① 사고 빈도	② 인간성능 척도

③ 객관적 반응	④ 생리학적 지표

22. 인간오류의 확률을 이용하여 시스템의 위험성을 평가하는 기법은?

① PHA	② THERP

③ OHA	④ HAZOP

23. “음의 높이, 무게 등 물리적 자극을 상대적으로 판단하는 데 있어 특정 감각기관의 변화감지역은 표준자극에 비례한다.”라는 법칙을 발견한 사람은?

① 핏츠(Fitts)	② 드루리(Drury)

③ 웨버(Weber)	④ 호프만(Hofmann)

24. 설비의 이상상태 여부를 감시하여 열화의 정도가 사용한도에 이른 시점에서 부품교환 및 수리하는 설비보전 방법은?

① 예지보전	② 계량보전

③ 사후보전	④ 일상보전

25. 신뢰도가 동일한 부품 4개로 구성된 시스템 전체의 신뢰도가 가장 높은 것은?

①	②

③	④

26. FT에서 두 입력사상 A와 B가 AND 게이트로 결합되어 있을 때 출력사상의 고장발생확률은? (단, A의 고장률은 0.6, B의 고장률은 0.2이다.)

① 0.12	② 0.40

③ 0.68	④ 0.80

27. 인간-기계 시스템의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 중복설계	② 고가재료 사용

③ 부품개선	④ 충분한 여유용량

28. 그림의 FT도에서 최소 패스셋(minimal pathset)은?

① {1, 3}, {1, 4}	② {1, 2}, {3, 4}

③ {1, 2, 3}, {1, 2, 4}	④ {1, 3, 4}, {2, 3, 4}

29. 광원으로부터 직사휘광을 처리하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 광원의 휘도를 줄인다.

② 가리개나 차양을 사용한다.

③ 광원을 시선에서 멀리한다.

④ 광원의 주위를 어둡게 한다.

30. 그림의 선형 표시장치를 움직이기 위해 길이가 L인 레버(lever)를 aº 움직일 때 조종반응(C/R) 비율을 계산하는 식은?

① [eqn: rm {(a/360)×2π`L} over {표시장치 `이동거리}]

② [eqn: rm {(a/360)×2π`L} over {표시장치 `이동거리}]

③ [eqn: rm {(a/360)×4π`L} over {표시장치 `이동거리}]

④ [eqn: rm {표시장치 `이동거리} over {(a/360)×2π`L}]

31. 설비에 부착된 안전장치를 제거하면 설비가 작동되지 않도록 하는 안전설계는?

① Fail safe	② Fool proof

③ Lock out	④ Temper proof

32. VDT(visual display terminal) 작업을 위한 조명의 일반원칙으로 적절하지 않은 것은?

① 화면반사를 줄이기 위해 산란식 간접조명을 사용한다.

② 화면과 화면에서 먼 주위의 휘도비는 1：10으로 한다.

③ 작업영역을 조명기구들 사이보다는 조명기구 바로 아래에 둔다.

④ 조명의 수준이 높으면 자주 주위를 둘러봄으로써 수정체의 근육을 이완시키는 것이 좋다.

33. 인간의 반응체계에서 이미 시작된 반응을 수정하지 못하는 저항시간(refractory period)은?

① 0.1초	② 0.5초

③ 1초	④ 2초

34. 60폰(phon)의 소리에 해당하는 손(sone)의 값은?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

35. 의자 좌판의 높이 결정 시 사용할 수 있는 인체측정치는?

① 앉은키	② 앉은 무릎 높이

③ 앉은 팔꿈치 높이	④ 앉은 오금 높이

36. 다음의 인체측정자료의 응용원리를 설계에 적용하는 순서로 가장 적절한 것은?

㉠ 극단치 설계   ㉡ 평균치 설계   ㉢ 조절식 설계

① ㉠ → ㉡ → ㉢	② ㉢ → ㉡ → ㉠

③ ㉡ → ㉠ → ㉢	④ ㉢ → ㉠ → ㉡

37. 후각적 표시장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냄새의 확산을 통제하기 힘들다.

② 코가 막히면 민감도가 떨어진다.

③ 복잡한 정보를 전달하는 데 유용하다.

④ 냄새에 대한 민감도의 개인차가 있다.

38. 측정값의 변화방향이나 변화속도를 나타내는 데 가장 유리한 표시장치는?

① 동침형	② 동목형

③ 계수형	④ 묘사형

39. FT에서 사용되는 사상기호에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 위험지속기호 : 정해진 횟수 이상 입력이 될 때 출력이 발생한다.

② 억제게이트 : 조건부 사건이 일어났다는 조건하에 출력이 발생한다.

③ 우선적 AND 게이트 : 입력이 될 때 정해진 순서대로 복수의 출력이 발생한다.

④ 배타적 OR 게이트 : 2개 이상 입력이 동시에 존재하는 경우에 출력이 발생한다.

40. 다음 설명에 해당하는 시스템 위험분석방법은?

- 시스템의 정의 및 개발 단계에서 실행한다.

- 시스템의 기능, 과업, 활동으로부터 발생되는 위험에 초점을 둔다

.

① 모트(MORT)	② 결함수분석(FTA)

③ 예비위험분석(PHA)	④ 운용위험분석(OHA)

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 프레스 등의 금형을 부착·해체 또는 조정 작업 중 슬라이드가 갑자기 작동하여 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 방호 울	② 안전블록

③ 시건장치	④ 게이트 가드

42. 롤러의 맞물림점 전방 60㎜의 거리에 가드를 설치하고자 할 때 가드 개구부의 간격은? (단, 위험점이 전동체가 아닌 경우이다.)

① 12㎜	② 15㎜

③ 18㎜	④ 20㎜

43. 밀링작업에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 하향절삭은 날의 마모가 적고, 가공면이 깨끗하다.

② 상향절삭은 절삭열에 의한 치수정밀도의 변화가 적다.

③ 커터의 회전 방향과 반대 방향으로 가공재를 이송 하는 것을 상향절삭이라고 한다.

④ 하향절삭은 커터의 회전 방향과 같은 방향으로 일감을 이송하므로 백래시 제거 장치가 필요 없다.

44. 컨베이어 작업 시 준수해야 할 사항이 아닌 것은?

① 운전 중인 컨베이어 등의 위로 근로자를 넘어가도록 하는 경우에는 위험을 방지하기 위하여 건널다리를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 근로자를 운반할 수 있는 구조가 아닌 운전 중인 컨베이어에 근로자를 탑승시켜서는 안 된다.

③ 작업 중 급정지를 방지하기 위하여 비상정지장치는 해체해야 한다.

④ 트롤리 컨베이어에 트롤리와 체인·행거가 쉽게 벗겨지지 않도록 확실하게 연결시켜야 한다.

45. 기계운동 형태에 따른 위험점 분류 중 다음에서 설명하는 것은?

고정부분과 회전하는 동작 부분이 함께 만드는 위험점으로 연삭숫돌과 작업받침대, 교반기의 날개와 하우스, 반복 왕복 운동을 하는 기계부분 등이다.

① 끼임점	② 접선물림점

③ 협착점	④ 절단점

46. 위험기계·기구와 이에 해당하는 방호장치의 연결이 틀린 것은?

① 연삭기-급정지장치

② 프레스-광전자식 방호장치

③ 아세틸렌 용접장치-안전기

④ 압력용기-압력방출용 안전밸브

47. 기계설비의 일반적인 안전조건에 해당되지 않는 것은?

① 설비의 안전화	② 기능의 안전화

③ 구조의 안전화	④ 작업의 안전화

48. 보일러수에 유지류, 고형물 등에 의한 거품이 생겨 수위를 판단하지 못하는 현상은?

① 역화	② 포밍

③ 프라이밍	④ 캐리오버

49. 프레스기에 사용하는 양수조작식 방호장치의 일반 구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 1행정 1정지 기구에 사용할 수 있어야 한다.

② 누름버튼을 양손으로 동시에 조작하지 않으면 작동시킬 수 없는 구조이어야 한다.

③ 양쪽버튼의 작동시간 차이는 최대 0.5초 이내일 때 프레스가 동작되도록 해야 한다.

④ 방호장치는 사용전원전압의 ±50%의 변동에 대하여 정상적으로 작동되어야 한다.

50. 기준무부하상태에서 구내최고속도가 20[km/h]인 지게차의 주행 시 좌우안정도 기준은 몇 % 이내인가?

① 4%	② 20%

③ 37%	④ 40%

51. 세이퍼 작업 시의 안전대책으로 틀린 것은?

① 바이트는 가급적 짧게 물리도록 한다.

② 가공 중 다듬질 면을 손으로 만지지 않는다.

③ 시동하기 전에 행정 조정용 핸들을 끼워둔다.

④ 가공 중에는 바이트의 운동 방향에 서지 않도록 한다.

52. 드릴작업 시 가공재를 고정하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 가공재가 길 때는 방진구를 이용한다.

② 가공재가 작을 때는 바이스로 고정한다.

③ 가공재가 크고 복잡할 때는 볼트와 고정구로 고정 한다.

④ 대량생산과 정밀도가 요구될 때는 지그로 고정한다.

53. 산업용 로봇의 작동범위에서 그 로봇에 관하여 교시 등의 작업을 하는 때의 작업시간 전 점검사항에 해당하지 않는 것은? (단, 로봇의 동력원을 차단하고 행하는 것을 제외한다.)

① 회전부의 덮개 또는 울

② 제동장치 및 비상정지장치의 기능

③ 외부전선의 피복 또는 외장의 손상 유무

④ 매니퓰레이터(manipulator) 작동의 이상 유무

54. 보일러에서 과열이 발생하는 직접적인 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 수관의 청소 불량

② 관수 부족 시 보일러의 가동

③ 안전밸브의 기능이 부정확할 때

④ 수면계의 고장으로 드럼 내의 물의 감소

55. 기계설비의 안전조건 중 외관의 안전화에 해당되는 조치는?

① 고장 발생을 최소화하기 위해 정기점검을 실시하였다.

② 강도의 열화를 생각하여 안전율을 최대로 고려하여 설계하였다.

③ 전압강하, 정전 시의 오동작을 방지하기 위하여 자동제어 장치를 설치하였다.

④ 작업자가 접촉할 우려가 있는 기계의 회전부를 덮개로 씌우고 안전색채를 사용하였다.

56. 기계설비의 본질적 안전화를 위한 방식 중 성격이 다른 것은?

① 고정 가드

② 인터록 기구

③ 압력용기 안전밸브

④ 양수조작식 조작기구

57. 기계설비의 방호장치 분류 중 위험원에 대한 방호장치는?

① 감지형 방호장치

② 접근반응형 방호장치

③ 위치제한형 방호장치

④ 접근거부형 방호장치

58. 프레스기에서 사용하는 손쳐내기식 방호장치의 방호판에 관한 기준으로 옳은 것은?

① 방호판의 폭은 금형폭의 1/2 이상이어야 하고, 행정길이가 300㎜ 이상의 프레스 기계에서는 방호판의 폭을 200㎜로 해야 한다.

② 방호판의 폭은 금형폭의 1/2 이상이어야 하고, 행정길이가 300㎜ 이상의 프레스 기계에서는 방호판의 폭을 300㎜로 해야 한다.

③ 방호판의 폭은 금형폭의 1/3 이상이어야 하고, 행정길이가 300㎜ 이상의 프레스 기계에서는 방호판의 폭을 200㎜로 해야 한다.

④ 방호판의 폭은 금형폭의 1/3 이상이어야 하고, 행정길이가 300㎜ 이상의 프레스 기계에서는 방호판의 폭을 300㎜로 해야 한다.

59. 작업장에서 사용하는 로프의 최대사용하중이 200㎏f이고, 절단하중이 600㎏f일 때 이 로프의 안전율은?

① 0.33	② 3

③ 200	④ 300

60. 연삭기에서 연삭숫돌차의 바깥지름이 250㎜일 경우 평형플랜지의 바깥지름은 약 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 62	② 84

③ 93	④ 114

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 정전작업 시 주의할 사항으로 틀린 것은?

① 감독자를 배치시켜 스위치의 조작을 통제한다.

② 퓨즈가 있는 개폐기의 경우는 퓨즈를 제거한다.

③ 정전작업 전에 작업내용을 충분히 작업원에게 주지시킨다.

④ 단시간에 끝나는 작업일 경우 작업원의 판단에 의해 작업한다.

62. 근로자가 충전전로에 취급하거나 그 인근에서 작업 하는 경우 조치하여야 하는 사항으로 틀린 것은?

① 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시킬 것

② 충전전로를 정전시키는 경우 차단장치나 단로기 등의 잠금장치 확인 없이 빠른시간 내에 작업을 완료할 것

③ 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우에는 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치할 것

④ 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 할 것

63. 전기설비의 점화원 중 잠재적 점화원에 속하지 않는 것은?

① 전동기 권선	② 마그넷 코일

③ 케이블	④ 릴레이 전기접점

64. 접지에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 접지저항이 크면 클수록 좋다.

② 접지공사의 접지선은 과전류차단기를 시설하여서는 안 된다.

③ 접지극의 시설은 동판, 동봉 등이 부식될 우려가 없는 장소를 선정하여 지중에 매설 또는 타입한다.

④ 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압전로 사용전압이 300V 이하로 중성점 접지가 어려운 경우 저압측 임의의 한 단자에 제2종 접지 공사를 실시한다.

65. 방폭구조의 명칭과 표기기호가 잘못 연결된 것은?

① 안전증방폭구조 : e

② 유입(油入)방폭구조 : o

③ 내압(耐壓)방폭구조 : p

④ 본질안전방폭구조 : ia 또는 ib

66. 인체의 대부분이 수중에 있는 상태에서의 허용접촉 전압으로 옳은 것은?

① 2.5V 이하	② 25V 이하

③ 50V 이하	④ 100V 이하

67. 전기기계·기구의 조작 부분을 점검하거나 보수하는 경우에는 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 전기기계·기구로부터 몇 m 이상의 작업공간을 확보하여야 하는지 그 기준으로 옳은 것은?

① 0.5	② 0.7

③ 0.9	④ 1.2

68. 정전기의 대전현상이 아닌 것은?

① 교반대전	② 충돌대전

③ 박리대전	④ 망상대전

69. 인체가 전격(감전)으로 인한 사고 시 통전전류에 의한 인체반응으로 틀린 것은?

① 교류가 직류보다 일반적으로 더 위험하다.

② 주파수가 높아지면 감지전류는 작아진다.

③ 심장을 관통하는 경로가 가장 사망률이 높다.

④ 가수전류는 불수전류보다 값이 대체적으로 작다.

70. 400V를 넘는 저압 전로의 절연저항 값은 몇 ㏁ 이상으로 하여야 하는가?

① 0.2	② 0.4

③ 0.8	④ 1.0

71. 25℃, 1기압에서 공기 중 벤젠(C₆H₆)의 허용농도가 10ppm일 때 이를 ㎎/㎥의 단위로 환산하면 약 얼마인가? (단, C, H의 원자량은 각각 12, 1이다.)

① 28.7	② 31.9

③ 34.8	④ 45.9

72. 다음 중 점화원에 해당하지 않는 것은?

① 기화열

② 충격·마찰

③ 복사열

④ 고온물질표면

73. 리튬(Li)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연소 시 산소와는 반응하지 않는 특성이 있다.

② 염산과 반응하여 수소를 발생한다.

③ 물과 반응하여 수소를 발생한다.

④ 화재 발생 시 소화방법으로는 건조된 마른 모래 등을 이용한다.

74. 다음 중 화재의 종류가 옳게 연결된 것은?

① A급 화재-유류화재	② B급 화재-유류화재

③ C급 화재-일반화재	④ D급 화재-일반화재

75. 위험물안전관리법상 자기반응성 물질은 제 몇 류 위험물로 분류하는가?

① 제1류 위험물	② 제3류 위험물

③ 제4류 위험물	④ 제5류 위험물

76. 프로판(C₃H₈) 1몰이 완전연소하기 위한 산소의 화학양론계수는 얼마인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

77. 다음 중 분해 폭발하는 가스의 폭발방지를 위하여 첨가하는 불활성가스로 가장 적합한 것은?

① 산소	② 질소

③ 수소	④ 프로판

78. 다음 중 물 속에 저장이 가능한 물질은?

① 칼륨	② 황린

③ 인화칼슘	④ 탄화알루미늄

79. 다음 중 건조설비의 사용상 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

① 건조설비 가까이 가연성 물질을 두지 말 것

② 고온으로 가열 건조한 물질은 즉시 격리 저장할 것

③ 위험물 건조설비를 사용할 때는 미리 내부를 청소하거나 환기시킨 후 사용할 것

④ 건조 시 발생하는 가스·증기 또는 분진에 의한 화재·폭발의 위험이 있는 물질은 안전한 장소로 배출할 것

80. 할로겐 화합물 소화약제의 소화작용과 같이 연소의 연속적인 연쇄 반응을 차단, 억제 또는 방해하여 연소현상이 일어나지 않도록 하는 소화 작용은?

① 부촉매 소화작용	② 냉각 소화작용

③ 질식 소화작용	④ 제거 소화작용

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 굴착면 붕괴의 원인과 가장 관계가 먼 것은?

① 사면경사의 증가

② 성토 높이의 감소

③ 공사에 의한 진동하중의 증가

④ 굴착높이의 증가

82. 물체를 투하할 때 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등의 위험방지를 위한 조치를 하여야 하는 기준 높이는?

① 3m 이상	② 5m 이상

③ 7m 이상	④ 10m 이상

83. 공사금액이 500억 원인 건설업 공사에서 선임해야 할 최소 안전관리자 수는?

① 1명	② 2명

③ 3명	④ 4명

84. 채석작업을 하는 때 채석작업계획에 포함되어야 하는 사항에 해당되지 않는 것은?

① 굴착면의 높이와 기울기

② 기둥침하의 유무 및 상태 확인

③ 암석의 분할방법

④ 표토 또는 용수의 처리방법

85. 슬레이트, 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서의 작업 중 위험방지를 위하여 필요한 발판의 폭기준은?

① 10㎝ 이상	② 20㎝ 이상

③ 25㎝ 이상	④ 30㎝ 이상

86. 가설구조물의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 연결재가 적은 구조로 되기 쉽다.

② 부재의 결합이 매우 복잡하다.

③ 구조상의 결함이 있는 경우 중대재해로 이어질 수 있다.

④ 사용부재가 과소단면이거나 결함재료를 사용하기 쉽다.

87. 철골보 인양작업 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

① 인양용 와이어로프의 체결지점은 수평부재의 1/4 지점을 기준으로 한다.

② 인양용 와이어로프의 매달기 각도는 양변 60℃를 기준으로 한다.

③ 흔들리거나 선회하지 않도록 유도 로프로 유도한다.

④ 후크는 용접의 경우 용접규격을 반드시 확인한다.

88. 강관틀비계를 조립하여 사용하는 경우 벽이음의 수직방향 조립간격은?

① 2m 이내마다	② 5m 이내마다

③ 6m 이내마다	④ 8m 이내마다

89. 흙의 함수비 측정시험을 하였다. 먼저 용기의 무게를 잰 결과 10g이었다. 시료를 용기에 넣은 후에 총 무게는 40g, 그대로 건조시킨 후 무게는 30g이었다. 이 흙의 함수비는?

① 25%	② 30%

③ 50%	④ 75%

90. 일반적인 안전수칙에 따른 수공구와 관련된 행동으로 옳지 않은 것은?

① 작업에 맞는 공구의 선택과 올바른 취급을 하여야 한다.

② 결함이 없는 완전한 공구를 사용하여야 한다.

③ 작업 중인 공구는 작업이 편리한 반경 내의 작업대나 기계 위에 올려놓고 사용하여야 한다.

④ 공구는 사용 후 안전한 장소에 보관하여야 한다.

91. 낙하물 방지망 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 높이 10m 이내마다 설치한다.

② 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상으로 한다.

③ 수평면과의 각도는 20º 이상, 30º 이하를 유지 한다.

④ 방호선반의 설치기준과 동일하다.

92. 추락방지망의 달기로프를 지지점에 부착할 때 지지점의 간격이 1.5m인 경우 지지점의 강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

① 200㎏	② 300㎏

③ 400㎏	④ 500㎏

93. 히빙 현상에 대한 안전대책과 가장 거리가 먼 것은?

① 어스앵커 설치

② 흙막이벽의 근입심도 확보

③ 양질의 재료로 지반개량 실시

④ 굴착주변에 상재하중을 증대

94. 철골작업 시 폭우와 같은 악천후에 작업을 중지하여야 하는 강우량 기준은?

① 1시간당 1㎜ 이상일 때

② 2시간당 1㎜ 이상일 때

③ 3시간당 2㎜ 이상일 때

④ 4시간당 2㎜ 이상일 때

95. 철골공사에서 부재의 건립용 기계로 거리가 먼 것은?

① 타워크레인	② 가이데릭

③ 삼각데릭	④ 항타기

96. 콘크리트 양생작업에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 콘크리트 타설 후 소요기간까지 경화에 필요한 조건을 유지시켜주는 작업이다.

② 양생 기간 중에 예상되는 진동, 충격, 하중 등의 유해한 작용으로부터 보호하여야 한다.

③ 습윤양생 시 일광을 최대한 도입하여 수화작용을 촉진하도록 한다.

④ 습윤양생 시 거푸집판이 건조될 우려가 있는 경우에는 살수하여야 한다.

97. 양중기에서 화물을 직접 지지하는 달기와이어로프의 안전계수는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 10

98. 다음은 산업안전보건기준에 관한 규칙 중 조립도에 관한 사항이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

거푸집동바리 등을 조립하는 때에는 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하여야 한다. 조립도에는 동바리·멍에 등 부재의 재질·단면규격·(   ) 및 이음방법 등을 명시하여야 한다.

① 부재강도	② 기울기

③ 안전대책	④ 설치간격

99. 건설공사 유해·위험방지계획서를 제출하는 경우 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 제출하여야 하는데 이 자격에 해당하지 않는 자는?

① 건설안전기사로서 건설안전 관련 실무경력이 4년인 자

② 건설안전기술사

③ 토목시공기술사

④ 건설안전분야 산업안전지도사

100. 흙의 안식각과 동일한 의미를 가진 용어는?

① 자연 경사각	② 비탈면각

③ 시공 경사각	④ 계획 경사각