건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2018.3.4. 1회)

2018년 1회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	1	3	1	3	3	4	2	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	2	1	3	4	2	4	1	2
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	3	1	1	2	3	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	3	2	4	4	2	3	4	3
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	3	3	4	1	2	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	3	2	2	2	3	1	4	4
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	4	2	3	2	3	4	1	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	3	1	4	1	4	4	3	3
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	3	2	2	4	1	2	4	2	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	1	3	1	3	2	3	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 산업안전보건법령상 근로자 안전·보건교육 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

교육과정	교육대상	교육시간
채용 시의 교육	일용근로자	( ㉠ )시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자	( ㉡ )시간 이상

① ㉠ 1, ㉡ 8	② ㉠ 2, ㉡ 8

③ ㉠ 1, ㉡ 2	④ ㉠ 3, ㉡ 6

2. 안전심리의 5대 요소에 해당하는 것은?

① 기질(temper)	② 지능(intelligence)

③ 감각(sense)	④ 환경(environment)

3. 학습을 자극에 의한 반응으로 보는 이론에 해당하는 것은?

① 손다이크(Thorndike)의 시행착오설

② 퀠러(Kohler)의 통찰설

③ 톨만(Tolman)의 기호형태설

④ 레빈(Lewin)의 장이론

4. 학생이 마음속에 생각하고 있는 것을 외부에 구체적으로 실현하고 형상화하기 위하여 자기 스스로가 계획을 세워 수행하는 학습활동으로 이루어지는 학습지도의 형태는?

① 케이스 메소드(Case method)

② 패널 디스커션(Panel discussion)

③ 구안법(Project method)

④ 문제법(Problem method)

5. 헤드십(Headship)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 구성원과 사회적 간격이 좁다.

② 지휘의 형태는 권위주의적이다.

③ 권한의 부여는 조직으로부터 위임받는다.

④ 권한귀속은 공식화된 규정에 의한다.

6. 추락 및 감전 위험방지용 안전모의 일반구조가 아닌 것은?

① 착장체	② 충격흡수재

③ 선심	④ 모체

7. Safe-T-Score에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 안전관리의 수행도를 평가하는데 유용하다.

② 기업의 산업재해에 대한 과거와 현재의 안전성적을 비교 평가한 점수로 단위가 없다.

③ Safe-T-Score가 ＋2.0 이상인 경우는 안전관리가 과거보다 좋아졌음을 나타낸다.

④ Safe-T-Score가 ＋2.0~-2.0 사이인 경우는 안전관리가 과거에 비해 심각한 차이가 없음을 나타낸다.

8. 매슬로우(Maslow)의 욕구단계 이론의 요소가 아닌 것은?

① 생리적 욕구	② 안전에 대한 욕구

③ 사회적 욕구	④ 심리적 욕구

9. 산업안전보건법령상 안전·보건표지 중 지시 표지사항의 기본모형은?

① 사각형	② 원형

③ 삼각형	④ 마름모형

10. 재해 발생 시 조치사항 중 대책수립의 목적은?

① 재해발생 관련자 문책 및 처벌

② 재해 손실비 산정

③ 재해발생 원인 분석

④ 동종 및 유사재해 방지

11. 기업 내 정형교육 중 대상으로 하는 계층이 한정되어 있지 않고, 한번 훈련을 받은 관리자는 그 부하인 감독자에 대해 지도원이 될 수 있는 교육방법은?

① TWI(Training Within Industry)

② MTP(Management Training Program)

③ CCS(Civil Communication Section)

④ ATT(American Telephone &Telegram Co)

12. 부하의 행동에 영향을 주는 리더십 중 조언, 설명, 보상조건 등의 제시를 통한 적극적인 방법은?

① 강요	② 모범

③ 제언	④ 설득

13. 사고예방대책의 기본원리 5단계 중 제4단계의 내용으로 틀린 것은?

① 인사조정	② 작업분석

③ 기술의 개선	④ 교육 및 훈련의 개선

14. 주의(attention)의 특성 중 여러 종류의 자극을 받을 때 소수의 특정한 것에만 반응하는 것은?

① 선택성	② 방향성

③ 단속성	④ 변동성

15. 재해예방의 4원칙이 아닌 것은?

① 원인계기의 원칙	② 예방가능의 원칙

③ 사실보존의 원칙	④ 손실우연의 원칙

16. 산업안전보건법령상 관리감독자의 업무의 내용이 아닌 것은?

① 해당 작업에 관련되는 기계·기구 또는 설비의 안전·보건점검 및 이상 유무의 확인

② 해당 사업장 산업보건의 지도·조언에 대한 협조

③ 위험성 평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따라 개선조치의 시행

④ 작성된 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 조언·지도

17. 400명의 근로자가 종사하는 공장에서 휴업일수 127일, 중대 재해 1건이 발생한 경우 강도율은? (단, 1일 8시간으로 연 300일 근무조건으로 한다.)

① 10	② 0.1

③ 1.0	④ 0.01

18. 시행착오설에 의한 학습법칙이 아닌 것은?

① 효과의 법칙	② 준비성의 법칙

③ 연습의 법칙	④ 일관성의 법칙

19. 산업안전보건법령상 건설현장에서 사용하는 크레인, 리프트 및 곤돌라의 안전검사의 주기로 옳은 것은? (단, 이동식 크레인, 이삿짐운반용 리프트는 제외한다.)

① 최초로 설치한 날부터 6개월마다

② 최초로 설치한 날부터 1년마다

③ 최초로 설치한 날부터 2년마다

④ 최초로 설치한 날부터 3년마다

20. 위험예지훈련 4R 방식 중 각 라운드(Round)별 내용 연결이 옳은 것은?

① 1R - 목표설정	② 2R - 본질추구

③ 3R - 현상파악	④ 4R - 대책수립

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 시각적 표시장치를 사용하는 것이 청각적 표시장치를 사용하는 것보다 좋은 경우는?

① 메시지가 후에 참고 되지 않을 때

② 메시지가 공간적인 위치를 다룰 때

③ 메시지가 시간적인 사건을 다룰 때

④ 사람의 일이 연속적인 움직임을 요구할 때

22. 체계분석 및 설계에 있어서 인간공학의 가치와 가장 거리가 먼 것은?

① 성능의 향상

② 인력 이용률의 감소

③ 사용장의 수용도 향상

④ 사고 및 오용으로부터의 손실 감소

23. 휘도(luminance)의 척도 단위(unit)가 아닌 것은?

① fc	② fL

③ mL	④ cd/㎡

24. 신체 반응의 척도 중 생리적 스트레스의 척도로 신체적 변화의 측정 대상에 해당하지 않는 것은?

① 혈압	② 부정맥

③ 혈액성분	④ 심박수

25. 안전성의 관점에서 시스템을 분석 평가하는 접근방법과 거리가 먼 것은?

① “이런 일은 금지한다.”의 개인 판단에 따른 주관적인 방법

② “어떻게 하면 무슨 일이 발생할 것인가?”의 연역적인 방법

③ “어떤 일은 하면 안 된다.”라는 점검표를 사용하는 직관적인 방법

④ “어떤 일이 발생하였을 때 어떻게 처리하여야 안전한가?”의 귀납적인 방법

26. 다음의 연산표에 해당하는 논리연산은?

입력		출력
X₁	X₂
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

① XOR	② AND

③ NOT	④ OR

27. 항공기 위치 표시장치의 설계원칙에 있어, 다음 보기의 설명에 해당하는 것은?

항공기의 경우 일반적으로 이동 부분의 영상은 고정된 눈금이나 좌표계에 나타내는 것이 바람직하다.

① 통합	② 양립적 이동

③ 추종표시	④ 표시의 현실성

28. 근골격계 질환의 인간공학적 주요 위험요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 과도한 힘	② 부적절한 자세

③ 고온의 환경	④ 단순 반복 작업

29. 산업현장에서 사용하는 생산설비의 경우 안전장치가 부착되어 있으나 생산성을 위해 제거하고 사용하는 경우가 있다. 이러한 경우를 대비하여 설계 시 안전장치를 제거하면 작동이 안 되는 구조를 채택하고 있다. 이러한 구조는 무엇인가?

① Fail Safe	② Fool Proof

③ Lock Out	④ Tamper Proof

30. FTA의 활용 및 기대효과가 아닌 것은?

① 시스템의 결함 진단

② 사고원인 규명화의 간편화

③ 사고원인 분석의 정량화

④ 시스템의 결함 비용 분석

31. 인간공학적 부품배치의 원칙에 해당하지 않는 것은?

① 신뢰성의 원칙

② 사용 순서의 원칙

③ 중요성의 원칙

④ 사용 빈도의 원칙

32. 시스템안전프로그램계획(SSPP)에서 “완성해야 할 시스템안전업무”에 속하지 않는 것은?

① 정성 해석	② 운용 해석

③ 경제성 분석	④ 프로그램 심사의 참가

33. 선형 조정장치를 16㎝ 옮겼을 때, 선형 표시장치가 4㎝ 움직였다면, C/R 비는 얼마인가?

① 0.2	② 2.5

③ 4.0	④ 5.3

34. 자연습구온도가 20℃이고, 흑구온도가 30℃일 때, 실내의 습구흑구온도지수(WBGT : wet-bulb globe temperature)는 얼마인가?

① 20℃	② 23℃

③ 25℃	④ 30℃

35. 소음을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

① 소음원 통제

② 차폐장치 사용

③ 소음원 격리

④ 연속 소음 노출

36. 산업안전 분야에서의 인간공학을 위한 제반 언급 사항으로 관계가 먼 것은?

① 안전관리자와의 의사소통 원활화

② 인간과오 방지를 위한 구체적 대책

③ 인간행동 특성자료의 정량화 및 축적

④ 인간 - 기계체계의 설계 개선을 위한 기금의 축적

37. 시스템 안전을 위한 업무 수행 요건이 아닌 것은?

① 안전활동의 계획 및 관리

② 다른 시스템 프로그램과 분리 및 배제

③ 시스템 안전에 필요한 사람의 동일성 식별

④ 시스템 안전에 대한 프로그램 해석 및 평가

38. 컷셋과 최소 패스셋을 정의한 것으로 맞는 것은?

① 컷셋은 시스템 고장을 유발시키는 필요 최소한의 고장들의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 신뢰성을 표시한다.

② 컷셋은 시스템 고장을 유발시키는 필요 최소한의 고장들의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 불신뢰도를 표시한다.

③ 컷셋은 그 속에 포함되어 있는 모든 기본사상이 일어났을 때 톱 사상을 일으키는 기본사상의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 신뢰성을 표시한다.

④ 컷셋은 그 속에 포함되어 있는 모든 기본사상이 일어났을 때 톱 사상을 일으키는 기본사상의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 성공을 유발하는 기본사상의 집합이다.

39. 인체 측정치의 응용 원칙과 거리가 먼 것은?

① 극단치를 고려한 설계

② 조절 범위를 고려한 설계

③ 평균치를 기준으로 한 설계

④ 기능적 치수를 이용한 설계

40. 10시간 설비 가동 시 설비고장으로 1시간 정지하였다면 설비고장강도율은 얼마인가?

① 0.1%	② 9%

③ 10%	④ 11%

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 500rpm으로 회전하는 연삭기의 숫돌지름이 200㎜일 때 원주속도(m/min)는?

① 628	② 62.8

③ 314	④ 31.4

42. 기계의 운동 형태에 따른 위험점의 분류에서 고정부분과 회전하는 동작 부분이 함께 만드는 위험점으로 교반기의 날개와 하우스 등에서 발생하는 위험점을 무엇이라 하는가?

① 끼임점	② 절단점

③ 물림점	④ 회전말림점

43. 컨베이어 작업시작 전 점검해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

① 원동기 및 풀리 기능의 이상 유무

② 이탈 등의 방지장치 기능의 이상 유무

③ 비상정지장치의 이상 유무

④ 자동전격방지장치의 이상 유무

44. 아세틸렌 용접장치에서 아세틸렌 발생기실 설치 위치 기준으로 옳은 것은?

① 건물 지하층에 설치하고 화기 사용설비로부터 3미터 초과 장소에 설치

② 건물 지하층에 설치하고 화기 사용설비로부터 1.5미터 초과 장소에 설치

③ 건물 최상층에 설치하고 화기 사용설비로부터 3미터 초과 장소에 설치

④ 건물 최상층에 설치하고 화기 사용설비로부터 1.5미터 초과 장소에 설치

45. 기계설비 방호에서 가드의 설치조건으로 옳지 않은 것은?

① 충분한 강도를 유지할 것

② 구조가 단순하고 위험점 방호가 확실할 것

③ 개구부(틈새)의 간격은 임의로 조정이 가능할 것

④ 작업, 점검, 주유 시 장애가 없을 것

46. 완전 회전식 클러치 기구가 있는 양수조작식 방호장치에서 확동클러치의 봉합개소가 4개, 분당 행정수가 200spm일 때, 방호장치의 최소 안전거리는 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 80	② 120

③ 240	④ 360

47. 목재가공용 둥근톱의 두께가 3㎜일 때, 분할날의 두께는 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 3.3㎜ 이상	② 3.6㎜ 이상

③ 4.5㎜ 이상	④ 4.8㎜ 이상

48. 산업안전보건법령에 따라 타워크레인의 운전 작업을 중지해야 되는 순간풍속의 기준은?

① 초당 10m를 초과하는 경우

② 초당 15m를 초과하는 경우

③ 초당 30m를 초과하는 경우

④ 초당 35m를 초과하는 경우

49. 탁상용 연삭기에서 숫돌을 안전하게 설치하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 숫돌바퀴 구멍은 축 지름보다 0.1㎜ 정도 작은 것을 선정하여 설치한다.

② 설치 전에는 육안 및 목재 해머로 숫돌의 흠, 균열을 점검한 후 설치한다.

③ 축의 턱에 내측 플랜지, 압지 또는 고무판, 숫돌 순으로 끼운 후 외측에 압지 또는 고무판, 플랜지, 너트 순으로 조인다.

④ 가공물 받침대는 숫돌의 중심에 맞추어 연삭기에 견고히 고정한다.

50. 다음 중 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때 덮개 또는 울을 설치해야 하는 위치와 가장 거리가 먼 것은?

① 연삭기 또는 평삭기의 테이블, 형삭기 램 등의 행정 끝

② 선반으로부터 돌출하여 회전하고 있는 가공물 부금

③ 과열에 따른 과열이 예상되는 보일러의 버너 연소실

④ 띠톱기계의 위험한 톱날(절단부분 제외) 부위

51. 산업안전보건법령상 차량계 하역 운반기계를 이용한 화물 적재 시의 준수해야 할 사항으로 틀린 것은?

① 최대적재량의 10% 이상 초과하지 않도록 적재한다.

② 운전자의 시야를 가리지 않도록 적재한다.

③ 붕괴, 낙하 방지를 위해 화물에 로프를 거는 등 필요 조치를 한다.

④ 편하중이 생기지 않도록 적재한다.

52. 롤러기의 급정지 장치 중 복부 조작식과 무릎 조작식의 조작부 위치 기준은? (단, 밑면과 상대거리를 나타낸다.)

복부조작식／무릎조작식

① 0.5 ~ 0.7m／0.2 ~ 0.4m

② 0.8 ~ 1.1m／0.4 ~ 0.6m

③ 0.8 ~ 1.1m／0.6 ~ 0.8m

④ 1.1 ~ 1.4m／0.8 ~ 1.0m

53. 양수조작식 방호장치에서 2개의 누름버튼 간의 거리는 300㎜ 이상으로 정하고 있는데 이 거리의 기준은?

① 2개의 누름버튼 간의 중심거리

② 2개의 누름버튼 간의 외측거리

③ 2개의 누름버튼 간의 내측거리

④ 2개의 누름버튼 간의 평균 이동거리

54. 다음 중 프레스에 사용되는 광전자식 방호장치의 일반구조에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 방호장치의 감지기능은 규정한 검출영역 전체에 걸쳐 유효하여야 한다.

② 슬라이드 하강 중 정전 또는 방호장치의 이상 시에는 1회 동작 후 정지할 수 있는 구조이어야 한다.

③ 정상동작표시램프는 녹색, 위험표시램프는 붉은색으로 하며, 쉽게 근로자가 볼 수 있는 곳에 설치해야 한다

④ 방호장치의 정상작동 중에 감지가 이루어지거나 공급전원이 중단되는 경우 적어도 두 개 이상의 독립된 출력신호 개폐장치가 꺼진 상태로 돼야 한다.

55. 보일러수에 불순물이 많이 포함되어 있을 경우, 보일러수의 비등과 함께 수면 부위에 거품을 형성하여 수위가 불안정하게 되는 현상은?

① 프라이밍(priming)	② 포밍(foaming)

③ 캐리오버(carry over)	④ 위터해머(water hammer)

56. 다음 중 연삭기의 사용상 안전대책으로 적절하지 않은 것은?

① 방호장치로 덮개를 설치한다.

② 숫돌 교체 후 1분 정도 시운전을 실시한다.

③ 숫돌의 최고사용회전속도를 초과하여 사용하지 않는다.

④ 숫돌 측면을 사용하는 것을 목적으로 하는 연삭숫돌을 제외하고는 측면 연삭을 하지 않도록 한다.

57. 다음 중 드릴 작업 시 가장 안전한 행동에 해당하는 것은?

① 장갑을 끼고 옷 소매가 긴 작업복을 입고 작업한다.

② 작업 중에 브로시로 칩을 털어낸다

③ 가공할 구멍 지름이 클 경우 작은 구멍을 먼저 뚫고 그 위에 큰 구멍을 뚫는다.

④ 드릴을 먼저 회전시킨 상태에서 공작물을 고정한다.

58. 다음 중 산업안전보건법령에 따라 비파괴 검사를 실시해야 하는 고속회전체의 기준은?

① 회전축 중량 1톤 초과, 원주속도 120m/s 이상

② 회전축 중량 1톤 초과, 원주속도 100m/s 이상

③ 회전축 중량 0.7톤 초과, 원주속도 120m/s 이상

④ 회전축 중량 0.7톤 초과, 원주속도 100m/s 이상

59. 지게차의 안전장치에 해당하지 않는 것은?

① 후사경	② 헤드가드

③ 백 레스트	④ 권과방지장치

60. 다음 중 접근반응형 방호장치에 해당되는 것은?

① 양수조작식 방호장치	② 손쳐내기식 방호장치

③ 덮개식 방호장치	④ 광전자식 방호장치

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 저압 옥내직류 전기설비를 전로보호장치의 확실한 동작의 확보와 이상전압 및 대지전압의 억제를 위하여 접지를 하여야 하나 직류 2선식으로 시설할 때, 접지를 생략할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

① 접지 검출기를 설치하고, 특정 구역 내의 산업용 기계기구에만 공급하는 경우

② 사용전압이 110V 이상인 경우

③ 최대전류 30㎃ 이하의 직류화재경보회로

④ 교류계통으로부터 공급을 받는 정류기에서 인출되는 직류계통

62. 감전에 의한 전격위험을 결정하는 주된 인자와 거리가 먼 것은?

① 통전저항	② 통전전류의 크기

③ 통전경로	④ 통전시간

63. 폭발위험장소를 분류할 때 가스폭발위험장소의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 0종 장소	② 1종 장소

③ 2종 장소	④ 3종 장소

64. 다음 중 정전기 재해의 방지대책으로 가장 적절한 것은?

① 절연도가 높은 플라스틱을 사용한다.

② 대전하기 쉬운 금속은 접지를 실시한다.

③ 작업장 내의 온도를 낮게 해서 방전을 촉진시킨다.

④ (＋), (－)전하의 이동을 방해하기 위하여 주위의 습도를 낮춘다.

65. 전로의 과전류로 인한 재해를 방지하기 위한 방법으로 과전류 차단장치를 설치할 때에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 과전류 차단장치로는 차단기·퓨즈 또는 보호계전기 등이 있다.

② 차단기·퓨즈는 계통에서 발생하는 최대 과전류에 대하여 충분하게 차단할 수 있는 성능을 가져야 한다.

③ 과전류 차단장치는 반드시 접지선에 병렬로 연결하여 과전류 발생 시 전로를 자동으로 차단하도록 설치하여야 한다.

④ 과전류 차단장치가 전기계통상에서 상호 협조·보완되어 과전류를 효과적으로 차단하도록 하여야 한다.

66. 인체의 저항이 500Ω이고, 440V 회로에 누전차단기(ELB)를 설치 할 경우 다음 중 가장 적당한 누전차단기는?

① 30㎃ 이하, 0.1초 이하에 작동

② 30㎃ 이하, 0.03초 이하에 작동

③ 15㎃ 이하, 0.1초 이하에 작동

④ 15㎃ 이하, 0.03초 이하에 작동

67. 다음 중 통전경로별 위험도가 가장 높은 경로는?

① 왼손 - 등	② 오른손 - 가슴

③ 왼손 - 가슴	④ 오른손 - 양발

68. 정전기 발생 종류가 아닌 것은?

① 박리	② 마찰

③ 분출	④ 방전

69. 다음 중 방폭구조의 종류와 기호를 올바르게 나타낸 것은?

① 안전증방폭구조 : e

② 몰드방폭구조 : n

③ 충전방폭구조 : p

④ 압력방폭구조 : o

70. 전기설비에서 일반적인 제2종 접지공사는 접지저항 값을 몇 [Ω] 이하로 하여야 하는가?

① 10	② 100

③ 150/1선 지락전류	④ 400/1선 지락전류

71. 다음 중 분진폭발의 가능성이 가장 낮은 물질은?

① 소맥분	② 마그네슘

③ 질석가루	④ 석탄

72. 인화성 가스, 불활성 가스 및 산소를 사용하여 금속의 용접·용단 또는 가열작업을 하는 경우 가스등의 누출 또는 방출로 인한 폭발·화재 또는 화상을 예방하기 위하여 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 가스등의 호스와 취관(吹管)은 손상·마모 등에 의하여 가스등이 누출할 우려가 없는 것을 사용할 것

② 비상 상황을 제외하고는 가스등의 공급구의 밸브나 콕을 절대 잠그지 말 것

③ 용단작업을 하는 경우에는 취관으로부터 산소의 과잉방출로 인한 화상을 예방하기 위하여 근로자가 조절밸브를 서서히 조작하도록 주지시킬 것

④ 가스등의 취관 및 호스의 상호 접촉 부분은 호스밴드, 호스클립 등 조임기구를 사용하여 가스등이 누출되지 않도록 할 것

73. 산업안전보건기준에 관한 규칙상 섭씨 몇 ℃ 이상인 상태에서 운전되는 설비는 특수화학설비에 해당하는가? (단, 규칙에서 정한 위험물질의 기준량 이상을 제조하거나 취급하는 설비인 경우이다.)

① 150℃	② 250℃

③ 350℃	④ 450℃

74. 점화원 없이 발화를 일으키는 최저온도를 무엇이라 하는가?

① 착화점	② 연소점

③ 용융점	④ 기화점

75. 배관용 부품에 있어 사용되는 용도가 다른 것은?

① 엘보(elbow)	② 티이(T)

③ 크로스(cross)	④ 밸브(valve)

76. 에틸에테르(폭발하한값 1.9vol%)와 에틸알콜(폭발하한값 4.3vol%)이 4：1로 혼합된 증기의 폭발하한계(vol%)는 약 얼마인가? (단, 혼합증기는 에틸에테르가 80%, 에틸알콜 20%로 구성되고, 르샤틀리에 법칙을 이용한다.)

① 2.14vol%	② 3.14vol%

③ 4.14vol%	④ 5.14vol%

77. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 규정하는 급성 독성물질에 해당되지 않는 것은?

① 쥐에 대한 경구투입실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망시킬 수 있는 물질의 양이 ㎏당 300㎎-(체중) 이하인 화학물질

② 쥐에 대한 경피흡수실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망시킬 수 있는 물질의 양이 ㎏당 1000㎎-(체중) 이하인 화학물질

③ 토끼에 대한 경피흡수실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망시킬 수 있는 물질의 양이 ㎏당 1000㎎-(체중) 이하인 화학물질

④ 쥐에 대한 4시간 동안의 흡입실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망시킬 수 있는 가스의 농도가 3000ppm 이상인 화학물질

78. 연소의 3요소 중 1가지에 해당하는 요소가 아닌 것은?

① 메탄	② 공기

③ 정전기 방전	④ 이산화탄소

79. 다음 물질이 물과 반응하였을 때 가스가 발생한다. 위험도 값이 가장 큰 가스를 발생하는 물질은?

① 칼륨	② 수소화나트륨

③ 탄화칼슘	④ 트리에틸알루미늄

80. 다음 중 화재의 분류에서 전기화재에 해당하는 것은?

① A급 화재	② B급 화재

③ C급 화재	④ D급 화재

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 잠함 또는 우물통의 내부에서 근로자가 굴착작업을 하는 경우의 준수사항으로 옳지 않는 것은?

① 산소결핍 우려가 있는 경우에는 산소의 농도를 측정하는 사람을 지명하여 측정하도록 할 것

② 근로자가 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치할 것

③ 굴착깊이가 20m를 초과하는 경우에는 해당 작업장소와 외부와의 연락을 위한 통신설비 등을 설치할 것

④ 잠함 또는 우물통의 급격한 침하에 의한 위험을 방지하기 위하여 바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 2m 이내로 할 것

82. 굴착작업 시 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업, 작업장에 대한 사전조사를 실시하여야 하는데 이 사전조사 항목에 포함되지 않는 것은?

① 지반의 지하수위 상태

② 형상·지질 및 지층의 상태

③ 굴착기의 이상 유무

④ 매설물 등의 유무 또는 상태

83. 흙의 연경도(Consistency)에서 반고체 상태와 소성상태의 한계를 무엇이라 하는가?

① 액성한계	② 소성한계

③ 수축한계	④ 반수축한계

84. 화물을 적재하는 경우 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것

② 화물의 압력 정도와 관계없이 건물의 벽이나 칸막이 등을 이용하여 화물을 기대에 적재할 것

③ 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓을 것

④ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것

85. 발파공사 암질 변화구간 및 이상암질 출현 시 적용하는 암질 판별방법과 거리가 먼 것은?

① R.Q.D	② RMR 분류

③ 탄성파 속도	④ 하중계(Load Cell)

86. 철골작업을 중지하여야 하는 풍속과 강우량 기준으로 옳은 것은?

① 풍속 : 10m/sec 이상, 강우량 : 1㎜/h 이상

② 풍속 : 5m/sec 이상, 강우량 : 1㎜/h 이상

③ 풍속 : 10m/sec 이상, 강우량 : 2㎜/h 이상

④ 풍속 : 5m/sec 이상, 강우량 : 2㎜/h 이상

87. 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 얼마 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조이어야 하는가?

① 50㎏	② 100㎏

③ 150㎏	④ 200㎏

88. 달비계(곤돌라의 달비계는 제외)의 최대 적재하중을 정하는 경우 달기와이어로프 및 달기강선의 안전계수 기준으로 옳은 것은?

① 5 이상	② 7 이상

③ 8 이상	④ 10 이상

89. 지반의 종류에 따른 굴착면의 기울기 기준으로 옳지 않은 것은?

① 보통 흙의 습지 - 1：1~1：1.5

② 연암 - 1：0.7

③ 풍화암 - 1：1.0

④ 보통 흙의 건지 - 1：0.5~1：1

90. 재료비가 30억 원, 직접노무비가 50억 원인 건설공사의 예정가격상 안전관리비로 옳은 것은? (단, 일반건설공사(갑)에 해당되며 계상기준은 1.97%임)

① 56,400,000원	② 94,000,000원

③ 150,400,000원	④ 157,600,000원

91. 사질토지반에서 보일링(boiling)현상에 의한 위험성이 예상될 경우의 대책으로 옳지 않은 것은?

① 흙막이 말뚝의 밑둥넣기를 깊게 한다.

② 굴착 저면보다 깊은 지반을 불투수로 개량한다.

③ 굴착 밑 투수층에 만든 피트(pit)를 제거한다.

④ 흙막이벽 주위에서 배수시설을 통해 수두차를 적게 한다.

92. 유해·위험 방지계획서 제출 시 첨부서류의 항목이 아닌 것은?

① 보호장비 폐기계획

② 공사개요서

③ 산업안전보건관리비 사용계획

④ 전체공정표

93. 다음 ( ) 안에 알맞은 수치는?

슬레이트, 선라이트(sunlight) 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때 발이 빠지는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 폭 (   ) 이상의 발판을 설치하거나 안전방망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

① 30㎝	② 40㎝

③ 50㎝	④ 60㎝

94. 다음 중 쇼벨계 굴착기계에 속하지 않는 것은?

① 파워쇼벨(power shovel)

② 크램쉘(clamshell)

③ 스크레이퍼(scraper)

④ 드래그라인(dragline)

95. 토사 붕괴의 내적 요인이 아닌 것은?

① 사면, 법면의 경사 증가

② 절토 사면의 토질구성 이상

③ 성토 사면의 토질구성 이상

④ 토석의 강도 저하

96. 다음은 비계발판용 목재 재료의 강도상의 결점에 대한 조사기준이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

발판의 폭과 동일한 길이 내에 있는 결점지수의 총합이 발판 폭의 (   )를 초과하지 않을 것

① 1/2	② 1/3

③ 1/4	④ 1/6

97. 다음은 산업안전보건법령에 따른 작업장에서의 투하설비 등에 관한 사항이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

사업주는 높이가 (   )m 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

① 2	② 3

③ 5	④ 10

98. 철골용접 작업자의 전격 방지를 위한 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 보호구와 복장을 구비하고, 기름기가 묻었거나 젖은 것은 착용하지 않을 것

② 작업중지의 경우에는 스위피를 떼어 놓을 것

③ 개로전압이 높은 교류 용접기를 사용할 것

④ 좁은 장소에서의 작업에서는 신체를 노출시키지 않을 것

99. 층고가 높은 슬래브 거푸집 하부에 적용하는 무지주 공법이 아닌 것은?

① 보우빔(bow beam)

② 철근일체형 데크플레이트(deck plate)

③ 페코빔(pecco beam)

④ 솔져시스템(soldier system)

100. 도심지에서 주변에 주요 시설물이 있을 때 침하와 변위를 적게 할 수 있는 가장 적당한 흙막이 공법은?

① 동결공법	② 샌드드레인공법

③ 지하연속벽공법	④ 뉴매틱케이슨공법