건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2019.3.3. 1회)

2019년 1회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	1	4	1	1	1	3	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	4	4	3	2	4	3	1	3
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	3	1	2	3	4	3	1	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	3	3	4	1	2	2	4	4
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	4	4	3	4	2	1	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	2	2	3	3	1	3	4	2
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	3	4	1	2	2	4	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	3	1	4	4	4	3	3	1
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	1	2	4	3	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 하인리히의 재해구성비율에 따라 경상사고가 87건 발생하였다면 무상해사고는 몇 건이 발생하였겠는가?

① 300건	② 600건

③ 900건	④ 1200건

2. OJT(On the Job Training)의 특징이 아닌 것은?

① 훈련에 필요한 업무의 계속성이 끊어지지 않는다.

② 교육효과가 업무에 신속히 반영된다.

③ 다수의 근로자들을 대상으로 동시에 조직적 훈련이 가능하다.

④ 개개인에게 적절한 지도훈련이 가능하다.

3. 재해사례연구에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 재해사례연구는 주관적이며 정확성이 있어야 한다.

② 문제점과 재해요인의 분석은 과학적이고, 신뢰성이 있어야 한다.

③ 재해사례를 과제로 하여 그 사고와 배경을 체계적으로 파악한다.

④ 재해요인을 규명하여 분석하고 그에 대한 대책을 세운다.

4. 산업안전보건법상 안전·보건 표지에서 기본모형의 색상이 빨강이 아닌 것은?

① 산화성물질 경고	② 화기금지

③ 탑승금지	④ 고온 경고

5. 모랄 서베이(Morale Survey)의 효용이 아닌 것은?

① 조직 또는 구성원의 성과를 비교·분석한다.

② 종업원의 정화(Catharsis)작용을 촉진시킨다.

③ 경영관리를 개선하는 데에 대한 자료를 얻는다.

④ 근로자의 심리 또는 욕구를 파악하여 불만을 해소하고, 노동 의욕을 높인다.

6. 주의(Attention)의 특징 중 여러 종류의 자극을 자각할 때, 소수의 특정한 것에 한하여 주의가 집중되는 것은?

① 선택성	② 방향성

③ 변동성	④ 검출성

7. 인간의 적응기제(適機應制)에 포함되지 않는 것은?

① 갈등(conflict)	② 억압(repression)

③ 공격(aggression)	④ 합리화(rationalization)

8. 산업안전보건법상 직업병 유소견자가 발생하거나 다수 발생할 우려가 있는 경우에 실시하는 건강진단은?

① 특별 건강진단	② 일반 건강진단

③ 임시 건강진단	④ 채용 시 건강진단

9. 위험예지훈련 중 TBM(Tool Box Meeting)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 작업 장소에서 원형의 형태를 만들어 실시한다.

② 통상 작업시작 전·후 10분 정도 시간으로 미팅한다.

③ 토의는 다수인(30인)이 함께 수행한다.

④ 근로자 모두가 말하고 스스로 생각하고 “이렇게 하자”라고 합의한 내용이 되어야 한다.

10. 제조업자는 제조물의 결함으로 인하여 생명·신체 또는 재산에 손해를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 하는데 이를 무엇이라 하는가? (단, 당해 제조물에 대해서만 발생한 손해는 제외한다.)

① 입증 책임	② 담보 책임

③ 연대 책임	④ 제조물 책임

11. 하버드 학파의 5단계 교수법에 해당되지 않는 것은?

① 교시(Presentation)	② 연합(Association)

③ 추론(Reasoning)	④ 총괄(Generalization)

12. 객관적인 위험을 자기 나름대로 판정해서 의지결정을 하고 행동에 옮기는 인간의 심리특성은?

① 세이프 테이킹(safe taking)

② 액션 테이킹(action taking)

③ 리스크 테이킹(risk taking)

④ 휴먼 테이킹(human taking)

13. 재해예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?

① 예방 가능의 원칙	② 손실 우연의 원칙

③ 원인 계기의 원칙	④ 선취 해결의 원칙

14. 방독마스크의 정화통 색상으로 틀린 것은?

① 유기화합물용-갈색	② 할로겐용-회색

③ 황화수소용-회색	④ 암모니아용-노란색

15. 다음 중 스트레스(Stress)에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 스트레스는 나쁜 일에서만 발생한다.

② 스트레스는 부정적인 측면만 가지고 있다.

③ 스트레스는 직무몰입과 생산성 감소의 직접적인 원인이 된다.

④ 스트레스 상황에 직면하는 기회가 많을수록 스트레스 발생 가능성은 낮아진다.

16. 누전차단장치 등과 같은 안전장치를 정해진 순서에 따라 작동시키고 동작상황의 양부를 확인하는 점검은?

① 외관점검	② 작동점검

③ 기술점검	④ 종합점검

17. 재해발생 형태별 분류 중 물건이 주체가 되어 사람이 상해를 입는 경우에 해당되는 것은?

① 추락	② 전도

③ 충돌	④ 낙하·비래

18. 산업안전보건법령상 특별안전·보건 교육의 대상 작업에 해당하지 않는 것은?

① 석면해체·제거작업

② 밀폐된 장소에서 하는 용접작업

③ 화학설비 취급품의 검수·확인 작업

④ 2m 이상의 콘크리트 인공구조물의 해체 작업

19. 안전을 위한 동기부여로 틀린 것은?

① 기능을 숙달시킨다.

② 경쟁과 협동을 유도한다.

③ 상벌제도를 합리적으로 시행한다.

④ 안전목표를 명확히 설정하여 주지시킨다.

20. 안전교육의 3단계에서 생활지도, 작업동작지도 등을 통한 안전의 습관화를 위한 교육은?

① 지식교육	② 기능교육

③ 태도교육	④ 인성교육

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 인간-기계시스템에 대한 평가에서 평가척도나 기준(criteria)으로서 관심의 대상이 되는 변수는?

① 독립변수	② 종속변수

③ 확률변수	④ 통제변수

22. 화학설비의 안전성 평가 과정에서 제 3단계인 정량적 평가 항목에 해당되는 것은?

① 목록	② 공정계통도

③ 화학설비용량	④ 건조물의 도면

23. 다음 FTA 그림에서 a, b, c의 부품 고장률이 각각 0.01일 때, 최소 컷셋(minimal cut sets)과 신뢰도로 옳은 것은?

①	(a, b),	R(t)＝99.99%
②	(a, b, c),	R(t)＝98.99%
③	(a, c), (a, b)	R(t)＝96.99%
④	(a, c), (a, b, c)	R(t)＝97.99%

24. FT도에 사용되는 기호 중 입력신호가 생긴 후, 일정시간이 지속된 후에 출력이 생기는 것을 나타내는 것은?

① OR 게이트	② 위험 지속 기호

③ 억제 게이트	④ 배타적 OR 게이트

25. 자동차나 항공기의 앞유리 혹인 차양판 등에 정보를 중첩 투사하는 표시장치는?

① CRT	② LCD

③ HUD	④ LED

26. 암호체계 사용상의 일반적인 지침에 해당하지 않는 것은?

① 암호의 검출성	② 부호의 양립성

③ 암호의 표준화	④ 암호의 단일 차원화

27. 일반적인 수공구의 설계원칙으로 볼 수 없는 것은?

① 손목을 곧게 유지한다.

② 반복적인 손가락 동작을 피한다.

③ 사용이 용이한 검지만 주로 사용한다.

④ 손잡이는 접촉면적을 가능하면 크게 한다.

28. 광원으로부터의 직사 휘광을 줄이기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 휘광원, 주위를 어둡게 한다.

② 가리개, 갓, 차양 등을 사용한다.

③ 광원을 시선에서 멀리 위치시킨다.

④ 광원의 수는 늘리고 휘도는 줄인다.

29. 신뢰성과 보전성을 효과적으로 개선하기 위해 작성하는 보전기록 자료로서 가장 거리가 먼 것은?

① 자재관리표	② MTBF 분석표

③ 설비이력카드	④ 고장원인대책표

30. 통제표시비(control/display ratio)를 설계할 때 고려하는 요소에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 통제표시비가 낮다는 것은 민감한 장치하는 것을 의미한다.

② 목(시거리(目示距離)가 길면 길수록 조절의 정확도는 떨어진다.

③ 짧은 주행 시간 내에 공차의 인정 범위를 초과하지 않는 계기를 마련한다.

④ 계기의 조절시간이 짧게 소요되도록 계기의 크기(size)는 항상 작게 설계한다.

31. 다음 중 연마작업장의 가장 소극적인 소음대책은?

① 음향 처리제를 사용할 것

② 방음 보호 용구를 착용할 것

③ 덮개를 씌우거나 창문을 닫을 것

④ 소음원으로부터 적절하게 배치할 것

32. 다음의 설명에서 ( ) 안의 내용을 맞게 나열한 것은?

40phon은 ( ㉠ )sone을 나타내며, 이는 ( ㉡ )dB의 ( ㉢ )㎐ 순음의 크기를 나타낸다.

① ㉠ 1, ㉡ 40, ㉢ 1000

② ㉠ 1, ㉡ 32, ㉢ 1000

③ ㉠ 2, ㉡ 40, ㉢ 2000

④ ㉠ 2, ㉡ 32, ㉢ 2000

33. 위험조정을 위해 필요한 기술은 조직 형태에 따라 다양하며, 4가지로 분류하였을 때 이에 속하지 않는 것은?

① 전가(transfer)

② 보류(retention)

③ 계속(continuation)

④ 감축(reduction)

34. 체내에서 유기물을 합성하거나 분해하는 데는 반드시 에너지의 전환이 뒤따른다. 이것을 무엇이라 하는가?

① 에너지 변환	② 에너지 합성

③ 에너지 대사	④ 에너지 소비

35. 전통적인 인간-기계(Man-Machine) 체계의 대표적 유형과 거리가 먼 것은?

① 수동체계	② 기계화체계

③ 자동체계	④ 인공지능체계

36. 다음 그림 중 형상 암호화된 조종 장치에서 단회전용 조종 장치로 가장 적절한 것은?

①	②

③	④

37. 작업장에서 구성요소를 배치하는 인간공학적 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

① 중요도의 원칙	② 선입선출의 원칙

③ 기능성의 원칙	④ 사용빈도의 원칙

38. 동전던지기에서 앞면이 나올 확률 P(앞)＝0.6이고, 뒷면이 나올 확률 P(뒤)＝0.4일 때, 앞면과 뒷면이 나올 사건의 정보량을 각각 맞게 나타낸 것은?

① 앞면 : 0.10bit, 뒷면 : 1.00bit

② 앞면 : 0.74bit, 뒷면 : 1.32bit

③ 앞면 : 1.32bit, 뒷면 : 0.74bit

④ 앞면 : 2.00bit, 뒷면 : 1.00bit

39. 어떤 결함수의 쌍대결함수를 구하고, 컷셋을 찾아내어 결함(사고)을 예방할 수 있는 최소의 조합을 의미하는 것은?

① 최대 컷셋	② 최소 컷셋

③ 최대 패스셋	④ 최소 패스셋

40. 인간-기계 시스템에서의 신뢰도 유지 방안으로 가장 거리가 먼 것은?

① lock system

② fail-safe system

③ fool-proof system

④ risk assessment system

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 금형 조정 작업 시 슬라이드가 갑자기 작동하는 것으로부터 근로자를 보호하기 위하여 가장 필요한 안전장치는?

① 안전블록

② 클러치

③ 안전 1행정 스위치

④ 광전자식 방호장치

42. 프레스 작업 중 작업자의 신체 일부가 위험한 작업점으로 들어가면 자동적으로 정지되는 기능이 있는데, 이러한 안전 대책을 무엇이라고 하는가?

① 풀 프루프(fool proof)

② 페일 세이프(fail safe)

③ 인터록(inter look)

④ 리미트 스위치(limit switch)

43. 다음 중 취급운반 시 준수해야 할 원칙으로 틀린 것은?

① 연속 운반으로 할 것

② 직선 운반으로 할 것

③ 운반 작업을 집중화시킬 것

④ 생산을 최소로 하도록 운반할 것

44. 프레스기에 사용하는 양수조작식 방호장치의 일반구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 1행정 1정지 기구에 사용할 수 있어야 한다.

② 누름버튼을 양손으로 동시에 조작하지 않으면 작동시킬 수 없는 구조이어야 한다.

③ 양쪽버튼의 작동시간 차이는 최대 0.5초 이내일 때 프레스가 동작되도록 해야 한다.

④ 방호장치는 사용전원전압의 ±50%의 변동에 대하여 정상적으로 작동되어야 한다.

45. 피복 아크 용접 작업 시 생기는 결함에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 스패터(spatter) : 용융된 금속의 작은 입자가 튀어나와 모재에 묻어있는 것

② 언더컷(under cut) : 전류가 과대하고 용접속도가 너무 빠르며, 아크를 짧게 유지하기 어려운 경우 모재 및 용접부의 일부가 녹아서 발생하는 홈 또는 오목하게 생긴 부분

③ 크레이터(crater) : 용착금속 속에 남아있는 가스로 인하여 생긴 구멍

④ 오버랩(overlap) : 용접봉의 운행이 불량하거나 용접봉의 용융 온도가 모재보다 낮을 때 과잉 용착금속이 남아있는 부분

46. 다음 중 선반(lathe)의 방호장치에 해당하는 것은?

① 슬라이드(slide)

② 심압대(tail stock)

③ 주축대(head stock)

④ 척 가드(chuck guard)

47. 안전계수 5인 로프의 절단하중이 4000N이라면 이 로프는 몇 N 이하의 하중을 매달아야 하는가?

① 500	② 800

③ 1000	④ 1600

48. 산업안전보건법령에 따라 아세틸렌 발생기실에 설치해야 할 배기통은 얼마 이상의 단면적을 가져야 하는가?

① 바닥면적의 1/16

② 바닥면적의 1/20

③ 바닥면적의 1/24

④ 바닥면적의 1/30

49. 롤러기에서 앞면 롤러의 지름이 200㎜, 회전속도가 30rpm인 롤러의 무부하 동작에서의 급정지거리로 옳은 것은?

① 66㎜ 이내	② 84㎜ 이내

③ 209㎜ 이내	④ 248㎜ 이내

50. 정(chisel) 작업의 일반적인 안전수칙으로 틀린 것은?

① 따내기 및 칩이 튀는 가공에서는 보안경을 착용하여야 한다.

② 절단 작업 시 절단된 끝이 튀는 것을 조심하여야 한다.

③ 작업을 시작할 때는 가급적 정을 세게 타격하고 점차 힘을 줄여간다.

④ 담금질 된 철강 재료는 정 가공을 하지 않는 것이 좋다.

51. 다음과 같은 작업조건일 경우 와이어로프의 안전율은?

작업대에서 사용된 와이어로프 1줄의 파단 하중이 100kN, 인양하중이 40kN, 로프의 줄 수가 2줄

① 2	② 2.5

③ 4	④ 5

52. 컨베이어 역전방지장치의 형식 중 전기식 장치에 해당하는 것은?

① 라쳇 브레이크	② 밴드 브레이크

③ 롤러 브레이크	④ 슬러스트 브레이크

53. 공장설비의 배치 계획에서 고려할 사항이 아닌 것은?

① 작업의 흐름에 따라 기계 배치

② 기계설비의 주변 공간 최소화

③ 공장 내 안전통로 설정

④ 기계설비의 보수점검 용이성을 고려한 배치

54. 다음 중 기계설비에 의해 형성되는 위험점이 아닌 것은?

① 회전 말림점	② 접선 분리점

③ 협착점	④ 끼임점

55. 가스 용접에서 역화의 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 토치 성능이 부실한 경우

② 취관이 작업 소재에 너무 가까이 있는 경우

③ 산소 공급량이 부족한 경우

④ 토치 팁에 이물질이 묻은 경우

56. 위험기계에 조작자의 신체 부위가 의도적으로 위험점밖에 있도록 하는 방호장치는?

① 덮개형 방호장치

② 차단형 방호장치

③ 위치제한형 방호장치

④ 접근반응형 방호장치

57. 선반 작업에 대한 안전수칙으로 틀린 것은?

① 척 핸들을 항상 척에 끼워 둔다.

② 배드 위에 공구를 올려놓지 않아야 한다.

③ 바이트를 교환할 때는 기계를 정지시키고 한다.

④ 일감의 길이가 외경과 비교하여 매우 길 때는 방진구를 사용한다.

58. 양중기에 사용 가능한 와이어로프에 해당하는 것은?

① 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 초과한 것

② 심하게 변형 또는 부식된 것

③ 지름의 감소가 공칭지름의 7% 이내인 것

④ 이음매가 있는 것

59. 프레스의 방호장치 중 확동식 클러치가 적용된 프레스에 한해서만 적용 가능한 방호장치로만 나열된 것은? (단, 방호장치는 한 가지 종류만 사용한다고 가정한다.)

① 광전자식, 수인식

② 양수조작식, 손쳐내기식

③ 광전자식, 양수조작식

④ 손쳐내기식, 수인식

60. 산업안전보건법령에 따라 압력용기에 설치하는 안전밸브의 설치 및 작동에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 다단형 압축기에는 각 단별로 안전밸브 등을 설치하여야 한다.

② 안전밸브는 이를 통하여 보호하여는 설비의 최저사용압력 이하에서 작동되도록 설정하여야 한다.

③ 화학공정 유체와 안전밸브의 디스크 또는 시크가 직접 접촉될 수 있도록 설치된 경우에는 매년 1회 이상 국가교정기관에서 교정을 받은 압력계를 이용하여 검사한 후 납으로 봉인하여 사용한다.

④ 공정안전보고서 이행상태 평가결과가 우수한 사업장의 안전밸브의 경우 검사주기는 4년마다 1회 이상이다.

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 다음 정의에 해당하는 방폭구조는?

전기기기의 과도한 온도 상승, 아크 또는 불꽃 발생의 위험을 방지하기 위하여 추가적인 안전조치를 통한 안전도를 증가시킨 방폭구조를 말한다.

① 내압방폭구조	② 유입방폭구조

③ 안전증방폭구조	④ 본질안전방폭구조

62. 근로자가 활선작업용 기구를 사용하여 작업할 경우 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 사용전압별 접근한계거리가 틀린 것은?

① 15㎸ 초과 37㎸ 이하 : 80㎝

② 37㎸ 초과 88㎸ 이하 : 110㎝

③ 121㎸ 초과 145㎸ 이하 : 150㎝

④ 242㎸ 초과 362㎸ 이하 : 380㎝

63. 정전기 제거방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 설비 주위를 가습한다.

② 설비의 금속 부분을 접지한다.

③ 설비의 주변에 적외선을 조사한다.

④ 정전기 발생 방지 도장을 실시한다.

64. 활선작업 시 사용하는 안전장구가 아닌 것은?

① 절연용 보호구	② 절연용 방호구

③ 활선작업용 기구	④ 절연저항 측정기구

65. 정상운전 중의 전기설비가 점화원으로 작용하지 않는 것은?

① 변압기 권선

② 개폐기 접점

③ 직류 전동기의 정류자

④ 권선형 전동기의 슬립링

66. 인체가 전격을 당했을 경우 통전시간이 1초라면 심실세동을 일으키는 전류값(㎃)은? (단, 심실세동전류값은 Dalziel의 관계식을 이용한다.)

① 100	② 165

③ 180	④ 215

67. 건설현장에서 사용하는 임시배선의 안전대책으로 거리가 먼 것은?

① 모든 전기기기의 외함은 접지시켜야 한다.

② 임시배선은 다심케이블을 사용하지 않아도 된다.

③ 배선은 반드시 분전반 또는 배전반에서 인출해야 한다.

④ 지상 등에서 금속판으로 방호할 때는 그 금속관을 접지해야 한다.

68. 제1종 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선에 사람이 접촉할 우려가 있는 경우 접지공사 방법으로 틀린 것은?

① 접지극은 지하 75㎝ 이상 깊이에 묻을 것

② 접지선을 시설한 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설하지 않을 것

③ 접지선은 캡타이어케이블, 절연전선 또는 통신용 케이블 이외의 케이블을 사용할 것

④ 지하 60㎝부터 지표 위 1.5m까지의 부분은 접지선은 합성수지관 또는 몰드로 덮을 것

69. 전기화재의 원인을 직접원인과 간접원인으로 구분할 때, 직접원인과 거리가 먼 것은?

① 애자의 오손	② 과전류

③ 누전	④ 절연열화

70. 정전기의 발생에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 박리속도

② 물체의 표면상태

③ 접촉면적 및 압력

④ 외부공기의 풍속

71. 알루미늄 금속분말에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분진폭발의 위험성이 있다.

② 연소 시 열을 발생한다.

③ 분진폭발을 방지하기 위해 물속에 저장한다.

④ 염산과 반응하여 수소가스를 발생한다.

72. 다음 중 가연성가스가 아닌 것은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 메탄	④ 아세틸렌

73. 다음 중 벤젠(C₆H₆)이 공기 중에서 연소될 때의 이론혼합비(화학양론조성)는?

① 0.72vol%	② 1.222vol%

③ 2.722vol%	④ 3.222vol%

74. 다음은 산업안전보건법령상 파열판 및 안전밸브의 직렬 설치에 관한 내용이다. ( )에 알맞은 용어는?

사업주는 급성 독성물질이 지속적으로 외부에 유출될 수 있는 화학설비 및 그 부속설비에 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력 지시계 또는 (   )을(를) 설치하여야 한다.

① 자동경보장치	② 차단장치

③ 플레어헤드	④ 콕

75. 산업안전보건법령상 용해아세틸렌의 가스집합용접장치의 배관 및 부속기구에는 구리나 구리 함유량이 몇 퍼센트 이상인 합금을 사용할 수 없는가?

① 40	② 50

③ 60	④ 70

76. 다음 중 분진 폭발의 발생 위험성을 낮추는 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 주변의 점화원을 제거한다.

② 분진이 날리지 않도록 한다.

③ 분진과 그 주변의 온도를 낮춘다.

④ 분진 입자의 표면적을 크게 한다.

77. 유해·위험물질 취급 시 보호구로서 구비조건이 아닌 것은?

① 방호성능이 충분할 것

② 재료의 품질이 양호할 것

③ 작업에 방해가 되지 않을 것

④ 외관이 화려할 것

78. 공기 중에 3ppm이 디메틸아민(demethylamine TLV-TWA : 10ppm)과 20ppm의 시클로핵산올(cyclohexanol, TLV-TWA : 50ppm)이 있고, 10ppm의 산화프로필렌(propyleneoxide, TLV-TWA : 20ppm)이 존재한다면 혼합 TLV-TWA 몇 ppm인가?

① 12.5	② 22.5

③ 27.5	④ 32.5

79. 건조설비의 사용에 있어 500~800℃ 범위의 온도에 가열된 스테인리스강에서 주로 일어나며, 탄화크롬이 형성되었을 때 결정경계면의 크롬 함유량이 감소하여 발생되는 부식 형태는?

① 전면부식	② 층상부식

③ 입계부식	④ 격간부식

80. 위험물안전관리법령상 칼륨에 의한 화재에 적응성이 있는 것은?

① 건조사(마른모래)	② 포소화기

③ 이산화탄소소화기	④ 할로겐화합물소화기

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 흙막이 가시설의 버팀대(Strut)의 변형을 측정하는 계측기에 해당하는 것은?

① Water level meter	② Strain gauge

③ Piezometer	④ Load cell

82. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

① 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것

② 발판과 벽과의 사이는 25㎝ 이상의 간격을 유지할 것

③ 폭은 30㎝ 이상으로 할 것

④ 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m 이내마다 계단참을 설치할 것

83. 추락방지망의 달기로프를 지지점에 부착할 때 지지점의 간격이 1.5m인 경우 지지점의 강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

① 200㎏	② 300㎏

③ 400㎏	④ 500㎏

84. 가설통로를 설치하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

① 경사는 45º 이하로 할 것

② 경사가 15º를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것

③ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것

④ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것

85. 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 최대지간길이 30m 이상인 교량 건설 등 공사

② 깊이 10m 이상인 굴착공사

③ 터널 건설 등의 공사

④ 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만 톤 이상의 용수 전용 댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사

86. 굴착이 곤란한 경우 발파가 어려운 암석의 파쇄굴착 또는 암석제거에 적합한 장비는?

① 리퍼	② 스크레이퍼

③ 롤러	④ 드래그라인

87. 중량물의 취급작업 시 근로자의 위험을 방지하기 위하여 사전에 작성하여야 하는 작업계획서 내용에 해당되지 않는 것은?

① 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책

② 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책

③ 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책

④ 침수위험을 예방할 수 있는 안전대책

88. 콘크리트 타설용 거푸집에 작용하는 외력 중 연직방향 하중이 아닌 것은?

① 고정하중	② 충격하중

③ 작업하중	④ 풍하중

89. 화물을 적재하는 경우에 준수하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것

② 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 않도록 할 것

③ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것

④ 편하중이 발생하도록 쌓아 적재효율을 높일 것

90. 핸드 브레이커 취급 시 안전에 관한 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 기본적으로 현장 정리가 잘되어 있어야 한다.

② 작업 자세는 항상 하향 45º방향으로 유지하여야 한다.

③ 작업 전 기계에 대한 점검을 철저히 한다.

④ 호스의 교차 및 꼬임 여부를 점검하여야 한다.

91. 유한사면에서 사면기울기가 비교적 완만한 점성토에서 주로 발생되는 사면파괴의 형태는?

① 저부파괴

② 사면선단파괴

③ 사면내파괴

④ 국부전단파괴

92. 산업안전보건관리비 중 안전시설비 등의 항목에서 사용 가능한 내역은?

① 외부인 출입금지, 공사장 경계 표시를 위한 가설울타리

② 비계·통로·계단에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간

③ 절토부 및 성토부 등의 토사 유실 방지를 위한 설비

④ 공사 목적물의 품질 확보 또는 건설장비 자체의 운행 감시, 공사 진척 상황 확인, 방범 등의 목적을 가진 CCTV 등 감시용 장비

93. 추락방지용 방망을 구성하는 그물코의 모양과 크기로 옳은 것은?

① 원형 또는 사각으로서 그 크기는 10㎝ 이하이어야 한다.

② 원형 또는 사각으로서 그 크기는 20㎝ 이하이어야 한다.

③ 사각 또는 마름모로서 그 크기는 10㎝ 이하이어야 한다.

④ 사각 또는 마름모로서 그 크기는 20㎝ 이하이어야 한다.

94. 지반조사의 방법 중 지반을 강관으로 천공하고 토사를 채취 후 여러 가지 시험을 시행하여 지반의 토질 분포, 흙의 층상과 구성 등을 알 수 있는 것은?

① 보링	② 표준관입시험

③ 베인테스트	④ 평판재하시험

95. 말비계를 조립하여 사용하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?

① 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것

② 지주부재와 수평면과의 기울기는 85º 이하로 할 것

③ 말비계의 높이가 2m를 초과할 경우에는 작업발판의 폭을 40㎝ 이상으로 할 것

④ 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것

96. 철골작업을 중지하여야 하는 제한 기준에 해당되지 않는 것은?

① 풍속이 초당 10m 이상인 경우

② 강우량이 시간당 1㎜ 이상인 경우

③ 강설량이 시간당 1㎝ 이상인 경우

④ 소음이 65dB 이상인 경우

97. 강관틀비계의 높이가 20m를 초과하는 경우 주틀 간의 간격을 최대 얼마 이하로 사용해야 하는가?

① 1.0m	② 1.5m

③ 1.8m	④ 2.0m

98. 철골공사에서 용접작업을 실시함에 있어 전격 예방을 위한 안전조치 중 옳지 않은 것은?

① 전격 방지를 위해 자동전격방지기를 설치한다.

② 우천, 강설 시에는 야외작업을 중단한다.

③ 개로 전압이 낮은 교류 용접기는 사용하지 않는다.

④ 절연 홀더(Holder)를 사용한다.

99. 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 하는 순간풍속 기준으로 옳은 것은?

① 초당 10m 초과	② 초당 12m 초과

③ 초당 15m 초과	④ 초당 20m 초과

100. 흙막이지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항으로 거리가 먼 것은?

① 부재의 손상, 변형, 부식, 변위 및 탈락의 유무와 상태

② 부재의 접속부, 부착부 및 교차부의 상태

③ 침하의 정도

④ 발판의 지지 상태