건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	4	3	2	4	1	3	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	4	2	4	4	3	4	3	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	1	1	2	4	3	4	1	1
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	3	3	1	2	1,3,4	2	4	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	3	4	2	4	1	1	2	4
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	1	1	4	4	3	3	2	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	2	4	3	4	3	4	3	4
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	2	3	1	4	2	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	2	2	2	4	3	1	1	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
47번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 1, 3, 4으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 설명하는 지게차 헤드가드 안전기준 상조작방식에 따른 헤드가드의 높이 기준이 개정되어 정답을 변경함.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 다음 중 무재해운동의 기본이념 3원칙에 포함되지 않는 것은?

① 무의 원칙	② 선취의 원칙

③ 참가의 원칙	④ 라인화의 원칙

2. 산업안전보건법령상 상시 근로자수의 산출 내역에 따라, 연간 국내 공사 실적액이 50억 원이고 건설업평균임금이 250만 원이며, 노무비율은 0.06인 사업장의 상시 근로자수는?

① 10인	② 30인

③ 33인	④ 75인

3. 산업안전보건법령상 산업재해 조사표에 기록되어야 할 내용으로 옳지 않은 것은?

① 사업장 정보

② 재해정보

③ 재해발생 개요 및 원인

④ 안전교육 계획

4. 하인리히의 재해발생 원인 도미노이론에서 사고의 직접원인으로 옳은 것은?

① 통제의 부족	② 관리 구조의 부적절

③ 불안전한 행동과 상태	④ 유전과 환경적 영향

5. 매슬로우(Maslow)의 욕구단계 이론 중 제2단계의 욕구에 해당하는 것은?

① 사회적 욕구	② 안전에 대한 욕구

③ 자아실현의 욕구	④ 존경과 긍지에 대한 욕구

6. 산업안전보건법령상 안전모의 종류(기호) 중 사용 구분에서 “물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것”으로 옳은 것은?

① A	② AB

③ AE	④ ABE

7. 다음 중 산업심리의 5대 요소에 해당하지 않는 것은?

① 적성	② 감정

③ 기질	④ 동기

8. 주의의 수준에서 중간 수준에 포함되지 않는 것은?

① 다른 곳에 주의를 기울이고 있을 때

② 가시시야 내 부분

③ 수면 중

④ 일상과 같은 조건일 경우

9. 다음 중 안전 태도 교육의 원칙으로 적절하지 않은 것은?

① 청취 위주의 대화를 한다.

② 이해하고 납득한다.

③ 항상 모범을 보인다.

④ 지적과 처벌 위주로 한다.

10. 레빈(Lewin)은 인간행동과 인간의 조건 및 환경조건의 관계를 다음과 같이 표시하였다. 이때 ⨍의 의미는?

B＝⨍(PㆍE)

① 행동	② 조명

③ 지능	④ 함수

11. 적응기제(Adjustment Mechanism)의 유형에서 “동일화(identification)”의 사례에 해당하는 것은?

① 운동시합에 진 선수가 컨디션이 좋지 않았다고 한다.

② 결혼에 실패한 사람이 고아들에게 정열을 쏟고 있다.

③ 아버지의 성공을 자신의 성공인 것처럼 자랑하며 거만한 태도를 보인다.

④ 동생이 태어난 후 초등학교에 입학한 큰 아이가 손가락을 빨기 시작했다.

12. 특성에 따른 안전교육의 3단계에 포함되지 않는 것은?

① 태도교육	② 지식교육

③ 직무교육	④ 기능교육

13. 산업안전보건법령상 다음 그림에 해당하는 안전·보건표지의 종류로 옳은 것은?

① 부식성물질경고	② 산화성물질경고

③ 인화성물질경고	④ 폭발성물질경고

14. 다음 중 작업표준의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

① 작업의 실정에 적합할 것

② 생산성과 품질의 특성에 적합할 것

③ 표현은 추상적으로 나타낼 것

④ 다른 규정 등에 위배되지 않을 것

15. 다음 중 위험예지훈련 4라운드의 순서가 올바르게 나열된 것은?

① 현상파악 → 본질추구 → 대책수립 → 목표설정

② 현상파악 → 대책수립 → 본질추구 → 목표설정

③ 현상파악 → 본질추구 → 목표설정 → 대책수립

④ 현상파악 → 목표설정 → 본질추구 → 대책수립

16. 산업안전보건법령상 특별안전·보건교육 대상 작업별 교육내용 중 밀폐공간에서의 작업 시 교육내용에 포함되지 않는 것은? (단, 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항은 제외한다.)

① 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항

② 유해물질이 인체에 미치는 영향

③ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항

④ 사고 시의 응급 처치 및 비상시 구출에 관한 사항

17. 안전지식교육 실시 4단계에서 지식을 실제의 상황에 맞추어 문제를 해결해 보고 그 수법을 이해시키는 단계로 옳은 것은?

① 도입	② 제시

③ 적용	④ 확인

18. 다음 중 산업재해 통계에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 산업재해 통계는 구체적으로 표시되어야 한다.

② 산업재해 통계는 안전 활동을 추진하기 위한 기초자료이다.

③ 산업재해 통계만을 기반으로 해당 사업장의 안전수준을 추측한다.

④ 산업재해 통계의 목적은 기업에서 발생한 산업재해에 대하여 효과적인 대책을 강구하기 위함이다.

19. French와 Raven이 제시한, 리더가 가지고 있는 세력의 유형이 아닌 것은?

① 전문세력(expert power)

② 보상세력(reward power)

③ 위임세력(entrust power)

④ 합법세력(legitimate power)

20. 산업안전보건법령상 안전검사 대상 유해·위험기계의 종류에 포함되지 않는 것은?

① 전단기	② 리프트

③ 곤돌라	④ 교류아크용접기

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 체계 설계 과정의 주요 단계 중 가장 먼저 실시되어야 하는 것은?

① 기본설계

② 계면설계

③ 체계의 정의

④ 목표 및 성능 명세 결정

22. 고장형태 및 영향분석(FMEA : Failure Mode and Effect Analyis)에서 치명도 해석을 포함시킨 분석 방법으로 옳은 것은?

① CA	② ETA

③ FMETA	④ FMECA

23. 그림과 같은 시스템의 신뢰도로 옳은 것은? (단, 그림의 숫자는 각 부품의 신뢰도이다.)

① 0.6261	② 0.7371

③ 0.8481	④ 0.9591

24. 인간의 시각 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 적응은 수정체의 두께가 얇아져 근거리의 물체를 볼 수 있게 되는 것이다.

② 시야는 수정체의 두께 조절로 이루어진다.

③ 망막은 카메라의 렌즈에 해당된다.

④ 암조응에 걸리는 시간은 명조응보다 길다.

25. 다음 중 생리적 스트레스를 전기적으로 측정하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 뇌전도(EEG)

② 근전도(EMG)

③ 전기 피부 반응(GSR)

④ 안구 반응(EOG)

26. 레버를 10º 움직이면 표시장치는 1㎝ 이동하는 조종 장치가 있다. 레버의 길이가 20㎝ 라고 하면 이 조종 장치의 통제표시비(C/D 비)는 약 얼마인가?

① 1.27	② 2.38

③ 3.49	④ 4.51

27. 서서 하는 작업의 작업대 높이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정밀작업의 경우 팔꿈치 높이보다 약간 높게 한다.

② 경작업의 경우 팔꿈치 높이보다 약간 낮게 한다.

③ 중작업의 경우 경작업의 작업대 높이보다 약간 낮게 한다.

④ 작업대의 높이는 기준을 지켜야 하므로 높낮이가 조절되어서는 안 된다.

28. 작업장 내부의 추천반사율이 가장 낮아야 하는 곳은?

① 벽	② 천장

③ 바닥	④ 가구

29. 인간의 정보처리 기능 중 그 용량이 7개 내외로 작아, 순간적 망각 등 인적 오류의 원인이 되는 것은?

① 지각	② 작업기억

③ 주의력	④ 감각보관

30. 인간오류의 분류 중 원인에 의한 분류의 하나로, 작업자 자신으로부터 발생하는 에러로 옳은 것은?

① Command error	② Secondary error

③ Primary error	④ Third error

31. 일반적으로 인체에 가해지는 온·습도 및 기류 등의 외적변수를 종합적으로 평가하는 데에는 “불쾌지수”라는 지표가 이용된다. 불쾌지수의 계산식이 다음과 같은 경우, 건구온도와 습구온도의 단위로 옳은 것은?

불쾌지수＝0.72×(건구온도＋습구온도)＋40.6

① 실효온도	② 화씨온도

③ 절대온도	④ 섭씨온도

32. FT도에 사용되는 논리기호 중 AND 게이트에 해당하는 것은?

①	②

③	④

33. 위팔은 자연스럽게 수직으로 늘어뜨린 채, 아래팔만을 편하게 뻗어 작업할 수 있는 범위는?

① 정상작업역	② 최대작업역

③ 최소작업역	④ 작업포락면

34. 음의 강약을 나타내는 기본 단위는?

① dB	② pont

③ hertz	④ diopter

35. 신뢰성과 보전성 개선을 목적으로 하는 효과적인 보전기록 자료에 해당하지 않는 것은?

① 설비이력카드	② 자재관리표

③ MTBF 분석표	④ 고장원인대책표

36. 예비위험분석(PHA)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 관련된 과거 안전점검 결과의 조사에 적절하다.

② 안전관련법규 조항의 준수를 위한 조사방법이다.

③ 시스템 고유의 위험성을 파악하고 예상되는 재해의 위험 수준을 결정한다.

④ 초기 단계에서 시스템 내의 위험 요소가 어떠한 위험상태에 있는가를 정성적으로 평가하는 것이다.

37. 다음의 FT도에서 몇 개의 미니멀패스셋(minimal path sets)이 존재하는가?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

38. 정보를 전송하기 위해 청각적 표시장치를 이용하는 것이 바람직한 경우로 적합한 것은?

① 전언이 복잡한 경우

② 전언이 이후에 재참조 되는 경우

③ 전언이 공간적인 사건을 다루는 경우

④ 전언이 즉각적인 행동을 요구하는 경우

39. FTA에서 모든 기본사상이 일어났을 때 톱(top)사상을 일으키는 기본사상의 집합을 무엇이라 하는가?

① 컷셋(Cut set)

② 최소 컷셋(Minimal Cut set)

③ 패스셋(Path set)

④ 최소 패스셋(Minamal Path set)

40. 조종장치를 통한 인간의 통제 아래 기계가 동력원을 제공하는 시스템의 형태로 옳은 것은?

① 기계화 시스템

② 수동 시스템

③ 자동화 시스템

④ 컴퓨터 시스템

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 선반에서 냉각재 등에 의한 생물학적 위험을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 냉각재가 기계에 잔류되지 않고 중력에 의해 수집 탱크로 배유되도록 해야 한다.

② 냉각재 저장탱크에는 외부 이물질의 유입을 방지하기 위해 덮개를 설치해야 한다.

③ 특별한 경우를 제외하고는 정상 운전 시 전체 냉각재가 계통 내에서 순환되고 냉각재 탱크에 체류하지 않아야 한다.

④ 배출용 배관의 지름은 대형 이물질이 들어가지 않도록 작아야 하고, 지면과 수평이 되도록 제작해야 한다.

42. 산업용 로봇의 작동범위에서 그 로봇에 관하여 교시 등의 작업을 하는 경우 작업시간 전 점검사항에 해당하지 않는 것은? (단, 로봇의 동력원을 차단하고 행하는 것을 제외한다.)

① 회전부의 덮개 또는 울 부착 여부

② 제동장치 및 비상정지장치의 기능

③ 외부전선의 피복 또는 외장의 손상 유무

④ 매니퓰레이터(manipulator) 작동의 이상 유무

43. 기계장치의 안전설계를 위해 적용하는 안전율 계산식은?

① 안전하중 ÷ 설계하중

② 최대사용하중 ÷ 극한강도

③ 극한강도 ÷ 최대설계응력

④ 극한강도 ÷ 파단하중

44. 양수 조작식 방호장치에서 양쪽 누름버튼 간의 내측 거리는 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

45. “가”와 “나”에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

순간풍속이 ( 가 )를 초과하는 경우에는 타워크레인의 설치, 수리, 점검 또는 해체작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 ( 나 )를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.

① 가 : 10m/s, 나 : 15m/s

② 가 : 10m/s, 나 : 25m/s

③ 가 : 20m/s, 나 : 35m/s

④ 가 : 20m/s, 나 : 45m/s

46. 드릴 작업 시 올바른 작업안전수칙이 아닌 것은?

① 구멍을 뚫을 때 관통된 것을 확인하기 위해 손으로 만져서는 안 된다.

② 드릴을 끼운 후에 척렌치(chuck wrench)를 부착한 상태에서 드릴 작업을 한다.

③ 작업모를 착용하고 옷소매가 긴 작업복은 입지 않는다.

④ 보호안경을 쓰거나 안전 덮개를 설치한다.

47. 지게차 헤드가드의 안전기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 20㎝ 이상일 것

② 강도는 지게차의 최대하중의 2배 값(4톤을 넘는 값에 대해서는 4톤으로 한다.)의 등분포정하중에 견딜 수 있을 것

③ 운전자가 서서 조작하는 방식의 지게차의 경우에는 운전석의 바닥면에서 헤드가드의 상부틀 하면까지의 높이가 2m 이상일 것

④ 운전자가 앉아서 조작하는 방식의 지게차의 경우에는 운전자의 좌석 윗면에서 헤드가드의 상부틀 아랫면까지의 높이가 1m 이상일 것

48. 프레스 가공품의 이송방법으로 2차 가공용 송급배출장치가 아닌 것은?

① 다이얼 피더(dial feeder)

② 롤 피더(roll feeder)

③ 푸셔 피더(pusher feeder)

④ 트랜스퍼 피더(transfer feeder)

49. 다음 중 연삭기를 이용한 작업의 안전대책으로 가장 옳은 것은?

① 연삭숫돌의 최고 원주 속도 이상으로 사용하여야 한다.

② 운전 중 연삭숫돌의 균열 확인을 위해 수시로 충격을 가해 본다.

③ 정밀한 작업을 위해서는 연삭기의 덮개를 벗기고 숫돌의 정면에 서서 작업한다.

④ 작업시작 전에는 1분 이상 시운전을 하고 숫돌의 교체 시에는 3분 이상 시운전을 한다.

50. 압력용기에서 안전밸브를 2개 설치한 경우 그 설치방법으로 옳은 것은? (단, 해당하는 압력용기가 외부화재에 대한 대비가 필요한 경우로 한정한다.)

① 1개는 최고사용압력 이하에서 작동하고 다른 1개는 최고사용압력의 1.1배 이하에서 작동하도록 한다.

② 1개는 최고사용압력 이하에서 작동하고 다른 1개는 최고사용압력의 1.2배 이하에서 작동하도록 한다.

③ 1개는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하고 다른 1개는 최고사용압력의 1.1배 이하에서 작동하도록 한다.

④ 1개는 최고사용압력의 1.05배 이하에서 작동하고 다른 1개는 최고사용압력의 1.2배 이하에서 작동하도록 한다.

51. 범용 수동 선반의 방호조치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대형 선반의 후면 칩 가드는 새들의 전체 길이를 방호할 수 있어야 한다.

② 척 가드의 폭은 공작물의 가공작업에 방해되지 않는 범위에서 척 전체 길이를 방호해야 한다.

③ 수동 조작을 위한 제어장치는 정확한 제어를 위해 조작 스위치를 돌출형으로 제작해야 한다.

④ 스핀들 부위를 통한 기어박스에 접촉될 위험이 있는 경우에는 해당 부위에 잠금장치가 구비된 가드를 설치하고 스핀들 회전과 연동회로를 구성해야 한다.

52. 프레스에 금형 조정 작업 시 슬라이드가 갑자기 작동함으로써 근로자에게 발생할 우려가 있는 위험을 방지하기 위하여 사용하는 것은?

① 안전 블록	② 비상정지장치

③ 감응식 안전장치	④ 양수조작식 안전장치

53. 크레인 작업 시 300㎏ 의 질량을 10m/s²의 가속도로 감아올릴 때 로프에 걸리는 총 하중은 약 몇 N인가? (단, 중력가속도는 9.81m/s²로 한다.)

① 2943	② 3000

③ 5943	④ 8886

54. 사고 체인의 5요소에 해당하지 않는 것은?

① 함정(trap)	② 충격(impact)

③ 접촉(contact)	④ 결함(flaw)

55. 프레스 작업 시 왕복 운동하는 부분과 고정 부분 사이에서 형성되는 위험점은?

① 물림점	② 협착점

③ 절단점	④ 회전말림점

56. 기계설비의 안전화를 크게 외관의 안전화, 기능의 안전화, 구조적 안전화로 구분할 때, 기능의 안전화에 해당하는 것은?

① 안전율의 확보

② 위험부위 덮개 설치

③ 기계 외관에 안전색채 사용

④ 전압 강하 시 기계의 자동정지

57. 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 원동기, 축이음, 풀리 등에 설치하여야 하는 것은?

① 덮개	② 압력계

③ 통풍장치	④ 과압방지기

58. 컨베이어(conveyer)의 역전방지장치 형식이 아닌 것은?

① 램식	② 라쳇식

③ 롤러식	④ 전기브레이크식

59. 롤러기의 급정지를 위한 방호장치를 설치하고자 한다. 앞면 롤러의 지름이 30㎝이고, 회전수가 30rpm일 때 요구되는 급정지 거리의 기준은?

① 급정지 거리가 앞면 롤러의 원주의 1/3 이상일 것

② 급정지 거리가 앞면 롤러의 원주의 1/3 이내일 것

③ 급정지 거리가 앞면 롤러의 원주의 1/2.5 이상일 것

④ 급정지 거리가 앞면 롤러의 원주의 1/2.5 이내일 것

60. 프레스의 작업 시작 전 점검사항으로 거리가 먼 것은?

① 클러치 및 브레이크의 기능

② 금형 및 고정볼트 상태

③ 전단기(剪斷機)의 칼날 및 테이블의 상태

④ 언로드 밸브의 기능

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 혼촉방지판이 부착된 변압기를 설치하고 혼촉방지판을 접지시켰다. 이러한 변압기를 사용하는 주요 이유는?

① 2차측의 전류를 감소시킬 수 있기 때문에

② 누전전류를 감소시킬 수 있기 때문에

③ 2차측에 비접지 방식을 채택하면 감전 시 위험을 감소시킬 수 있기 때문에

④ 전력의 손실을 감소시킬 수 있기 때문에

62. 인체가 현저히 젖어 있는 상태 또는 금속성의 전기·기계 장치나 구조물의 인체의 일부가 상시 접촉되어 있는 상태에서의 허용접촉전압으로 옳은 것은?

① 2.4V 이하	② 25V 이하

③ 50V 이하	④ 75V 이하

63. 아크 용접 작업 시 감전재해 방지에 쓰이지 않는 것은?

① 보호면

② 절연장갑

③ 절연용접봉 홀더

④ 자동전격방지장치

64. 산업안전보건법상 전기기계·기구의 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 접지를 하여야 하는 사항으로 틀린 것은?

① 전기기계·기구의 금속제 내부 충전부

② 전기기계·기구의 금속제 외함

③ 전기기계·기구의 금속제 외피

④ 전기기계·기구의 금속제 철대

65. 변압기 전로의 1선 지락 전류가 6A일 때 제2종 접지공사의 접지저항 값은? (단, 자동전로차단장치는 설치되지 않았다.)

① 10Ω	② 15Ω

③ 20Ω	④ 25Ω

66. 전폐형 방폭구조가 아닌 것은?

① 압력방폭구조	② 내압방폭구조

③ 유입방폭구조	④ 안전증방폭구조

67. 방폭구조의 명칭과 표기기호가 잘못 연결된 것은?

① 안전증방폭구조 : e

② 유입(油入)방폭구조 : o

③ 내압(耐壓)방폭구조 : p

④ 본질안전방폭구조 : ia 또는 ib

68. 파이프 등에 유체가 흐를 때 발생하는 유동대전에 가장 큰 영향을 미치는 요인은?

① 유체의 이동거리	② 유체의 점도

③ 유체의 속도	④ 유체의 양

69. 충전전로의 선간전압이 121㎸ 초과 145㎸ 이하의 활선 작업 시 충전전로에 대한 접근한계거리(㎝)는?

① 130	② 150

③ 170	④ 230

70. 정전기 발생의 원인에 해당되지 않는 것은?

① 마찰	② 냉장

③ 박리	④ 충돌

71. 다음 중 분진폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 일반적으로 입자의 크기가 클수록 위험이 더 크다.

② 산소의 농도는 분진폭발 위험에 영향을 주는 요인이다.

③ 주위 공기의 난류확산은 위험을 증가시킨다.

④ 가스폭발에 비하여 불완전 연소를 일으키기 쉽다.

72. 다음 중 폭굉(detonation) 현상에 있어서 폭굉파의 진행 전면에 형성되는 것은?

① 증발열	② 충격파

③ 역화	④ 화염의 대류

73. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물(인화성 액체)이 갖는 일반성질로 가장 거리가 먼 것은?

① 증기는 대부분 공기보다 무겁다.

② 대부분 물보다 가볍고 물에 잘 녹는다.

③ 대부분 유기화합물이다.

④ 발생증기는 연소하기 쉽다.

74. 아세틸렌(C₂H₂)의 공기 중 완전연소 조성농도(Cst)는 약 얼마인가?

① 6.7vol%	② 7.0vol%

③ 7.4vol%	④ 7.7vol%

75. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 폭발성 물질을 저장·취급하는 화학설비 및 그 부속설비를 설치할 때, 단위공정시설 및 설비로부터 다른 단위공정시설 및 설비 사이의 안전거리는 설비 바깥 면으로부터 몇 m 이상 두어야 하는가? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)

① 3	② 5

③ 10	④ 20

76. 다음 중 가연성 가스가 아닌 것으로만 나열된 것은?

① 일산화탄소, 프로판

② 이산화탄소, 프로판

③ 일산화탄소, 산소

④ 산소, 이산화탄소

77. 나트륨은 물과 반응할 때 위험성이 매우 크다. 그 이유로 적합한 것은?

① 물과 반응하여 지연성 가스 및 산소를 발생시키기 때문이다.

② 물과 반응하여 맹독성 가스를 발생시키기 때문이다.

③ 물과 발열반응을 일으키면서 가연성 가스를 발생시키기 때문이다.

④ 물과 반응하여 격렬한 흡열반응을 일으키기 때문이다.

78. 다음은 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정한 부식방지와 관련한 내용이다. ( )에 해당하지 않는 것은?

사업주는 화학설비 또는 그 배관(화학설비 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 위험물 또는 인화점이 섭씨 60도 이상인 물질이 접촉하는 부분에 대해서는 위험물질 등에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 위험물질 등의 (   )·(   )·(   ) 등에 따라 부식이 잘되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.

① 종류	② 온도

③ 농도	④ 색상

79. 메탄올의 연소반응이 다음과 같을 때 최소산소농도(MOC)는 약 얼마인가? (단, 메탄올의 연소하한값(L)은 6.7 vol%이다.)

CH₃OH＋1.5O₂ → CO₂＋2H₂O

① 1.5vol%	② 6.7vol%

③ 10vol%	④ 15vol%

80. 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 부식성 염기류에 해당하는 것은?

① 농도 30퍼센트인 과염소산

② 농도 30퍼센트인 아세틸렌

③ 농도 40퍼센트인 디아조화합물

④ 농도 40퍼센트인 수산화나트륨

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 추락방호망의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

① 망의 처짐은 짧은 변 길이의 10% 이상이 되도록 할 것

② 추락방호망은 수평으로 설치할 것

③ 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상 되도록 할 것

④ 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것

82. 산업안전보건관리비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 발주자는 수급인이 안전관리비를 다른 목적으로 사용한 금액에 대해서는 계약금액에서 감액 조정할 수 있다.

② 발주자는 수급인이 안전관리비를 사용하지 아니한 금액에 대하여는 반환을 요구할 수 있다.

③ 자기공사자는 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 안전관리비를 계상한다.

④ 발주자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 공사 완료 후 정산하여야 한다.

83. 굴착면 붕괴의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 사면경사의 증가

② 성토 높이의 감소

③ 공사에 의한 진동하중의 증가

④ 굴착높이의 증가

84. 다음 중 유해·위험방지계획서 작성 및 제출대상에 해당되는 공사는?

① 지상높이가 20m 인 건축물의 해체공사

② 깊이 9.5m인 굴착공사

③ 최대 지간 거리가 50m인 교량건설공사

④ 저수용량 1천만 톤인 용수전용 댐

85. 철근콘크리트 슬래브에 발생하는 응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전단력은 일반적으로 단부보다 중앙부에서 크게 작용한다.

② 중앙부 하부에는 인장응력이 발생한다.

③ 단부 하부에는 압축응력이 발생한다.

④ 휨응력은 일반적으로 슬래브의 중앙부에서 크게 작용한다.

86. 연약지반을 굴착할 때, 흙막이벽 뒤쪽 흙의 중량이 바닥의 지지력보다 커지면, 굴착저면에서 흙이 부풀어 오르는 현상은?

① 슬라이딩(Sliding)	② 보일링(Boiling)

③ 파이핑(Piping)	④ 히빙(Heaving)

87. 철근콘크리트 공사 시 활용되는 거푸집의 필요조건이 아닌 것은?

① 콘크리트의 하중에 대해 뒤틀림이 없는 강도를 갖출 것

② 콘크리트 내 수분 등에 대한 물빠짐이 원활한 구조를 갖출 것

③ 최소한의 재료로 여러 번 사용할 수 있는 전용성을 가질 것

④ 거푸집은 조립·해체·운반이 용이하도록 할 것

88. 말비계를 조립하여 사용하는 경우에 준수해야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 한다.

② 근로자는 양측 끝부분에 올라서서 작업하도록 한다.

③ 지주부재와 수평면의 기울기를 75º 이하로 한다.

④ 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40㎝ 이상으로 한다.

89. 슬레이트, 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때 발이 빠지는 등 근로자의 위험을 방지하기 위하여 필요한 발판의 폭 기준은?

① 10㎝ 이상	② 20㎝ 이상

③ 25㎝ 이상	④ 30㎝ 이상

90. 추락방지용 방망 그물코의 모양 및 크기의 기준으로 옳은 것은?

① 원형 또는 사각으로서 그 크기는 5㎝ 이하이어야 한다.

② 원형 또는 사각으로서 그 크기는 10㎝ 이하이어야 한다.

③ 사각 또는 마름모로서 그 크기는 5㎝ 이하이어야 한다.

④ 사각 또는 마름모로서 그 크기는 10㎝ 이하이어야 한다.

91. 콘크리트를 타설할 때 안전상 유의하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트를 치는 도중에는 거푸집, 지보공 등의 이상 유무를 확인한다.

② 진동기 사용 시 지나친 진동은 거푸집 도괴의 원인이 될 수 있으므로 적절히 사용해야 한다.

③ 최상부의 슬래브는 되도록 이어붓기를 하고 여러 번에 나누어 콘크리트를 타설한다.

④ 타워에 연결되어 있는 슈트의 접속이 확실한지 확인한다.

92. 무한궤도식 장비와 타이어식(차륜식) 장비의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 무한궤도식은 기동성이 좋다.

② 타이어식은 승차감과 주행성이 좋다.

③ 무한궤도식은 경사지반에서의 작업에 부적당하다.

④ 타이어식은 땅을 다지는 데 효과적이다.

93. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 발판과 벽과의 사이는 최소 얼마 이상의 간격을 유지하여야 하는가?

① 10㎝ 이상	② 15㎝ 이상

③ 20㎝ 이상	④ 25㎝ 이상

94. 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 하기 위하여 필요한 경우에 실시하는 것은?

① 자체안전점검	② 정밀안전점검

③ 상시안전점검	④ 품질관리점검

95. 차랑계 하역운반기계에 화물을 적재할 때의 준수사항과 거리가 먼 것은?

① 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재할 것

② 구내운반차 또는 화물자동차의 경우 화물의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 화물에 로프를 거는 등 필요한 조치를 할 것

③ 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재할 것

④ 제동장치 및 조정장치 기능의 이상 유무를 점검할 것

96. 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것

② 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것

③ 수직재와 받침철물의 연결부 겹침길이는 받침철물 전체길이의 4분의 1 이상이 되도록 할 것

④ 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것

97. 공사현장에서 낙하물방지망 또는 방호선반을 설치할 때 설치높이 및 벽면으로부터 내민길이 기준으로 옳은 것은?

① 설치높이 : 10m 이내마다, 내민길이 2m 이상

② 설치높이 : 15m 이내마다, 내민길이 2m 이상

③ 설치높이 : 10m 이내마다, 내민길이 3m 이상

④ 설치높이 : 15m 이내마다, 내민길이 3m 이상

98. 가설구조물이 갖추어야 할 구비요건과 가장 거리가 먼 것은?

① 영구성	② 경제성

③ 작업성	④ 안전성

99. 가설통로를 설치하는 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

① 견고한 구조로 할 것

② 경사는 30º 이하로 할 것

③ 경사가 30º를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것

④ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것

100. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 토사굴착 시 굴착면의 기울기 기준으로 옳지 않은 것은

① 보통흙인 습지 - 1：1~1：1.5

② 풍화암 - 1：1.0

③ 연암 - 1：1.0

④ 보통흙인 건지 - 1：1.2~1：5