건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2020.8.23. 3회)

2020년 3회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	1	3	2	4	3	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	3	4	1	2	3	3	2	3
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	2	3	3	4	4	1	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	1	1	4	4	2	1	2	2
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	3	4	1	1	2	4	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	3	1	4	1	4	4	3	4	2
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	2	3	4	2	2	2	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	1	1	2	4	1	2	1	2
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	1	3	3	2	1	3	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	1	3	2	1	4	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2020년 3회 한국산업인력공단 시행 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 당초 8월 22일(토)로 예정 공고되었지만, 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 1회와 2회 시험이 통합 시행되어 1회와 2회 모두 시행되어야 할 종목이 한 번만 시행된 경우가 발생하여 3회 시행 종목에 포함되지 않은 종목을 추가하여 8월 22, 23일 양일에 걸쳐 시행되었고, 산업안전산업기사는 8월 23일에 시행되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 무재해 운동의 이념 가운데 직장의 위험 요인을 행동하기 전에 예지하여 발견, 파악, 해결하는 것을 의미하는 것은?

① 무의 원칙	② 선취의 원칙

③ 참가의 원칙	④ 인간 존중의 원칙

2. 산업안전보건법령상 안전보건표지의 종류 중 인화성물질에 관한 표지에 해당하는 것은?

① 금지표시	② 경고표시

③ 지시표시	④ 안내표시

3. 인간관계의 메커니즘 중 다른 사람의 행동 양식이나 태도를 투입시키거나, 다른 사람 가운데서 자기와 비슷한 것을 발견하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 투사(Projection)	② 모방(Imitation)

③ 암시(Suggestion)	④ 동일화(Identification)

4. 산업안전보건법령상 근로자 안전보건교육 대상과 교육시간으로 옳은 것은?

① 정기교육인 경우 : 사무직 종사근로자 - 매분기 3시간 이상

② 정기교육인 경우 : 관리감독자 지위에 있는 사람 - 연간 10시간 이상

③ 채용 시 교육인 경우 : 일용근로자 - 4시간 이상

④ 작업내용 변경 시 교육인 경우 : 일용근로자를 제외한 근로자 - 1시간 이상

5. 위험예지훈련 4라운드 기법의 진행방법에 있어 문제점 발견 및 중요 문제를 결정하는 단계는?

① 대책수립 단계	② 현상파악 단계

③ 본질추구 단계	④ 행동목표설정 단계

6. 산업안전보건법령상 안전모의 시험성능기준 항목이 아닌 것은?

① 난연성	② 인장성

③ 내관통성	④ 충격흡수성

7. O.J.T(On the Job Traning)의 특징 중 틀린 것은?

① 훈련과 업무의 계속성이 끊어지지 않는다.

② 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.

③ 훈련의 효과가 곧 업무에 나타나며, 훈련의 개선이 용이하다.

④ 다수의 근로자들에게 조직적 훈련이 가능하다.

8. 인지과정 착오의 요인이 아닌 것은?

① 정서 불안정	② 감각차단 현상

③ 작업자의 기능 미숙	④ 생리·심리적 능력의 한계

9. 학습 성취에 직접적인 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 적성	② 준비도

③ 개인차	④ 동기유발

10. 태풍, 지진 등의 천재지변이 발생한 경우나 이상상태 발생 시 기능상 이상 유·무에 대한 안전점검의 종류는?

① 일상점검	② 정기점검

③ 수시점검	④ 특별점검

11. 연간 근로자수가 300명인 A 공장에서 지난 1년간 1명의 재해자(신체장해등급 : Ⅰ급)가 발생하였다면 이 공장의 강도율은? (단, 근로자 1인당 1일 8시간씩 연간 300일을 근무하였다.)

① 4.27	② 6.42

③ 10.05	④ 10.42

12. 재해예방의 4원칙에 해당하는 내용이 아닌 것은?

① 예방가능의 원칙	② 원인계기의 원칙

③ 손실우연의 원칙	④ 사고조사의 원칙

13. 알더퍼의 ERG(Existence Relation Growth) 이론에서 생리적 욕구, 물리적 측면의 안전욕구 등 저차원적 욕구에 해당하는 것은?

① 관계욕구	② 성장욕구

③ 존재욕구	④ 사회적욕구

14. 상황성 누발자의 재해유발원인과 거리가 먼 것은?

① 작업의 어려움	② 기계설비의 결함

③ 심신의 근심	④ 주의력의 산만

15. 리더십(leadership)의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지휘 형태는 민주적이다.

② 권한 부여는 위에서 위임된다.

③ 구성원과의 관계는 지배적 구조이다.

④ 권한 근거는 법적 또는 공식적으로 부여된다.

16. 재해 원인을 통상적으로 직접원인과 간접원인으로 나눌 때 직접원인에 해당되는 것은?

① 기술적 원인	② 물적 원인

③ 교육적 원인	④ 관리적 원인

17. 안전교육 계획 수립 시 고려하여야 할 사항과 관계가 가장 먼 것은?

① 필요한 정보를 수집한다.

② 현장의 의견을 충분히 반영한다.

③ 법 규정에 의한 교육에 한정한다.

④ 안전교육 시행 체계와의 관련을 고려한다.

18. 안전관리조직의 형태 중 라인스탭형에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대규모 사업장(1000명 이상)에 효율적이다.

② 안전과 생산업무가 분리될 우려가 없기 때문에 균형을 유지할 수 있다.

③ 모든 안전관리 업무를 생산라인을 통하여 직선적으로 이루어지도록 편성된 조직이다.

④ 안전업무를 전문적으로 담당하는 스탭 및 생산라인의 각 계층에도 겸임 또는 전임의 안전담당자를 둔다.

19. 기능(기술)교육의 진행방법 중 하버드 학파의 5단계 교수법의 순서로 옳은 것은?

① 준비 → 연합 → 교시 → 응용 → 총괄

② 준비 → 교시 → 연합 → 총괄 → 응용

③ 준비 → 총괄 → 연합 → 응용 → 교시

④ 준비 → 응용 → 총괄 → 교시 → 연합

20. 재해의 원인과 결과를 연계하여 상호 관계를 파악하기 위해 도표화하는 분석방법은?

① 관리도	② 파레토도

③ 특성요인도	④ 크로스분류도

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 산업안전보건법령상 정밀작업 시 갖추어져야 할 작업면의 조도 기준은? (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장은 제외한다.)

① 75럭스 이상	② 150럭스 이상

③ 300럭스 이상	④ 750럭스 이상

22. 시스템 수명주기 단계 중 이전 단계들에서 발생되었던 사고 또는 사건으로부터 축적된 자료에 대해 실증을 통한 문제를 규명하고 이를 최소화하기 위한 조치를 마련하는 단계는?

① 구상단계	② 정의단계

③ 생산단계	④ 운전단계

23. FTA에 의한 재해사례 연구의 순서를 올바르게 나열한 것은?

A. 목표사상 선정

B. FT도 작성

C. 사상마다 재해원인 규명

D. 개선계획 작성

① A → B → C → D

② A → C → B → D

③ B → C → A → D

④ B → A → C → D

24. 반복되는 사건이 많이 있는 경우에 FTA의 최소 컷셋을 구하는 알고리즘이 아닌 것은?

① Fussel Algorithm

② Boolean Algorithm

③ Monte Carlo Algorithm

④ Limnios & Ziani Algorithm

25. 신뢰도가 0.4인 부품 5개가 병렬결합 모델로 구성된 제품이 있을 때 이 제품의 신뢰도는?

① 0.90	② 0.91

③ 0.92	④ 0.93

26. 조작자 한 사람의 신뢰도가 0.9일 때 요원을 중복하여 2인 1조가 되어 작업을 진행하는 공정이 있다. 작업 기간 중 항상 요원 지원을 한다면 이 조의 인간 신뢰도는?

① 0.93	② 0.94

③ 0.96	④ 0.99

27. 주물공장 A 작업자의 작업지속시간과 휴식시간을 열압박지수(HSI)를 활용하여 계산하니 각각 45분, 15분이었다. A 작업자의 1일 작업량(TW)은 얼마인가? (단, 휴식시간은 포함하지 않으며, 1일 근무시간은 8시간이다.)

① 4.5시간	② 5시간

③ 5.5시간	④ 6시간

28. 다수의 표시장치(디스플레이)를 수평으로 배열할 경우 해당 제어장치를 각각의 표시장치 아래에 배치하면 좋아지는 양립성의 종류는?

① 공간 양립성	② 운동 양립성

③ 개념 양립성	④ 양식 양립성

29. 환경요소의 조합에 의해서 부과되는 스트레스나 노출로 인해서 개인에 유발되는 긴장(strain)을 나타내는 환경요소 복합지수가 아닌 것은?

① 카타온도(kata temperature)

② Oxford 지수(wet-dry index)

③ 실효온도(effective temperature)

④ 열 스트레스 지수(heat stress index)

30. 활동이 내용마다 “우·양·가·불가”로 평가하고 이 평가내용을 합하여 다시 종합적으로 정규화하여 평가하는 안전성 평가기법은?

① 평점척도법

② 쌍대비교법

③ 계층적 기법

④ 일관성 검정법

31. MIL-STD-882E에서 분류한 심각도(severity) 카테고리 범주에 해당하지 않는 것은?

① 재앙수준(catastrophic)

② 임계수준(critical)

③ 경계수준(precautionaryy)

④ 무시가능수준(negligible)

32. 다음 중 육체적 활동에 대한 생리학적 측정방법과 가장 거리가 먼 것은?

① EMG

② EEG

③ 심박수

④ 에너지소비량

33. 작업기억(working memory)과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

① 오랜 기간 정보를 기억하는 것이다.

② 작업기억 내의 정보는 시간이 흐름에 따라 쇠퇴할 수 있다.

③ 작업기억의 정보는 일반적으로 시각, 음성, 의미 코드의 3가지로 코드화된다.

④ 리허설(rehearsal)은 정보를 작업기억 내에 유지하는 유일한 방법이다.

34. 다음 형상 암호화 조종장치 중 이산 멈춤 위치용 조종장치는?

①	②

③	④

35. 표시 값의 변화 방향이나 변화 속도를 나타내어 전반적인 추이의 변화를 관측할 필요가 있는 경우에 가장 적합한 표시장치 유형은?

① 계수형(digital)

② 묘사형(descriptive)

③ 동목형(moving scale)

④ 동침형(moving pointer)

36. 사용자의 잘못된 조작 또는 실수로 인해 기계의 고장이 발생하지 않도록 설계하는 방법은?

① EMEA	② HAZOP

③ fail safe	④ fool proof

37. 인간-기계 시스템을 설계하기 위해 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것은?

① 시스템 설계 시 동작경제의 원칙이 만족되도록 고려한다.

② 인간과 기계가 모두 복수인 경우, 종합적인 효과 보다 기계를 우선적으로 고려한다.

③ 대상이 되는 시스템이 위치할 환경 조건이 인간에 대한 한계치를 만족하는가의 여부를 조사한다.

④ 인간이 수행해야 할 조작이 연속적인가 불연속적 인가를 알아보기 위해 특성 조사를 실시한다.

38. 한국산업표준상 결함 나무 분석(FTA) 시 다음과 같이 사용되는 사상기호가 나타내는 사상은?

① 공사상	② 기본사상

③ 통상사상	④ 심층분석사상

39. 작업자의 작업공간과 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

① 서서 작업하는 작업공간에서 발바닥을 높이면 뻗침길이가 늘어난다.

② 서서 작업하는 작업공간에서 신체의 균형에 제한을 받으면 뻗침길이가 늘어난다.

③ 앉아서 작업하는 작업공간은 동적 팔뻗침에 의해 포락면(reach envelope)의 한계가 결정된다.

④ 앉아서 작업하는 작업공간에서 기능적 팔뻗침에 영향을 주는 제약이 적을수록 뻗침 길이가 늘어난다.

40. 조종장치의 촉각적 암호화를 위하여 고려하는 특성으로 볼 수 없는 것은?

① 형상	② 무게

③ 크기	④ 표면 촉감

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 크레인 작업 시 로프에 1톤의 중량을 걸어 20m/s²의 가속도로 감아올릴 때, 로프에 걸리는 총하중(㎏f)은 약 얼마인가? (단, 중력가속도는 10m/s²이다.)

① 1000	② 2000

③ 3000	④ 3500

42. 다음 중 선반 작업 시 준수하여야 하는 안전사항으로 틀린 것은?

① 작업 중 면장갑 착용을 금한다.

② 작업 시 공구는 항상 정리해 둔다.

③ 운전 중에 백기어를 사용한다.

④ 주유 및 청소를 할 때에는 반드시 기계를 정지시키고 한다.

43. 기계설비의 안전조건 중 구조의 안전화에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기계재료의 선정 시 재료 자체에 결함이 없는지 철저히 확인한다.

② 사용 중 재료의 강도가 열화 될 것을 감안하여 설계 시 안전율을 고려한다.

③ 기계작동 시 기계의 오동작을 방지하기 위하여 오동작 방지 회로를 적용한다.

④ 가공 경화와 같은 가공결함이 생길 우려가 있는 경우는 열처리 등으로 결함을 방지한다.

44. 산업안전보건법령상 리프트의 종류로 틀린 것은?

① 건설작업용 리프트

② 자동차정비용 리프트

③ 이삿짐운반용 리프트

④ 간이 리프트

45. 보일러수 속에 불순물 농도가 높아지면서 수면에 거품이 형성되어 수위가 불안정하게 되는 현상은?

① 포밍	② 서징

③ 수격현상	④ 공동현상

46. 산업안전보건법령상 연삭숫돌의 상부를 사용하는 것을 목적으로 하는 탁상용 연삭기 덮개의 노출 각도는?

① 60º 이내	② 65º 이내

③ 80º 이내	④ 125º 이내

47. 산업안전보건법령상 위험기계·기구별 방호조치로 가장 적절하지 않은 것은?

① 산업용 로봇 - 안전매트

② 보일러 - 급정지장치

③ 목재가공용 둥근톱기계 - 반발예방장치

④ 산업용 로봇 - 광전자식 방호장치

48. 산업안전보건법령상 연삭숫돌의 시운전에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 연삭숫돌의 교체 시에는 바로 사용할 수 있다.

② 연삭숫돌의 교체 시 1분 이상 시운전을 하여야 한다.

③ 연삭숫돌의 교체 시 2분 이상 시운전을 하여야 한다.

④ 연삭숫돌의 교체 시 3분 이상 시운전을 하여야 한다.

49. 금형의 안전화에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 금형의 틈새는 8㎜ 이상 충분하게 확보한다.

② 금형 사이에 신체 일부가 들어가지 않도록 한다.

③ 충격이 반복되어 부가되는 부분에는 완충장치를 설치한다.

④ 금형설치용 홈은 설치된 프레스의 홈에 적합한 현상의 것으로 한다.

50. 컨베이어의 종류가 아닌 것은?

① 체인 컨베이어	② 스크류 컨베이어

③ 슬라이딩 컨베이어	④ 유체 컨베이어

51. 산업안전보건법령상 지게차 방호장치에 해당하는 것은?

① 포크	② 헤드가드

③ 호이스트	④ 힌지드 버킷

52. 프레스의 방호장치에 해당되지 않는 것은?

① 가드식 방호장치

② 수인식 방호장치

③ 롤 피드식 방호장치

④ 손쳐내기식 방호장치

53. 산업안전보건법령상 양중기에서 절단하중이 100톤인 와이어로프를 사용하여 화물을 직접적으로 지지하는 경우, 화물의 최대허용하중(톤)은?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

54. 산업안전보건법령상 기계 기구의 방호조치에 대한 사업주·근로자 준수사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 방호 조치의 기능 상실에 대한 신고가 있을 시 사업주는 수리, 보수 및 작업중지 등 적절한 조치를 할 것

② 방호조치 해체 사유가 소멸된 경우 근로자는 즉시 원상회복 시킬 것

③ 방호조치의 기능 상실을 발견 시 사업주에게 신고할 것

④ 방호조치 해체 시 해당 근로자가 판단하여 해체 할 것

55. 산업안전보건법령상 프레스를 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검 항목에 해당하지 않는 것은?

① 전선 및 접속부 상태

② 클러치 및 브레이크의 기능

③ 프레스의 금형 및 고정볼트 상태

④ 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지장치의 기능

56. 프레스의 분류 중 동력 프레스에 해당하지 않는 것은?

① 크랭크 프레스	② 토글 프레스

③ 마찰 프레스	④ 아버 프레스

57. 밀링작업 시 안전수칙에 해당되지 않는 것은?

① 칩이나 부스러기는 반드시 브러시를 사용하여 제거한다.

② 가공 중에는 가공면을 손으로 점검하지 않는다.

③ 기계를 가동 중에는 변속시키지 않는다.

④ 바이트는 가급적 길게 고정시킨다.

58. 산소-아세틸렌가스 용접에서 산소 용기의 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 산소 용기의 운반 시 밸브를 닫고 캡을 씌워서 이동할 것

② 기름이 묻은 손이나 장갑을 끼고 취급하지 말 것

③ 원활한 산소공급을 위하여 산소 용기는 눕혀서 사용할 것

④ 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 곳에 보관할 것

59. 가드(guard)의 종류가 아닌 것은?

① 고정식	② 조정식

③ 자동식	④ 반자동식

60. 산업안전보건법령상 롤러기의 무릎조작식 급정지장치의 설치 위치 기준은? (단, 위치는 급정지장치 조작부의 중심점을 기준)

① 밑면에서 0.7~0.8m 이내

② 밑면에서 0.6m 이내

③ 밑면에서 0.8~1.2m 이내

④ 밑면에서 1.5m 이내

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 대전된 물체가 방전을 일으킬 때에 에너지 E(J)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 도체의 정전용량을 C(F), 대전전위를 V(V), 대전전하량을 Q(C)라 한다.)

① [eqn: rm E= root 2CQ]	② [eqn: rm E= 1 over 2 CV]

③ [eqn: rm E= Q^2 over 2C]	④ [eqn: rm E= root {2V over C}]

62. 인체의 대부분이 수중에 있는 상태에서의 허용접촉전압으로 옳은 것은?

① 2.5V 이하	② 25V 이하

③ 50V 이하	④ 100V 이하

63. 전기설비에서 제1종 접지공사는 접지저항을 몇 Ω 이하로 해야 하는가?

① 5	② 10

③ 50	④ 100

64. 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 간 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 규정하고 있는가?

① 1/1000	② 1/1500

③ 1/2000	④ 1/2500

65. 방폭구조 전기기계·기구의 선정기준에 있어 가스폭발 위험장소의 제1종 장소에 사용할 수 없는 방폭구조는?

① 내압방폭구조	② 안전증방폭구조

③ 본질안전방폭구조	④ 비점화방폭구조

66. 폭발성 가스나 전기기기 내부로 침입하지 못하도록 전기기기의 내부에 불활성가스를 압입하는 방식의 방폭구조는?

① 내압방폭구조	② 압력방폭구조

③ 본질안전방폭구조	④ 유입방폭구조

67. 옥내배선에서 누전으로 인한 화재방지의 대책에 아닌 것은?

① 배선 불량 시 재시공할 것

② 배선에 단로기를 설치할 것

③ 정기적으로 절연저항을 측정할 것

④ 정기적으로 배선시공 상태를 확인할 것

68. 제전기의 설치 장소로 가장 적절한 것은?

① 대전물체의 뒷면에 접지물체가 있는 경우

② 정전기의 발생원으로부터 5~20㎝ 정도 떨어진 장소

③ 오물과 이물질이 자주 발생하고 묻기 쉬운 장소

④ 온도가 150℃, 상대습도가 80% 이상인 장소

69. 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 높은 고압 이상의 충전전로작업에 근로자를 종사시키는 경우에는 어떠한 성능을 가진 작업복을 착용시켜야 하는가?

① 방충처리 또는 방수성능을 갖춘 작업복

② 방염처리 또는 난연성능을 갖춘 작업복

③ 방청처리 또는 난연성능을 갖춘 작업복

④ 방수처리 또는 방청성능을 갖춘 작업복

70. 감전을 방지하기 위해 관계근로자에게 반드시 주지시켜야 하는 정전작업 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전원설비 효율에 관한 사항

② 단락접지 실시에 관한 사항

③ 전원 재투입 순서에 관한 사항

④ 작업 책임자의 임명, 정전범위 및 절연용 보호구 작업 등 필요한 사항

71. 위험물안전관리법령상 제3류 위험물의 금수성 물질이 아닌 것은?

① 과염소산염

② 금속나트륨

③ 탄화칼슘

④ 탄화알루미늄

72. 이산화탄소 소화기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전기화재에 사용할 수 있다.

② 주된 소화 작용은 질식작용이다.

③ 소화약제 자체 압력으로 방출이 가능하다.

④ 전기전도성이 높아 사용 시 감전에 유의해야 한다.

73. 낮은 압력에서 물질의 끓는점이 내려가는 현상을 이용하여 시행하는 분리법으로 온도를 높여서 가열할 경우 원료가 분해될 우려가 있는 물질을 증류할 때 사용하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 진공증류	② 추출증류

③ 공비증류	④ 수증기증류

74. 다음 중 폭발하한농도(vol%)가 가장 높은 것은?

① 일산화탄소	② 아세틸렌

③ 디에틸에테르	④ 아세톤

75. 다음 중 불연성 가스에 해당하는 것은?

① 프로판	② 탄산가스

③ 아세틸렌	④ 암모니아

76. 염소산칼륨에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 탄소, 유기물과 접촉 시에도 분해폭발 위험은 거의 없다.

② 열에 강한 성질이 있어서 500℃의 고온에서도 안정적이다.

③ 찬물이나 에탄올에도 매우 잘 녹는다.

④ 산화성 고체물질이다.

77. 메탄 20vol%, 에탄 25vol%, 프로판 55vol%의 조성을 가진 혼합가스의 폭발하한계값(vol%)은 약 얼마인가? (단, 메탄, 에탄 및 프로판가스의 폭발하한값은 각각 5vol%, 3vol%, 2vol%이다.)

① 2.51	② 3.12

③ 4.26	④ 5.22

78. 다음 중 증류탑의 원리로 거리가 먼 것은?

① 끓는점(휘발성) 차이를 이용하여 목적 성분을 분리한다.

② 열이동은 도모하지만 물질이동은 관계하지 않는다.

③ 기-액 두 상의 접촉이 충분히 일어날 수 있는 접촉 면적이 필요하다.

④ 여러 개의 단을 사용하는 다단탑이 사용될 수 있다.

79. 물과 접촉할 경우 화재나 폭발의 위험성이 더욱 증가하는 것은?

① 칼륨	② 트리니트로톨루엔

③ 황린	④ 니트로셀룰로오스

80. 다음 중 화재의 종류가 옳게 연결된 것은?

① A급 화재 - 유류화재

② B급 화재 - 유류화재

③ C급 화재 - 일반화재

④ D급 화재 - 일반화재

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 항타기 및 항발기를 조립하는 경우 점검하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 과부하장치 및 제동장치의 이상 유무

② 권상장치의 브레이크 및 쐐기장치 기능의 이상 유무

③ 본체 연결부의 풀림 또는 손상의 유무

④ 권상기의 설치상태의 이상 유무

82. 건설공사 유해위험방지계획서 제출 시 공통적으로 제출하여야 할 첨부서류가 아닌 것은?

① 공사개요서

② 전체 공정표

③ 산업안전보건관리비 사용계획서

④ 가설도로계획서

83. 신축공사 현장에서 강관으로 외부비계를 설치할 때 비계기둥의 최고 높이가 45m 라면 관련 법령에 따라 비계기둥을 2개의 강관으로 보강하여야 하는 높이는 지상으로부터 얼마까지인가?

① 14m	② 20m

③ 25m	④ 31m

84. 철근콘크리트 현장타설공법과 비교한 PC(precast concrete) 공법의 장점으로 볼 수 없는 것은?

① 기후의 영향을 받지 않아 동절기 시공이 가능하고, 공기를 단축할 수 있다.

② 현장작업이 감소되고, 생산성이 향상되어 인력 절감이 가능하다.

③ 공사비가 매우 저렴하다.

④ 공장 제작이므로 콘크리트 양생 시 최적 조건에 의한 양질의 제품생산이 가능하다.

85. 흙막이 지보공을 설치하였을 때 붕괴 등의 위험방지를 위하여 정기적으로 점검하고, 이상 발견 시 즉시 보수하여야 하는 사항이 아닌 것은?

① 침하의 정도

② 버팀대의 긴압의 정도

③ 지형·지질 및 지층상태

④ 부재의 손상·변형·변위 및 탈락의 유무와 상태

86. 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서의 방호조치로 옳지 않은 것은?

① 안전난간 설치	② 와이어로프 설치

③ 울타리 설치	④ 수직형 추락방망 설치

87. 히빙(heaving) 현상이 가장 쉽게 발생하는 토질지반은?

① 연약한 점토 지반

② 연약한 사질토 지반

③ 견고한 점토 지반

④ 견고한 사질토 지반

88. 암질 변화구간 및 이상 암질 출현 시 판별 방법과 가장 거리가 먼 것은?

① R.Q.D	② R.M.R

③ 지표침하량	④ 탄성파 속도

89. 블레이드의 길이가 길고 낮으며 블레이드의 좌우를 전후 25~30º 각도로 회전시킬 수 있어 흙을 측면으로 보낼 수 있는 도저는?

① 레이크 도저	② 스트레이트 도저

③ 앵글도저	④ 틸트도저

90. 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 관한 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

① 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

② 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

③ 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

④ 파이프 서포트 사이에 교차가새를 설치하여 수평력에 대하여 보강 조치할 것

91. 건물 외부에 낙하물 방지망을 설치할 경우 벽면으로부터 돌출되는 거리의 기준은?

① 1m 이상	② 1.5m 이상

③ 1.8m 이상	④ 2m 이상

92. 콘크리트를 타설할 때 거푸집에 작용하는 콘크리트 측압에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 콘크리트 타설 속도

② 콘크리트 타설 높이

③ 콘크리트의 강도

④ 기온

93. 다음과 같은 조건에서 추락 시 로프의 지지점에서 최하단까지의 거리 h를 구하면 얼마인가?

- 로프 걸이 150㎝

- 로프 신율 30%

- 근로자 신장 170㎝

① 2.8m	② 3.0m

③ 3.2m	④ 3.4m

94. 산업안전보건법령에 따른 크레인을 사용하여 작업을 하는 때 작업시작 전 점검사항에 해당되지 않는 것은?

① 권과방지장치·브레이크·클러치 및 운전장치의 기능

② 주행로의 상측 및 트롤리(trolleyy)가 횡행하는 레일의 상태

③ 원동기 및 풀리(pulley) 기능의 이상 유무

④ 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태

95. 다음은 비계를 조립하여 사용하는 경우 작업발판 설치에 관한 기준이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

사업주는 비계(달비계, 달대비계 및 말비계는 제외한다.)의 높이가 (   ) 이상인 작업장소에 다음 각호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다.

1. 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것

2. 작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 할 것

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

96. 다음은 산업안전보건법령에 따른 승강설비의 설치에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

사업주는 높이 또는 깊이가 (   )를 초과하는 장소에서 작업하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설작업용 리프트 등의 설비를 설치하여야 한다. 다만, 승강설비를 설치하는 것이 작업이 성질 상 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

① 2m	② 3m

③ 4m	④ 5m

97. 리프트(Lift)의 방호장치에 해당하지 않는 것은?

① 권과방지장치	② 비상정지장치

③ 과부하방지장치	④ 자동경보장치

98. 부두·안벽 등 하역작업을 하는 장소에서 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우 그 폭을 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 60㎝	② 90㎝

③ 120㎝	④ 150㎝

99. 안전관리비의 사용 항목에 해당하지 않는 것은?

① 안전시설비	② 개인보호구 구입비

③ 접대비	④ 사업장의 안전·보건진단비

100. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?

① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85m 이하로 할 것

② 비계기둥의 간격은 장선(長線) 방향에서는 1.0m 이하로 할 것

③ 띠장 간격은 2.0m 이하로 할 것

④ 비계기둥 간의 적재하중은 400㎏을 초과하지 않도록 할 것