건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2014.5.25. 2회)

2014년 2회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	3	1	2	2	2	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	1	4	1	4	4	4	1	2
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	3	4	3	3	4	1	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	3	4	4	1	4	4	3	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	4	2	2	1	4	4	1	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	3	1	4	3	2	4	2	1
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	1	4	4	2	4	1	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	1	3	3	3	1	3	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 공유압 변환기 사용 시 주의사항으로 옳은 것은?

① 수평방향으로 설치한다.

② 열원에 가까이 설치한다.

③ 반드시 액추에이터 보다 낮게 설치한다.

④ 실린더나 배관 내의 공기를 충분히 뺀다.

2. 비교적 큰 먼지를 제거할 목적으로 사용되는 기기로, 유압회로에서 펌프의 흡입관로에 사용되는 것은?

① 탱크	② 스트레이너

③ 필터	④ 어큐뮬레이터

3. 유공압 기호에서 온도계 기호로 옳은 것은?

①	②

③	④

4. 드릴 및 보링 공구를 이용하여 구멍을 뚫거나 구멍을 확장시키는 다축보링머신과 같은 공작기계에서 관통구멍의 경우 부하가 급격히 감소하므로 스핀들이 급진된다. 이를 방지하기 위하여 실린더에 유량조절밸브를 설치한다. 이러한 회로를 무엇이라 하는가?

① 감속회로(deceleration circuit)

② 미터 인 회로(meter in circuit)

③ 미터 아웃 회로(meter out circuit)

④ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)

5. 내경 10㎝, 추력 3140㎏f, 피스톤 속도 40m/min 유압실린더에서 필요로 하는 유압은 최소 몇 ㎏f/㎠인가?

① 40	② 60

③ 80	④ 160

6. 유압의 동조회로에서 동조운전을 방해하는 요소로 보기에 가장 거리가 먼 것은?

① 마찰 차이	② 펌프 토출량

③ 내부누설의 양	④ 실린더 안지름 차이

7. 다음 중 압력제어밸브로 옳은 것은?

① 체크 밸브	② 리듀싱 밸브

③ 셔틀밸브	④ 감속 밸브

8. 그림에서 제시한 2압 밸브의 특성으로 옳지 않은 것은?

① AND의 논리를 만족한다.

② 먼저 들어온 고압 압력신호가 출구 A로 나간다.

③ 압축공기가 2개의 입구 X, Y에 모두 작용할 때에만 출구 A에 압축공기가 흐른다.

④ 2개의 입력신호가 다른 압력일 경우에는 낮은 압력공기가 출구 A로 출력된다.

9. 공기압 장치의 구성 요소가 아닌 것은?

① 원심 펌프	② 애프터 쿨러

③ 공기 탱크	④ 공기 압축기

10. 공압 루트블로어(Roots blower)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 소음이 작다.

② 토크 변동이 작다.

③ 비접촉형으로 무급유식이다.

④ 대형이고, 고압 송풍을 할 수 없다.

11. 유압펌프의 소음발생 원인이 아닌 것은?

① 펌프 흡입 불량

② 작동유 점성 증대

③ 펌프의 저속회전

④ 이물질의 침입

12. 그림과 같은 공기압 실린더의 올바른 명칭은?

① 단동 실린더

② 편로드 복동 실린더

③ 전동기 과부하

④ 양로드 복동 실린더

13. 직류전동기 과열의 원인이 아닌 것은?

① 퓨즈의 융단

② 베어링 조임 과다

③ 전동기 과부하

④ 브러시 압력 과다

14. 정보의 정의역이 어느 구간에서 모든 점으로 표시되는 신호로서 시간과 정보가 모두 연속적인 신호는 어느 것인가?

① 연속 신호

② 이산시간 신호

③ 디지털 신호

④ 아날로그 신호

15. 그림과 같은 선형 스텝모터에서 스핀들 리드가 0.36㎝이고, 회전각이 1°라고 하였을 때 이송거리는 몇 ㎜인가?

① 0.01	② 0.02

③ 0.03	④ 0.04

16. 컨베이어를 이용한 자동화시스템을 설계하고자 할 때 고려해야 할 기본 설계원칙에 해당되지 않는 것은?

① 이송능력한계	② 속도의 원칙

③ 균일성의 원칙	④ 투입 산출의 원칙

17. 자동화 시스템의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 원가 절감

② 이익의 극대화

③ 제품 품질의 균일성

④ 생산 탄력성 증가

18. 유도형 센서의 감지거리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공칭검출거리 - 제조공정, 온도, 공급전압에 의한 허용치를 고려하지 않은 상태의 거리

② 정미검출거리 - 정격전압과 정격주위 온도일 때 측정하는 거리

③ 유효검출거리 - 공급전압과 주위온도의 허용 한도 내에서 측정한 거리

④ 정격검출거리 - 어떠한 전압변동 또는 온도변화에도 관계없이 표준 검출제를 검출할 수 있는 거리

19. 다음 그림과 같은 타이밍 차트(timing chart)에서 입력은 A와 B이며, 출력은 Y일 때 이 타이밍 차트는 어떤 회로인가? (단, 입·출력 모두 불논리로 동작한다.)

① AND 회로	② OR 회로

③ NOT 회로	④ NAND 회로

20. 제작자에 의해 한 번만 프로그램 되는 메모리는 어느 것인가?

① RAM	② Mask ROM

③ EAROM	④ EPROM

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 자재흐름분석의 P-Q분석에 의하여 분류가 결정되면 그 분류 내에 있는 제품들에 대한 개별적인 분석을 행할 때 그 분류와 내용이 옳은 것은?

① D급 분류 : 제품의 종류도 적고 생산량도 적다. 소품종 공정표를 작성한다.

② C급 분류 : 제품의 종류는 적고 생산량이 많다. 단순작업 공정표 다음 조립공정표를 작성한다.

③ B급 분류 : 제품의 종류는 중간이고 생산량도 중간이다. 다품종 공정표를 작성한다.

④ A급 분류 : 제품의 종류는 많고 생산량은 적다. 유압 유출표를 작성한다.

22. 투과계수가 0.001일 때 투과 손실량은?

① 20dB	② 30dB

③ 40dB	④ 50dB

23. 기술면의 표준 중 목표가 되는 표준을 지칭하는 것은?

① 규격	② 사양서

③ 지도서	④ 조직규정

24. 정현파 신호에서 피크값(편진폭)을 기준한 진동의 크기가 1일 때 실효값의 크기는?

① [eqn: 2]	② [eqn: 1 over 2]

③ [eqn: 1 over π]	④ [eqn: 1 over root2]

25. 설비진단 기법 중 금속성분 특유의 발광 또는 흡광현상을 이용하는 기법은?

① 진동법	② 페로그래피법

③ SOAP법	④ 응력법

26. 정비계획에 필요한 예비품의 종류 중 전 공장에 영향을 미치는 동력 설비에서 많이 볼 수 있는 것은?

① 부품 예비품	② 라인 예비품

③ 단일 기계 예비품	④ 부분적 세트 예비품

27. 음의 지향지수 [DI]에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 음원이 자유공간에 있을 때는 DI는 0dB이다.

② 반자유공간(바닥 위)에 음원이 있을 때 DI는 ＋3dB이다.

③ 두 면이 접하는 구석에 음원이 있을 때 DI는 ＋6dB이다.

④ 세 면이 접하는 구석에 음원이 있을 때 DI는 ＋12dB이다.

28. 기계 진동이 공진으로 인하여 높은 경우, 진동을 저감하는 방법으로 잘못된 것은?

① 구조물의 강성을 높여 고유 진동 주파수를 낮은 영역으로 변화시킨다.

② 구조물의 질량을 크게 하여 고유 진동 주파수를 낮은 영역으로 변화시킨다.

③ 구조물의 강성을 낮추어 고유 진동 주파수를 낮은 영역으로 변화시킨다.

④ 구조물의 강성과 질량을 적절히 조절하여 현재 가진되고 있는 공진 주파수 영역을 피하도록 한다.

29. 설비보전의 표준화가 가져오는 직접적인 이점과 가장 거리가 먼 것은?

① 설비보전 기술의 축적

② 설비 개량 또는 설계능력 향상

③ 생산 제품의 불량률 증대

④ 설비보전 작업의 효율성 증대

30. 설비는 사용기간이 길면 길수록 자본 회수비는 감소하나 열화에 의한 보전비와 운영비는 증가한다. 이 두 비용의 총비용이 최소가 되는 수명은?

① 경제수명	② 실질유효수명

③ 내용연수	④ 운전수명

31. 베어링의 결함 유무를 측정하고자 할 때 사용되는 진동측정용 센서는?

① 변위계	② 속도계

③ 가속도계	④ 레벨계

32. 설비보전 상 청소, 급유, 조정, 부품교체 등의 적절한 시기를 산정하는 기준은?

① 성능기준	② 검사기준

③ 예방기준	④ 정비기준

33. 설비가동부문의 운전자들이 소집단활동을 중심으로 운전자 또는 작업자 스스로 전개하는 생산보전 활동은?

① 일상보전	② 예방보전

③ 자주보전	④ 개량보전

34. 다음 중 자재를 취급하는데 공간적인 면에서 가장 유연성이 우수한 장비는?

① 자동 저장/반출 시스템(AS/RS)

② 호이스트(hoist)

③ 무인 반송차(AGV)

④ 팔렛 트럭(paliet truck)

35. 일반적으로 시스템을 구성하는 기본적 요소에 속하지 않는 것은?

① 투입	② 처리기구

③ 산출	④ 품질

36. 동점도를 나타내는 단위로 옳은 것은?

① ㎠/sec	② sec/㎠

③ m/sec²	④ sec/㎡

37. 보전 작업 표준에서 표준시간의 결정방법이 아닌 것은?

① 경험법

② 실적 자료법

③ 작업 연구법

④ 관적 자료법

38. 진동차단기로 이용되는 패드의 재료로써 적합하지 않은 것은?

① 스폰지 고무	② 파이버 글라스

③ 코르크	④ 알루미늄합금

39. 다음 보전 조직은 무엇인가?

						공장장
			보전과장
제1지구 보전계장			제2지구 보전계장			제3지구 보전계장
보전요원			보전요원			보전요원

① 집중보전 조직	② 부분보전 조직

③ 지역보전 조직	④ 절충보전 조직

40. 생산의 정지 혹은 유해한 성능저하를 초래하는 상태를 발견하기 위한 설비의 정기적인 검사를 무엇이라 하는가?

① 개량보전	② 사후보전

③ 예방보전	④ 보전예방

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 계측(계장)용 문자 기호로서 유량지시 조절경보계의 표시방법이 맞는 것은?

① FICA - 201	② TRCA - 201

③ QICA – 201	④ LRCA - 201

42. 논리회로의 불대수 (A＋B)ㆍ(A＋[eqn: rm bar B])를 간략화 한 것은?

① [eqn: rm bar B]	② [eqn: rm bar A]

③ B	④ A

43. 복합루프 제어계가 아닌 것은?

① 캐스케이드제어	② 선택제어

③ 비율제어	④ 비례적분제어

44. 10진수 256을 BCD 코드로 변환한 것은?

① 0101 0110 0010

② 0010 0101 0110

③ 0010 0101 0100

④ 0101 0110 0110

45. 다음 그림기호 중 한시동작형 a 접점은?

①	②

③	④

46. 차압식 유량계의 차압 기구에 해당되지 않는 것은?

① 회전자	② 오리피스

③ 벤투리관	④ 피토관

47. 되먹임 제어(feed back control)에서 반드시 필요한 장치는?

① 구동기	② 조작기

③ 검출기	④ 비교기

48. 계측된 신호를 전송할 때 발생하는 노이즈의 원인과 거리가 먼 것은?

① 전도	② 정전유도

③ 중첩	④ 온도변화

49. 다음 중 열전대 조합으로 사용되지 않는 것은?

① 백금－콘스탄탄

② 백금－백금로듐

③ 구리－콘스탄탄

④ 철－콘스탄탄

50. 직류전동기에서 저항기동을 하는 목적으로 가장 옳은 것은?

① 전압을 제어한다.

② 저항을 제어한다.

③ 속도를 제어한다.

④ 기동전류를 제한한다.

51. 다음 중 수동형 센서(Passive sensor)에 속하는 것은?

① 포토 커플러	② 포토 리플렉터

③ 레이저 센서	④ 적외선 센서

52. 외력이 없을 때는 닫혀 잇고 외력이 가해지면 열리는 접점은?

① a 접점	② b 접점

③ c 접점	④ d 접점

53. 내부저항이 20[kΩ]인 전압계에 40[kΩ]의 배율기를 접속하여 어떤 전압을 측정하였더니 전압계의 지시가 50[V]였다면 측정전압[V]은?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

54. 다음 중에서 압력스위치의 표시 문자기호는?

① PS	② FS

③ PXS	④ PHS

55. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 3상 유도전동기는 운전 중 전원이 1선 단선되어도 운전이 계속된다.

② 단상 유도전동기는 기동을 위해 보조권선을 사용한다.

③ 콘덴서전동기는 콘덴서에 의해 역률이 높고, 토크가 균일하며 소음이 작다.

④ 분상기동형 단상 유도전동기의 회전방향 변경은 전원의 접속을 바꾼다.

56. 저항 R₁＝5[Ω], R₂＝10[Ω], R₃＝15[Ω]을 직렬로 접속하고 전압 120[V] 인가하였을 때 저항 R₃에 분배되는 전압[V]은?

① 20	② 40

③ 60	④ 80

57. 온도가 변화하면 저항 값이 매우 많이 변화하는 반도체를 무엇이라 하는가?

① 배리스터(Varistor)

② 서미스터(thermistor)

③ CdS(황화카드뮴)

④ 발광 다이오드

58. 다음 중 기계식인 것은?

① 사이리스터

② 제너다이오드

③ 트랜지스터

④ 안내밸브

59. 제어밸브를 선정하는 필요 요건이 아닌 것은?

① 대상프로세스	② 적정재고

③ 응답성	④ 사용목적

60. 물리화학량을 전기적 신호로 변환하거나, 역으로 전기적신호를 다른 물리적인 양으로 바꿔주는 장치는?

① 트랜스듀서

② 액추에이터

③ 포지셔너

④ 오리피스

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 볼트와 너트의 다듬질 정도에 따라 어떻게 세 가지로 구분되는가?

① 3A, 2A, 1A	② 상, 중, 흑피

③ 3B, 2B, 1B	④ 1급, 2급, 3급

62. 송풍기 진동의 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 축의 굽음

② 모터의 회전수 저하

③ 임펠러의 마모나 부식

④ 임펠러에 더스트(dust) 부착

63. 구름 베어링을 구성하는 기본 요소가 아닌 것은?

① 저널	② 내륜

③ 전동체	④ 리테이너

64. 죔새 △d, 기어의 열팽창계수 α, 가열온도 T일 때 기어내경 D는?

① [eqn: rm D=α×△d×T]	② [eqn: rm D= T over α×△d]

③ [eqn: rm D= α×△d over T]	④ [eqn: rm D= △d over α×T]

65. 폐수처리 설비에 사용되는 화학약품에 적합한 밸브는?

① 코크 밸브

② 플립 밸브

③ 글루브 밸브

④ 다이어프램 밸브

66. 펌프 축에 설치된 베어링에 이상현상을 일으키는 원인이 아닌 것은?

① 윤활유의 부족

② 축 중심의 일치

③ 축 추력의 발생

④ 베어링 끼워맞춤 불량

67. 볼트, 너트의 이완방지법이 아닌 것은?

① 분할 핀에 의한 방법

② 로크 너트에 의한 방법

③ 특수 너트에 의한 방법

④ 둥근 와셔에 의한 방법

68. 저전압 전동기가 고장 났을 시 고장진단방법으로 옳지 않은 것은?

① 전류를 측정한다.

② 권선저항을 측정한다.

③ 절연저항을 측정한다.

④ 손으로 전동기를 돌려 본다.

69. 다음 중 밸브의 손잡이를 90° 회전시킴으로 유로를 신속히 개폐할 수 있는 밸브는?

① 앵글 밸브

② 체크 밸브

③ 코크 밸브

④ 슬루스 밸브

70. 외측 마이크로미터를 0점 조정하고자 한다. 딤블(thimble)과 슬리브(sleeve)의 0점이 님블(thimble)의 한 눈금 간격에 1/2 정도 어긋나 있다면 어떻게 조정하는가?

① 앤빌을 돌려서 0점을 맞춘다.

② 슬리브를 돌려서 0점을 맞춘다.

③ 스핀들을 돌려서 0점을 맞춘다.

④ 래칫 스톱(rachet stop)을 돌려서 0점을 맞춘다.

71. 수격현상에서 압력상승 방지책으로 사용되는 밸브는?

① 안전 밸브	② 슬루스 밸브

③ 셔틀 밸브	④ 언로딩 밸브

72. 테이퍼 핀을 밑에서 때려서 뺄 수 없을 경우에 적합한 분배 방법은?

① 테이퍼 핀을 정으로 잘라서 뺀다.

② 스크류 익스트랙터를 사용하여 뺀다.

③ 테이퍼 핀 머리부분에 용접을 하여 뺀다.

④ 테이퍼 핀 머리부분에 나사를 내어 너트를 걸어 뺀다.

73. 다음 동력전동장치 중 직접 접촉에 의한 것은?

① 기어전동장치

② 체인전동장치

③ 로프전동장치

④ V벨트전동장치

74. 너트의 이완을 방지하는 방법 중 높이가 다른 2개의 너트를 사용하여 이완을 방지하는 방법은?

① 턴버클에 의한 방법

② 절삭 너트에 의한 방법

③ 로크 너트에 의한 방법

④ 홈붙이 너트에 의한 방법

75. 센터링 불량으로 인한 현상이 아닌 것은?

① 기계 성능이 저하된다.

② 축의 진동이 증가한다.

③ 동력의 전달은 원활하다.

④ 베어링부의 마모가 심하다.

76. 롤러 체인을 스프로킷 휠이 부착된 평행 축에 평행걸기 할 때 거는 방법으로 적합한 것은?

① 긴장측에 긴장 풀리를 사용하여 건다.

② 이완측에 이완 폴리를 사용하여 건다.

③ 긴장측은 위로, 이완측은 아래로 하여 건다.

④ 긴장측은 아래로, 이완측은 위로 하여 건다.

77. 정비용 측정기구가 아닌 것은?

① 오스터(oster)

② 진동계(vibro-meter)

③ 소음계(sound level meter)

④ 베어링 체커(bearing checker)

78. 펌프의 배관을 90도로 방향을 바꾸고자 할 때 사용하는 배관용 이음쇠는?

① 크로스(cross)	② 유니온(union)

③ 엘보우(elbow)	④ 레듀셔(reducer)

79. 고가(高架) 탱크, 물탱크 등에 자동운전을 위하여 사용되며, 부력을 이용한 것은?

① 유체 퓨즈	② 플로트 스위치

③ 압력 스위치	④ 유량 제어 스위치

80. 다음 그림은 기어 감속기에 부착된 명판이다. 이 감속기의 출력회전수는 얼마인가?

① 27.3rpm	② 57.3rpm

③ 75.3rpm	④ 95.3rpm