건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2015.5.31. 2회)

2015년 2회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	2	3	2, 3, 4	3	4	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	4	2	3	2	4	4	3	4
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	4	1	3	3	2	1	4	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	2	2	3	4	2	1	1	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	2	2	3	4	3	2	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	4	2	4	4	4	2	4	2	3
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	4	1	4	4	2	1	3	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	2	1	2	3	2	3	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
6번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 가을갈이를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 2, 3, 4 복수 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 그림은 건설기계에서 사용되고 있는 유압모터회로이다. 이 회로의 명칭은?

① 정토크 회로

② 직렬 배치 회로

③ 탠딩형 배치 회로

④ 병렬 배치 회로

2. 유압 펌프 토출측 관로에 설치하는 필터는?

① 보조 필터

② 압력라인 필터

③ 바이패스 필터

④ 복귀라인 필터

3. 그림의 회로와 같이 필터를 설치하였을 때 특징으로 적합한 것은?

① 유압밸브 보호를 주목적으로 한다.

② 오염으로부터 펌프를 보호할 수 있다.

③ 복귀관 필터라고 하며 가격이 비싸다.

④ 필터오염 시 캐비테이션이 발생하지 않는다.

4. 강관 배관 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 실링 테이프 1~2산 정도 남기고 감는다.

② 액체실(seal)을 사용할 경우 암나사부에 바른다.

③ 나사전용기로 정확하게 나사를 가공하고 내부청소를 깨끗이 한다.

④ 기기의 점검과 보수를 위하여 부분적으로 플랜지, 유니언 등을 사용한다.

5. 유압펌프의 이론 토출량에 대한 실제 토출량의 비는?

① 전효율

② 기계효율

③ 용적효율

④ 동력효율

6. 방향 전환 밸브의 포트 수와 위치 수가 그림과 일치하지 않는 것은?

① 2포트 2위치 :

② 2포트 3위치 :

③ 2포트 4위치 :

④ 3포트 4위치 :

7. 압축기의 설치 장소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통풍이 양호한 장소에 설치한다.

② 옥외 설치 시 직사광선을 피한다.

③ 쿨링 타워 부근에 설치하여야 한다.

④ 건축물과는 벽면에 30㎝ 이상 떨어져 있어야 한다.

8. 긴 행정거리를 얻을 수 있도록 다단 튜브형의 로드를 갖는 실린더는?

① 충격 실린더	② 양로드형 실린더

③ 로드리스 실린더	④ 텔레스코프 실린더

9. 절대습도를 구하는 식은?

① [eqn: rm {습공기``중의 ``증기의 ``중량(g)} over {습공기``중의 ``건공기의 ``중량(g)} ×100(%)]

② [eqn: rm {습공기``중의 ``건공기의 ``중량(g)} over {습공기``중의 ``증기의 ``중량(g)} ×100(%)]

③ [eqn: rm {습공기``중의 ``건공기의 ``중량(g)} over {포화수증기량(g)} ×100(%)]

④ [eqn: rm {포화수증기량(g)} over {습공기``중의 ``건공기의 ``중량(g)} ×100(%)]

10. 공압기기에서 비접촉식 감지장치가 아닌 것은?

① 압력 증폭기	② 반향 감지기

③ 배압 감지기	④ 공기 배리어(barrier)

11. 직류전동기 회전 시 소음이 발생하는 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 코일 단락	② 축받이의 불량

③ 정류자 면의 거침	④ 정류자 면의 높이 불균일

12. 다음 공압 액추에이터 중 회전각도의 범위가 가장 큰 것은?

① 피스톤형	② 크랭크형

③ 베인형	④ 래크와 피니언형

13. ROM에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 저장된 내용을 변경할 수 없다.

② 저장된 내용을 읽기만 가능하다.

③ 한 번만 프로그램 입력이 가능하다.

④ 사용자 프로그램과 데이터를 저장할 수 있다

14. 하나의 피스톤 로드에 두 개의 피스톤을 부착하여 실린더 전진운동 시 수압면적이 두 배가 될 수 있어 같은 크기의 다른 실린더에 비하여 두 배 크기의 힘을 낼 수 있는 실린더는?

① 램형 실린더

② 탠덤 실린더

③ 로드리스 실린더

④ 양로드형 실린더

15. 아래 그림과 같은 전기회로도에 해당하는 논리식은?

① y＝a＋b	② y＝aㆍb

③ y＝[eqn: rm bar a＋b]	④ y＝(a＋b)ㆍ[eqn: rm bar a＋b]

16. 공압 실린더가 전·후진 시 낼 수 있는 힘과 관계없는 것은?

① 공기 압력

② 실린더 속도

③ 실린더 튜브의 직경

④ 피스톤 로드의 직경

17. 설비의 고장 발생원인 중 미결함에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 설비의 고장에 대한 잠재적인 원인이다.

② 만성로스는 미결함의 방치로 인해 발생한다.

③ 일반적으로 생각되는 먼지, 마모, 녹, 흠, 변형 등을 말한다.

④ 항상 돌발고장 이후에 직접적인 고장 원인이 되는 미결함이 발생한다.

18. 기계적인 변위를 제어하는 서보(servo) 센서의 종류가 아닌 것은?

① 리졸버	② 타코미터

③ 포텐쇼미터	④ 파이로 센서

19. 제어를 행하는 과정에 따라 제어시스템을 분류한 것 중 설명이 틀린 것은?

① 메모리제어 : 출력에 영향을 줄 반대되는 입력신호가 들어올 때까지 이 전에 출력된 신호는 유지된다.

② 시퀀스제어 : 이전단계 완료 여부를 센서를 이용하여 확인 후 다음 단계의 작업을 수행한다.

③ 조합제어 : 요구되는 입력 조건에 관계없이 그에 관련된 모든 신호가 출력 된다.

④ 파일릿제어 : 메모리 기능이 없고 이의 해결을 위해 볼(Boolean) 논리 방정식을 이용한다.

20. 전기에너지와 탄성에너지의 가역 변환에 의해 변형량을 측정하는데 이용되는 센서는?

① 서미스터	② 초음파 센서

③ 포텐쇼미터	④ 스트레인 게이지

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 프로세서형 설비의 로스는 9대 로스로 구분된다. 그 중 이론사이클 시간과 실제사이클 시간의 차이를 나타내는 것은 어떤 로스를 말하는가?

① 계획정지로스	② Shut down로스

③ 순간정지로스	④ 속도저하로스

22. 신호처리를 하는 경우 최소 주파수와 최고 주파수 구간을 설정하여 사용하는 필터는?

① 로패스 필터(low pass filter)

② 밴드 제거 필터(band stop filter)

③ 하이패스 필터(high pass filter)

④ 밴드 패스 필터(band pass filter)

23. 신뢰성을 평가하기 위한 기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 신뢰성이란 일정조건하에서 일정기간 동안 고장 없이 기능을 수행할 확률을 나타낸다.

② 고장률이란 신뢰성의 대상물에 대한 전 고장수에 대한 사용시간의 비율을 나타낸다.

③ 평균 고장시간(Mean Time To Failures)이란 일정기간 중 발생하는 단위시간당 고장횟수로 나타낸다.

④ 평균 고장간격(Mean Time Between Failures)이란 설비 또는 중요부품이 사용되기 시작하여 처음 고장이 발생할 때까지의 평균시간을 말한다.

24. 설비보전의 효과가 아닌 것은?

① 보전비 및 제작 불량 감소

② 가동률 향상 및 자본 투자 감소

③ 제조원가 절감 및 보험료 증가

④ 재고품 및 납기 지연 감소

25. 보전작업의 낭비를 제거하여 효율성을 증대시키기 위한 것으로 보전작업 측정, 검사 및 일정 계획을 위해서 반드시 필요한 것은?

① 설비효율측정	② 로스(Loss) 관리

③ 설비보전표준	④ 설비 경제성 평가

26. 외력이나 외부 토크가 연속적으로 가해짐으로써 생기는 진동은?

① 공진	② 강제진동

③ 고유진동	④ 자유진동

27. 미스얼라인먼트(misalignment)의 주요 발생 원인이 아닌 것은?

① 윤활유 불량

② 축심의 어긋남

③ 휨 축(bent shaft)

④ 베어링 설치 불량

28. 설비관리 조직 설계상 고려 요인이 아닌 것은?

① 공장규모 또는 기업의 크기

② 설비의 특징(구조, 기능, 열화속도)

③ 제품의 특성(원료, 반제품, 완제품)

④ 설비의 취득부터 폐기까지의 관리

29. 신뢰성의 대상물이 사용되어 처음 고장이 발생할 때까지의 평균시간은?

① 고장률	② 정미시간

③ 평균고장간격	④ 평균고장시간

30. TPM의 특징 및 목표가 아닌 것은?

① output을 지향할 것

② 현장의 체질을 개선할 것

③ 맨·머신·시스템을 극한 상태까지 높일 것

④ 설비가 변하고, 사람이 변하고, 현장이 변하는 것

31. 설비관리의 조직계획에서 지역이나 제품, 공정 등에 따라 설비를 분류하여 그 관리를 담당하는 방식은?

① 기능 분업	② 지역 분업

③ 직접 분업	④ 전문기술 분업

32. 다음 중 일상 보전에서 취급하지 않는 것은?

① 정기점검	② 정기적 갱유

③ 정기적 정밀진단	④ 정기적 부품 교환

33. 설비배치 계획자가 설비배치의 기초자료 수집 및 유형을 선택하는 것을 돕기 위해서 쓰이는 방법은?

① ABC 분석	② P-Q 분석

③ 일정계획법	④ 활동관련 분석

34. 설비진단기술의 도입효과는?

① 설비의 자동화

② 돌발적 고장 방지

③ 현장작업자의 감축

④ 오버홀 주기의 단축

35. 다음 중 소음 방지 기본 방법이 아닌 것은?

① 흡음	② 차음

③ 방풍망	④ 소음기(silencer)

36. PM분석의 특징으로 맞는 것은?

① 현상은 포괄적으로 파악한다.

② 원인 추구 방법은 과거의 경험이다.

③ 각각의 원인을 나열식으로 하여 요인을 발견한다.

④ 원리 및 원칙을 수립하므로 필요한 대책을 수립하기가 용이하다.

37. 진동 측정 시 주의해야 할 점이 아닌 것은?

① 언제나 같은 센서를 사용한다.

② 진동계를 바꿔가면서 측정한다.

③ 항상 동일한 위치에서 측정한다.

④ 항상 동일한 방향으로 측정한다.

38. 윤활유의 첨가제가 갖추어야 할 일반적인 성질과 가장 거리가 먼 것은?

① 증발이 많아야 한다.

② 색상이 깨끗하여야 한다.

③ 기유에 용해도가 좋아야 한다.

④ 유연성이 있어 다목적이어야 한다.

39. 보전효과 측정방법에서 항목별 계산공식으로 틀린 것은?

① [eqn: rm 설비가동율 ＝ 부하시간 over 가동시간 ×100]

② [eqn: rm 고장강도율 ＝ 고장정지시간 over 부하시간 ×100]

③ [eqn: rm 고장빈도(회수)율 ＝ 고장건수 over 부하시간 ×100]

④ [eqn: rm 예방보전 수행율 ＝ 예방보전건수 over 예방보전계획건수 ×100]

40. 진동현상의 특징 중 고주파에서 발생하는 이상 현상인 것은?

① 풀링(Iooseness)

② 언밸런스(unbalance)

③ 공동현상(cavitation)

④ 미스얼라인먼트(misalignment)

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 외력이 없을 때는 닫혀있고 외력이 가해지면 열리는 접점은 어느 것인가?

① a접점	② b접점

③ c접점	④ d접점

42. 미분시간 3분, 비례이득 10인 PD 동작의 전달 함수는?

① 10(1＋2s)	② 1＋3s

③ 10(1＋3s)	④ 5＋2s

43. 다음 압력계의 종류 중에서 탄성식은?

① 침종식	② 벨로스식

③ 경사관식	④ 압전기식

44. 다음 중 이상적인 연산증폭기의 특징으로 틀린 것은?

① 전압 이득이 무한대

② 입력 임피던스는 0

③ 대역폭이 무한대

④ 출력 임피던스는 0

45. 미리 설정된 조건 순서에 따라 행하여지는 제어방식은 다음 중 어느 것인가?

① 피드백제어	② 프로세서제어

③ 시퀀스제어	④ 추치제어

46. 디지털 시스템에서 여러 가지 연산 동작을 위하여 1비트 이상의 2진 정보를 임시로 저장하기 위해 사용하는 기억 장치는?

① 계수기	② 플립플롭

③ 부호기	④ 레지스터

47. Rʟᴄ 직렬 회로에서 공진이 발생하기 위한 조건은? (단, Xᴄ는 용량성 리액턴스 Xʟ은 유통성 리액턴스이다.)

① Xᴄ＜Xʟ	② Xᴄ＞Xʟ

③ Xᴄ＝Xʟ	④ XᴄㆍXʟ＝0

48. 제어 요소의 동작 중 연속 동작이 아닌 것은?

① 미분동작	② on-off동작

③ 비례미분동작	④ 비례적분동작

49. 회로시험기로 전압을 측정하여 230V를 나타낸다. 참값이 220V이면 오차는 몇 V인가?

① 20	② 10

③ -10	④ -20

50. 반복적으로 읽기와 쓰기 양쪽이 가능한 기억소자는?

① RAM	② ROM

③ PROW	④ TTL

51. 일정한 환경 조건하에서 측정량이 일정함에도 불구하고 전기적인 증폭기를 갖는 계측기의 지시가 시간과 함께 계속적으로 느슨하게 변화하는 현상은?

① 드리프트(drift)

② 히스테리시스

③ 비직선성

④ 과도특성

52. NOR 회로를 나타내는 논리기호는?

①	②

③	④

53. 60Hz 4극 3상 유도 전동기의 회전 자기장 회전수(rpm)는?

① 3600	② 1800

③ 1600	④ 1200

54. 그림과 같이 입력이 A와 B인 회로도에서 출력 Y는?

① AㆍB	② (A •B)ㆍB

③ (A＋B)＋B	④ (AㆍB)＋B

55. 연산증폭기를 이용한 회로 중 전압 플로원(Voltage Follower)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 높은 입력 임피던스를 갖는다.

② 낮은 출력 임피던스를 갖는다.

③ 이득이 1에 가까운 비반전 증폭기이다.

④ 입력과 극성이 반대로 되는 출력을 얻을 수 있다.

56. 연산증폭기에 계단파 입력(step Function)을 인가하었을 때 시간에 따른 출력전압의 최대변화율은?

① 드리프트(drift)

② 옵셋(offset)

③ 대역폭(band width)

④ 슬루율(slew rate)

57. 진동기의 과부하 보호장치로 사용되는 계전기는?

① 지락계전기(GR)

② 열동계전기(THR)

③ 부족전압 계전기(UVR)

④ 래칭 릴레이(LR)

58. 파형률을 옳게 나타낸 것은?

① 최대값／실효값	② 실효값／최대값

③ 평균값／실효값	④ 실효값／평균값

59. 두 종류의 금속을 접속하고 양 단에 온도차를 주면 단자 사이에 발생되는 기전력을 이용한 온도계는?

① 광 온도계	② 열전 온도계

③ 방사 온도계	④ 액정 온도계

60. 다음의 그림은 3상 유도전동기의 단자를 표시한 것이다. 이 전동기를 △결선하고자 한다면?

① U－W, Z－Y, V－X를 연결한다.

② U－Y, V－W, X－Z를 연결한다.

③ U－Y, V－Z, W－X를 연결한다.

④ X, Y, Z를 연결한다.

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 밸브의 완전 개방 시 유체저항이 가장 작은 밸브는?

① 앵글 밸브	② 글루브 밸브

③ 슬루스 밸브	④ 리프트 밸브

62. 축의 손상이나 파손되는 형태의 여러 가지 요소 증 가장 많이 발생하는 고장 원인은?

① 불가항력	② 자연 열화

③ 설계 불량	④ 조립, 정비 불량

63. 주철제 원통 속에 두 축을 맞대어 끼워 키로 고정한 축이음은?

① 머프 커플링	② 플랜지 커플링

③ 유체 커플링	④ 플렉시블 커플링

64. 기어 감속기의 분류 중 평행 축형 감속기가 아닌 것은?

① 스퍼기어	② 헬리컬기어

③ 더블 헬리컬기어	④ 스트레이트 베벨기어

65. 밸브 시트부의 누설 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 본체의 변형

② 시트면의 손상

③ 시트면의 이물질 부착

④ 패킹 누르개의 과대 조임

66. 펌프의 보수 관리에 있어서 베어링의 과열현상을 일으키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 조립·설치 불량

② 흡입유량의 부족

③ 윤활유 질의 부적합

④ 윤활유 및 그리스 양의 부족

67. 두 축이 평행하지도 않고 만나지도 않는 기어는?

① 윔기어	② 스퍼기어

③ 내접기어	④ 헬리컬기어

68. 접착제의 구비조건으로 적합하지 않은 것은?

① 액체성일 것

② 고체표면에 침투하여 모세관 작용을 할 것

③ 도포 후 일정시간 경과 후 누설을 방지할 것

④ 도포 후 고체화하여 일정한 강도를 유지할 것

69. 관 이음쇠의 기능이 아닌 것은?

① 관로의 연장	② 관로의 곡절

③ 관로의 분기	④ 관의 피스톤 운동

70. 버어니어 캘리퍼스의 종류 중 부척(vemier)이 홈형으로 되어 있으며 외측 측정용 조(jaw), 내측 측정용 조(jaw), 깊이 바(depth bar)가 붙어있는 것은?

① M형	② CB형

③ CM형	④ MT형

71. 전동기의 고장현상 중 기동불능의 원인으로 거리가 먼 것은?

① 퓨즈 단락	② 베어링의 손상

③ 서머 릴레이 작동	④ 노 퓨즈 브레이크 작동

72. 원심형 통풍기의 정기검사항목에 해당되지 않는 것은?

① 풍속과 흡기온도

② 흡기, 배기의 능력

③ 통풍기의 주유 상태

④ 덕트 접촉부의 풀림

73. V 벨트 풀리의 홈 각이 V 벨트의 각도에 비해 작은 이유로 옳은 것은?

① 고속회전 시 풀리의 진동 및 소음 방치

② 미끄럼 발생 방지에 의한 동력손실 감소

③ V 벨트가 인장력을 받아 늘어났을 때 동력 손실 방지

④ 장기간 사용 시 마모에 의한 V 벨트와 풀리 간 헐거움 방지

74. 어떤 볼트를 조이기 위해 50kgf·㎝ 정도의 토크가 적당하다고 할 때, 길이 10㎝의 스패너를 사용한다면 가해야 하는 힘은 약 얼마 정도가 적정한가?

① 5㎏f	② 10㎏f

③ 50㎏f	④ 100㎏f

75. 열 박음에 의해서 베어링을 조립하고자 할 때 적당한 가열온도는?

① 50℃	② 100℃

③ 200℃	④ 400℃

76. 기계 조립작업 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 볼트와 너트는 균일하게 체결할 것

② 무리한 힘을 가하여 조립하지 말 것

③ 정밀기계는 장갑을 착용하고 작업할 것

④ 접합면에 이물질이 들어가지 않도록 할 것

77. 펌프에서 흡입관을 설치할 때 적절한 방법이 아닌 것은?

① 관의 길이는 짧고 곡관의 수는 적게 한다.

② 흡입관에 편류나 와류를 적당히 발생시킨다.

③ 흡입관 끝에 스트레이너 또는 루트 밸브를 사용한다.

④ 관내 압력은 대기압 이하로 공기 누설이 없는 관이음으로 한다.

78. 펌프의 사용 재질에 따른 분류 중 대단히 높은 고압용에 사용되는 펌프는?

① 경연 펌프	② 자기제 펌프

③ 주강제 펌프	④ 경질 염비제 펌프

79. 파이프를 절단하는데 주로 사용하는 공구는?

① 오스터	② 파이프 커터

③ 리이머	④ 플러링 툴셋

80. 펌프의 수격현상 방지책으로 틀린 것은?

① 서지 탱크를 설치한다.

② 관로의 부하 발생점에 공기 밸브를 설치한다.

③ 관로의 지름을 크게 하여 관내 유속을 감소시킨다.

④ 플라이휠 장치를 사용하여 회전속도를 급감속시킨다.