건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2015.8.16. 3회)

2015년 3회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	1	2	2	1	1	4	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	2	4	1	4	2	3	1	4
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	1	2	2	1	4	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	1	1	2	3	4	3	3	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	3	1	3	2	3	2	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	1	2	3	4	3	4	3	4
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	3	3	3	2	3	1	1	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	1	4	1	1	3	4	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 다음 기호의 명칭으로 적합한 것은?

① 냉각기	② 온도 조절기

③ 가열기	④ 드레인 배출기

2. 다음 중 표준 대기압에 해당되지 않는 것은?

① 760㎜Hg	② 10.33mAq

③ 14.7 mbar	④ 1.033㎏f/㎠

3. 오일탱크의 용도로 적합하지 않은 것은?

① 유압 에너지 축적

② 유온 상승의 완화

③ 기름 내의 기포 분리

④ 기름 내의 불순물 제거

4. 서비스 유닛을 구성하는 기기의 순서가 올바른 것은?

① (유입측)－필터－윤활기－압력조절기－(유출측)

② (유입측)－필터－압력조절기－윤활기－(유출측)

③ (유입측)－압력조절기－필터－윤활기－(유출측)

④ (유입측)－압력조절기－윤활기－필터－(유출측)

5. 피스톤형 축압기의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 대용량도 제작이 용이하다.

② 공기 에너지를 저장할 수 있다.

③ 형상이 간단하고 구성품이 적다.

④ 유실에 가스 침입의 염려가 있다.

6. 공기 압축기에서 표준 대기압 상태의 공기를 시간당 10㎥씩 흡입한다. 이 공기를 700kPa로 압축하면 압축된 공기의 체적은 악 몇 ㎥인가? (단, 압축 시 온도의 변화는 무시한다.)

① 1.26	② 1.43

③ 2.43	④ 3.25

7. KS B 0054(유압, 공기압 도면 기호)의 기호 요소 중 정사각형의 용도가 아닌 것은?

① 실린더	② 제어기기

③ 유체 조정기기	④ 전동기 이외의 원동기

8. 유압 액추에이터의 속도조절용 밸브는?

① 축압기	② 압력제어밸브

③ 방항제어밸브	④ 유량제어밸브

9. 공유압 변환기와 에어 하이드로 실린더를 조합하여 사용할 때의 주의사항으로 옳은 것은?

① 공유압 변환기는 수평으로 설치한다.

② 공유압 변환기는 수직으로 설치한다.

③ 공유압 변환기는 30° 경사를 주어 설치한다

④ 공유압 변환기는 45° 경사를 주어 설치한다.

10. 유압 실린더를 구성하는 기본적인 부품이 아닌 것은?

① 커버	② 피스톤

③ 스풀	④ 실린더

11. 다음 논리식 중 틀린 것은?

① Aㆍ0＝0	② Aㆍ[eqn: rm bar A]＝0

③ A＋1＝1	④ A＋[eqn: rm bar A]＝0

12. 설비의 로스(Loss) 중 정지로스에 해당되는 것은?

① 순간정지로스, 속도저하로스

② 고장정지로스, 작업준비·조정로스

③ 초기유통관리수율로스, 순간정지로스

④ 불량·수정로스, 초기유통관리수율로스

13. 확산반사형 혹은 직접반사형 광센서를 사용할 때, 다음 중 감지거리가 가장 긴 것은?

① 목재	② 금속

③ 면직물	④ 폴리스틸렌

14. 슬레노이드 밸브에서 전압이 걸려 있는데도 아마추어가 작동되지 않는 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 코일의 소손

② 아마추어의 고착

③ 전압이 너무 낮음

④ 실링 시트의 마모

15. 빛을 이용하여 물체 유무를 검출하거나 속도, 위치결정에 응용되는 센서는?

① 포토 센서

② 리드 스위치

③ 유도형 센서

④ 용랑형 센서

16. 다음 중 되먹임 제어(feedback control)에서 꼭 필요한 장치는?

① 안정도를 좋게 하는 장치

② 응답속도를 빠르게 하는 장치

③ 응답속도를 느리게 하는 장치

④ 입력 과 출력을 비교하는 장치

17. 개회로 제어 시스템(open loop control system)을 적용하기에 적합하지 않은 제어계는?

① 외란 변수의 변화가 매우 적은 경우

② 여러 개의 외란 변수가 존재하는 경우

③ 외란 변수에 의한 영향이 무시할 정도로 적은 경우

④ 외란 변수의 특징과 영향을 확실히 알고 있는 경우

18. 다음 그림의 기호가 의미하는 것은?

① 한시동작 타이머 a접점

② 한시동작 타이머 b접점

③ 한시복귀 타이머 a접점

④ 한시복귀 타이머 b접점

19. 8비트의 2진 신호로 표현되는 0~10V의 아날로그 값의 최소 범위는?

① 0.039V	② 0.042V

③ 0.045V	④ 0.048V

20. 그림과 같은 논리회로의 동작 설명으로 옳은 것은?

① STP를 누를 때만 출력 X에 신호가 나온다.

② star를 누를 때만 출력 X에 신호가 나온다.

③ START를 한 번 누르면 출력 X에는 펄스신호가 발생한다.

④ START를 한번 누르면 STOP 버튼을 누르기 전까지 출력 X에는 신호가 존재한다.

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 보전용 자재 관리상 특징이 아닌 것은?

① 불용 자재 발생 가능성이 높다.

② 보전용 자재는 비순환성이 높다.

③ 연간 사용 빈도가 적고, 소비 속도가 늦다.

④ 자재 구입의 품목, 수량, 시기 등의 계획 수립이 어렵다.

22. 자주보전 활동 7단계 내용 중 단계에 대한 활동 내용이 틀린 것은?

① 제1단계 : 초기 청소

② 제2단계 : 청소, 급유 기준 작성과 실시

③ 제4단계 : 총 점검

④ 제5단계 : 자주 점검

23. 보전요원의 각 보전작업에 대한 표준화로 수리 표준시간, 준비작업 표준시간 또는 분해검사 표준시간을 결정하는 것은?

① 보전작업표준	② 설비성능표준

③ 설비점검표준	④ 일상점검표준

24. 제품별 배치의 장점에 속하지 않는 것은?

① 1회의 대규모 사업에 많이 이용된다.

② 정체시간이 짧기 때문에 재공품(在工品)이 적다.

③ 공정이 단순화되고 직접 확인 관리를 할 수 있다.

④ 작업을 단순화할 수 있으므로 작업자의 훈련이 용이하다.

25. 보전작업 표준에서 표준시간의 결정방법에 해당하지 않은 것은?

① 경험법	② 실존법

③ 실적자료법	④ 작업연구법

26. 석유 제품의 산성 또는 알칼리성을 나타내는 것으로서 산화 조건하에서 사용되는 동안 기름 중에 일어나 변화를 알기 위한 척도로 사용되는 것은?

① 전산가	② 중화가

③ 산화 안정도	④ 혼화 안정도

27. 진동 차단기로 이용되는 패드의 재료로 부적합한 것은?

① 스프링	② 코르크

③ 스폰지 고무	④ 파이버 글라스

28. 구름 베이링 결함에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 1X 성분의 조화파가 많이 나타난다.

② 1X 성분이 수직 및 수평방향에서 뚜렷하게 나타난다.

③ 수직방향에서 1X 성분이 나타나고 수평방향에서 2X, 3X 성분이 나타난다.

④ 고주파 영역에서 비동기 성분의 피크 값이 나타나고 시간파형에서 충격파형 형태로 관찰된다.

29. 다음 특징의 설비배치 형태는?

- 유사한 기계설비나 기능을 한 곳에 모아 배치함

- 각 주문 작업에 가공요건에 따라 필요한 작업장이나 부서를 찾아 이동하므로 작업 흐름이 서로 다르고 혼잡함

- 공정별 배치는 단속생산이나 개별주문생산과 같이 다양한 제품이 소량으로 생산되고 각 제품의 작업흐름이 서로 다른 경우에 적합함

① 공정별 배치	② 제품별 배치

③ 혼합형 배치	④ 고정위치 배치

30. 보전 비용을 들여 설비를 안정된 상태로 유지하기 위하여 발생되는 생산손실은?

① 기회원가	② 매몰손실

③ 이익손실	④ 차액손실

31. 진동 시스템에서 질량은 그대로 유지하고, 강성을 증가시키면 고유 주파수는 어떻게 되는가?

① 고유 주파수가 증가한다.

② 고유 주파수가 감소한다.

③ 고유 주파수가 변하지 않는다.

④ 고유 주파수는 증가하다가 감소한다.

32. 설비진단기술의 정의로 가장 적합한 것은?

① 설비를 교정하는 것

② 설비의 경제성을 평가하는 것

③ 설비를 투자할 것인지 결정하는 것

④ 설비의 상태를 정량적으로 관측하여 예측하는 것

33. 내부에 형성되어 있는 하나 혹은 그 이상의 챔(chamber)에 의해서 입사 소음 에너지를 반사하여 소멸시키는 장치는?

① 반사 소음기	② 회전식 소음기

③ 흡음식 소음기	④ 흡진식 소음기

34. 집중보전에 대한 특징으로 틀린 것은?

① 보전요원이 용이하게 생산요원에게 접근할 수 있다.

② 긴급 작업, 고장, 신규 작업을 신속히 처리할 수 있다.

③ 보전요원의 기술 향상을 위한 교육 훈련이 보다 잘 행해진다.

④ 보전요원이 생산작업에 있어서 생산요원에 비해 우선순위를 갖는다.

35. 윤활제의 급유법 중 순환급유법에 속하는 것은?

① 수 급유법

② 비말 급유법

③ 적하 급유법

④ 사이펀 급유법

36. 설비관리의 목표는?

① 손실 감소

② 품질 향상

③ 기업의 생산성 향상

④ 기업의 이윤 극대화

37. 음의 전파 중 장애물 뒤쪽으로 음이 전파되는 현상은?

① 음의 간섭

② 음의 굴절

③ 음의 확산

④ 음의 회절

38. 고장 분석에서 설비관리의 목적인 최소 비용으로 최대 효율을 위해 계획, 진행하는 것과 관계없는 것은?

① 경제성의 향상 : 가능한 비용을 절감한다.

② 신뢰성의 향상 : 설비의 고장을 없게 한다.

③ 유용성의 향상 : 설비의 가동률을 높인다.

④ 보전성의 향상 : 고장에 의한 휴지시간을 단축한다.

39. 주파수, 진폭 및 위상이 같은 두 진동 파형이 합성되면 진동 형태는 어떻게 변화되는가?

① 주파수, 진폭 및 위상이 두 배로 증가한다.

② 주파수와 진폭은 변하지 않고 위상이 변한다.

③ 주파수와 위상은 변동이 없고 진폭만 두 배로 증가한다.

④ 진폭과 위상은 변동이 없고 주파수만 두 배로 증가한다.

40. 정현파의 경우 평균값은 피크값의 몇 배인가?

① π	② 2π

③ 2/π	④ π/2

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 전압 폴로워(Voltage follower)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전압이득이 1에 가깝다.

② 반전 증폭기이다.

③ 임피던스 변환회로이다.

④ 입력 임피던스가 크다.

42. 열전대 조합으로 많이 사용하지 않는 것은?

① 백금로듐－백금

② 크로멜－알루멜

③ 철－콘스탄탄

④ 구리－알루멜

43. 전자의 에너지 준위 M각에 들어갈 수 있는 전자의 수는 얼마인가?

① 4개	② 8개

③ 18개	④ 32개

44. 회전하고 있는 전동기를 역회전 되도록 접속을 변경하면 급정지한다. 입연기의 급정지용으로 이용되는 제동방식은?

① 플러깅제동	② 회생제동

③ 다이나믹제동	④ 와류제동

45. 어느 교류 전압의 순서값이 ʋ＝311·sin(2π×60t)V라고 하면, 이 전압의 실효값은 약 몇 V인가?

① 110	② 125

③ 220	④ 311

46. 변환기에서 노이즈 대책이 아닌 것은?

① 실드의 사용

② 비접지

③ 접지

④ 필터의 사용

47. 100V, 20W의 전구에 50V의 전압을 가했을 때의 전력은 몇 W인가?

① 20	② 10

③ 5	④ 3

48. 계측기를 기능적으로 크게 분류했을 때 해당되지 않는 것은?

① 검출기	② 조작기

③ 전송기	④ 수신기

49. 3상 유도 전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

① 계자제어

② 주파수제어

③ 2차 저항 조정

④ 극수변환

50. 방사선식 액면계에서 2위치 검출용으로 적당한 형식은?

① 정점 감시형	② 추종형

③ 투과형	④ 조사형

51. 그림에서 정전 용량 C₁, C₂를 병렬로 접속하였을 때의 합성 정전 용량 Cᴀʙ는?

① [eqn: rm C_1 ＋C_2]	② [eqn: rm 1 over {C_1 ＋C_2}]

③ [eqn: rm {C_1 ㆍC_2} over {C_1 ＋C_2}]	④ [eqn: rm C_1 ㆍC_2]

52. 반도체에 대한 설명 중 맞는 것은?

① N형 반도체에 혼입된 불순물을 억셉터라 한다.

② p형 반도체에 혼입된 불순물을 도너라 한다.

③ 불순물 반도체에는 P형과 N형이 있다.

④ 진성 반도체는 자유전자와 전공의 수가 다르다.

53. 대칭 3상 교류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 각 상의 기전력과 전류의 크기가 같고 위상이 120도인 3상 교류

② 각 상의 기전력과 전류의 크기가 다르고 위상이 120도인 3상 교류

③ 각 상의 기전력과 전류의 크기가 같고 위상이 240도인 3상 교류

④ 각 상의 기전력과 전류의 크기가 다르고 위상이 240도인 3상 교류

54. 그림과 같은 회로는?

① 전압폴로어

② 비교기

③ 미분기

④ 전압-전류변환기

55. OP 앰프의 특징이 아닌 것은?

① OP 앰프는 두 개의 전원 단자(＋, -)를 가지고 있다.

② 두 개의 입력단과 1개의 출력단을 가지고 있다.

③ 일반적으로 비반전 입력은 (-)로 표기한다.

④ 일반적인 전원 전압은 ±15V가 된다.

56. 그림과 같은 기호를 나타내는 것으로서 옳은 것은?

① 수동조작 자동복귀 b접점

② 전자 접촉기 b접점

③ 보조 계전기 b접점

④ 수동복귀 b접점

57. P형 반도체와 N형 반도체를 접합시키면 반송자가 결핍되는 공핍층이 생성된다. Si의 경우 이러한 접합면 사이의 전위차는?

① 약 0.2V	② 약 0.3V

③ 약 0.7V	④ 약 0.9V

58. 피측량을 직접 측정하지 않고, 피측정량에 기지(旣知)의 일정량을 뺀 나머지 양을 측정하는 방법은?

① 편위법	② 영위법

③ 치환법	④ 보상법

59. 동기속도가 1800rpm이고, 회전자 회전수가 1728rpm인 유도 전동기의 슬립은 악 몇 %인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 6

60. 압력 검출기와 관계가 없는 것은?

① 부르동관	② 벨로즈

③ 다이어프램	④ 서미스터

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 관의 직경이 비교적 크고 내압이 비교적 높은 경우에 사용되며 분해 조립이 관리한 관이음은?

① 나사이음	② 플랜지이음

③ 용접이음	④ 턱길이이음

62. 다이얼게이지 인디케이터를 “0"점에 맞추는 시기로 적합한 것은?

① 하루에 한 번

② 매 측정하기 전에

③ 인디케이터 교정 시

④ 처음 측정하기 전에 한번

63. 펌프의 공동현상 방지책이 아닌 것은?

① 양흡입 펌프를 사용한다.

② 펌프의 회전수를 낮게 한다.

③ 흡입 축에서 펌프의 토출량을 감소시킨다.

④ 펌프의 설치 높이를 낮추고 흡입 양정을 낮게 한다.

64. 삼각형 모양의 다리로 운전이 원활하고, 전동효율이 높고, 소음이 적어 정숙운전이 가능하나 제작이 어렵고 무거우며 가격이 비싼 체인은?

① 부시 체인(bush chain)

② 오프셋 체인(offset chain)

③ 사이런트 체인(silent chain)

④ 더블 롤러 체인(double roller chain)

65. 기어의 손상 중 스코어링의 원인과 거리가 먼 것은?

① 급유량 부족	② 내압성능 부족

③ 충격 및 하중	④ 윤활유 점도 부족

66. 밸브의 무게와 양면에 작용하는 압력차로 작동하여 유체의 역류를 방지하는 밸브는?

① 감압 밸브	② 체크 밸브

③ 게이트 밸브	④ 다이어프램 밸브

67. 합성고무와 합성수지 및 금속 클로이드 등을 주성분으로 한 액상 개스킷의 사용방법으로 옳지 않은 것은?

① 얇고 균일하게 칠한다.

② 바른 직후 접합해도 관계없다.

③ 사용 온도 범위는 0~30℃까지의 범위이다.

④ 접합면의 수분, 기름, 기타 오물을 제거한다.

68. V벨트의 정비에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

① 풀리의 홈 하단과 빌트의 아랫면은 접촉되어야 한다.

② 2줄 이상을 건 벨트는 균등하게 처져 있어야 한다.

③ 벨트 수명은 이론적으로 보면 정 장력이 옳다고 본다.

④ 베이스가 이동할 수 없는 축 사이에서는 장력 풀리는 쓴다.

69. 기어 감속기 중 평행 축형 감속기의 종류가 아닌 것은?

① 웜 기어 감속기

② 스퍼 기어 감속기

③ 헬리컬 기어 감속기

④ 더블 헬리컬 기어 감속기

70. 다음 중 원심 펌프에 해당되는 것은?

① 기어 펌프	② 플런저 펌프

③ 벌류트 펌프	④ 다이아프램 펌프

71. 송풍기 축은 압축열이나 취급하는 가스의 온도 등의 영향으로 운전 중에 축 방향으로 신장하려고 한다. 다음 중 온도 상승에 의하여 송풍기 축의 길이가 변할 때의 대책으로 옳은 것은?

① 신장되지 못하도록 제한한다.

② 축을 전동기측 방향으로 신장되도록 한다.

③ 축을 전동기측 반대 방향으로 신장되도록 한다.

④ 축을 전동기측의 전동기측 반대 방향 양쪽 모두 신장되도록 한다.

72. 축이음 중 원활한 동력 전달이 되고 축의 연결이 용이하여 진동과 충격이 잘 흡수되는 장점이 있어 최근 자동차 및 선박 등 산업 분야에 널리 사용되는 것은?

① 유체 커플링

② 스프링 축이음

③ 플랜지형 축이음

④ 분할 원통형 커플링

73. 500rpm 이하로 사용되던 길이 2m의 축이 구부러져 수정하고자 할 때 사용하는 공구는?

① 짐 크로(jim crow)

② 토크 렌치(troque wrench)

③ 임펙트 렌치(impact wrench)

④ 스크류 익스트랙터(screw extractor)

74. 펌프 흡입 쪽에 설치하며, 차단성이 좋고 전개 시 손실 수두가 가장 적은 밸브는?

① 감압 밸브	② 글로브 밸브

③ 앵글 밸브	④ 슬루스 밸브

75. 윤활제의 부족에 의한 윤활 불량, 베어링 조립 불량, 체인, 벨트 등의 팽팽함, 커플링의 중심내기 불량이나 적정 틈새가 없어 추력을 받을 때 발생되는 전동기의 고장 현상은 무엇인가?

① 과열

② 코일 소손

③ 기동 불능

④ 기계적 과부하

76. 원심펌프 운전에서 병렬 운전이 유리한 경우는?

① 송출유량의 변화가 클 때

② 송출양정의 변화가 클 때

③ 송출유량의 변화가 작을 때

④ 송출양정의 변화가 작을 때

77. 기어 전동장치에서 원활한 전동을 위하여 백래시(backlash)를 주는 이유로 옳지 않은 것은?

① 기어의 가공 치수 오차 고려

② 윤활을 위한 유막 두께 유지

③ 언더컷(undercut)의 방지를 고려

④ 발열 팽창에 의한 중심거리 변화 고려

78. 무동력 펌프라고도 하며, 비교적 저낙차의 물을 긴 관으로 이끌어 그 관성작용을 이용하여 일부분의 물을 원래의 높이 보다 높은 곳으로 수송하는 양수기는?

① 마찰펌프	② 분류펌프

③ 기포펌프	④ 수격펌프

79. 축 정렬 준비사항 중 축이나 커플링이 진원에서 얼마나 편차가 되었는가를 확인하는 방법은?

① 봉의 변형량(Sat)의 측정

② 흔들림 공차(Run out)의 측정

③ 커플링 면 갭(Face gap)의 측정

④ 소프트 풋(Soft foot) 상태의 측정

80. 아주 높은 온도를 유지하는 장치의 실(seal)로 사용되고 다른 실에 비해 유밀기능이 떨어지므로 와이퍼(wiper)형 실로 많이 사용되는 것은?

① 금속실(metallic seal)

② 스프링 실(spring seal)

③ 플랜지 실(flange seal)

④ 기계적 실(mechanical seal)