건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	1	3	3	1	4	1	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	4	4	4	1	2	1	4	4
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	4	3	1	2	2	4	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	1	2	1	3	4	3	2	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	3	1	4	3	3	4	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	2	2	2	4	2	4	4	3	1
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	4	2	4	1	1	4	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	3	2	4	3	3	1	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 압축공기의 건조에 사용되는 흡착식 건조기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일시적으로 사용한다.

② 외부에너지 공급이 필요하지 않다.

③ 사용되는 건조제는 염화리튬 수용액, 폴리에틸렌 등이다.

④ 물리적 방식을 사용하여 반영구적으로 사용할 수 있다.

2. 다음 유압 유량제어 밸브 상세 기호의 명칭은?

① 분류형 유량 조정밸브

② 체크붙이 유량 조정밸브

③ 바이패스형 유량 조정밸브

④ 온도보상붙이 직렬형 유량 조절밸브

3. 그림은 4포트 전자 파일럿 전환밸브의 상세 기호이다. 이것을 간략 기호로 나타낸 것은?

①

②

③

④

4. 기체 봉입형 어큐뮬레이터(accumulator)에 밀봉하여 넣는 기체의 종류는?

① 산소	② 수소

③ 질소	④ 이산화탄소

5. 공기 압축기로부터 애프터 쿨러 또는 공기탱크까지의 연결 라인이며 고온 고압과 진동이 수반되는 부분은?

① 이송라인	② 제어라인

③ 토출라인	④ 흡입라인

6. 피스톤 없이 로드 자체가 피스톤 역할을 하는 것을 로드가 굵기 때문에 좌굴하중을 받을 수 있고, 공기 구멍을 두지 않아도 되는 유압 단동 실린더는?

① 램형 실린더(ram cylinder)

② 디지털 실린더(digital cylinder)

③ 양로드 실린더(double rod cylinder)

④ 텔레스코프 실린더(telescopre cylinder)

7. 다음 밸브의 설명으로 틀린 것은?

① 메모리형	② 3/2 way 밸브

③ 정상상태 닫힘형	④ 유압에 의한 작동

8. 공압 실린더 직경의 크기가 제한되어 있는 경우 보다 큰 힘을 내기 위하여 사용되는 실린더는?

① 탠덤형 실린더	② 다위치형 실린더

③ 양로드형 실린더	④ 텔레스코프형 실린더

9. 실린더의 지지방식 중 피스톤 로드의 중심선에 대하여 직각을 이루는 실린더의 양측으로 뻗은 1쌍의 원통모양 피벗으로 지지된 부착형식은?

① 풋형	② 용접형

③ 플랜지형	④ 트러니언형

10. 압축공기의 특징으로 틀린 것은?

① 비압축성이다.

② 저장성이 좋다.

③ 인화의 위험이 없다.

④ 대기 중으로 배출할 수 있다.

11. 다음 그림의 회로는?

① 차동 회로	② 2 펌프 회로

③ 브레이크 회로	④ 임의위치 로크 회로

12. 연속 회전운동을 하지 않고 한정된 회전각 내에서 회전운동을 하는 공압 액추에이터는?

① 공압 모터	② 공압 실린더

③ 공압 전기모터	④ 공압요동 액추에이터

13. 텔레스코프형 실린더의 특징으로 틀린 것은?

① 긴 행정거리를 얻을 수 있다.

② 단동 및 복동 형태로 작동된다.

③ 전진 끝단에서의 출력이 떨어진다.

④ 다른 실린더에 비해 속도제어가 용이하다.

14. 스트립(strip) 또는 로드 형상의 재질이 그 재질 전체의 길이에 걸쳐 부분적인 공정이 이루어지는 작업에 적합한 핸들링 방식은?

① AGV	② 서보시스템

③ 로터리 인덱싱	④ 리니어 인덱싱

15. 전기신호로 전자석을 조작해서 그 힘으로 전자 밸브 내의 스풀(spool)을 변환시켜 공기의 흐름 방향을 제어하는 것은?

① 배압 센서

② 리밋 스위치

③ 공기압 실린더

④ 솔레노이드 밸브

16. 전원차단 시 내용이 전부 지워지는 메모리는?

① RAM	② ROM

③ PROM	④ EPROM

17. 전 단계의 작업완료 여부를 리밋 스위치 또는 센서를 이용하여 확인한 후 다음 단계의 작업을 수행하는 제어방법은?

① 메모리 제

② 시퀀스 제어

③ 파일럿 제어

④ 시간에 따른 제어

18. 다음 진리표와 관계가 있는 밸브는?

S1	S2	H
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

① 2압 밸브	② OR 밸브

③ 교축 밸브	④ 체크 밸브

19. 그림과 같은 논리 회로의 연산 결과를 불식으로 나타낸 것은?

① S＝x＋y, S＝xㆍy

② S＝x＋y, S＝x－y

③ S＝[eqn: rm bar x]ㆍy＋x, S＝x＋y

④ S＝xㆍ[eqn: rm bar y]＋[eqn: rm bar x]ㆍy, S＝xㆍy

20. 논리방정식을 간략하게 한 것으로 틀린 것은?

① A＋0＝A	② A＋1＝1

③ Aㆍ0＝0	④ Aㆍ[eqn: rm bar A]＝1

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 변위 진동의 표현 단위가 아닌 것은?

① m	② ㎜

③ ㎛	④ ㎜/sec

22. 다음 중 집중보전의 장점이 아닌 것은?

① 노동력의 유효 이용

② 보전 책임의 명확성

③ 현장 감독의 용이성

④ 보전용 설비 공구의 유효 이용

23. 주로 베어링 등 동일 부위에서 측정한 값을 판정기준과 비교하여 양호/주위/위험을 판정하는 것은?

① 0점 판정 기준	② 상대 판정 기준

③ 상호 판정 기준	④ 절대 판정 기준

24. 생산하는 제품의 흐름에 따라 설비를 배치하여 운반거리가 짧고 가공물의 흐름이 빠르며 대량 생산하는 경우에 가장 적합한 설비의 배치로서 맞는 것은?

① 그룹별 배치	② 공정별 배치

③ 제품별 배치	④ 제품고정 배치

25. 한국산업표준에 따른 방청유로 구분되지 않는 것은?

① 수분 함유형

② 지문 제거형

③ 용제 희석형

④ 방청 페트롤레이텀

26. 제조원가는 크게 직접비와 간접비로 구분된다. 직접비에 포함되지 않는 비용은 무엇인가?

① 제품 재료비

② 기술지원 인건비

③ 제품 생산 인건비

④ 외주 및 임가공 비용

27. 다음 중 가속센서로 널리 사용되는 형식은?

① 광학형	② 압전형

③ 용량형	④ 와전류형

28. 롤링 베어링에 발생하는 진동의 종류가 아닌 것은?

① 다듬면의 굴곡에 의한 진동

② 베어링 구조에 기인하는 진동

③ 베어링의 손상에 의한 진동

④ 베어링 선형성에 의한 진동

29. 설치 배치 계획이 필요한 경우가 아닌 것은?

① 설비 개선	② 작업장의 확장

③ 신제품의 제조	④ 새 공장의 건설

30. 설비보전 표준에서 급유표준, 청소표준, 조정표준은 어디에 속하는가?

① 정비표준	② 설비검사표준

③ 설비성능표준	④ 설비자재 검사표준

31. 설비진단 기술의 도입 시 나타나는 일반적인 효과와 관련이 가장 적은 것은?

① 경향관리를 통하여 설비의 수명 예측이 가능하다.

② 화가 심한 설비에 효과적이며 오감에 의한 진단이 일반적이다.

③ 요설비, 부위를 상시 감시함에 따라 돌발사고를 미연에 방지할 수 있다.

④ 검원이 경험적인 기능과 진단기기를 사용하면 보다 정량화 할 수 있으므로 쉽게 이상측정이 가능하다.

32. 톱-다운(Top-down)으로서의 회사목표와 버텀-업(Bottom-up)으로서의 전 종업원이 참가하여 활동을 일체화하고 동기부여로 현장 설비에 대한 자주보전을 통하여 설비 종합효율 향상을 추진하는 활동은?

① 벤치마킹	② QC 분임조

③ 안전 분임조	④ TPM 분임조

33. 연간 불출 회수가 4회 이상인 정량 발주방식의 주문점 계산식으로 적당한 것은? (단, P : 주문점, [eqn: rm bar x] : 평균사용량, D : 기준조달기간, m : 예비재고이다.)

① S＝[eqn: rm bar x]×D＋m	② S＝[eqn: rm bar x]×D－m

③ S＝[eqn: rm bar x]×m＋D	④ S＝[eqn: rm bar x]×m－D

34. 다음 중 생산의 3요소가 아닌 것은?

① 사람(Man)	② 자본(Capital)

③ 설비(Machine)	④ 재료(Material)

35. 구입 또는 설치된 설비가 사용자의 환경변화나 또는 요구를 효율적 및 경제적 측면으로 만족시켜 주지 못할 때 설계 또는 부품의 일부를 공학적 또는 기술적인 방법으로 개조시키는 설비보전활동은?

① 개량보전	② 사후보전

③ 예방보전	④ 보전예방

36. 다음의 진동방지 방법 중 고주파 진동제어에는 효과적이나 저주파 진동제어에는 역효과를 줄 수 있는 방법은?

① 진동차단기 사용

② 거더(Girder)의 사용

③ 2단계 차단기의 사용

④ 기초의 진동을 제어하는 방법

37. 설비관리 업무에 있어서 최고부하(peak load)를 없애는 방법에 해당되지 않는 것은?

① OSI(On Stream Inspection) : 기계장치 운전 중 검사

② OSR(On Stream Repair) : 기계장치 운전 중 수리

③ 부분적 SD(Shut Down) : 부분적으로 설비를 정지시켜 수리

④ CD(Cost Down) : 원가절감 위한 오버홀(overhaul) 실시

38. 설비의 열화측정, 열화진행방지, 열화회복 등을 하기 위한 제 조건의 표준으로서 보전직능마다 각기 설비검사표준, 정비표준, 수리표준으로 구분하여 명시하는 표준은?

① 설비설계규격	② 설비성능표준

③ 설비보전표준	④ 시운전 검수표준

39. TPM에서 자주보전활동에 해당되는 것은?

① 오버홀을 요하는 것

② 일상점검을 요하는 것

③ 분해, 부착이 어려운 것

④ 특수한 기능을 요하는 것

40. 음 에너지(sound energy)에 의해 매질에 미소한 압력변화가 생기는 부분은?

① 음원	② 음장

③ 음압	④ 음의 세기

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 증폭기에서 방형파 또는 계단 신호 입력에 대해 출력 전압이 변하는 비율의 최대값은?

① 슬루율	② 증폭율

③ 감쇄율	④ 이득율

42. 전원전압을 일정하게 유지하기 위해 사용되는 소자는?

① 제너 다이오드	② 터널 다이오드

③ 포토 다이오드	④ 쇼트기 다이오드

43. 어떤 도체에 t(sec) 동안 Q(C)의 전기량이 이동하면 이때 흐르는 전류 I(A)는 어떤 식으로 표시되는가?

① [eqn: rm I = Qㆍt]	② [eqn: rm I = Q^2 ㆍt]

③ [eqn: rm I = Q over t]	④ [eqn: rm I = t over Q]

44. 조절밸브(제어요소)가 프로세스(제어대상)에 주는 신호는?

① 조작량	② 제어량

③ 기준입력	④ 동작신호

45. 도체에 변형을 가하면 길이와 단면적의 변화에 의해 저항률이 바뀌는 원리를 이용하여 압력센서로 사용되는 것은?

① 홀센서	② 서미스터

③ 리드스위치	④ 스트레인게이지

46. 열동계전기의 문자기호로 옳은 것은?

① TR	② TDR

③ THR	④ TLR

47. 차압식 유량계가 아닌 것은?

① 오리피스	② 벤투리관

③ 로터미터	④ 플로우 노즐

48. 시퀸스제어의 작동 상태를 나타내는 방식이 아닌 것은?

① 타임 차트	② 플로우 차트

③ 릴레이 회로도	④ 나이퀴스트 선도

49. 전자식 유량계용 변환기를 설명한 것으로 옳은 것은?

① 유량은 기전력에 반비례한다.

② 유체의 종류에 영향을 받지 않는다

③ 패러데이의 전자유도법칙을 응용한 것이다.

④ 유량변환의 1차 결과 출력은 직류 전압이다.

50. 다음 그림의 회로에서 출력전압(Vout)은? (단, R₁＝R₂＝R₃＝RF)

① [eqn: rm -(V_1 ＋V_2 ＋V_3 )]

② [eqn: rm +(V_1 ＋V_2 ＋V_3 )]

③ [eqn: rm {V_1 ＋V_2 ＋V_3} over {R_1 ＋R_2 ＋R_3} `V_1]

④ [eqn: rm {R_1 ＋R_2 ＋R_3} over {V_1 ＋V_2 ＋V_3} `V_1]

51. 자기 인덕턴스가 0.5H인 코일에 전류 10A를 흘릴 때 축전되는 에너지는 몇 J인가?

① 50	② 25

③ 5	④ 2.5

52. 다이오드 PN 접합을 하고 순 바이어스 전압을 공급 시 나타나는 현상은?

① 전기장의 강해진다.

② 전위 장벽이 낮아진다.

③ 전류의 흐림이 어렵다.

④ 공간 전하 영역의 폭이 넓어진다.

53. PLC(Programmable Logic Controller)가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 점검 및 보수가 용이할 것

② 제어반 설치 면적이 클 것

③ 안정성 및 신뢰성이 높을 것

④ 프로그램 작성 변경이 용이할 것

54. 슈미트 트리거 회로의 출력 파형은 어느 것인가?

① 정현파	② 구형파

③ 삼각파	④ 톱니파

55. 면적식 유량계의 설치요령 설명 중 틀린 것은?

① 수직으로 설치한다.

② 하류측에는 역지밸브를 설치한다.

③ 가로, 세로 응력이 걸리지 않도록 한다.

④ 유체의 유입 방향은 상부에서 하부방향으로 한다.

56. 다음과 같은 논리회로의 출력 Y를 구하면?

① [eqn: rm Y= bar A + bar B]	② [eqn: rm Y= A `bar B + bar A `B]

③ [eqn: rm Y= bar A `bar B + bar A `B]	④ [eqn: rm Y= A `bar B + bar A `bar B]

57. 단위 계단 함수 u(t)의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm e]	② [eqn: rm 1 over s e]

③ [eqn: rm 1 over e]	④ [eqn: rm 1 over s]

58. 제어기기는 검출기, 변환기, 증폭기, 조작기기 등으로 구성되어 진다. 이때 서보모터는 어디에 해당 되는가?

① 증폭기	② 변환기

③ 검출기	④ 조작기기

59. SI 기본 단위계에 해당되지 않는 것은?

① 켈빈(K)	② 암페어(A)

③ 라디안(rad)	④ 킬로그램(㎏)

60. 수동조작 자동복귀 접점 심벌은?

①	②

③	④

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 미끄럼이 거의 없어 변속비가 일정하게 유지되고 두 축이 평행한 경우에 한하여 사용되며, 진동, 소음에 취약하여 고속회전에는 사용하기 곤란한 전동장치는?

① 벨트 전동장치	② 체인 전동장치

③ 기어 전동장치	④ 로프 전동장치

62. 편 흡입형 벌류트 펌프(volute pump)의 임펠러(impeller)에 작용하는 추력을 평형시키는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 고 양정의 펌프(pump)로 만든다.

② 임펠러에 웨어링(wearing)을 부착한다.

③ 임펠러에 밸런스 홀(balance hole)을 만든다.

④ 레이디얼 베어링(radial bearing)을 사용한다.

63. 볼트의 밑 부분이 부러졌을 때 빼내기 위해 사용하는 공구는?

① 탭

② 드릴

③ 스크류바이스

④ 스크류익스트랙터

64. 다음 커플링 중 플렉시블 커플링이 아닌 것은?

① 기어 커플링	② 머프 커플링

③ 고무 커플링	④ 체인 커플링

65. 베어링의 그리스 윤활상태를 측정하는 측정 기구는?

① 회전계	② 진동계

③ 소음계	④ 베어링 체커

66. 벌류트 펌프(volute pump) 시운전 시 체크하여야 할 항목으로 옳지 않은 것은?

① 토출 밸브를 열어둔다.

② 각종 게이지를 확인 후 기록해 둔다.

③ 공기빼기 코크를 열고 마중물을 넣는다.

④ 펌프를 손으로 돌려 회전상태를 확인한다.

67. 다음 중 V 벨트의 특징이 아닌 것은?

① 벨트가 잘 벗겨진다.

② 고속운전을 시킬 수 있다.

③ 미끄럼이 적고 속도비가 크다.

④ 이음이 없어 전체가 균일한 강도를 갖는다.

68. 송풍기의 회전수를 변화시키는 방법이 아닌 것은?

① 가변 풀리에 의한 조절

② 정류자 전동기에 의한 조절

③ 극수 변환 전동기에 의한 조절

④ 열동 과전류 계전기에 의한 조절

69. 열 박음을 위해 베어링을 가열 유조에 넣고 가열할 때 몇 ℃ 이상에서 베어링의 경도가 저하 되는가?

① 130℃	② 180℃

③ 210℃	④ 280℃

70. 베어링 외, 탄소강 재질의 기계부품을 가열끼움 작업할 때 다음 중 가열온도로 가장 적합한 것은?

① 100℃~150℃

② 200℃~250℃

③ 400℃~450℃

④ 500℃~600℃

71. 사용압력이 1㎏f/㎠ 이상의 큰 압력으로 기체를 송출시키는 기기는?

① 왕복식 압축기

② 양 흡입형 송풍기

③ 터보 팬(turbo fan)

④ 실로코 통풍기(siroco fan)

72. 기어의 치면 열화가 아닌 것은?

① 습동마모	② 소성항복

③ 표면피로	④ 균열, 소손

73. 유체가 일직선으로 흐르고 유체저항이 가장 작으며, 유체흐름에 대해 수직으로 개폐하는 밸브는?

① 앵글 밸브(angle valve)

② 글로브 밸브(globe valve)

③ 슬루스 밸브(sluice valve)

④ 스윙 체크 밸브(swing check valve)

74. 1㎾ 이상의 3상 유도전동기에 부착되어 있는 유성기어 감속기에 사용하는 급유의 형태는?

① 적하 급유	② 유욕 급유

③ 그리스 급유	④ 사이펀 급유

75. 마이크로미터에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 측정범위는 0~150㎜, 0~300㎜ 등 150㎜씩 증가한다.

② 본척의 어미자와 부척의 아들자를 이용하여 길이를 측정한다.

③ 딤블을 이용하여 측정압력을 일정하게 하여 균일한 측정이 되도록 한다.

④ 외측 마이크로미터는 앤빌과 스핀들 사이에 측정물을 대고 길이를 측정한다.

76. 압축기 부품에서 밸브의 취급불량에 의한 고장이라고 볼 수 없는 것은?

① 볼트의 조임 불량

② 시트의 조립 불량

③ 그랜드 패킹의 과다 조임

④ 스프링과 스프링 홈의 부적당

77. 전 양정이 약 100m 이하인 중·대형 원심펌프에 사용되는 역류방지 밸브는?

① 푸트 밸브	② 플랩 밸브

③ 체크 밸브	④ 슬루스 밸브

78. 밸브의 정비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 밸브 시트 접촉면이 편마모 되어 래핑하였다.

② 밸브 스프링의 탄성이 감소되어 손으로 수정하여 사용하였다.

③ 밸브 플레이트가 마모한게에 달하였으나 파손되지 않아 그대로 두었다.

④ 밸브 부품의 사용 수명기간이 초과하였으나 성능에는 이상이 없어 교환하지 않았다.

79. 플랜지의 볼트(bolt) 조임 순서로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

80. 두 축이 서로 평행한 기어는?

① 베벨 기어

② 헬리컬 기어

③ 헬리컬 베벨 기어

④ 스파이럴 베벨 기어