건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	1	2	3	2	1	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	2	2	3	4	4	4	3	2
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	2	4	3	2	2	4	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	2	1	4	2	1	1	1	1
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	3	4	4	3	4	2	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	4	2	3	3	2	1	3	4
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	2	4	2	4	3	3	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	1	1	1	3	4	1	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 다음 유압 회로의 명칭으로 옳은 것은?

① 시퀀스 회로	② 미터아웃 회로

③ 블리드 오프 회로	④ 카운터 밸런스 회로

2. 다음 밸브 기호의 명칭은?

① 급속 배기밸브

② 고압 우선형밸브

③ 저압 우선형밸브

④ 파일럿 조작 체크밸브

3. 공기탱크와 공압회로 내의 공기압을 규정 이상으로 상승되지 않도록 하며 주로 안전밸브로 사용되는 밸브는?

① 감압 밸브	② 교축 밸브

③ 릴리프 밸브	④ 시퀀스 밸브

4. 토출되는 압축공기가 왕복 운동을 하는 피스톤과 직접 접촉하지 않아 주로 깨끗한 환경에 사용되는 압축기는?

① 격판 압축기

② 베인 압축기

③ 스크루 압축기

④ 피스톤 압축기

5. 그림에서 팽창측과 수축측의 부하가 같고, 로드측의 밸브 C를 담았을 때, 압력 P₂[㎏f/㎠]는? (단, D＝50㎜, d＝25㎜, P₁＝30㎏f/㎠이다.)

① 4	② 40

③ 400	④ 4000

6. 파스칼 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일정한 부피에서 압력은 온도에 비례한다.

② 일정한 온도에서 압력은 부피에 반비례한다.

③ 밀폐된 용기 내의 압력은 모든 방향에서 동일하다.

④ 유체의 운동 속도가 빠를수록 배관의 압력은 낮아진다.

7. 공압모터의 사용 시 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

① 저온에서의 사용 시 결빙에 주의한다.

② 모터의 진동 및 소음문제로 밸브는 모터에서 먼 곳에 설치한다.

③ 윤활기를 반드시 사용하고 윤활유 공급이 중단되어 소손되지 않도록 한다

④ 모터의 성능이 충분히 확보되도록 배관 및 밸브는 가능한 유효단면적이 큰 것을 사용한다.

8. 유압모터의 특징으로 틀린 것은?

① 점도 변화에 영향이 적다.

② 소형·경량으로서 큰 출력을 낼 수 있다.

③ 작동유 내에 먼지나 공기가 침입하지 않도록, 특히 보수에 주의하여야 한다.

④ 작동유는 인화하기 쉬우므로 화재 염려가 있는 곳에서의 사용은 곤란하다.

9. 어큐뮬레이터의 사용 목적이 아닌 것은?

① 일정 압력 유지

② 충격 및 진동 흡수

③ 유압 에너지의 저장

④ 실린더 추력의 증가

10. 4포트 3위치 밸브 중 중립 위치에서 펌프를 무부하 시킬 수 있는 것은?

①

②

③

④

11. 압력을 검출할 수 있는 센서는?

① 리졸버

② 유도형 센서

③ 용량형 센서

④ 스트레인 게이지

12. 시간의 변화에 대해 연속적 출력을 갖는 신호는?

① 디지털 신호

② 접점의 개폐

③ 아날로그 신호

④ ON-OFF 신호

13. 스핀들 리드가 20㎜이고, 회전각이 180°인 스텝모터의 이송거리[㎜]는?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

14. A₁의 면적이 20㎠일 때 이곳에서 흐르는 물의 속도 V₁은 10m/sec이다. A₂의 면적이 5㎠라면, 이곳에 흐르는 물의 속도 V₂[m/sec]는?

① 2	② 40

③ 100	④ 1000

15. 펌프에서 소음이 나는 원인으로 적합하지 않은 것은?

① 공기의 침입

② 이물질의 침입

③ 작동유의 과열

④ 펌프의 흡입불량

16. 다음 회로에서 점선 안에 있는 제어기의 명칭은?

① 카운터

② 플리커 릴레이

③ ON 지연 타이머

④ OFF 지연 타이머

17. 2Kbit의 단의 변환이 옳은 것은?

① 1024bit	② 2000bit

③ 128byte	④ 256byte

18. 작업요소의 작업순서가 표시되고, 각 요소의 관계는 스텝별로 비교될 수 있는 것은?

① 논리도

② 제어선도

③ 파레토도

④ 변위-단계선도

19. 두 개의 복동 실린더가 직렬로 하나의 유니트에 조합되어 가압하면 약 2배의 추력을 얻을 수 있는 구조의 실린더는?

① 격판 실린더

② 충격 실린더

③ 탠덤 실린

④ 다위치 제어 실린더

20. 실제의 시간과 관계된 신호에 의해서 제어가 이루어지는 것은?

① 논리 제어	② 동기 제어

③ 비동기 제어	④ 시퀀스 제어

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 윤활유를 사용하는 목적이 아닌 것은?

① 감마작용	② 냉각작용

③ 방청작용	④ 응력 집중 작용

22. 공진(resonance)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 진동 파형의 순간적인 위치 및 시간의 지연

② 수직과 수평 방향으로 동시에 발생하는 진동

③ 고유진동수와 강제진동수가 일치할 때 진폭이 증가하는 현상

④ 연결된 두 개의 축 중심이 일치하지 않을 때 발생하는 진동

23. 기계진동의 발생에 따른 문제점으로 가장 관련성이 적은 것은?

① 기계의 수명 저하

② 고유진동수의 증가

③ 기계가공 정밀도의 저하

④ 진동체에 의한 소음 발생

24. 제품에 대한 전형적인 고장률 패턴인 욕조곡선 중 우발고장기간에 발생될 수 있는 원인이 아닌 것은?

① 안전계수가 낮은 경우

② 사용자 과오가 발생한 경우

③ 스트레스가 기대 이상인 경우

④ 디버깅 중에 발견되었던 고장이 발생한 경우

25. 보전표준의 종류 중 진단(Diagnosis)방법, 항목, 부위, 주기 등에 대한 것이 표준화 대상인 것은?

① 수리표준

② 작업표준

③ 설비점검표준

④ 일상점검표준

26. 설비보전 관리시스템의 지속적인 개선을 위한 사이클로 옳은 것은?

① P(계획)－D(실시)－A(재실시)－C(분석)

② P(계획)－D(실시)－C(분석)－A(재실시)

③ P(계획)－D(재실시)－A(분석)－C(실시)

④ P(계획)－D(재실시)－A(실시)－C(분석)

27. 로스 계산방법 중 설비의 종합효율과 관계가 가장 적은 것은?

① 양품율	② 에너지 효율

③ 시간 가동률	④ 성능 가동률

28. 공압밸브에서 나오는 배기소음을 줄이기 위하여 사용되는 소음방지장치로 가장 적당한 것은?

① 차음벽	② 진동 차단기

③ 댐퍼(damper)	④ 소음기(silencer)

29. 주기(T), 주파수(f), 각진동수(ω)의 관계가 옳은 것은?

① ω＝2πT	② ω＝2πf

③ ω＝πT	④ ω＝πf

30. 설비보전 자재관리의 활동영역과 거리가 먼 것은?

① 보전자재 범위결정

② 보전자재 재고관리

③ 설비 손실(loss)관리

④ 구매 또는 제작에 관한 의사결정

31. 설비보전 보직에 있어서 지역보전의 특징이 아닌 것은?

① 근무시간의 교대가 유기적이다.

② 생산라인의 공정변경이 신속히 이루어진다.

③ 1인으로 보전에 관한 전 책임을 지고 있다.

④ 보전감독자나 보전 작업원들은 생산계획, 생산성의 문제점, 특별작업 등에 관하여 잘 알게 된다.

32. 설비 열화 현상 중 돌발고장 현상이 아닌 것은?

① 기계 축 절단

② 전기회로 단선

③ 압축기 피스톤 링 마모

④ 과부하로 인한 모터 소손

33. 센서 부착 방법 중 일반적인 에폭시 시멘트 고정의 특징으로 틀린 것은?

① 고정이 빠르다.

② 먼지와 습기가 많아도 접착에는 문제가 없다.

③ 사용할 수 있는 주파수 영역이 넓고 정확도와 안전성이 좋다.

④ 에폭시를 사용할 경우 고온에서 문제가 발생할 수 있다.

34. 기계의 공진을 제거하는 방법으로 맞지 않은 것은?

① 우발력을 증대시킨다.

② 기계의 강성을 보강한다.

③ 기계의 질량을 바꾸어 고유진동수를 변화시킨다.

④ 우발력의 주파수를 기계의 고유진동수와 다르게 한다.

35. 품질 개선 활동 시 사용하는 현상 파악 방법 중 공정에서 취득한 계량치 데이터가 여러 개 있을 때 데이터가 어떤 값을 중심으로 어떤 모습으로 산포하고 있는가를 조사하는데 사용하는 방법은?

① 산정도	② 그래프

③ 파레토도	④ 히스토그램

36. 작업이 표준화되고 대량생산애 적합한 설비배치로 일면 라인별 배치라고도 하는 것은?

① 기능별 설비배치	② 제품별 설비배치

③ 혼합형 설비배치	④ 제품 고정형 설비배치

37. 설비보전의 발전 순서가 올바르게 나열된 것은?

① 사후보전 → 예방보전 → 생산보전 → 개량보전 → 보전예방 → TPM

② 예방보전 → 생산보전 → 사후보전 → 개량보전 → TRM → 보전예방

③ 사후보전 → 예방보전 → 생산보전 → 개량보전 → TRM → 보전예방

④ 예방보전 → 생산보전 → 사후보전 → 개량보전 → 보전예방 → TPM

38. 회전기계에서 발생하는 이상 현상 중 언밸런스나 베어링 결함 등의 검출에 가장 널리 사용되는 설비진단 기법은?

① 진동법	② 오일분석법

③ 응력해석법	④ 페로그래피법

39. 설비배치 개혁이 필요한 경우가 아닌 것은?

① 시제품 제조	② 작업장 축소

③ 재 공장 건설	④ 작업 방법 개선

40. 정비계획을 수립할 때 주어진 조건을 조합하여 최적 보수비용, 최적 수리 시기 등을 결정한다. 이때 주어진 조건이 아닌 것은?

① 계측관리	② 생산관리

③ 설비능력	④ 수리형태

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 3상 유도전동기의 정·역 동시 투입에 의한 단락사고를 방지하기 위하여 사용하는 회로는?

① 인터록 회로

② 자기유지 회로

③ 플러깅 회로

④ 시한동작 회로

42. 미리 정해진 공정에 따라 제어를 진행하는 것은?

① 정치제어	② 추종제어

③ 비율제어	④ 프로그램제어

43. 직류기의 3대 요소는?

① 계자, 전기자, 보주

② 전기자, 보주, 전류자

③ 계자, 전기자, 정류자

④ 전기자, 정류자, 보상권선

44. 5㎏f/㎠와 같은 압력은?

① 50mHg	② 3.68mAq

③ 61.1psi	④ 490kPa

45. 블록선도에서 블록을 잇는 선은 무엇을 표시하는가?

① 변수의 흐름	② 대상의 흐름

③ 공정의 흐름	④ 신호의 흐름

46. 인덕턴스 회로의 설명으로 틀린 것은?

① 전압은 전류보다 위상이 90° 앞선다.

② 전압과 전류는 동일 주파수의 정현파이다.

③ 코일은 일반적으로 순수한 L 값만을 가진다.

④ 전압과 전류의 실효치의 비는 XL＝ωL과 같다.

47. 액위 측정장치로서 원리와 구조가 간단하며 고온 및 고압에도 사용할 수 있어 공업용으로 많이 쓰이는 직접식 액위계는?

① 압력식 액위계

② 기포식 액위계

③ 초음파식 액위계

④ 플로트식 액위계

48. 다음의 특성방정식을 갖는 시스템의 안정도는?

[eqn: rm S^3 + 4s^2 +20s+100=0]

① 안정하다.

② 불안정하다.

③ 고주파 영역에서만 안정하다.

④ 안정, 불안정 연부를 파악할 수 없다.

49. 최대눈금의 1% 확도를 갖는 0~300V 전압계를 사용해서 측정한 전압이 120V 일 때 제한 오차를 백분율로 계산하면 약 몇 %인가?

① 1.0	② 1.5

③ 2.0	④ 2.5

50. 온도가 변화함에 따라 저항 값이 변화하는 특성을 이용하여 온도를 검출하는데 사용되는 반도체는?

① 발광 다이오드

② CdS(황화카드뮴)

③ 배리스터(Varistor)

④ 서미스터(thermistor)

51. 불대수의 법칙으로 틀린 것은?

① A＋1＝1	② Aㆍ1＝A

③ A＋[eqn: rm bar A]＝A	④ Aㆍ[eqn: rm bar A]＝0

52. 그림과 같은 반전 증폭기의 입력전압과 출력 전압의 비 즉, 전압이득을 옳게 표현한 식은?

① [eqn: rm R_2 over R_1]	② [eqn: rm - R_2 over R_1]

③ [eqn: rm 1 + R_2 over R_1]	④ [eqn: rm 1 - R_2 over R_1]

53. 직류 직권 전동기의 벨트운전을 금하는 이유는?

① 출력이 감소하므로

② 손실이 많이 발생하므로

③ 과대 전압이 유기되므로

④ 벨트가 벗겨지면 무구속 속도가 되므로

54. 논리식 Y＝Aㆍ[eqn: rm bar A]＋B를 간단히 한 식은?

① Y＝A	② Y＝B

③ Y＝[eqn: rm bar A]＋B	④ Y＝1＋B

55. 잔류편차를 제거하기 위해 사용하는 제어기는?

① 비례 제어

② ONㆍOFF 제어

③ 비례적분 제어

④ 비례미분 제어

56. 연산증폭기(op-amp)의 입력단과 출력단의 구성은?

① 1개의 입력과 1개의 출력

② 1개의 입력과 2개의 출력

③ 2개의 입력과 1개의 출력

④ 2개의 입력과 2개의 출력

57. 이상적인 연산 증폭기의 특징이 아닌 것은?

① CMRR＝∞

② 전압이득＝0

③ 출력 임피던스＝0

④ 입력 임피던스＝∞

58. 단상 교류 전력 측정법과 가장 관계가 없는 것은?

① 2전력계법

② 3전압계법

③ 3전류계법

④ 단상 전력계법

59. 40Ω의 저항에 5A의 전류가 흐르면 전압은 몇 V인가?

① 8	② 100

③ 200	④ 400

60. 유접점 방식의 시퀀스제어에 사용되는 것은?

① 다이오드	② 트랜지스터

③ 사이리스터	④ 전자개폐기

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 배관계통의 정비를 위하여 분해할 필요가 있는 곳에 사용하는 관 이음쇠로 맞는 것은?

① 니플	② 엘보우

③ 레듀셔	④ 유니언

62. 다음 V-벨트의 종류 중 단면이 가장 작은 것은?

① A형	② B형

③ E형	④ M형

63. 체인을 걸 때 이음 링크를 관통시켜 임시 고정시키고 체인의 느슨한 측을 손으로 눌러보고 조정해야 하는데 아래 그림에서 S-S'가 어느 정도일 때 가장 적당한가?

① 체인 폭의 1~2배	② 체인 폭의 2~4배

③ 체인 피치의 1~2배	④ 체인 피치의 2~4배

64. 용적형 펌프의 종류가 아닌 것은?

① 기어 펌프	② 베인 펌프

③ 나사 펌프	④ 터빈 펌프

65. 임펠러(impeller)의 진동원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 임펠러(impeller)의 부식마모

② 임펠러(impeller)의 낮은 회전수

③ 임펠러(impeller)의 질량 불평형

④ 임펠러(impeller)에 더스트(dust) 부착

66. 송풍기 축의 설치와 조정 방법으로 가장 적당한 것은?

① 베어링 케이스와 축 관통부 축과의 틈새의 차가 0.5㎜ 이하이어야 한다.

② 베어링 케이스와 축 관통부 축과의 틈새의 차가 0.5㎜ 이상이어야 한다.

③ 전동기 축과 반 전동기축의 수평부에 수준기를 놓고 수준기의 좌·우의 구배의 차가 0.2㎜ 이하이어야 한다.

④ 전동기 축과 반 전동기축의 수평부에 수준기를 놓고 수준기의 좌·우의 구배의 차가 0.05㎜ 이하이어야 한다.

67. 펌프를 정격유량 이하의 부분유량으로 운전 시 발생되는 현상이 아닌 것은?

① 임펠러에 작용하는 추력의 증가

② 차단점 부근에서 펌프 과열현상 발생

③ 고 양정 펌프는 차단점 부근에서 수온저하 발생

④ 특성곡선의 변곡점 부근에서 소음 밎 진동발생

68. 효율이 높은 터보팬의 베인 방향으로 맞는 것은?

① 사류 베인	② 횡류 베인

③ 후향 베인	④ 가변익 배인

69. 나사의 피치가 2㎜이고, 2줄 나사일 때 리드는 몇 ㎜인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

70. 압축기에 부착된 밸브의 조립에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 밸브 홀더 볼트는 각각 서로 다른 토크로 잠근다.

② 밸브 컴플릿(complete)을 실린더 밸브 홈에 부착한다.

③ 실린더 밸브 호의 시트 패킹의 오물을 청소한 후 조립한다.

④ 시트 패킹을 물고 있지는 않은가 밸브를 좌우로 회전시켜 확인한다.

71. 글로브 밸브의 일종으로 L형 밸브라고도 하며 관의 접속구가 직각으로 되어 있는 밸브는?

① 체크밸브	② 앵글 밸브

③ 게이트 밸브	④ 버터플라이 밸브

72. 열박음 가열 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 조립 후 냉각할 때는 급냉 해서는 안 된다.

② 중심에서 둘레로 서서히 균일하게 가열한다.

③ 대형부품을 열박음 할 때는 기중기를 사용한다.

④ 250℃ 이상으로 가열하면 재질의 변화가 변형이 발생한다.

73. 운전 중에 두 축을 결합시키거나 떼어 놓을 수 있도록 한 축이음은?

① 클러치(clutch)

② 스플라인(spline)

③ 커플링(coupling)

④ 자재이음(universal joint)

74. 스패너를 사용하여 볼트를 체결할 때 힘이 작용하는 점까지의 스패너 길이를 L, 볼트에 작용하는 토크를 T라 하면 가하는 힘 F는?

① [eqn: rm F = T over L]	② [eqn: rm F = L over T]

③ [eqn: rm F＝L^2 ×T]	④ [eqn: rm F= T over L^2]

75. 왕복펌프의 종류가 아닌 것은?

① 기어 펌프	② 피스톤 펌프

③ 플런저 펌프	④ 다이어프램 펌프

76. 센터링 불량으로 인한 현상이 아닌 것은?

① 기계 성능이 저하 된다.

② 축의 진동이 증가한다.

③ 동력의 전달이 원활하다.

④ 베어링부의 마모가 심하다.

77. 프로펠러의 양력으로 액체의 흐름을 임펠러에 대해 축 방향으로 평행하게 흡입, 토출하는 것으로 대구경, 대용량이며 비교적 낮은 양정(1~5m)이 필요한 곳에 사용되는 펌프는?

① 기어 펌프	② 수격 펌프

③ 원심 펌프	④ 축류 펌프

78. 소음과 진동이 적고 역전을 방지하는 기능을 가지고 있으며 효율이 낮고 호환성이 없는 기어는?

① 웜 기어	② 스퍼 기어

③ 베벨 기어	④ 하이포이드 기어

79. 기어의 표면피로에 의한 손상으로 가장 적합한 것은?

① 습동 마모	② 피이닝 항복

③ 파괴적 피칭	④ 심한 스코어링

80. 직접측정기가 아닌 것은?

① 측장기	② 마이크로미터

③ 다이얼 게이지	④ 버니어 캘리퍼스