건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	1	3	4	1	1	4	1	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	3	3	1	4	1	1	2	2
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	3	4	2	2	3	1	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	4	3	2	4	1	4	2	4
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	2	4	3	4	3	2	4	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	3	4	2	1	3	1	2	3
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	3	1	2	2	4	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	3	2	2	4	3	4	3	4	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 톱니바퀴처럼 생긴 한 쌍의 로터가 케이싱 내에서 맞물려 회전하며 유압유를 흡입 및 토출시키는 원리의 유압펌프가 아닌 것은?

① 기어 펌프	② 로브 펌프

③ 터빈 펌프	④ 트로코이드 펌프

2. 피스톤에 공기 압력을 급격하게 작용시켜 피스톤을 고속으로 움직이며, 이때의 속도 에너지를 이용한 실린더는?

① 충격 실린더	② 로드리스 실린더

③ 다위치제어 실린더	④ 텔레스코프 실린더

3. 공유압회로 작성 방법 중 2개 이상의 기능을 갖는 유닛을 포위하는 선으로 맞는 것은?

① 실선	② 파선

③ 1점 쇄선	④ 2점 쇄선

4. 절대 압력을 올바르게 표현한 것은?

① 절대압력은 게이지 압력을 말한다.

② 절대압력은 표준 대기압력보다 항상 높다.

③ 절대압력은 대기압을 '0'으로 하여 측정한 압력이다.

④ 절대압력은 완전한 진공을 '0'으로 하여 측정한 압력이다.

5. 공기 압축기의 용량제어 방식이 아닌 것은?

① 고속 제어	② 배기 제어

③ 차단 제어	④ ON-OFF 제어

6. 방향제어밸브의 연결구 표시방법 중 'R'이 의미하는 것은?

① 배출구	② 작업라인

③ 제어라인	④ 에너지 공급구

7. 다음 회로의 속도제어방식으로 옳은 것은?

① 전진 시 미터인, 후진 시 미터인 제어회로

② 전진 시 미터인, 후진 시 미터아웃 제어회로

③ 전진 시 미터아웃, 후진 시 미터인 제어회로

④ 전진 시 미터아웃, 후진 시 미터아웃 제어회로

8. 내경 10㎝, 추력 3140㎏f, 피스톤 속도 40m/min인 유압실린더에서 필요로 하는 유압은 최소 몇 ㎏f/㎠인가?

① 40	② 60

③ 80	④ 160

9. 두 개의 실린더를 동조시키는데 사용되며, 정확도가 크게 요구되지 않는 경우에 사용되는 밸브는?

① 감속 밸브	② 감압 밸브

③ 체크 밸브	④ 분류 및 집류 밸브

10. 유압에너지를 직선왕복운동으로 변환하는 기계요소는?

① 실린더	② 축압기

③ 회전모터	④ 스트레이너

11. 설비의 평균 고장률을 나타내는 것은?

① MTBF	② MTTR

③ [eqn: rm 1 over MTBF]	④ [eqn: rm 1 over MTTR]

12. 다음 그림과 같은 타이밍 차트(timing chart)에서 입력이 A와 B이며, 출력은 Y일 때 이 타이밍 차트는 어떤 회로인가? (단, 입·출력 모두 양논리로 동작한다.)

① OR 회로	② AND 회로

③ NOT 회로	④ NAND 회로

13. 짧은 실린더 본체로 긴 행정거리를 낼 수 있는 다단 튜브형 로드로 구성되어 있는 실린더는?

① 충격 실린더	② 로드리스 실린더

③ 텔레스코프 실린더	④ 다위치 제어 실린더

14. 직류 전동기의 구성 요소로 토크를 발생하여 회전력을 전달하는 요소는?

① 계자	② 브러시

③ 전기자	④ 정류자

15. 자동화시스템을 구성하는 각 단위기기를 하드웨어 및 소프트웨어적으로 연결하는 방법을 의미하는 것은?

① 네트워크(network)	② 프로세서(processor)

③ 액추에이터(actuator)	④ 메카니즘(mechanism)

16. 회전량을 펄스수로 변환하는데 사용되며 기계적인 아날로그 변화량을 디지털량으로 변환하는 것은?

① 서보 모터	② 포토 센서

③ 매트 스위치	④ 로터리 인코더

17. 되먹임 제어계(feedback control system)의 특징이 아닌 것은?

① 전체 제어계는 항상 안전하다.

② 목표값에 정확히 도달할 수 있다.

③ 제어계의 특성을 향상시킬 수 있다.

④ 외부 조건 변화에 대한 영향을 줄일 수 있다.

18. 공압 시스템에 있어서 윤활유 등과 섞여 에멀션(emulsion) 상태나 수지 상태가 되어 밸브의 동작을 가로막을 우려가 있는 고장은?

① 수분으로 인한 고장

② 이물질로 인한 고장

③ 공급 유량 부족으로 인한 고장

④ 배관 불량에 의한 공기의 유출로 인한 고장

19. PLC 프로그램의 최초 단계인 0스텝에서 최후스텝까지 진행 하는데 걸리는 시간은?

① 리드 타임(read time)	② 스캔 타임(scan time)

③ 스텝 타임(step time)	④ 딜레이 타임(delay time)

20. 열팽창 계수가 다른 두 개의 금속판을 접합시켜 온도 변화에 따른 변형 또는 내부 응력을 이용한 센서는?

① 홀 센서	② 바이메탈

③ 서미스터	④ 측온 저항체

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 설비종합효율을 산출하기 위한 공식으로 옳은 것은?

① 설비종합효율＝공정효율×수율×양품율

② 설비종합효율＝공정효율×시간가동률×양품률

③ 설비종합효율＝시간가동률×성능가동률×양품률

④ 설비종합효율＝시간가동률×수율×양품률

22. 윤활관리의 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 동력비의 증가	② 제품 정도의 향상

③ 보수 유지비의 절감	④ 기계 정도와 기능의 유지

23. 진동을 측정할 때 회전하는 축을 기준으로 진동센서를 부착하여 측정하려고 한다. 진동측정 방향이 아닌 것은?

① 축 방향	② 수직 방향

③ 경사 방향	④ 수평 방향

24. 진동 차단기의 재료로 합성고무를 사용했을 때 강철 코일스프링보다 유리한 점은 무엇인가?

① 정적변위가 크다.

② 주파수 폭이 넓다.

③ 고온강도에 강하다.

④ 측면으로 미끄러지는 하중에 강하다.

25. 직접적인 공기의 압력변화에 의한 유체역학적 원인에 의해 난류음을 발생시키는 것은?

① 압축기	② 송풍기

③ 진공펌프	④ 엔진 배기음

26. 고유 진동수와 강제 진동수가 일치 할 경우, 진동이 크게 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

① 울림	② 공진

③ 외란	④ 상호 간섭

27. 진동센서를 설비에 설치하는 경우, 정확도와 장기적 안정성이 가장 좋은 설치 방법은?

① 자석 고정	② 밀랍 고정

③ 나사 고정	④ 에폭시 고정

28. 정현파 진동에서 진동의 상한과 하한의 거리를 무엇이라고 하는가?

① 변위	② 속도

③ 가속도	④ 진동수

29. 다음 그림은 설비관리 조직 중에서 어떤 형태의 조직인가?

			원천회사
영상사업부			냉장고사업부			모니터사업부
ㆍ기술총괄 및 관리 ㆍ시스템공학팀 ㆍ전기기술팀 ㆍ기계기술팀			ㆍ기술총괄 및 관리 ㆍ시스템공학팀 ㆍ전기기술팀 ㆍ기계기술팀			ㆍ기술총괄 및 관리 ㆍ시스템공학팀 ㆍ전기기술팀 ㆍ기계기술팀

① 제품중심 조직	② 기능중심 조직

③ 설계보증 조직	④ 제품중심 매트릭스 조직

30. 효율적인 설비보전 활동을 위하여 설비의 열화나 고장, 성능 및 강도 등을 정량적으로 계측하여 설비의 상태를 예측 할 수 있는 기술은?

① 신뢰성 기술	② 정량화 기술

③ 설비 진단 기술	④ 트러블슈팅 기술

31. 설비투자의 합리적인 투자결정에 필요한 경제성 평가방법이 아닌 것은?

① MAPI법	② 자본 회수법

③ 비용 비교법	④ 처분 가치법

32. 보전작업표준을 설정하고자 할 때 사용하지 않는 방법은?

① 경험법	② 공정 실험법

③ 작업 연구법	④ 실적 자료법

33. 속도센서로 널리 사용되는 동전형 속도 센서의 측정원리로 옳은 것은?

① 압전의 법칙	② 렌쯔의 법칙

③ 오른나사의 법칙	④ 패러데이의 전자유도 법칙

34. 만성로스의 대책으로 틀린 것은?

① 현상의 해석을 철저히 한다.

② 관리해야 할 요인계를 철저히 검토한다.

③ 원인이 명확하므로 표면적인 요인만 해결한다.

④ 요인 중에 숨어 있는 결함을 표면으로 끌어낸다.

35. 설비보전에서 효과 측정을 위한 척도로서 널리 사용되는 지수 중 고장 도수율의 공식은?

① (정미가동시간／부하시간)×100

② (고장횟수／부하시간)×100

③ (고장 정지시간／부하시간)×100

④ (보전비 총액／생산량)×100

36. 물 또는 적당한 액체를 가득 채운 유리관 속에서 유적이 서서히 떠올라오게 하는 급유기를 사용한 것으로서 급유상태를 뚜렷이 볼 수 있는 이점이 있는 급유법은?

① 패드 급유법	② 유륜식 급유법

③ 강제 순환 급유법	④ 가시 부상 유적 급유법

37. 디지털 신호처리에서 일반적으로 데이터의 경향을 제거하는 방법으로 옳은 것은?

① 최소 제곱법	② 최대 자승법

③ 이산적 신호법	④ 데이터 주밍법

38. 다음 중 보전용 자재의 특징으로 옳은 것은?

① 연간 사용빈도가 많고 소비속도가 빠르다.

② 베어링, 그랜드 패킹 등은 교체 후 재활용 할 수 있다.

③ 설비개선, 설비변경 등으로 불용자재가 발생하지 않는다.

④ 자재구입의 품목, 수량, 시기에 관한 계획을 수립하기 곤란하다.

39. 윤활유 사용 중에 거품이 발생하지 않도록 해주는 첨가제는?

① 청정제	② 소포제

③ 분산제	④ 유동점 강하제

40. 고장이 없고, 보전이 필요치 않은 설비를 설계, 제작하기 위한 설비보전 방법은?

① 사후 보전(BM)	② 생산 보전(PM)

③ 개량 보전(CM)	④ 보전 예방(MP)

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 도수법으로 60도인 각도를 호도법(rad)으로 환산하면?

① [eqn: rm π over 4]	② [eqn: rm π over 3]

③ [eqn: rm π over 2]	④ [eqn: rm π]

42. 과전류 계전기가 트립된다면 그 원인은?

① 과부하	② 퓨즈용단

③ 시동스위치 불량	④ 배선용 차단기 불량

43. 국제단위계(SI)에서 사용되는 기본 단위가 아닌 것은?

① 시간	② 부피

③ 질량	④ 광도

44. 전자가 자유로이 이동할 수 있는 에너지 준위대를 무엇이라 하는가?

① 금지대	② 충만대

③ 일함수	④ 전도대

45. 다음 중 공업량의 계측에 필요한 비접촉방식의 온도계는?

① 저항 온도계	② 열전 온도계

③ 방사 온도계	④ 서미스터 온도계

46. 논리회로의 불 대수 (A＋B)ㆍ(A＋[eqn: rm bar B])를 간략화한 것은?

① [eqn: rm bar B]	② [eqn: rm bar A]

③ B	④ A

47. 오리피스 유량계는 어떤 정리를 이용한 것인가?

① 프랭크의 정리	② 토리첼리의 정리

③ 베르누이의 정리	④ 보일-샤를의 정리

48. 회로에 가해진 전기에너지를 정전에너지로 변환하여 축적하는 소자는?

① 저항	② 콘덴서

③ 인덕터	④ 변압기

49. 다음 중 밸브에 포지셔너를 사용하게 된 이유로 볼 수 없는 것은?

① 조절계 신호와 구동부 신호가 다른 경우

② 제어밸브의 특성을 개선할 필요가 있는 경우

③ 하나의 신호로 2대 이상의 제어밸브를 동작시킬 경우

④ 그랜드 패킹의 마찰이 작고 유체의 영향을 받기 어려운 경우

50. 유도전동기의 기동에서 기동전류가 정격전류의 4~6배가 되는 기동법은?

① Y-Δ 기동

② 전전압 기동

③ 2차 저항기동

④ 기동 보상기를 사용한 기동

51. 절연저항을 측정하는 계기는?

① 메거	② 전력계

③ 계기용변류기	④ 계기용변압기

52. 원자 구조를 평면적으로 보면 원자 번호와 같은 수의 전자가 정해진 궤도상을 정해진 개수만큼 원자핵을 중심으로 돌고 있다. M각 궤도에 들어 갈 수 있는 최대 전자의 수는 얼마인가?

① 2	② 8

③ 18	④ 32

53. 제어량에 따른 분류에서 프로세스 제어라고 볼 수 없는 것은?

① 온도	② 압력

③ 방향	④ 유량

54. 다음 논리회로의 출력 X는?

① [eqn: rm AㆍB+ bar C]	② [eqn: rm A+B+ bar C]

③ [eqn: rm (A+B)ㆍ bar C]	④ [eqn: rm AㆍBㆍ bar C]

55. 자동제어의 분류 중 미사일의 유도제어는 어디에 속하는가?

① 자동조정	② 서보기구

③ 시퀀스제어	④ 프로세스제어

56. 어떤 코일에 흐르는 전류가 0.1초 사이에 50A에서 10A로 변할 때 40V의 유도 기전력이 발생한다면 이때 코일의 자기 인덕턴스는 몇 mH인가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

57. 100μF의 콘덴서에 1000V의 직류 전압을 인가하면 충전되는 전하량(C)은 얼마인가?

① 1	② 10

③ 0.1	④ 0.01

58. 직류전동기를 급정지 또는 역전시키는 전기적 제동법은?

① 역상 제동	② 회생 제동

③ 발전 제동	④ 단상 제동

59. 블록선도의 구성요소에서 그림과 같은 블록선도를 무엇이라 하는가?

① 블록	② 가산점

③ 인출점	④ 직렬결합

60. 실리콘 정류 소자(SCR)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① PNPN 소자이다.

② 스위칭 소자이다.

③ 쌍방향성 소자이다.

④ 직류, 교류 전력제어에 사용된다.

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 원심펌프의 이상 현상 원인이 아닌 것은?

① 스터핑박스로 공기 침입

② 펌프의 회전방향이 틀릴 때

③ 패킹과 주축 간의 과도한 틈새

④ 펌프 내 공기빼기를 하였을 때

62. 원심형 통풍기 중 고속도로 터널 환풍기에 사용되며 효율이 가장 좋은 통풍기는?

① 터보 통풍기	② 실로코 통풍기

③ 용적식 통풍기	④ 플레이트 통풍기

63. 펌프의 비속도(specific speed : Ns) 특성을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 양정과 토출량은 비속도와 관계가 없다.

② 양정이 낮고 토출량이 큰 펌프는 비속도가 낮아진다.

③ 양정이 높고 토출량이 적은 펌프는 비속도가 낮아진다.

④ 토출량이 일정하고 회전수가 큰 펌프는 비속도가 낮아진다.

64. V벨트 전동장치에서 V벨트를 선정하려 할 때 고려하지 않아도 되는 것은?

① V벨트의 장력

② 소요벨트의 가닥수

③ V벨트의 종류 및 형식

④ V벨트 풀리의 형상과 지름

65. 로크 너트는 무엇을 방지하기 위한 것인가?

① 부식	② 풀림

③ 고착	④ 파손

66. 압축기 부품 중 밸브의 분해조립에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 밸브 볼트의 너트는 규정값으로 조인다.

② 밸브 볼트의 와셔는 분해 후 재사용한다.

③ 스프링의 내외주가 스프링 홈 벽과 잘 맞는지 확인한다.

④ 밸브 플레이트의 리프트는 규정값에 들어 있는가를 틈새로 확인한다.

67. 플렉시블 커플링(flexible coupling)을 사용하는 이유로 적합하지 않는 것은?

① 고속회전으로 인한 진동을 완화시킬 때

② 전달토크의 변동으로 축에 충격이 가해질 때

③ 두 축의 중심을 완전히 일치시키기 어려울 때

④ 축 방향으로 인장력이 작용하는 긴 전동축에 사용할 때

68. 분해 중에 볼트가 부러졌을 때 부러진 볼트를 제거하는 방법은?

① 토크 미터를 이용하여 제거한다.

② 스크류 익스트랙터를 이용하여 제거한다.

③ 볼트 밑 부분을 정으로 잘라 넓힌 후 해머를 이용하여 제거한다.

④ 두 개의 해머를 이용하여 볼트 머리부의 대면을 두드려서 제거한다.

69. 이의 맞물림이 원활하여 이의 변형과 진동, 소음이 작고 큰 동력의 전달과 고속운전에 적합한 기어는?

① 웜 기어(worm gear)

② 스퍼 기어(spur gear)

③ 헬리컬 기어(helical gear)

④ 크라운 기어(crown gear)

70. 관로에 유속의 급격한 변화 및 정전에 의한 펌프의 동력이 급히 차단될 때 관내 압력이 상승 또는 하강하는 현상은?

① 서징(surging) 현상

② 수격(water hammer) 현상

③ 베이퍼록(vapor rock) 현상

④ 캐비테이션(cavitation) 현상

71. 밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 글로브 밸브는 밸브 박스가 구형으로 되어 있고 밸브의 개도를 조절해서 교축기구로 쓰인다.

② 슬루스 밸브는 유체의 역류를 방지하기 위한 밸브이며 리프트식과 스윙식이 있다.

③ 체크밸브는 전두부(핸들)를 90도 회전시킴으로써 유로의 개폐를 신속히 할 수 있다.

④ 콕(cock)은 밸브 박스의 밸브 시트와 평행으로 작동하고 흐름에 대해 수직으로 개폐를 한다.

72. 체인의 고속, 중하중 용에 적합한 급유 방법은?

① 적하 급유	② 유욕 윤활

③ 강제 펌프 윤활	④ 회전판에 의한 윤활

73. 다음 중 캐비테이션의 방지 대책으로 틀린 것은?

① 흡입양정을 작게 한다.

② 펌프의 회전수를 높게 한다.

③ 펌프의 설치 위치를 낮게 한다.

④ 단 흡입형 펌프이면 양 흡입형 펌프로 고친다.

74. 다음 정비용 공구 중 체결용 공구가 아닌 것은?

① L－렌치	② 기어 풀리

③ 양구 스패너	④ 조합 스패너

75. 전동기의 운전 중 점검 항목으로 볼 수 없는 것은?

① 전압 상태	② 회전수 상태

③ 베어링 온도 상태	④ 브러시 습동 상태

76. 관이음(pipe Joint)의 종류가 아닌 것은?

① 나사이음	② 신축이음

③ 수막이음	④ 플랜지이음

77. 테이퍼 핀을 밑에서 때려서 뺄 수 없을 경우에 적합한 분해 방법?

① 테이퍼 핀을 정으로 잘라서 뺀다.

② 스크류 익스트랙터를 사용하여 뺀다.

③ 테이퍼 핀 머리부분에 용접을 하여 뺀다.

④ 테이퍼 핀 머리부분에 나사를 내어 너트를 걸어 뺀다.

78. 생 이음이라고도 하며, 파이프에 나사를 절삭하지 않고 이음하는 것으로 숙련이 필요하지 않으며 시간과 공정이 절약되는 관이음은?

① 신축 이음	② 고무 이음

③ 패킹 이음	④ 턱걸이 이음

79. 다음 중 충격과 진동을 완화시켜주는 플렉시블 커플링이 아닌 것은?

① 고무 커플링	② 체인 커플링

③ 기어 커플링	④ 플랜지 커플링

80. 송풍기의 회전수가 1200rpm이고 풍량이 2400㎥min일 때, 회전수를 1800rpm으로 변환시키면 풍량은 몇 ㎥/min인가?

① 3000	② 3200

③ 3400	④ 3600