건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2019.3.3. 1회)

2019년 1회 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	3	3	3	1	2	1	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	3	1	4	2	3	1	3	2
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	1	3	2	4	4	3	2	2	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	3	1	1	2	1	4	2	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	1	3	1	4	1	2	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	3	3	1	2	1	2	2	3
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	2	4	1	2	4	4	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	3	2	1	4	2	4	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 가열기를 나타낸 공유압 기호는?

①	②

③	④

2. 다음 실린더 중 전진운동과 후진운동의 속도와 힘을 같게 할 수 있는 것은?

① 탠덤 실린더

② 충격 실린더

③ 복동 양로드 실린더

④ 단동 텔레스코프 실린더

3. 외부의 압력부하가 변하더라도 회로에 흐르는 유량을 항상 일정하게 유지시켜 주면서 유압모터의 회전이나 유압실린더의 이동속도를 제어하는 밸브는?

① 분류 밸브

② 단순 교축 밸브

③ 압력 보상형 유량 조절 밸브

④ 온도 보상형 유량 조절 밸브

4. 용적형 공기압축기가 아닌 것은?

① 격판 압축기	② 베인 압축기

③ 터보 압축기	④ 피스톤 압축기

5. 압력이 설정압력 이상이 되면 작동유를 탱크로 귀환시키는 회로는?

① 단락 회로	② 미터인 회로

③ 압력설정 회로	④ 미터아웃 회로

6. 유압모터 중 구조가 간단하며 출력토크가 일정하고 정·역회전이 가능하지만 정밀한 서보기구에는 적합하지 않은 모터는?

① 기어 모터	② 베인 모터

③ 레디얼 피스톤 모터	④ 액시얼 피스톤 모터

7. 공기의 체적과 온도의 관계를 표현한 것은?

① 보일의 법칙	② 샤를의 법칙

③ 베르누이 원리	④ 파스칼의 원리

8. 다음 유압 회로에서 실린더에 70㎏f/㎠ 압력이 가해지고 있다. 이 실린더의 동작으로 옳은 것은? (단, 마찰저항은 무시한다.)

① 전진한다.	② 정지한다.

③ 후진한다.	④ 전진 후 후진한다.

9. 어큐뮬레이터의 용도로 적합하지 않은 것은?

① 압력 증대용	② 에너지 축적용

③ 펌프 맥동 완화용	④ 충격압력의 완충용

10. 다음 조작방식의 명칭은?

① 유압 2단 파일럿

② 전자·유압 파일럿

③ 전자·공기압 파일럿

④ 공기압·유압 파일럿

11. 프로그램에 의한 제어가 아닌 것은?

① 조합 제어	② 시퀀스 제어

③ 파일럿 제어	④ 시간에 따른 제어

12. 플라스틱, 유리, 도자기, 목재 등과 같은 절연물의 위치를 검출할 수 있는 센서는?

① 압력 센서	② 리드 스위치

③ 유도형 센서	④ 용량형 센서

13. 유압시스템에서 펌프 구동 동력이 부족할 때 발생되는 현상은?

① 작동유가 과열된다.

② 토출유량이 많아진다.

③ 실린더 추력이 감소된다.

④ 유압유의 점도가 높아진다.

14. 두 종류의 금속을 접합하여 폐회로를 만들고 두 접합점의 온도차를 다르게 유지했을 때 두 금속 사이에 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상은?

① 제백 효과	② 초전 효과

③ 톰슨 효과	④ 펠티어 효과

15. 다음 논리 회로에서 출력이 1이 되기 위한 입력 값으로 옳은 것은?

① A＝B＝C＝0	② A＝1, B＝C＝0

③ A＝C＝0, B＝1	④ A＝B＝1, C＝0

16. 자동화의 작업순서를 제어하는 제어 시스템(control system)의 최종작업 목표가 아닌 것은?

① 공정 상태 확인

② 작업 공정의 계획 수립

③ 처리된 결과에 기초한 공정 작업

④ 공정 상태에 따른 자료의 분석처리

17. 스테핑 모터의 속도를 결정하는 요소는?

① 펄스의 방향	② 펄스의 전류

③ 펄스의 주파수	④ 펄스의 상승시간

18. 설비 보전과 관리 차원에서 신뢰성을 활용한 경우의 특징이 아닌 것은?

① 제품 출고시간을 판단할 수 있다.

② 설비의 장래 가동 상황을 예측할 수 있다.

③ 사용 시간과 고장 발생과의 관계를 알 수 있다.

④ 운전 주인 설비의 장비수리나 생산계획수립에 도움이 된다.

19. 다단형 피스톤 로드를 가진 형태로 실린더 길이에 비해 긴 행정거리를 얻을 수 있는 실린더는?

① 충격 실린더	② 탠덤 실린더

③ 텔레스코프 실린더	④ 복동 양 로드 실린더

20. 양 제어밸브라고도 하며 다음 그림과 같이 압축 공기가 입구 Y에 작용할 경우 볼에 의해 다른 입구 X를 차단하면서 공기의 통로를 Y에서 A로 개방하는 구조의 밸브는?

① 2압 밸브	② 셔틀 밸브

③ 차단 밸브	④ 체크 밸브

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. TPM 관리와 전통적 관리의 차이점 중 TPM 관리에 속하지 않는 것은?

① 결과 측정	② 사전 활동

③ 원인추구 시스템	④ 전사적 조직과 전사원 참여

22. 설비배치의 형태 중 제품별 배치 형태의 특징으로 틀린 것은?

① 기계 대수가 적어지고 공구의 가동률이 증가한다.

② 작업을 단순화할 수 있으므로 작업자의 훈련이 용이하다.

③ 공정이 확정되므로 검사 횟수가 적어도 되며 품질관리가 쉽다.

④ 작업의 융통성이 적고 공정계열이 다르면 배치를 바꾸어야 한다.

23. 다음 중 설비진단 기법이 아닌 것은?

① 진동법	② 응력법

③ 회절법	④ 오일 분석법

24. 설비를 배치할 때 필요한 소요면적 산정법으로 기계 1대의 소요 면적을 계산하여 전체 면적을 산출하는 방식은?

① 변환법	② 계산법

③ 표준 면적법	④ 비율 경향법

25. 설비의 열화 중 피로현상의 원인은?

① 자연적인 열화

② 비교적인 열화

③ 재해에 의한 열화

④ 사용에 의한 열화

26. 다음 그림은 어떤 보전 조직을 나타낸 것인가?

			공장장
			보전과장
제1지구 보전계장			제2지구 보전계장			제3지구 보전계장
보전요원			보전요원			보전요원

① 집중보전 조직	② 부분보전 조직

③ 절충보전 조직	④ 지역보전 조직

27. 진동 현상을 표현할 때 진폭 표시의 파라미터가 아닌 것은?

① 변위	② 속도

③ 위상	④ 가속도

28. 사람이 가청할 수 있는 최대 가청음의 세기(W/㎡)는? (단, W : 음향출력, ㎡ : 표면적)

① 10-12	② 10

③ 1010	④ 2010

29. 여러 파동이 미루는 마루끼리 골은 골끼리 서로 만나 엇갈려 지나갈 때 그 합성파의 진폭이 크게 나타나는 음의 현상은?

① 맥놀이	② 보강간섭

③ 소멸간섭	④ 마스킹효과

30. 설비의 고장률에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 설비의 도입 초기에는 고장이 없다.

② 마모 고장기에서 예방정비의 효과가 크다.

③ 설계불량으로 인한 고장은 우발 고장기에 주로 발생한다.

④ 우발 고장기의 고장률 곡선은 고장률 증가형이다.

31. 윤활제 중 그리스의 상태를 평가하는 항목이 아닌 것은?

① 점도	② 주도

③ 이유도	④ 적하점

32. 설비진단기술의 기본 시스템 구성에서 간이진단 기술이란?

① 작업원이 실시하는 고장검출 해석 기술

② 전문요원이 실시하는 스트레스 정량화 기술

③ 전문요원이 실시하는 강도, 성능의 정량화

④ 현장 작업원이 사용하는 설비의 제1차 건강진단기술

33. 직접 오는 소음은 소음원으로부터 거리가 2배 증가함에 따라 역 얼마나 감소하는가?

① 2dB	② 4dB

③ 6dB	④ 8dB

34. 보전효과 측정방법에서 항목별 계산식이 틀린 것은?

① [eqn: rm 설비가동률 = 부하시간 over 가동시간 times 100]

② [eqn: rm고장빈도율 = 고장건수 over 부하시간 times 100]

③ [eqn: rm 고장강도율 = 고장정지시간 over 부하시간 times 100]

④ [eqn: rm 예방보전수행률 = 예방보전건수 over 예방보전계획건수 times 100]

35. 설비보전 표준의 종류가 아닌 것은?

① 개별 표준

② 설비 성능표준

③ 보전 작업표준

④ 시운전 검수표준

36. 석유 제품의 산성 또는 알칼리성을 나타내는 것으로써 산화 조건하에서 사용되는 동안 기름 중에 일어난 변화를 알기 위한 척도로 사용되는 것은?

① 주도	② 중화가

③ 산화 안정도	④ 혼화 안정도

37. 설비관리 기능을 일반 관리기능, 기술기능, 실시기능 및 지원기능으로 분류할 때 일반 관리기능이 아닌 것은?

① 보전업무 분석 및 검사기준 개발

② 보전정책 결정 및 보전시스템 수립

③ 자산관리와 연동된 설비관리 시스템 수립

④ 보전업무의 경제성 및 효율성 분석·측정

38. 최고 재고량을 일정량으로 정해 놓고, 사용할 때마다 사용량만큼을 발주해서 언제든지 일정량을 유지하는 방식은?

① 2궤법 방식	② 정량발주방식

③ 정기발주방식	④ 사용고발주방식

39. 기계의 결함을 분석하기 위하여 사용되는 진동수의 단위는?

① g	② Hz

③ ㎜/s	④ micron

40. 측정 반복성이 양호하고 사용 주파수의 영역이 넓으며, 먼지, 습기, 온도의 영향이 적어 장기적 안정성이 좋은 진동 센서 설치방법은?

① 손 고정	② 밀랍 고정

③ 나사 고정	④ 영구자석 고정

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 도너(donor)와 억셉터(acceptor)의 설명 중 틀린 것은?

① 반도체 결정에서 Ge이나 Si에 넣는 5가의 불순물을 도너라고 한다.

② N형 반도체의 불순물은 억셉터이고 P형 반도체의 불순물이 도너이다.

③ 반도체 결정에서 Ge이나 Si에 넣는 3가의 불순물에는 In, Ga, B 등이 있다.

④ Ge이나 Si에 도너 불순물을 넣어 결정하면 과잉 전자(excess electron)가 생긴다.

42. 그림은 접점에 의한 논리회로를 표현한 것이다. 알맞은 논리회로는?

① OR 논리회로	② AND 논리회로

③ NOT 논리회로	④ X-OR 논리회로

43. 3상 유도전동기의 Y-△기동에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 기동 시 선전류는 [eqn: rm 1 over root 3]로 감소된다.

② 10~15kW 정도의 전동기에 적당하다.

③ 기동전류는 전부하 전류보다 매우 크다.

④ 기동 시는 고정자 권선을 Y결선하고 정상 운전 시 △결선하는 방법이다.

44. 어떤 제어계의 응답이 지수 함수적으로 증가하고 일정 값으로 되었다면, 이 제어계는 어떤 요소인가?

① 미분요소	② 부동작요소

③ 1차 지연요소	④ 2차 지연요소

45. 콘덴서에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 단위로는 F가 사용된다.

② 발열작용을 하므로 전구로도 사용된다.

③ 자기작용을 하므로 전자석으로 사용된다.

④ 직렬연결은 가능하나 병렬연결은 할 수 없다.

46. 어떤 도체에 5A의 전류가 10분 동안 흐르면 이때 이동한 전기량은 몇 C인가?

① 500	② 1000

③ 2000	④ 3000

47. 조작량의 일정한 값에 대응하여 제어대상인 자신에 의해 제어량이 일정한 값에 도달하는 성질은 무엇이라고 하는가?

① 자기 평형성	② 자동 평형성

③ 프로세스 제어	④ 프로세스 특성

48. 유접점 시퀀스 제어의 특징이 아닌 것은?

① 개폐 부하의 용량이 크다.

② 제어반의 외형과 설치면적이 작다.

③ 온도 특성이 좋다.

④ 입·출력이 분리된다.

49. NOR 회로를 나타내는 논리회로는?

①	②

③	④

50. 국제단위계(SI)의 기본 단위가 아닌 것은?

① 길이-미터	② 전류-암페어

③ 질량-킬로그램	④ 면적-제곱미터

51. 물리적인 양을 전기적 신호로 변환하거나, 역으로 전기적 신호를 다른 물리적인 양으로 바꾸어주는 장치는?

① 포지셔너	② 오리피스

③ 트랜스듀서	④ 액추에이터

52. 아래의 회로도에서 입력 A＝0, B＝1일 때 출력 C, S로 옳은 것은? (단, C : 자리올림(carry), S : 합(sum))

① C＝0, S＝0	② C＝0, S＝1

③ C＝1, S＝0	④ C＝1, S＝1

53. 시퀀스 제어회로에서 입력에 의해 작동된 후 입력을 제거하여도 계속 작동되는 회로는?

① 인터록회로	② 타이머회로

③ 자기유지회로	④ 수동복귀회로

54. 와류식 유량계는 유량에 비례한 주파수에 의해 체적유량을 측정할 수 있다. 안정한 와류를 발생시키는 조건은? (단, 와류의 간격을 L, 와류 사이의 거리를 ɭ이라 한다.)

① [eqn: rm L over ɭ = 0.5]	② [eqn: rm L over ɭ = 0.357]

③ [eqn: rm L over ɭ = 0.281]	④ [eqn: rm L over ɭ = 0.194]

55. 전기자 도체에 전류는 전기자 도체가 브러시를 통과할 때마다 반대 방향으로 바뀐다. 이러한 전기자 권선의 교류 기전력 직류 기전력으로 변환하는 것을 무엇이라 하는가?

① 정류	② 교번

③ 점호	④ 섬락

56. P형 반도체의 다수 반송자(Carrier)는?

① 전자	② 정공

③ 중성자	④ 억셉터

57. E₁＝80V인 전압과 E₁보다 위상이 90° 앞선 E₂＝60인 전압의 합성전압 E₀(V)는?

① 100	② 110

③ 120	④ 140

58. 제백효과(Seeveck effect)를 이용한 온도계는?

① 2색온도계	② 열전온도계

③ 저항온도계	④ 방사온도계

59. 제어요소의 동작 중 연속동작이 아닌 것은?

① 미분동작	② on-off동작

③ 비례미분동작	④ 비례적분동작

60. 면적식 유량계의 설치 요령으로 틀린 것은?

① 설치 시에 수직으로 설치한다.

② 하류측에는 반드시 역지밸브를 설치하여야 한다.

③ 가로·세로방향으로 응력이 걸리도록 하여야 한다.

④ 유체의 유입 방향은 반드시 하부에서 상부 방향으로 한다.

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 아주 높은 온도를 유지하는 장치의 실(seal)로 사용되고 다른 실에 비해 유밀기능이 떨어지므로 와이퍼(Wipwe)형 실로 많이 사용되는 것은?

① 금속 실(metallic seal)

② 플랜지 실(flamge seal)

③ 스프링 실(spring seal)

④ 기계적 실(mechanical seal)

62. 배관용 파이프에 나사를 가공하기 위하여 사용하는 공구는?

① 오스터(oster)

② 파이트 벤더(pipe bender)

③ 파이프 렌치(pipe wrench)

④ 플레어링 툴 셋(flaring tool set)

63. 100m 높이에 유량 240L/min으로 물을 보내고자 할 때 사용되는 펌프에 필요 동력은 약 몇 kW인가? (단, 물의 비중량은 1000㎏/㎥이다.)

① 1.8	② 3.9

③ 4.8	④ 7.6

64. 버니어 캘리퍼스의 용도로 적합하지 않은 것은?

① 물체의 길이 측정

② 구멍의 내경 측정

③ 구멍의 깊이 측정

④ 나사의 유효직경 측정

65. 일반적인 주철관의 특징으로 틀린 것은?

① 가격이 고가이다.

② 내식성이 우수하다.

③ 내구성이 우수하다.

④ 수도, 가스 등의 배설관으로 사용한다.

66. 두 물체 사이의 거리를 일정하게 유지시키면서 결합하는데 사용되는 볼트로 옳은 것은?

① 스터드 볼트(stud bolt)

② 스테이 볼트(stay bolt)

③ 리머 볼트(reamer bolt)

④ 관통 볼트(through bolt)

67. 펌프를 원리 구조상에 따라 분류할 때 용적형 회전 펌프의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 기어 펌프

② 나사 펌프

③ 편심 펌프

④ 프로펠러 펌프

68. 수격현상에 의해 발생되는 피해 현상이 아닌 것은?

① 압력강하에 따른 관로의 파손 발생

② 펌프 및 원동기의 역회전 과속에 따른 사고 발생

③ 수격현상 상승함에 따라 펌프, 밸브, 관로 등의 파손 발생

④ 관로의 압력상승에 의한 수주 분리로 낮은 충격압 발생

69. 공동현상의 방지 대책이 아닌 것은?

① 펌프회전수를 낮게 한다.

② 양흡입 펌프를 사용한다.

③ 펌프의 설치위치를 높게 한다.

④ 임펠러의 재질을 침식에 강한 것으로 택한다.

70. 일반적인 기계분해 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 부착물 등을 파악하고 확인한다.

② 분해 중 이상이 없는지 점검한다.

③ 표면이 손상되지 않도록 주의한다.

④ 볼트와 너트를 조일 때는 균일하게 조인다.

71. 한쪽 또는 양쪽의 기울기를 갖는 평판 모양의 쐐기로 인장력이나 압축력을 받는 2개의 축을 연결하는 결합용 기계요소는?

① 키	② 핀

③ 코터	④ 리벳

72. 펌프를 중심으로 하여 흡입 수면으로부터 송출 수면까지 수직 높이를 무엇이라 하는가?

① 전양정	② 실양정

③ 흡입양정	④ 토출양정

73. 벨트 풀리와 벨트 사이의 접촉면에 치형의 돌기가 있어 미끄럼을 방지하고 맞물려 전동할 수 있는 벨트는?

① 평 벨트	② V 벨트

③ 타이밍 벨트	④ 체인 벨트

74. 압축기 밸브 플레이트 교환에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 두께가 0.3㎜ 이상 마모되면 교체한다.

② 마모된 플레이트는 뒤집어서 재사용한다.

③ 교환시간이 되면 사용한계의 기준치 내에서도 교환한다.

④ 마모한계에 달하였을 때는 파손되지 않아도 교환한다.

75. 전동기의 고장 현상과 원인의 연결이 틀린 것은?

① 기동 불능-공진

② 과열-과부하 운전

③ 진동-베어링 손상

④ 절연불량-코일 절연물의 열화

76. 송풍기의 중심 맞추기(centering)에 일반적으로 사용되는 측정기는?

① 센터 게이지	② 게이지 블록

③ 높이 게이지	④ 다이얼 게이지

77. 일반적인 펌프 성능 곡선에 나타나지 않는 내용은?

① 효율	② 비교회전도

③ 축동력	④ 전양정

78. M22 볼트를 스패너로 체결할 경우 가장 적절한 죔 방법은?

① 팔꿈치의 힘으로 돌린다.

② 손목의 힘만 사용하여 돌린다.

③ 팔의 힘을 충분히 써서 돌린다.

④ 발을 충분히 벌리고 체중을 실어서 돌린다.

79. 볼트, 너트의 풀림을 방지하기 위해 사용하는 방법으로 틀린 것은?

① 캡 너트에 의한 방법

② 로크 너트에 의한 방법

③ 자동 죔 너트에 의한 방법

④ 분할 핀 고정에 의한 방법

80. 송풍기 운전 중 점검사항이 아닌 것은?

① 베어링의 온도

② 베어링의 진동

③ 임펠러의 부식 여부

④ 윤활유의 적정 여부