건시스템(gunsys.com)	기계정비산업기사 필기 기출문제 (2020.6.21. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 기계정비산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	4	1	4	3	4	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	4	2	4	1	3	3	2	2
【2과목 : 20문제】 설비진단 및 관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	2	4	1	4	1	3	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	4	4	3	4	1	4	1	3
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	2	1	4	1	3	4	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	4	1	2	2	2	2	3
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	4	4	4	3	3	3	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	1	3	4	4	2	4	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 압력의 조정을 통해 실린더를 순서대로 작동시키기 위해 사용하는 밸브는?

① 시퀀스 밸브

② 카운터 밸런스 밸브

③ 파일럿 작동 체크밸브

④ 일방향 유량제어 밸브

2. 유압 실린더의 호칭을 표시할 때 포함되지 않는 정보는?

① 규격 명칭	② 로드 무게

③ 쿠션 구분	④ 실린더 안지름

3. 서비스 유닛의 구성요소에 포함되지 않은 것은?

① 필터	② 소음기

③ 압력조절기	④ 드레인 배출기

4. 실린더에 인장 하중이 걸리거나 부하의 관성에 의한 인장 하중 효과가 발생되면 피스톤 호드가 끌리게 되는데 이를 방지하기 위하여 구성하는 회로는?

① 감압 회로

② 언로딩 회로

③ 압력 시퀀스 회로

④ 카운터 밸런스 회로

5. 시간지연 밸브의 구성요소가 아닌 것은?

① 압력 증폭기	② 3/2 way 밸브

③ 속도 조절밸브	④ 공기저장 탱크

6. 사축식과 사판식으로 분류되며 고압출력에 적합한 유압펌프는?

① 기어펌프	② 나사펌프

③ 베인형펌프	④ 피스톤펌프

7. 공기압 실린더의 고정방법 중 가장 강력한 부착이 가능한 설치 형식은?

① 풋형	② 피벗형

③ 플랜지형	④ 트러니언형

8. 공압시스템의 특징으로 틀린 것은?

① 과부하에 대하여 안전하다.

② 에너지로서 저장성이 있다.

③ 사용에너지를 쉽게 구할 수 있다.

④ 방청과 윤활이 자동으로 이뤄진다.

9. 실린더에 적용된 사양이 다음과 같을 때 실린더의 전진 추력(N)은 얼마인가? (단, 배압은 작용하지 않는다.)

[사양]

- 피스톤 직경 : 10㎝

- 공급 압력 : 100kPa

- 로드 직경 : 2㎝

① 250π	② 500π

③ 2500π	④ 5000π

10. 아래와 같은 밸브를 사용하는 목적으로 옳은 것은?

① 중립 위치에서 펌프의 부하를 줄이기 위해 사용된다.

② 중립 위치에서 실린더의 힘을 증대시키기 위해 사용된다.

③ 중립 위치에서 실린더의 후진속도를 제어하기 위해 사용된다.

④ 중립 위치에서 실린더의 전진 속도를 빠르게 하기 위해 사용된다.

11. 실린더가 전진할 때 이론 출력을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, D : 실린더 내경, P : 사용공기압력, d : 로드 직경, 마찰력은 무시하고 로드측 압력은 대기압이다.)

① [eqn: rm πD^2 over 4 × P]

② [eqn: rm π over 4 × (D^2 - d^2 ) × P]

③ [eqn: rm π over 4 × (D^2 + d^2 ) × P]

④ [eqn: rm π over {4 × (D - d )} × P^2]

12. 공기압 요동형 액추에이터에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 속도 조정은 속도제어 밸브를 미터인 방식으로 접속한다.

② 부하의 운동에너지가 기기의 허용 운동에너지 보다 큰 경우에는 외부 완충기구를 설치한다.

③ 외부 완충기구는 부하 쪽의 지름이 큰 곳에 설치하여 내구성의 향상과 정지 정밀도를 확보할 수 있게 한다.

④ 축과 베어링에 과부하가 작용되지 않도록 과대부하를 직접 액추에이터 축에 부착하지 않고 축에 부하가 적게 작용하도록 부착한다.

13. 측정값이 참값에 얼마나 가까운가를 나타내는 것은?

① 감도	② 오차

③ 정도	④ 확도

14. 피드백 제어계에서 신호 흐름의 순서가 바르게 나열된 것은?

ㄱ. 프로세서가 제어프로그램을 처리

ㄴ. 센서의 신호 상태를 확인

ㄷ. 액추에이터 작동

ㄹ. 제어대상의 상태값과 목표값을 비교

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ

② ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㄷ

③ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ

④ ㄹ → ㄷ → ㄴ → ㄱ

15. 저투자성 자동화(LCA : Low Cost Automation)의 특징이 아닌 것은?

① 단계적 자동화 구축

② 원리가 간단하고 확실

③ 기존의 장비 이용 가능

④ 다양한 제품에 유연하게 대응 가능

16. 온도센서에서 측정된 값을 PLC에서 제어하고자 한다. 이때 적용되는 변환기는?

① A/D 변환기	② D/A 변환기

③ F/V 변환기	④ U/D 변환기

17. 입력요소 S1, S2가 동시에 작동되던지, S3이 작동되지 않는 상태에서 S4가 작동되었을 때 출력이 발생되는 제어기의 논리식으로 옳은 것은?

① Z=S1＋S2＋[eqn: rm bar S3]＋S4

② Z=S1ㆍS2ㆍ[eqn: rm bar S3]＋S4

③ Z=S1ㆍS2＋[eqn: rm bar S3]ㆍS4

④ Z=(S1＋S2)ㆍ([eqn: rm bar S3]＋S4)

18. 다음 플로차트(Flow Chart) 기호의 의미는?

① 분지(branch)

② 전이점(move point)

③ 서브루틴(subroutines)

④ 일반적인 작업(general work)

19. 설비의 신뢰성을 나타내는 척도가 아닌 것은?

① 고장률

② 폐업률

③ 평균 고장 간격 시간

④ 평균 고장 수리 시간

20. 직류 전동기의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

① 계자	② 격자

③ 전기자	④ 정류자

【2과목】 설비진단 및 관리 (20문제)

21. 7개의 깃을 가진 축류펌프가 2400rpm으로 회전하고 있을 때 깃 통과주파수는?

① 40Hz	② 80Hz

③ 280Hz	④ 310Hz

22. 기계를 가동하여 직접 생산하는 시간을 무엇이라 하는가?

① 실제생산시간	② 실제조업시간

③ 정미가동시간	④ 직접조업시간

23. 특수한 고장 이외에는 사용하지 않는 예비품은?

① 부품예비품

② 라인예비품

③ 단일기계예비품

④ 부분적세트(set)예비품

24. 진동 차단기의 변위가 걸리는 힘에 비례할 때 시스템의 고유진동수(ω)와 정적변위(δ)와의 관계식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm ω＝5πδ]	② [eqn: rm ω＝ 5π over δ]

③ [eqn: rm ω＝ 10π over δ]	④ [eqn: rm ω＝ 10π over root δ]

25. 진동방지 대책으로 스프링차단기 위에 놓아 고유진동수를 낮추는 역할을 하는 것은?

① 거더	② 고무

③ 패드	④ 파이버글라스

26. 가공 및 조립설비에서 부품 막힘, 센서의 오작동에 의한 일시적인 설비정지 또는 설비만 공회전함으로써 발생되는 로스에 해당하는 것은?

① 고장로스	② 속도저하로스

③ 수율저하로스	④ 순간정지로스

27. 설비표준화를 위한 설비위치 코드 부여 순서가 바르게 나열된 것은?

ㄱ. 공장	ㄴ. 부서

ㄷ. 작업장	ㄹ. 생산라인

① ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ

② ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㄱ

③ ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㄱ

④ ㄹ → ㄷ → ㄱ → ㄴ

28. 보전표준의 종류 중 진단(diagnosis)방법, 항목, 부위, 주기 등에 대한 것이 표준화 대상인 것은?

① 수리표준	② 작업표준

③ 설비점검표준	④ 일상점검표준

29. 설비의 이상진단 방법 중 정밀진단에 해당하는 것은?

① 상대판정법	② 상호판정법

③ 절대판정법	④ 주파수분석법

30. 동점도를 나타내는 단위는?

① ㎠/s	② m/s²

③ s/㎠	④ s/m

31. 보전작업표준을 설정하고자 할 때 사용하지 않는 방법은?

① 경험법	② 공정 실험법

③ 실적 자료법	④ 작업 연구법

32. 회전기계에서 발생하는 이상현상의 설명이 틀린 것은?

① 언밸런스 : 로터 축심 회전의 질량 분포 부적정에 의한 것으로 통상 회전주파수가 발생

② 미스얼라인먼트 : 커플링으로 연결된 2개의 회전축 중심선이 엇갈려 있는 경우로 통상 회전주파수 발생

③ 풀림 : 기초볼트의 풀림이나 베어링 마모 등에 의하여 발생하는 것으로 통상 회전주파수의 고차성분이 발생

④ 캐비테이션 : 유체기계에서 국부적 압력 저하에 의하여 기포가 발생하고 고압부에서 파괴될 때 규칙적인 저주파 발생

33. 기계의 공진을 제거하는 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 우발력을 없앤다.

② 기계의 질량을 바꾸어 고유진동수를 변화시킨다.

③ 기계의 강성을 바꾸어 고유진동수를 변화시킨다.

④ 우발력의 주파수를 기계의 고유진동수와 같게 한다.

34. 진동과 소음에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 소음은 진동과 전혀 상관없다.

② 공진은 고유진동수와 상관없다.

③ 투과손실은 반사값만 계산한다.

④ 이론상으로 차음벽 무게를 2배 증가시키면 투과손실은 6dB 정도 증가한다.

35. MAP(Machinery &Allied Products Institute)방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 긴급도의 산출 방식이다.

② 연간 생산량의 결정 방식이다.

③ 설비교체의 경제분석 방법이다.

④ 인플레이션을 고려하여 분석한다.

36. 전기 스위치나 퓨즈(fuse) 등을 수리하지 않고 고장이 나면 교체하는 부품의 신뢰성 평가 척도는?

① 고장률	② 유용성

③ 평균고장간격	④ 평균고장시간

37. 마찰이나 저항 등으로 인하여 진동에너지가 손실되는 진동은?

① 감쇠진동	② 규칙진동

③ 선형진동	④ 자유진동

38. 사용 중인 설비의 고장정지 또는 유해한 성능저하를 가져오는 상태를 발견하기 위한 보전은?

① 개량보전	② 보전예방

③ 사후보전	④ 예방보전

39. 보전작업의 낭비를 제거하여 효율성을 증대시키기 위한 것으로 보전작업 측정, 검사 및 일정계획을 위해서 반드시 필요한 것은?

① 설비보전표준	② 설비효율측정

③ 로스(loss) 관리	④ 설비 경제성 평가

40. 운전 중에 실시되는 수리 작업을 무엇이라고 하는가?

① SD(Shut Down)

② 유닛(unit) 방식

③ OSR(On Stream Repair)

④ OS(On Stream Inspection)

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 시퀀스제어에서 사용되는 조작용 기기에 속하지 않는 것은?

① 캠스위치	② 압력스위치

③ 토글스위치	④ 선택스위치

42. 그림의 트랜지스터 기호에서 A가 표시하는 것은?

① 게이트	② 베이스

③ 콜렉터	④ 이미터

43. 역률 80%인 부하의 전력이 400㎾이라면 무효전력은 몇 kVar인가?

① 200	② 300

③ 400	④ 500

44. 대칭 3상 교류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 각 상의 기전력과 전류의 크기가 같고 위상이 120도인 3상 교류

② 각 상의 기전력과 전류의 크기가 같고 위상이 240도인 3상 교류

③ 각 상의 기전력과 전류의 크기가 다르고 위상이 120도인 3상 교류

④ 각 상의 기전력과 전류의 크기가 다르고 위상이 240도인 3상 교류

45. 절연 저항계에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 발전기식과 전지식이 있다.

② 영구자석과 교차코일로 구성되어 있다.

③ 매거(megger)는 절연 저항계의 일종이다.

④ 발전기식의 경우 핸들의 분당 회전수는 60을 표준으로 하고 있다.

46. 교류의 정현파에서 주파수가 1kHz일 때 주기는?

① 1ms	② 1μs

③ 1ns	④ 1ps

47. 10진수 25를 2진수로 변환하면?

① 10011	② 11010

③ 11001	④ 11100

48. 신호변환기에서 다음 중 필터링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 트랜스를 이용한다.

② 포토커플러를 이용한다.

③ 검출신호의 비선형성을 선형화한다.

④ 잡음에 의한 수신계의 오동작을 방지한다.

49. 열전대는 어느 현상을 이용하여 온도를 측정하는 것인가?

① 온도에 의한 열팽창을 이용한 것

② 온도에 의한 저항변화를 이용한 것

③ 온도에 의한 화학적 변화를 이용한 것

④ 온도에 의한 열기전력의 발생을 이용한 것

50. 쿨롱의 법칙을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 서로 다른 부호인 경우 두 자극은 끌어 당긴다.

② 그 힘의 방향은 두 자극을 이은 직선 위에 있다.

③ 두 자극 사이에 작용하는 힘의 크기는 두 자극의 세기의 곱에 비례한다.

④ 두 자극 사이에 작용하는 힘의 크기는 두 전하 사이의 거리의 제곱에 비례한다.

51. 프로세스 제어시스템에서 조작부의 구비조건으로 틀린 것은?

① 보수점검이 용이할 것

② 제이신호에 정확히 동작할 것

③ 응답성이 좋고 히스테리시스가 클 것

④ 주위환경과 사용조건에 충분히 견딜 것

52. 다음의 압력의 크기 중에서 값이 다른 것은?

① 1psi	② 0.71 Ib/ft2

③ 0.0703㎏/c㎥	④ 51.715㎜Hg

53. 다음 중 1eV에 해당하는 것은?

① 1.602×10-19J	② 1.602×10-19C·W

③ 1.602×10-19V·m	④ 1.602×10-19C·㎏

54. 다음 논리회로도의 출력식은?

① Y＝ABC

② Y＝A＋B＋C

③ Y＝[eqn: rm bar A]＋[eqn: rm bar B]＋[eqn: rm bar C]

④ Y＝AB＋BC＋AC

55. 100Ω과 400Ω인 두 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 합성저항은 몇 Ω인가?

① 80	② 250

③ 400	④ 500

56. PD 미터라고도 부르며 오발기어식과 루츠미터식이 대표적인 유량계는?

① 면적식 유량계	② 용적식 유량계

③ 차압식 유량계	④ 터빈식 유량계

57. 프로세스 제어에 속하는 것은?

① 장력	② 압력

③ 전압	④ 주파수

58. 전류가 흐르는 두 평행 도선 간에 반발력이 작용했다면 두 도선의 전류 방향은?

① 같은 방향이다.

② 반대 방향이다.

③ 서로 수직방향이다.

④ 전류 방향과는 관계없다.

59. 자동제어의 분류 중 폐루프 제어에 해당되는 내용으로 적합한 것은?

① 시퀀스제어 시스템이다.

② 피드백(feedback) 신호가 요구된다.

③ 출력이 제어에 영향을 주지 않는다.

④ 외란에 대한 영향을 고려할 필요가 없다.

60. 이득을 나타내는 단위는?

① A	② C

③ dB	④ ㎾

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 핀(Pin)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 핀은 주로 인장력이나 압축력으로 파괴된다.

② 종류에는 평행 핀, 스프링 핀, 분할 핀 등이 있다.

③ 분할 핀은 코터이음 및 너트의 풀림

④ 경하중의 기계부품을 결합하거나 위치 결정용에도 사용된다.

62. 두 기어 사이에 있는 기어로 속도비에 관계없이 회전방향만 변하는 기어는?

① 웜 기어

② 아이들 기어

③ 구동 기어

④ 헬리컬 기어

63. 펌프에서 발생하는 이상 현상 중 수격현상에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 관로의 유체가 비중이 낮아 흐름속도가 빨라지는 현상이다.

② 펌프 내부에서 흡입양정이 높아 유체가 증발하여 기포가 생기는 현상이다.

③ 배관을 흐르는 유체에 불순물이 섞여 관로에서 충격파를 발생시키는 현상이다.

④ 배관에 흐르는 유체의 속도가 급격한 변화에 의해 관내 압력이 상승 또는 하강하는 현상이다.

64. 다음 중 고무벨트의 특징이 아닌 것은?

① 유연하고 밀착성이 좋아 미끄럼이 적다.

② 열과 기름에 약하여 장시간 연속운전에 손상되기 쉽다.

③ 내습성이 좋아 습기가 많은 곳에 사용하기에 알맞다.

④ 다른 벨트에 비해 수명이 길고 연신율이 작아 고 정밀도의 큰 동력을 전달한다.

65. 접선 키에서 120°의 각도로 두 곳에 한 쌍의 키를 사용하는 가장 큰 이유는?

① 큰 회전력을 전달하기 위하여

② 축에서 보스를 이동하기 위하여

③ 축의 강도 저하를 방지하기 위하여

④ 정, 역회전을 가능하게 하기 위하여

66. 펌프 흡입관 배관 시 주의 사항으로 맞지 않는 것은?

① 흡입관 끝에 스트레이너를 설치한다.

② 관의 길이는 짧고 곡관의 수는 적게 한다.

③ 배관은 펌프를 향해 [eqn: rm 1 over 100] 내림 구배 한다.

④ 흡입관에서 편류나 와류가 발생치 못하게 한다.

67. 합성고무와 합성수지 및 금속 클로이드 등을 주성분으로 한 액상 개스킷의 사용방법으로 옳지 않은 것은?

① 얇고 균일하게 칠한다.

② 바른 직후 접합해도 관계없다.

③ 사용온도 범위는 0~30℃까지이다.

④ 접합면의 수분, 기름, 기타 오물을 제거한다.

68. 펌프의 부식 작용 요소로 맞지 않는 것은?

① 온도가 높을수록 부식되기 쉽다.

② 금속 표면이 거칠수록 부식되기 쉽다.

③ 유체 내의 산소량이 적을수록 부식되기 쉽다.

④ 재료가 응력을 받고 있는 부분은 부식되기 쉽다.

69. 다음 중 주철관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 내식성이 풍부하다.

② 내구성이 우수하다.

③ 강관보다 가볍고 강하다.

④ 수도, 가스, 배수 등의 배설관으로 사용된다.

70. 다음 중 유체의 역류를 방지하는 밸브로 가장 적합한 것은?

① 체크 밸브	② 앵글 밸브

③ 니들 밸브	④ 슬루스 밸브

71. 수격현상에서 압력 상승 방지책으로 사용되지 않는 것은?

① 밸브의 제어	② 흡수조의 사용

③ 안전밸브의 사용	④ 체크밸브의 사용

72. 전동기의 고장현상 중 기동불능의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 퓨즈 단락

② 베어링의 손상

③ 서머 릴레이 작동

④ 노 퓨즈 크레이크 작동

73. 다음 중 직접측정의 장점이 아닌 것은?

① 제품의 치수가 고르지 못한 것은 계산하지 않고 알 수 있다.

② 양이 적고 종류가 많은 제품을 측정하기에 적합하다.

③ 측정물의 실제치수를 직접 잴 수 있다.

④ 측정범위가 다른 측정방법보다 넓다.

74. 송풍기의 진동 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 축의 굽음

② 임팰러의 마모

③ 모터의 용량 증가

④ 임펠러에 더스트(dust) 부착

75. 체결 후 장기간 방치한 볼트와 너트가 고착되는 가장 주된 원인은?

① 조임 시 적절한 체결용 공구를 사용하지 않았을 때

② 너트 조임 시 수용성 절삭유를 사용하지 않고 조임 했을 때

③ 볼트와 너트 가공 시 재질이 고르지 않고 표면 거칠기가 클 때

④ 틈새로 수분, 부식성 가스가 침입하거나 가열 시 산화철이 발생했을 때

76. 키 맞춤을 위해 보스의 구멍 지름, 홈의 깊이 등을 측정할 때 가장 적합한 측정기는?

① 강철자	② 틈새게이지

③ 마이크로미터	④ 버니어 캘리퍼스

77. 육각 홈이 있는 둥근 머리 볼트를 체결할 때 사용하는 공구는?

① 훅 스패너	② 육각 L-렌치

③ 조합 스패너	④ 더블 오프셋 렌치

78. 송풍기의 회전수를 변화시키는 방법이 아닌 것은?

① 가변 풀리에 의한 조절

② 정류자 전동기에 의한 조절

③ 극수 변환 전동기에 의한 조절

④ 열동 과전류 계전기에 의한 조절

79. 송풍기의 베어링 과열 원인이 아닌 것은?

① 베어링의 마모

② 베어링 조립 불량

③ 임펠러(impeller)의 부식

④ 그리스(grease)의 과충전

80. 유도전동기에서 회전수(Ns), 극수(P) 및 주파수(F)의 관계식이 옳은 것은?

① [eqn: rm Ns= 120F over P]	② [eqn: rm Ns= 120P over F]

③ [eqn: rm Ns= 120F over PF]	④ [eqn: rm Ns= PF over 120]