건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2006.7.16. 40회)

2006년 40회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
2	2	4	2	2	1	1	3	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	2	1	4	1	1	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	3	4	3	1	2	2	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	4	2	2	1	3	2	3	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	3	2	3	4	2	2	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	4	4	3	1	2	1	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 액화석유가스의 충전사업자는 수요자의 시설에 대하여 위해 예방 조치를 하고, 그 실시 기록을 작성하여 몇 년간 보존하여야 하는가?

① 1년	② 2년

③ 3년	④ 4년

2. 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기에는 45℃에서 그 내부 가스의 압력이 얼마 이상이 되도록 질소가스를 충전하는가?

① 0.2MPa	② 0.4MPa

③ 1MPa	④ 2MPa

3. 물체에 압력을 가하면 발생한 전기량은 압력에 비례하는 원리를 이용하여 압력을 측정하는 것으로서 응답이 빠르고 급격한 압력 변화를 측정하는데 유효한 압력계는?

① 다이어프램(Diaphragm) 압력계

② 벨로즈(Bellows) 압력계

③ 부르돈관(Bourdon Tube) 압력계

④ 피에조(Piezo) 압력계

4. 의료용 가스용기의 도색 구분으로 옳은 것은?

① 산소 - 청색

② 액화탄산가스 - 회색

③ 질소 - 갈색

④ 에틸렌 - 흑색

5. 도시가스공급시설 중 정압기지 등의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 정압기를 설치한 장소는 계기실, 전기실 등과 구분하고 누출된 가스가 계기실 등으로 유입되지 아니하도록 할 것

② 정압기지에는 시설의 조작을 안전하고 확실하게 하기 위하여 조명도가 100 룩스 이상이 되도록 할 것

③ 정압기지 주위에는 높이 1.5m 이상의 경계책 등을 설치하여 외부인의 출입을 방지할 수 있는 조치를 할 것

④ 지하에 설치하는 정압기실은 천정, 바닥 및 벽의 두께가 각각 30㎝ 이상의 방수조치를 한 콘크리트 구조일 것

6. 산화에틸렌의 공기 중 폭발범위(한계)를 가장 옳게 나타낸 것은?

① 하한 : 3.0v%, 상한 : 80v%

② 하한 : 2.4v%, 상한 : 10.3v%

③ 하한 : 4.1v%, 상한 : 55v%

④ 하한 : 2.8v%, 상한 : 37v%

7. 표준상태(0℃, 1기압)에서 부탄(C₄H₁₀) 가스의 비체적은 몇 L/g인가?

① 0.39	② 0.52

③ 0.64	④ 0.87

8. 산소 16㎏과 질소 56㎏인 혼합기체의 전압이 506.5kPa이다. 이때 질소의 분압은 몇 kPa인가?

① 202.6	② 303.9

③ 405.2	④ 506.5

9. 산소 공급원을 차단하여 소화하는 방법은?

① 제거소화	② 질식효과

③ 냉각소화	④ 희석소화

10. 식품접객업소로서 영업장의 면적이 몇 ㎡ 이상인 가스사용시설에 대하여 가스누출자동차단기를 설치하여야 하는가?

① 33	② 50

③ 100	④ 200

11. 가스 배관을 지하에 매설하는 경우의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물(지하가 및 터널 포함)까지 2m 이상을 유지할 것

② 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3m 이상의 거리를 유지 할 것

③ 배관은 지반의 동결에 따라 손상을 받지 않도록 적절한 깊이로 매설 할 것

④ 배관의 입상부, 지반급면부 등 지지조건이 급변하는 장소에는 곡관의 삽입, 지반개량 등 필요한 조치를 할 것

12. 열역학 제 2 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일을 소비하지 않고 열은 저온체에서 고온체로 이동시키는 것은 불가능 하다.

② 열이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하여 마침내 온도의 차가 없는 열평형을 이룬다.

③ 온도가 일정한 조건에서 기체의 체적은 압력에 반비례한다.

④ 절대온도 0도에서는 엔트로피도 0 도이다.

13. 가스도매사업의 가스공급시설의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 액화천연가스의 저장설비 및 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 30m 이상의 거리 유지

② 고압인 가스공급시설은 통로, 공지 등으로 구획된 안전 구역 안에 설치하되, 그 면적은 2만 ㎡ 미만일 것

③ 2개 이상의 제조소가 인접하여 잇는 경우의 가스공급시설은 그 외면으로부터 그 제조소와 다른 제조소의 경계까지 20m 이상의 거리 유지

④ 액화천연가스의 저장탱크는 그 외면으로부터 처리 능력이 20만㎥ 이상

14. 매설용 주철관에 모르타르 등으로 라이닝 하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

① 부식을 방지하기 위하여

② 강도를 증가시키기 위하여

③ 마찰저항을 적게 하기 위하여

④ 수분의 접촉을 방지하기 위하여

15. 고압가스안전관리법상 당해 가스시설의 안전을 직접 관리하는 사람은?

① 안전관리 부총괄자

② 안전관리 책임자

③ 안전관리원

④ 특정설비 제조자

16. CO와 Cl₂를 원료로 하여 포스겐을 제조할 때 주로 쓰이는 촉매는?

① 염화 제1구리	② 백금, 로듐

③ 니켈, 바나듐	④ 활성탄

17. 공기액화 분리장치의 밸브에서 열손실을 줄이는 방법으로 가장 거리가 먼 내용은?

① 단축밸브로 하여 열의 전도를 방지한다.

② 열전도율이 적은 재료를 밸브봉으로 사용한다.

③ 밸브 본체의 열용량을 가급적 적게 한다.

④ 누설이 적은 밸브를 사용한다.

18. 고압가스안전관리법에 적용을 받는 가스 종류 및 범위의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 상용의 온도에서 압력이 0.1MPa 이상이 되는 액화가스

② 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스

③ 15도에서 압력이 0 Pa을 초과하는 아세틸렌가스

④ 35도에서 압력이 0 Pa을 초과하는 액화시안화수소

19. 고압가스안전관리법에서 정한 500ℓ 이상의 이음매 없는 용기의 재검사 주기는?

① 1년마다	② 2년마다

③ 3년마다	④ 5년마다

20. 염소의 제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 염산을 전기분해 한다.

② 표백분에 진한 염산을 가한다.

③ 소금물을 전기분해 한다.

④ 염화암모늄 용액에 소석회를 가한다.

21. 고압가스 취급 장치로부터 미량의 가스가 누출되는 것을 검지하기 위하여 시험지를 사용한다. 검지가스에 대한 시험지 종류와 반응색이 옳게 짝지어진 것은?

① 아세틸렌 - 염화제1구리착염지 - 적색

② 포스겐 - 연당지 - 흑색

③ 암모니아 - 전분지 - 적색

④ 일산화탄소 - 초산벤지딘지 - 청색

22. 압력조정기에 대한 제품검사 항목이 아닌 것은?

① 구조검사

② 기밀검사

③ 외관검사

④ 치수검사

23. 다음 시설 또는 그 부대시설에서 고압가스 특정제조 허가의 대상이 아닌 것은?

① 석유정제업자의 석유정제시설로서 그 저장 능력이 100톤 이상인 것

② 석유화학공업자의 석유화학공업시설로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

③ 철강공업자의 철강공업시설로서 그 처리능력이 1만 세제곱미터 이상인 것

④ 비료생산업자의 비료제조사설로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

24. 아세틸렌 제조에서 반드시 필요한 장치가 아닌 것은?

① 건조기

② 압축기

③ 가스청정기

④ 정류기

25. 수소의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 상온에서 가장 가벼운 기체이다.

② 증기밀도가 약 0.09g/L로서 아주 낮다.

③ 고온에서 금속재료에 전혀 투과하지 못한다.

④ 무색, 무미의 가연성 가스이다.

26. 주울 톰슨 계수는 이상기체의 경우 어떤 값을 가지는가?

① 0이다.

② ＋값을 갖는다.

③ －값을 갖는다.

④ 1이 된다.

27. 냉매설비에 사용하는 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 암모니아는 동 및 동합금을 사용하지 못한다.

② 항상 물에 접촉되는 부분에는 60%를 넘는 알루미늄을 함유한 합금을 사용하지 못한다.

③ 염화메탄에는 알루미늄합금을 사용하지 못한다.

④ 프레온에는 2%를 넘는 마그네슘을 함유한 알루미늄합금을 사용하지 못한다.

28. 고압가스 일반제조 시설에서저장탱크의 가스방출 장치는 몇 ㎥ 이상의 가스를 저장하는 곳에 설치하여야 하는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 10

29. 고압가스를 제조 할 때 압축하면 안 되는 가스는?

① 가연성가스아세틸렌, 에틸렌, 수소 제외) 중 산소 용량이 전 용량의 5%인 것

② 산소 중 가연성가스의 용량이 전 용량의 3%인 것

③ 아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소용량이 전용량의 1%인 것

④ 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 또는 수소의 용량 합계가 전 용량의 1%인 것

30. 정압기의 구조에 따른 분류 중 일반 소비기기용이나 지구 정압기에 널리 사용되고 사용압력은 중압용이며, 구조와 기능이 우수하고 정특성은 좋지만, 안전성이 부족하고 크기가 대형인 정압기는?

① 레이놀드(Reynolds)식 정압기

② 피셔(Fisher)식 정압기

③ Axial Flow Valve(AFV)식 정압기

④ 루트(Roots)식 정압기

31. 다음은 실제기체에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 분자간의 인력이 상당히 있으며, 분자 부피가 존재한다.

② 완전 탄성체이다.

③ 압축인자가 압력이나 온도에 따라 변한다.

④ 압력이 낮고, 온도가 높으면 이상기체에 가까워진다.

32. 온도가 일정한 밀폐된 용기 속에 있는 기체를 압축하여 그 용적을 [eqn: rm 1 over 2]로 하면 압력은 어떻게 변화하는가?

① [eqn: rm 1 over 4]이 된다.	② [eqn: rm 1 over 2]이 된다.

③ 4배가 된다.	④ 2배가 된다.

33. 메탄의 임계온도는 약 몇 도인가?

① -162	② -83

③ 97	④ 152

34. 기체의 확산에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 기체의 확산속도는 분자량과 관계가 없다.

② 기체의 확산속도는 그 기체의 분자량의 제곱근에 반비례한다.

③ 기체의 확산속도는 그 기체의 분자량에 반비례한다.

④ 기체의 확산속도는 그 기체의 분자량에 비례한다.

35. 다음 중 완전연소 시 공기량이 가장 적게 소요되는 가스는?

① 메탄	② 에탄

③ 프로판	④ 부탄

36. 질소의 용도로서 가장 거리가 먼 것은?

① 암모니아 합성원료

② 냉매

③ 개미산 제조

④ 치환용 가스

37. 이상적인 냉동사이클의 기본 사이클은?

① 카르노사이클	② 역카르노사이클

③ 랭킨사이클	④ 브레이튼사이클

38. LP가스의 일반적인 성질로서 옳지 않은 것은?

① 물에는 녹지 않으나, 알콜과 에테르에는 용해한다.

② 액체는 물보다 가볍고, 기체는 공기보다 무겁다.

③ 기화는 용이하나, 기화하면 체적의 팽창률은 적다.

④ 증발잠열이 커서 냉매로도 사용할 수 있다.

39. 다음 중 법령상 독성가스가 아닌 것은?

① 시안화수소	② 황화수소

③ 염화비닐	④ 포스겐

40. 고온의 물체로부터 방사되는 에너지 중의 특정한 파장의 방사에너지, 즉 휘도를 표준온도의 고온물체와 비교하여 온도를 측정하는 온도계는?

① 열전대 온도계	② 광온도계

③ 색온도계	④ 제겔콘 온도계

41. 특정 고압가스 사용 신고의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저장능력 250㎏ 이상의 액화가스 저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자

② 저장능력 30 ㎥ 이상의 압축가스 저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자

③ 배관에 의하여 특정고압가스를 공급받아 사용하는 자

④ 액화염소를 사용하고자 하는 자

42. 다음 밸브(Valve) 중 유체를 한쪽 방향으로만 흐르게 하기 위한 역류방지용 밸브는?

① 글로브 밸브(Globe Valve)

② 게이트 밸브(Gate Valve)

③ 체크 밸브(Check Valve)

④ 니들 밸브(Needle Valve)

43. 다음 기체 중 표준상태(STP)에서 밀도가 가장 큰 것은?

① 부탄(C₄H₁₀)	② 이산화탄소(CO₂)

③ 삼산화황(SO₃)	④ 염소(Cl₂)

44. 냉동사이클에서 응축기가 열을 제거하는 과정을 나타내는 선은?

① (1)	② (2)

③ (3)	④ (4)

45. 동관의 종류로서 옳지 않은 것은?

① 타프치동	② 인산탈동

③ 듀랄루민	④ 무산소동

46. 석유를 분해해서 얻은 수소와 공기를 분리하여 얻은 질소를 반응시켜 제조 할 수 있는 것은?

① 프로필렌	② 황화수소

③ 아세틸렌	④ 암모니아

47. 독성가스를 수용하는 압력용기의 용접부의 전 길이에 대하여 실시하여야 하는 비파괴 시험법은?

① 침투 탐상시험

② 방사선 투과시험

③ 초음파 탐상시험

④ 자분 탐상시험

48. 38㎝Hg 진공은 절대압력으로 약 몇 ㎏/㎠٠abs인가?

① 0.26	② 0.52

③ 3.8	④ 7.6

49. SI 단위인 Joule에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1Newton의 힘의 방향으로 1m 움직이는데 필요한 일이다.

② 1Ω의 저항에 1A의 전류가 흐를 때 1초간 발생하는 열량이다.

③ 1㎏의 질량을 1m/sec² 가속시키는데 필요한 힘이다.

④ 1Joule은 약 0.24㎈에 해당한다.

50. 반데르발스(Van Der Waals)식은 기체분자간의 인력과 기체 자신이 차지하는 부피를 고려한 상태식이다. 기체 n몰에 대한 반데르발스 식을 바르게 나타낸 것은?

① [eqn: rm (P+ a over nV^2 )(nV-b)=nRT]

② [eqn: rm (P+ na over V^2 )(nV-b)=nRT]

③ [eqn: rm (P+ na over V^2 )(V-nb)=nRT]

④ [eqn: rm (P+ {n^2 a} over V^2 )(V-nb)=nRT]

51. 메탄 80v%, 에탄 15v%, 프로판 5v%의 혼합가스의 공기 중 폭발 하한계 값은 몇 %인가? (단, 메탄, 에탄, 프로판의 하한계는 각각 5%, 3%, 2.1%이다.)

① 2.4%	② 3.5%

③ 4.3%	④ 5.1%

52. 가스제조 공장에서 정제된 가스를 저장하여 가스의 질을 균일하게 유지하여, 제조량과 수용량을 조절하는 것은?

① 정압기	② 압송기

③ 배송기	④ 가스홀더

53. 헴펠법에서 CO₂, O₂, CₘHₙ, CO의 가스로 구성된 혼합가스를 흡수액에 접촉시킬 때 가스의 흡수분리 순서로 옳은 것은?

① CO → O₂ → CₘHₙ → CO₂

② CO₂ → O₂ → CO → CₘHₙ

③ CₘHₙ → O₂ → CO₂ → CO

④ CO₂ → CₘHₙ → O₂ → CO

54. 일반적으로 가스를 구분할 때 가연성가스가 아닌 것은?

① 수소	② 아세틸렌

③ 일산화탄소	④ 산소

55. PERT에서 Network에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 주공정이라 한다.

② 명목상의 활동(Dummy)은 점선 화살표(---＞)로 표시한다.

③ 활동(Activity)은 하나의 생산작업요소로서 원(O)으로 표시한다.

④ Network는 일반적으로 활동과 단계의 상호관계로 구성된다.

56. 공정분석 기호 중 ☐는 무엇을 의미하는가?

① 검사	② 정제

③ 가공	④ 저장

57. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수로 측정하였을 때 데이터 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

① 신뢰성	② 정확성

③ 정밀도	④ 오차

58. 축의 완성지름, 철사의 인장강도, 아스피린 순도와 같은 데이터를 관리하는 가장 대표적인 관리도는?

① [eqn: rm bar x]－R 관리도	② nP 관리도

③ c 관리도	④ u 관리도

59. 생산계획량을 완성하는데 필요한 인원이나 기계의 부하를 결정하여 이를 현재인원 및 기계의 능력과 비교하여 조정하는 것은?

① 일정계획	② 절차계획

③ 공수계획	④ 진도관리

60. TPM 활동의 기본을 이루는 3정 5S 활동에서 3정에 해당되는 것은?

① 정시간	② 정돈

③ 정리	④ 정량