건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2015.4.4. 57회)

2015년 57회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
3	4	4	2	4	3	3	3	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	1	3	1	4	4	4	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	1	2	1	4	1	1	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	3	3	1	3	3	1	3	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	2	1	2	4	4	1	4	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	4	4	4	1	1	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 어느 이상기체가 압력 10㎏f/㎠에서 체적이 0.1㎥이었다. 등온과정을 통해 체적이 3배로 될 때 기체가 외부로부터 받은 열량은 약 몇 kcal인가?

① 35.7	② 30.9

③ 25.7	④ 10.9

2. 액화석유가스 집단공급사업자로부터 가스를 공급받는 수요자의 가스사용시설에 대한 안전점검의 항목이 아닌 것은?

① 배기통의 막힘 여부

② 가스계량기 출구에서의 마감조치 여부

③ 연소기마다 퓨즈콕 등 안전장치 설치 여부

④ 연소기의 입구압력을 측정하고 그 이상 유무

3. 에어졸 제조기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 내용적이 100㎤를 초과하는 용기는 그 용기제조자의 명칭 또는 기호가 표시되어 있어야 한다.

② 에어졸 충전용기 저장소는 인화성 물질과 8m 이상의 우회거리를 유지한다.

③ 내용적이 30㎤ 이상인 용기는 에어졸 제조에 재사용하지 아니한다.

④ 40℃에서 용기 안의 가스압력이 1.5배의 압력을 가할 때 파열되지 아니하여야 한다.

4. 황화수소의 저장탱크에는 그 가스의 용량이 저장탱크 내용적의 몇 %를 초과하는 것을 방지하기 위하여 과충전 방지조치를 강구하여야 하는가?

① 96%	② 90%

③ 85%	④ 80%

5. LP가스의 제법이 아닌 것은?

① 원유에서 액화가스를 회수

② 석유정제공정에서 분리

③ 나프타 분해생성물에서 제조

④ 메탄의 부분산화법으로 제조

6. 가스설비에서 정전기에 의한 폭발 및 화재를 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

① 설비 및 배관을 접지한다.

② 가연성 물질의 유속을 제한한다.

③ 가능한 한 습도가 낮고 건조한 장소에 설치한다.

④ 용기 및 배관은 전기 전도성이 좋은 것을 사용한다.

7. PV＝nRT에서 기체상수(R)값을 J/gmol∙K의 단위로 나타낸 것은?

① 0.082	② 1.987

③ 8.314	④ 848

8. 고정식 압축도시가스 자동화충전시설에서 가스누출검지 경보장치를 설치하여야 하는 기준으로 틀린 것은?

① 압축설비 주변 1개 이상

② 충전설비 내부 1개 이상

③ 압축가스설비 주변 1개 이상

④ 배관 접속부마다 10m 이내에 1개 이상

9. 게이지 압력으로 30㎝Hg는 절대압력으로 약 몇 mbar에 해당하는가?

① 1096	② 1205

③ 1359	④ 1413

10. 가스안전영향평가 대상 등에서 산업통산자원부령이 정하는 도시가스배관이 통과하는 지점에 해당하지 않는 것은?

① 해당 건설공사와 관련된 굴착공사로 인하여 도시가스 배관이 노출될 것으로 예상되는 부분

② 해당 건설공사에 의한 굴착바닥면의 양끝으로부터 굴착심도의 0.6배 이내의 수평거리에 도시가스배관이 매설된 부분

③ 해당 공사에 의하여 건설될 지하시설물 바닥의 직하부에 관경 500㎜인 저압의 가스배관이 통과하는 경우 그 건설공사에 해당하는 부분

④ 해당 공사에 의하여 건설될 지하시설물 바닥의 직하부에 최고사용압력이 중압 이상인 가스배관이 통과하는 경우 그 건설공사에 해당하는 부분

11. 액화석유가스 충전사업을 하고 있는 자로서 시설의 일부를 변경하고자 한다. 다음 중 번경허가를 받지 않아도 되는 항목은?

① 사업소의 이전

② 충전설비의 교체설치

③ 사업소 부지의 축소

④ 저장설비의 위치변경

12. 프레온(R-12) 냉동장치에 사용하기에 가장 부적당한 금속은?

① 구리	② 마그네슘

③ 황동	④ 강

13. 내용적 20㎥인 LP가스(밀도 0.50㎏/L) 저장탱크는 인근 단독주택과 규정된 안전거리 이상을 유지하여야 한다. 유지해야 할 안전거리는?

① 12m	② 14m

③ 17m	④ 21m

14. 압축계수(Z)는 이상기체 상태방정식 PV－ZnRT로 정의한 압축계수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Z는 온도에 영향을 받지 않는다.

② Z는 압력에 영향을 받지 않는다.

③ 이상기체의 경우 Z＝1이다.

④ 실제기체의 경우 Z＝1이다.

15. 액화석유가스 충전시설을 주거지역 또는 상업지역에 설치할 경우 저장탱크에 폭발방지장치를 설치하는 기준은?

① 저장능력 10톤 이상

② 저장능력 50톤 이상

③ 저장능력 100톤 이상

④ 저장능력 500톤 이상

16. 차량에 고정된 탱크에 부착되는 긴급차단장치는 차량에 고정된 탱크, 이에 접속하는 배관 외면의 온도가 몇 ℃일 때 자동적으로 작동할 수 있어야 하는가?

① 40℃	② 65℃

③ 100℃	④ 110℃

17. 특수강에 영향을 주는 원소 중 Cr을 첨가하는 주된 목적은?

① 최성을 주기 위하여

② 결정입도를 조정하기 위하여

③ 전성, 침탄효과를 증가시키기 위하여

④ 내식성, 내마모성을 증가시키기 위하여

18. 액화석유가스 저장탱크를 지하에 설치하는 방법의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크실의 시공은 수밀 콘크리트로 한다.

② 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 60㎝ 이상으로 한다.

③ 검지관은 직경을 40A 이상으로 4개소 이상 설치한다.

④ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간 2m 이상의 거리를 유지한다.

19. 다음 가스 중 허용농도값이 가장 낮은 것은?

① 암모니아	② 일산화탄소

③ 이산화탄소	④ 염소

20. 표준상태에서 어떤 가스의 부피가 0.5㎥이었다. 이것은 약 몇 몰인가?

① 11.2	② 22.3

③ 44.6	④ 55.6

21. 용기에 각인할 사랑의 기호와 단위로서 틀린 것은?

① 내압시험압력 : TP(MPa)

② 500L 초과 용기의 동판 두께 : t(㎜)

③ 내용적 : V(L)

④ 최고충전압력 : HP(MPa)

22. 방류둑을 반드시 설치하여야 하는 시설이 아닌 것은?

① 합산 저장능력이 1000톤 이상인 가연성가스 저장탱크

② 합산 저장능력이 5톤 이상인 독성가스 저장탱크

③ 독성가스 사용 내용적 1000L 이상인 수액기

④ 저장능력이 1000톤 이상인 LPG 저장탱크

23. 공기액화분리기의 액화공기탱크와 액화산소증발기와의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은?

① 여과기	② 플레어스택

③ 역화방지장치	④ 역류방지장치

24. 압축기의 압축효율을 바르게 표시한 것은?

① [eqn: rm 실제냉매흡입량 over 이론냉매흡입량]	② [eqn: rm 이론소요동력 over 실제소요동력]

③ [eqn: rm 실제압축동력 over 축마력]	④ [eqn: rm 실제압축동력 over 이론마력]

25. P-i 선도에 나타난 그림과 같은 운전 상태에서 냉동능력이 20RT인 냉동기의 압축비는?

① 6.56	② 8.00

③ 10.11	④ 22.15

26. 회전축의 전달동력이 20kW, 회전수가 200rpm이라면 전동축의 지름은 약 몇 ㎜인가? (단, 축의 허용전당응력 r＝30MPa이다.)

① 25	② 35

③ 45	④ 55

27. 지구 온실효과를 일으키는 주된 원인이 되는 가스는?

① CO₂	② O₂

③ NO₂	④ N₂

28. 순수한 CH₄1N㎥을 완전연소하는데 필요한 이론공기량과 이론건조 연소가스의 양은? (단, 공기 중 산소와 질소의 용량비는 21：79이다.)

① 공기량 : 9.52N㎥, 연소가스량 : 8.52N㎥

② 공기량 : 9.52N㎥, 연소가스량 : 7N㎥

③ 공기량 : 8.52N㎥, 연소가스량 : 9.52N㎥

④ 공기량 : 7N㎥, 연소가스량 : 9.52N㎥

29. 부탄과 프로판의 분리방법으로 가장 적정한 것은?

① 증류수로 세정하여 생긴 침전물을 각각 분리한다.

② 온도를 내려 탱크에 두면 두 층으로 분리된다.

③ 압력을 가하여 액화시킨 후 증류법으로 분리한다.

④ 대량의 물을 세정하면 부탄은 물에 용해되고 프로판만 남는다.

30. 폭굉(detonation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 폭굉속도는 보통 연소속도의 20배 정도이다.

② 폭굉속도는 가스인 경우에는 1000m/s 이하이다.

③ 폭굉속도가 클수록 반사에 의한 충격효과는 감소한다.

④ 일반적으로 혼합가스의 폭굉범위는 폭발범위보다 좁다.

31. 가스안전관리에서 사용되는 다음 위험성 평가기법 중 정량적 기법에 해당되는 것은?

① 위험과 운전분석(HAZOP)

② 사고예상질문 분석(WHAT-IF)

③ 체크리스트(check list)

④ 사건수 분석(ETA)

32. 일정한 유량의 물이 원관 내를 흐를 때 직경을 2배롤 하면 손실수두는 얼마가 되는가? (단, 층류로 가정한다.)

① [eqn: 1 over 4]	② [eqn: 1 over 8]

③ [eqn: 1 over 16]	④ [eqn: 1 over 32]

33. 어떤 고압가스설비의 상용압력은 10MPa이다. 이 경우 내압시험압력은 최소 얼마의 압력으로 하여야 하는가?

① 10MPa	② 12MPa

③ 15MPa	④ 25MPa

34. 고압가스용 용접용기 제조 시 사용되는 용기의 재료로서 탄소, 인 및 황의 함유량을 옳게 나타낸 것은?

① 0.33% 이하, 0.04% 이하, 0.05% 이하

② 0.35% 이하, 0.4% 이하, 0.02% 이하

③ 0.55% 이하, 0.04% 이하, 0.05% 이하

④ 0.33% 이하, 0.05% 이하, 0.04% 이하

35. LPS 자동차 충전소 내 설치 가능한 건축물 또는 시설이 아닌 것은?

① 현금자동지급기

② 충전소 관계자 대기실

③ 연면적 200㎡인 충전소 종사자 식당

④ 자동차의 세정을 위한 자동세차시설

36. 도시가스 온압보정장치 설치를 위한 배관 설치 후 기밀시험의 압력 기준으로 옳은 것은?

① 상용압력의 1.1배 또는 1kPa 중 높은 압력 이상

② 상용압력의 1.0배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상

③ 최고사용압력 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상

④ 최고사용압력 1.5배 또는 10kPa 중 높은 압력 이상

37. 액화산소 5L를 기준으로 하였을 때 다음 중 어느 경우에 공기액화분리기의 운전을 중지하고 액화산소를 방출해야 하는가?

① 탄화수소의 탄소의 질량이 500mg을 넘을 때

② 탄화수소의 탄소의 질량이 50mg을 넘을 때

③ 아세틸렌이 2mg을 넘을 때

④ 아세틸렌이 0.2mg을 넘을 때

38. 가스배관의 설계에 있어서 고려하여야 할 하중 중 주하중(主荷重)에 해당하지 않는 것은?

① 내압(內壓)	② 토압(土壓)

③ 온도변화의 영향	④ 자동차의 하중

39. 서로 어긋나서 각을 이루며 만나는 두 축을 유니버셜조인트(훅크 조인트) 하였을 경우에 일어나는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 종동축의 각속도는 원동축의 각속도와 일치하지 않는다.

② 중간축을 이용하여 양쪽에 유니버셜조인트를 하면 각속도는 일치하게 된다.

③ 각속도는 서로 불일치 하지만 전달토크에는 아무 이상이 없다.

④ 두 축이 어긋난 정도가 너무 크면(약30℃ 이상) 사용이 곤란하다.

40. 도시가스사업자가 전기방식시설의 유지관리 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기방식시설의 관대지전위(管對地電位) 등을 1년에 1회 이상 점검한다.

② 외부전원법에 따른 전기방식시설은 외부전원점 관대지전위, 정류기의 출력, 전압, 전류, 배선의 접속상태 및 계기류 확인 등을 3개월에 1회 이상 점검한다.

③ 배류법에 따른 전기방식시설은 배류점 관대지전위, 배류기의 출력, 전압, 전류, 배선의 접속당태 및 계기류 확인 등을 3개월에 1회 이상 점검한다.

④ 절연부속품, 역전류방지장치, 결선(bond) 및 보호절연체의 효과는 3개월에 1회 이상 점검한다.

41. 포스겐의(COCl₂)성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 독성가스이다.

② 소량의 수분과 반응하여 중합폭발을 일으킬 수 있다.

③ 일산화탄소의 염소를 활성탄 촉매를 사용하여 얻을 수 있다.

④ 재해제로는 알칼리성인 가성소다 또는 소석회가 있다.

42. 일반도시가스공급소에서 중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

43. 어떤 기체 A, B, C를 동일 고압가스 용기에 압력을 각각 Pᴀ, Pʙ, Pᴄ로 충전할 때 이 혼합기체의 전체압력(Pr)은 어떻게 표시되는가?

① Pr＝Pᴀ＋Pʙ＋Pᴄ

② Pr＝Pᴀ×PʙPᴄ

③ Pr＝1/Pᴀ＋1/Pʙ＋1/Pᴄ

④ Pr＝1/Pᴀ×1/Pʙ×1/Pᴄ

44. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에서 정의한 액화석유가스 충전사업에 대한 가장 적정한 설명은?

① 액화석유가스를 일반수요자에게 배관을 통하여 공급하는 사업을 말한다.

② 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기에 충전하여 공급하는 사업을 말한다.

③ 액화석유가스를 사업용으로 공급하는 사업을 말한다.

④ 액화석유가스를 연료가스로 사용하기 위하여 공급하는 사업을 말한다.

45. 다음 원심펌프의 배관에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

① 흡입관은 펌프구멍보다 굵은 것이 좋으므로 1번과 같이 배관하였다.

② 토출관을 2번과 같이 설치하였다.

③ 흡입관에 부득이 밸브를 부착할 경우 3번 같이 손잡이가 위로 가도록 하였다.

④ 흡입관을 4번 같이 구배를 주어 배관하였다.

46. 내용적 40L의 고압용기를 100atm의 압력으로 산소를 충전한 후 2㎏에 해당하는 가스를 사용하였다면 용기의 압력은 악 몇 atm이 되는가? (단, 온도의 변화는 없는 것으로 가정한다.)

① 50	② 55

③ 60	④ 65

47. 고압용 밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주조품을 깎아서 만든다.

② 글로브밸브는 기밀도가 크다.

③ 슬루스밸브는 난방배관용으로 적합하다.

④ 밸브시트는 내식성이 좋은 재료를 사용한다.

48. 도시가스사업법상 보호시설에 대한 구분이 잘못된 것은?

① 학교 - 제1종

② 공동주택 - 제2종

③ 문화재로 지정된 건축물 - 제1종

④ 연면적이 500㎡인 사람을 수용하는 건축물 - 제1종

49. 배관 설계도면 작성 시 종단면도에 기입할 사항이 아닌 것은?

① 기울기 및 포장종류

② 교차하는 타매설물 구조물

③ 설계 가스배관 계획 정상높이 및 깊이

④ 설게 가스배관 및 기 설치된 가스배관이 위치

50. 다음 응력변형율선도에서 하부 항복점을 나타내는 점은?

① A	② D

③ E	④ F

51. 섭씨온도 -40℃는 화씨온도 약 몇 ℉인가?

① -20	② -40

③ -50	④ -60

52. 액화석유가스 소형용기 충전의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 제조 후 10년이 경고하지 않은 용접용기인 것이어야 한다.

② 캔 밸브는 부착하지 3년이 경과하지 않아야 하며, 부착연월이 각인되어 있는 것이어야 한다.

③ 소형용접용기의 상태가 관련법에서 정하고 있는 4급에 해당하는 찍힌흠, 부식, 우그러짐 및 화염에 의한 흠이 없는 것 이어야 한다.

④ 충전사업자는 소형용접용기의 표시사항을 확인하고 표시사항이 훼손된 것은 다시 표시한다.

53. 고압가스 제조허가의 종류가 아닌 것은?

① 고압가스 충전

② 고압가스 일반제조

③ 냉동제조

④ 공조제조

54. 저온취성(메짐)을 일으키는 원소는?

① Cr	② Si

③ S	④ P

55. 품질특성을 나타내는 데이터 중 계수치 데이트에 속하는 것은?

① 무게

② 길이

③ 인장강도

④ 부적합품률

56. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본 동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해 놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?

① PTS법	② work sampling법

③ 스톱워치법	④ 실적자료법

57. 200개 들이 상자가 15개 있을 때 각 상자로부터 제품을 랜덤하게 10개씩 샘플링할 경우, 이러한 샘플링 방법을 무엇이라고 하는가?

① 층별 샘플링	② 계통 샘플링

③ 취락 샘플링	④ 2단계 샘플링

58. 어떤 공장에서 작업을 하는데 있어서 소요되는 기간과 비용이 다음 표와 같은 때 비용구배는? (단, 활동시간의 단위는 일(日)로 계산한다.)

정상작업		특급작업
기간	비용	기간	비용
15일	150만원	10일	200만원

① 50000원	② 100000원

③ 200000원	④ 500000원

59. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점했을 때 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?

① 연(run)	② 주기(cycle)

③ 경향(trend)	④ 산포(dispersion)

60. 생산보전(PM : productive maintenance)의 내용에 속하지 않는 것은?

① 보전예방	② 안전보전

③ 예방보전	④ 개량보전