건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2004.7.18. 36회)

2004년 36회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
1	3	3	3	3	4	1	2	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	2	2	1	2	1	1	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	2	3	3	1	4	2	4	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	3	3	3	3	2	4	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	3	2	4	4	4	2	1	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	1	4	3	3	3	2	3	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 인화성액체 위험물 중 운반할 때 차광성이 있는 피복으로 가려야 하는 위험물은?

① 특수인화물	② 제2석유류

③ 제3석유류	④ 제4석유류

2. 인화성액체 위험물인 제2석유류(비수용성액체) 60,000ℓ에 대한 소화 설비의 소요 단위는?

① 2단위	② 4단위

③ 6단위	④ 8단위

3. 화상은 정도에 따라서 여러 가지로 나뉜다. 제 2도 화상의 증상은?

① 괴사성	② 홍반성

③ 수포성	④ 화침성

4. 탄화칼슘(카바이트)의 저장방법을 옳게 나타낸 것은?

① 석유 속에 저장한다.

② 에틸알콜 속에 저장한다.

③ 질소가스 등 불활성 가스로 봉입한다.

④ 톱밥 속에 저장한다.

5. 다음 중 비독성 가스는?

① F₂	② C₂H₄O

③ N₂O	④ CH₃Cl

6. 자기반응성 물질의 화재초기에 가장 적응성 있는 소화설비는?

① 분말소화설비

② 이산화탄소소화설비

③ 할로겐화물소화설비

④ 물분무소화설비

7. 옥외탱크 저장소의 보냉장치 및 불연성가스 봉입장치를 설치해야 되는 위험물은?

① 아세트알데히드	② 이황화탄소

③ 생석회	④ 염소산나트륨

8. 중질유 탱크 등의 화재 시 물이나 포말을 주입하면 수분의 급격한 증발에 의하여 유면이 거품을 일으키거나 열류의 교란에 의하여 열류층 밑의 냉유가 급격히 팽창하여 유면을 밀어 올리는 위험한 현상은?

① OIL-OVER 현상

② SLOP-OVER 현상

③ WATER HAMMER 현상

④ PRIMING 현상

9. 위험물 연소의 특징으로 옳은 것은?

① 연소속도가 대단히 빠르다.

② 마찰, 충격은 위험물의 점화원이 되지 않는다.

③ 점화 에너지를 많이 필요로 한다.

④ 폭발 한계가 매우 좁다.

10. 부식성 위험약품의 저장 및 취급방법으로 옳지 않은 것은?

① 눈에 들어가면 큰 통증과 함께 실명되기도 하므로 취급 시 보호안경을 착용한다.

② 옷에 묻었을 때는 즉시 갈아입는다.

③ 눈에 들어갔을 때는 다량의 물로 15분 정도 씻는다.

④ 충격, 습기, 물에 접촉하는 것을 금한다.

11. 위험물의 화재위험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인화점이 낮을수록 위험하다.

② 착화점이 높을수록 위험하다.

③ 폭발한계가 넓을수록 위험하다.

④ 연소속도가 클수록 위험하다.

12. 금속나트륨의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 불꽃 반응은 파란색을 띤다.

② 물과 반응하여 발열하고 가연성 폭발가스를 만든다.

③ 은백색의 중금속이다.

④ 물보다 무겁다.

13. 산화프로필렌의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 무색의 휘발성액체로 에테르 냄새가 난다.

② 반응성이 적고 기체밀도는 공기보다 낮다.

③ 용기는 구리, 마그네슘 또는 이의 합금을 사용하지 못한다.

④ 피부에 접촉 시 또는 증기를 흡입하면 해롭다.

14. 크실렌(Xylene)의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 3가지 이성질체가 있다.

② 독특한 냄새를 가지며 갈색이다.

③ 유지나 수지 등을 녹인다.

④ 증기의 비중이 높아 낮은 곳에 체류하기 쉽다.

15. 인화성액체 위험물에 해당하는 에어졸의 내장용기 등으로서 용기 포장에 표시하지 아니할 수 있는 포장의 최대용 적은?

① 300mℓ	② 500mℓ

③ 150mℓ	④ 1000mℓ

16. 다음 중 아염소산은 어느 것인가?

① HClO	② HClO₂

③ HClO₃	④ HClO₄

17. 유류나 전기화재에 가장 부적당한 소화기는?

① 산∙알칼리소화기	② 이산화탄소소화기

③ 할로겐화물소화기	④ 분말소화기

18. 다음 중 단당류가 아닌 것은?

① 맥아당	② 포도당

③ 과당	④ 갈락토오스

19. 다음 중 무색의 결정이 아닌 것은?

① NaClO₃	② NaBrO₃

③ NH₄NO₃	④ KMnO₄

20. 칼륨(K)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제3류 위험물이다.

② 지정수량은 10㎏이다.

③ 피부에 닿으면 화상을 입는다.

④ 알콜과는 반응하지 않는다.

21. 다음 중 연소되기 어려운 물질은?

① 산소와 접촉 표면적이 넓은 물질

② 발열량이 큰 물질

③ 열전도율이 큰 물질

④ 건조한 물질

22. 산화열에 의한 발열로 인하여 자연발화가 가능한 물질은?

① 셀룰로이드	② 건성유

③ 활성탄	④ 퇴비

23. 압력이 일정할 때 일정량의 기체의 부피는 절대온도에 비례 한다. 다음 중 가장 관련이 깊은 법칙은?

① 뉴톤의 제3법칙	② 보일의 법칙

③ 샤를의 법칙	④ 보일-샤를의 법칙

24. 다음 중 전기음성도가 가장 작은 것은?

① Br	② F

③ H	④ S

25. 화학포 소화약제의 반응식은?

① 6NaHCO₃＋Al₂(SO₄)₃＋18H₂O → 2Al(OH)₃＋3Na₂SO₄＋6CO₂＋18H₂O

② 2NaHCO₃ → Na₂CO₃＋CO₂＋H₂O

③ NH₄H₂PO₄ → HPO₃＋NH₃＋H₂O

④ 2NaHCO₃＋H₂SO₄ → Na₂SO₄＋CO₂＋H₂O

26. 산화성고체 위험물의 위험성에 해당하지 않은 것은?

① 불연성 물질로 산소를 방출하고 산화력이 강하다.

② 단독으로 분해 폭발하는 물질도 있지만 가열, 충격, 이물질 등과의 접촉으로 분해를 하여 가연물과 접촉, 혼합에 의하여 폭발할 위험성이 있다.

③ 유독성 및 부식성 등 손상의 위험성이 있는 물질도 있다.

④ 착화온도가 높아서 연소확대의 위험이 크다.

27. 파라핀계 탄화수소의 일반적인 연소성에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 탄소수가 증가할수록)

① 연소범위의 하한이 커진다.

② 연소속도가 늦어진다.

③ 발화온도가 높아진다.

④ 발열량(kcal/㎥)이 작아진다.

28. 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물 제조소에 설치하여야 하는 주의사항을 표시한 게시판은?

① 물기주의	② 화기엄금

③ 화기주의	④ 물기엄금

29. 간이탱크저장소의 탱크에 설치하는 통기관 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 통기관의 지름은 20㎜ 이상으로 한다.

② 통기관은 옥내에 설치하고 선단의 높이는 지상 1.5m 이상으로 한다.

③ 가는 눈의 동망 등으로 인화방지 장치를 한다.

④ 통기관의 선단은 수평면에 대하여 아래로 35도 이상 구부려 빗물 등이 들어가지 않도록 한다.

30. 27℃, 2.0atm에서 20.0g의 CO₂ 기체가 차지하는 부피는? (단, 기체상수 R＝0.082L·atm/mol·K이다.)

① 5.59ℓ	② 2.80ℓ

③ 1.40ℓ	④ 0.50ℓ

31. 0.2N HCℓ 500mℓ를 물을 가해 2ℓ로 하였을 때 pH는? (단, log5＝0.7)

① 1.3	② 2.3

③ 3.0	④ 4.3

32. 제3종 분말 소화약제의 주성분은?

① NaHCO₃	② KHCO₃

③ NH₄H₂PO₄	④ NaHCO₃＋(NH₂)₂CO

33. 산업재해에 의한 기업손실을 하인리히방식으로 산출할 때 직접비용과 간접비용의 비율(직접비율：간접비율)은 얼마인가?

① 1：2	② 1：3

③ 1：4	④ 1：5

34. 60℉에서 비중이 0.641인 나프타(naphtha)의 API(American Petroleum Institute)도는?

① 81.2	② 88.4

③ 89.2	④ 99.4

35. 수소화칼륨에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 회갈색의 등축정계 결정이다.

② 낮은 온도(150℃)에서 분해된다.

③ 물과 작용하여 수소를 발생한다.

④ 물과의 반응은 흡열반응이다.

36. 히드라진(hydrazin)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① NH₃를 ClO⁻ 이온으로 산화시켜 얻는다.

② Raschig 법에 의하여 제조된다.

③ 주된 용도는 산화제로서의 작용이다

④ 수소결합에 의해 강하게 결합되어 있다.

37. 위험물로서 철분에 대한 정의가 옳은 것은?

① 40㎛의 표준체를 통과하는 것이 50중량 % 이상인 것

② 53㎛의 표준체를 통과하는 것이 50중량 % 이상인 것

③ 60㎛의 표준체를 통과하는 것이 50중량 % 이상인 것

④ 150㎛의 표준체를 통과하는 것이 50중량 % 이상인 것

38. 과산화나트륨과 묽은 산이 반응하여 생성되는 것은?

① NaOH	② H₂O

③ Na₂O	④ H₂O₂

39. 수소화나트륨이 물과 반응하여 생성되는 물질은?

① Na₂O₂와 H₂	② Na₂O와 H₂O

③ NaOH와 H₂	④ NaOH와 H₂O

40. 옥외탱크저장소에 저장하는 위험물 중 방유제를 설치하지 않아도 되는 것은?

① 콜로디온	② 이황화탄소

③ 디에틸에테르	④ 산화프로필렌

41. 다음 중 지하탱크저장소의 수압시험 기준으로 옳은 것은?

① 압력 외 탱크는 상용압력의 30kPa의 압력으로 10분간 실시하여 새거나 변형이 없을 것

② 압력 탱크는 최대 상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하여 새거나 변형이 없을 것

③ 압력 외 탱크는 상용압력의 30kPa의 압력으로 20분간 실시하여 새거나 변형이 없을 것

④ 압력 탱크는 최대 상용압력의 1.1배의 압력으로 10분간 실시하여 새거나 변형이 없을 것

42. 다음 중 물보다 무거운 물질은?

① 에테르	② 이소프렌

③ 산화프로필렌	④ 이황화탄소

43. 콜로이드 용액의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 틴들현상은 콜로이드용액에 빛을 통과시켜 빛의 방향과 수직으로 보면 빛의 진로가 보이는 것이다.

② 브라운 운동은 콜로이드 입자가 분산매의 분자와의 충돌 때문에 일어나는 계속적인 불규칙운동이다.

③ 흡착은 콜로이드 입자가 전기를 띠고 있으므로 전해질을 가하면 전해질과 반대의 전기를 띠는 입자가 모여 엉기는 현상이다.

④ 전기영동은 콜로이드 용액 중에 존재하는 양이온이나 음이온을 선택적으로 흡착하는 성질이 있다.

44. 다음 중 프로필렌의 시성식은?

① CH₂＝CH-CH₂-CH₃	② CH₂＝CH-CH₃

③ CH-CH＝CH-CH₃	④ CH₂＝C(CH₃)CH₃

45. 소금물을 전기분해하여 염소(Cl₂)가스 22.4리터(L)를 얻으려면 표준상태에서 이론상 소금 몇 g이 필요한가?

① 18g	② 58.5g

③ 36g	④ 117g

46. 제4석유류의 인화점 범위는?

① 21℃ 미만인 것

② 21℃ 이상 70℃ 미만인 것

③ 70℃ 이상 200℃ 미만인 것

④ 200℃ 이상 250℃ 미만인 것

47. 다음 결합 종류 중 결합력의 세기가 가장 작은 것은?

① 공유결합	② 이온결합

③ 금속결합	④ 수소결합

48. 위험물의 자연발화를 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 통풍이 잘되게 한다.

② 습도를 높게 한다.

③ 저장실의 온도를 낮춘다.

④ 열이 축적되지 않도록 한다.

49. 다음 동소체와 연소생성물의 연결이 잘못된 것은?

① 다이아몬드, 흑연 - 일산화탄소

② 사방황, 단사황 - 이산화황

③ 흰인, 붉은인 - 오산화인

④ 산소, 오존 - 없음

50. 건성유는 요오드값이 얼마인 것을 말하는가?

① 100 미만	② 100 이상 130 미만

③ 130 미만	④ 130 이상

51. 알콜류 위험물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탄소수가 1개부터 3개까지인 포화 1가 알코올을 말한다.

② 포소화약제 중 단백포를 사용하는 것이 효과적이다.

③ 메틸알코올은 산화되면 최종적으로 포름산이 된다.

④ 포화 1가 알코올의 함유량이 60중량 퍼센트 이상인 것을 말한다.

52. 자동차의 부동액으로 많이 사용되는 에틸렌글리콜을 가열하거나 연소할 때 주로 발생되는 가스는?

① 일산화탄소	② 인화수소

③ 포스겐가스	④ 메탄

53. 제1류 위험물인 염소산나트륨의 위험성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산과 반응하여 이산화염소를 발생시킨다.

② 가연물과 혼합되어 있으면 약간의 자극에도 폭발할 수 있다.

③ 조해성이 좋으며 철재용기를 잘 부식시킨다.

④ CO₂ 등의 질식소화가 효과적이며 물과의 접촉 시 단독 폭발할 수 있다.

54. 정압비열을 Cᴘ, 정적비열을 Cv, A를 열의 일당량, R을 가스상수라고 할 때 이들 관계를 바르게 표시한 식은?

① Cᴘ＋Cv＝Aʀ	② Cv－Cᴘ＝Aʀ

③ Cᴘ－Cv＝Aʀ	④ Cv＋Aʀ＝-Cᴘ

55. 미리 정해진 일정 단위 중에 포함된 부적합(결점)수에 의거 공정을 관리할 때 사용하는 관리도는?

① p 관리도	② nP 관리도

③ c 관리도	④ u 관리도

56. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

① 중위수	② 비대칭도

③ 모우드(mode)	④ 첨도

57. 로트수가 10이고 준비작업시간이 20분이며 로트별정미작업시간이 60분이라면 1로트당 작업시간은?

① 90분	② 62분

③ 26분	④ 13분

58. 더미활동(dummy activity)에 대한 설명 중 가장 적합한 것은?

① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 말한다.

② 공정의 시작에서 그 단계에 이르는 공정별 소요시간들 중 가장 큰 값이다.

③ 실제활동은 아니며, 활동의 선행조건을 네트워크에 명확히 표현하기 위한 활동이다.

④ 각 활동별 소요시간이 베타분포를 따른다고 가정할 때의 활동이다.

59. 단순지수평활법을 이용하여 금월의 수요를 예측하려고 한다면 이때 필요한 자료는 무엇인가?

① 일정기간의 평균값, 가중값, 지수평활계수

② 추세선, 최소자승법, 매개변수

③ 전월의 예측치와 실제치, 지수평활계수

④ 추세변동, 순환변동, 우연변동

60. 다음 중 검사항목에 의한 분류가 아닌 것은?

① 자주검사	② 수량검사

③ 중량검사	④ 성능검사