건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2006.4.2. 39회)

2006년 39회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
4	4	2	1	4	3	1	1	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	1	2	2	2	2	2	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	4	4	1	4	3	4	4	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	1	2	2	2	4	2	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	4	1	3	3	1	4	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	4	3	3	3	4	3	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 화재발생을 통보하는 설비로서 경보설비가 아닌 것은?

① 비상경보 설비	② 자동화재 탐지설비

③ 비상방송 설비	④ 영상음향차단경보기

2. C₆H₆와 C₆H₅CH₃의 공통적인 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 무색의 투명한 액체로서 향긋한 냄새가 난다.

② 물에는 잘 녹지 않으나 유기용제에는 잘 녹는다.

③ 증기는 마취성과 독성이 있다.

④ 겨울에는 대기 중의 찬 곳에서 고체가 되는 경우가 있다.

3. 다음 중 하론 소화약제인 Halon 1301과 2404에 공통으로 없는 원소는?

① Br	② Cl

③ F	④ C

4. 다음 위험물 중 지정수량이 50[㎏]인 것은?

① NaClO₃	② NH₄NO₃

③ NaBrO₃	④ (NH₄)₂Cr₂O₇

5. 황화린에 대한 설명이다 틀린 설명은?

① 황화린은 동소체로는 P₄S₃, P2S5, P₄S₇이 있다.

② 황화린의 지정수량은 100[㎏]이다.

③ 삼황화린은 과산화물, 금속분과 혼합하면 자연발화 할 수 있다.

④ 오황화린은 물 또는 알칼리에 분해하여 이황화탄소와 황산이 된다.

6. 폭발범위에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 압력이 높을수록 폭발범위는 좁아진다.

② 산소와 혼합할 경우에는 폭발범위는 좁아진다.

③ 온도가 높을수록 폭발범위는 넓어진다.

④ 폭발범위 상한과 하한의 차가 적을수록 위험하다.

7. 다음 화학반응식의 계수는?

ⓧKOH＋ⓨCl₂ → ⓐKClO₃＋ⓑKCl＋ⓒH₂O

① ⓧ＝6, ⓨ＝3, ⓐ＝1, ⓑ＝5, ⓒ＝3

② ⓧ＝3, ⓨ＝6, ⓐ＝1, ⓑ＝5, ⓒ＝3

③ ⓧ＝1, ⓨ＝5, ⓐ＝3, ⓑ＝3, ⓒ＝6

④ ⓧ＝6, ⓨ＝3, ⓐ＝3, ⓑ＝1, ⓒ＝5

8. 낙구식 점도계는 어떤 법칙을 원리로 한 점도계인가?

① 스토크스 법칙	② 하겐－포아젤 법칙

③ 뉴톤의 점성 법칙	④ 오일러 법칙

9. 다음 중 크산토프로테인 반응을 하는 물질은?

① H₂SO₄	② HNO₃

③ HClO₄	④ NH₄H₂PO₄

10. 강화액 소화약제에 해당하는 것은?

① 탄산칼륨(K₂CO₃)

② 인산나트륨(Na₃PO₄)

③ 탄산수소나트륨(NaHCO₃)

④ 황산알루미늄(Al₂SO₄)₃

11. 위험물에 대한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위험물이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품을 말한다.

② 제조소라 함은 일주일에 지정수량 이상의 위험물을 제조하기 위한 시설을 뜻한다.

③ 지정수량이라 함은 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치 허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

④ 제조소 등이라 함은 제조소 저장소 및 취급소를 말한다.

12. 펌프를 이용한 가압송수장치에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전의 수가 3개일 경우 20분 동안의 토출량은?

① 2.6[㎥] 이상	② 5.2[㎥] 이상

③ 7.8[㎥] 이상	④ 15.6[㎥] 이상

13. 소화난이도 등급Ⅰ의 유황만을 저장 취급하는 옥외탱크저장소에 설치해야 할 소화설비는?

① 물분무소화 설비	② 이산화탄소 설비

③ 옥외 소화전 설비	④ 분말 소화 설비

14. 다음 중 SP³ 혼성궤도함수가 아닌 것은?

① CH₄	② BF₃

③ NH₃	④ H₂O

15. 금속의 명칭과 불꽃 반응색이 옳게 연결된 것은?

① Li - 노란색	② K - 보라색

③ Na - 진한 빨강색	④ Cu - 주황색

16. 중질유 탱크 등의 화재 시 물이나 포말을 주입하면 수분의 급격한 증발에 의하여 유면이 거품을 일으키거나 열류의 교란에 의하여 열류층 밑의 냉유가 급격히 팽창하여 유면을 밀어 올리는 위험한 현상은?

① Boil－Over 현상

② Slop Over 현상

③ Water Hammering현상

④ Priming 현상

17. 하나의 간이탱크저장소에 설치하는 간이탱크는 몇 개 이하로 하여야 하는가?

① 2개	② 3개

③ 4개	④ 5개

18. 다음 설명 중 옳은 것은?

① Cu2O는 산화 제2구리이다

② 산소의 1g 당량은 8[g]이다

③ 어떤 물질의 화학적 성질을 나타내려면 화학식을 구조식으로 나타내는 것이 가장 좋다.

④ 일정한 압력에서 일정량의 기체 부피는 절대온도에 비례하는 것을 보일의 법칙이라 한다.

19. 위험물 안전관리자의 선임신고를 하지 않았을 경우의 벌칙 기준은?

① 과태료 50만 원	② 과태료 100만 원

③ 과태료 200만 원	④ 과태료 300만 원

20. 다음 중 지정수량이 잘못 짝지은 것은?

① Fe분 – 500[㎏]

② CH₃CHO - 200[ℓ]

③ 제4석유류 – 6000[ℓ]

④ 마그네슘 - 500[㎏]

21. 옥탄가의 정의로서 가장 옳은 것은?

① 펜탄을 100, 옥탄을 0으로 한 것이다.

② 옥탄을 100, 펜탄을 0으로 한 것이다.

③ 이소옥탄을 100, 헥산을 0으로 한 것이다.

④ 이소옥탄을 100, 헵탄을 0으로 한 것이다.

22. 이동탱크저장소의 탱크는 그 내부에 몇 [ℓ] 이하마다 3.2[㎜] 이상의 강철판 칸막이를 설치하는가?

① 1,000	② 2,000

③ 3,000	④ 4,000

23. 주유취급소에 설치해야 하는 “주유 중 엔진 정지” 게시판의 색깔은?

① 적색 바탕에 백색문자

② 청색 바탕에 백색문자

③ 백색 바탕에 흑색문자

④ 황색 바탕에 흑색문자

24. 다음 중 지정수량이 200[ℓ]가 아닌 것은?

① 벤젠	② MEK

③ 초산에틸	④ 피리딘

25. 하이드로퍼옥사이드 수용액은 보관 중 서서히 분해하는 성질이 있어 시판품에는 안정제(Inhibit)를 첨가한다. 그 안정제로 가장 적합한 것은?

① H₃PO₄	② NaOH

③ C₂H₅OH	④ NaAlO₂

26. 간이탱크저장소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간이저장탱크의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다.

② 간이저장탱크의 두께는 3.2[㎜] 이상의 강판을 사용한다.

③ 통기관은 옥외에 설치하되, 그 선단의 높이는 지상 1.5[m] 이상으로 한다.

④ 통기관의 지름은 10[㎜] 이상으로 한다.

27. 알루미늄분이 알칼리성 용액(수산화나트륨)과 접촉했을 때 주로 발생하는 것은?

① NaO₂	② Al(OH)₃

③ H₂	④ AlO₂

28. 위험물 취급에 있어 정전기 발생 시 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 접지에 의한 방법

② 공기 중 상대습도를 70[%] 이상으로 하는 방법

③ 공기를 이온화 하는 방법

④ 대전 되었을 때 전하부호와 같은 두 물질을 조합하여 대전량을 증가시키는 방법

29. 주유취급소에 설치하는 건축물의 위치 및 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건축물 중 사무실 그 밖의 화기를 사용하는 곳은 누설한 가연성증기가 그 내부에 유입되지 않도록 높이 1[m] 이하의 부분에 있는 창 등은 밀폐시킬 것

② 건축물 중 사무실 그 밖의 화기를 사용하는 곳의 출입구 또는 사이 통로의 문턱 높이는 15[㎝] 이상으로 할 것

③ 주유취급소에 설치하는 건축물의 벽, 기둥, 바닥, 보 및 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 할 것

④ 자동차 등의 세정을 행하는 설비는 증기 세차기를 설치하는 경우에는 2[m] 이상의 담을 설치하고 출입구가 고정주유설비에 면하지 아니하도록 할 것

30. 인화점이 낮은 물질부터 높은 순서로 배열된 것은?

① C₂H₅OC₂H₅ - CH₃COCH₃ - C₆H₅CH₃ - C₆H₆

② CH₃COCH₃ - C₆H₅CH₃ - C₂H₅OC₂H₅ - C₆H₆

③ C₂H₅OC₂H₅ - CH₃COCH₃ - C₆H₆ - C₆H₅CH₃

④ C₆H₅CH₃ - CH₃COCH₃ - C₆H₆ - C₂H₅OC₂H₅

31. 위험물안전관리법상 옥내 소화전은 제조소등의 건축물의 층마다 당해 층의 각 부분에서 하나의 호스 접속구까지의 수평거리가 몇 미터 이하가 되도록 하여야 하는가?

① 5[m]	② 15[m]

③ 25[m]	④ 35[m]

32. 위험물의 저장 또는 취급하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 산화프로필렌 : 저장 시 은(Ag)으로 제작된 용기에 질소가스등 불연성 가스를 충전하여 보관한다.

② 이황화탄소 : 용기나 탱크에 저장 시 물로 덮어서 보관한다.

③ 알킬알루미늄류 : 용기는 완전 밀봉하고 질소 등 불활성가스를 충전한다.

④ 아세트알데히드 : 냉암소에 저장한다.

33. 알킬알루미늄 등을 저장 또는 취급하는 이동탱크 저장소의 이동탱크의 경우 얼마의 압력으로 몇 분간의 수압시험을 실시하여 새거나 변형이 없어야 하는가?

① 1[MPa] 10분

② 1.5[MPa] 15분

③ 2[MPa] 10분

④ 2.5[MPa] 15분

34. 위험물을 수납한 운반용기 및 포장의 외부에 표시하는 주의 시항으로 옳지 않은 것은?

① 제2류 위험물 중 철분 금속분 마그네슘 또는 이들 중 어느 하나 이상을 함유한 것에 있어서는 “화기주의” 및 “물기엄금”

② 제3류 위험물 중 자연발화성인 경우에는 “화기주의” 및 “충격주의”

③ 제4류 위험물의 경우에 “화기엄금”

④ 과염소산 과산화수소의 경우에는 “가연물접촉주의”

35. 자동화재탐지설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 한다.

② 광전식분리형 감지기를 설치할 경우 하나의 경계구역 면적은 600[㎡] 이하로 하고 그 한 변의 길이는 50[m] 이하로 한다.

③ 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재 발생을 감지할 수 있도록 설치한다.

④ 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치한다.

36. 마른 모래는 삽을 포함하여 50[ℓ] 1포가 몇 단위(능력단위)인가?

① 1	② 0.5

③ 1.5	④ 2

37. 위험물의 저장·취급 및 운반에 있어서 적용제외 규정에 해당되지 않는 것은?

① 항공기	② 철도

③ 궤도	④ 주유취급소

38. 물집이 생기는 수포성 화상은 몇 도 화상인가?

① 제1도	② 제2도

③ 제3도	④ 제4도

39. 위험물 제조소에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 위험물 시설의 설치 후 사용시기는 공사 완공서 신청서를 제출했을 때부터 사용 가능해진다.

② 위험물 시설의 설치 후 사용시기는 위험물 취급 주임 취급자 선임 신고서를 제출했을 때부터 사용이 가능하다.

③ 위험물 시설의 설치 후 사용시기는 설치 허가를 받았을 때부터 사용이 가능하다.

④ 위험물 시설의 설치 후 사용시기는 완공검사를 받고 완공검사필증을 교부받았을 때부터 가능하다.

40. 등적색의 결정으로 비중이 2.69이며, 알코올에는 불용이고 분해 온도 500[℃]로서 가열에 의해 삼산화크롬과 크롬산칼륨으로 분해되는 위험물은?

① 중크롬산 칼륨

② 중크롬산 암모늄

③ 중크롬산 아연

④ 중크롬산 칼슘

41. 표준상태에서 질량이 0.8[g]이고 부피가 0.4[ℓ]인 혼합 기체의 평균분자량은(g/mol)은?

① 22.2	② 32.4

③ 33.6	④ 44.8

42. 다음 중 인화성 액체로서 인화점이 섭씨 21[℃] 미만에 속하지 않는 물질은?

① C₆H₅CH	② C₆H₆

③ C₄H₃OH	④ CH₃COCH₃

43. 원형 직관 속을 흐르는 유체의 손실수두에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 관의 길이에 반비례한다

② 중력가속도에 비례한다

③ 관의 직경에 비례한다

④ 유속의 제곱에 비례한다

44. 화학포의 소화 약제로 옳은 것은?

① NaHCO₃와 Al₂(SO₄)₃

② NaHCO₃와 H₂SO₄

③ Na₂CO₃와 NaCl

④ Na₂SO₄와 Al(OH)₃

45. 제조소에서 위험물을 취급하는 건축물 그 밖의 시설 주위에는 그 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 보유해야 할 공지가 필요하다. 위험물이 지정수량의 20배인 경우 공지의 너비는 몇 [m]로 해야 하는가?

① 3[m]	② 4[m]

③ 5[m]	④ 10[m]

46. 고속국도의 도로변에 설치한 주유취급소의 탱크 용량은 얼마까지 할 수 있는가?

① 10만[ℓ]	② 8만[ℓ]

③ 6만[ℓ]	④ 5만[ℓ]

47. “동식물유류”에 대한 정의로서 옳은 것은?

① 1기압에서 인화점이 섭씨 250[℃] 미만인 것

② 액체로서 인화점이 섭씨 21[℃] 미만인 것

③ 1기압에서 섭씨 25[℃]에서 기체로 되는 것

④ 1기압에서 인화점이 섭씨 40[℃] 미만인 것

48. 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 된 건축물을 옥내저장소로 사용할 때 지정수량의 50배 초과 200배 이하의 위험물을 저장하는 경우에 확보해야 하는 공지의 너비는?

① 1[m] 이상

② 2[m] 이상

③ 3[m] 이상

④ 5[m] 이상

49. 디이소프로필퍼옥시디카보네이트 유기 과산화물에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가열·충격·마찰에 민감하다.

② 중금속분과 접촉하면 폭발한다.

③ 희석제로 톨루엔 70[%] 첨가하고 저장온도는 0[℃] 이하로 유지하여야 한다.

④ 다량의 물로 냉각소화는 기대할 수 없다.

50. 내용적 2000[㎖]의 비커에 포를 가득 채웠더니 전체 중량이 850[g]이었고 비이커 용기의 중량은 450[g]이었다. 이때 비커 속에 들어 있는 포의 팽창비는 약 몇 배인가? (단 포 수용액의 밀도는 1.15[g/㎖])

① 4배	② 6배

③ 8배	④ 10배

51. 인화성 위험물질 500[ℓ]를 하나의 간이탱크저장소에 저장하려고 할 때 필요한 최소 탱크 수는?

① 4개	② 3개

③ 2개	④ 1개

52. 브롬산 염류는 주로 어떤 색을 띠는가?

① 백색 또는 무색	② 황색

③ 청색	④ 적색

53. 다음 중 자연발화성 물질 및 금수성 물질이 아닌 것은?

① 알킬리튬	② 알킬 알루미늄

③ 금속 나트륨	④ 마그네슘

54. 인화성 액체 위험물(이황화탄소는 제외)의 옥외탱크저장소의 방유제 및 간막이둑에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 방유제의 높이는 0.5[m] 이상 3[m] 이하로 하고 방유제 내의 면적은 8만[㎡] 이하로 한다.

② 높이가 1[m]를 넘는 방유제 및 간막이둑의 안팎에는 방유제 내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 50[m] 마다 설치한다.

③ 탱크와 방유제 사이의 거리는 지름이 15[m] 이상인 탱크의 경우 탱크 높이의 1/3로 한다

④ 방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 하나일 때에는 그 탱크 용량의 110[%] 이상, 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 110[%] 이상으로 한다

55. 제품 공정분석표용 도식기호 중 정체 공정(Delay)기호는 어느 것인가?

① ○	② ⇨

③ D	④ □

56. 표준시간을 내경법으로 구하는 수식은?

① 표준시간＝[eqn: rm 정미시간＋여유시간]

② 표준시간＝[eqn: rm 정미시간×(1＋여유율)]

③ 표준시간＝[eqn: rm 정미시간× ( 1 over 1－여유율 )]

④ 표준시간＝[eqn: rm 정미시간× ( 1 over 1+여유율 )]

57. 문제가 되는 결과와 이에 대응하는 원인과의 관계를 알기 쉽게 도표로 나타낸 것은?

① 산포도	② 파레토도

③ 히스토그램	④ 특성요인도

58. 계수값 규준형 1회 샘플링 검사에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은?

① 검사에 제출된 로트에 관한 사전정보는 샘플링 검사를 적용하는데 직접적으로 필요하지는 않다

② 생산자측과 구매자측이 요구하는 품질 보호를 동시에 만족시키도록 샘플링 검사방식을 선정한다

③ 파괴검사의 경우와 같이 전수검사가 불가능한 때에는 사용할 수 없다

④ 1회만의 거래 시에도 사용할 수 있다

59. 다음 중 부하와 능력의 조정을 도모하는 것은?

① 진도관리	② 절차계획

③ 공수계획	④ 현품관리

60. 다음 표를 이용하여 비용구배(Cost Slope)를 구하면 얼마인가?

정상		특급
소요시간	소요비용	소요시간	소요비용
5일	40,000원	3일	50,000원

① 3,000원/일	② 4,000원/일

③ 5,000원/일	④ 6,000원/일