건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2007.4.1. 41회)

2007년 41회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
4	4	2	4	3	3	2	2	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	4	4	4	4	3	4	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	1	3	3	3	3	3	3	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	1	1	3	1	2	3	1	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	4	4	2	1	4	4	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	1	3	4	4	4	3	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 물질 중 무색 또는 백색의 결정으로 비중이 약 1.8이고 융점이 약 202℃이며 물에는 불용인 것은?

① 피크린산	② 디니트로레조르신

③ 트리니트로톨루엔	④ 헥소겐

2. 인화석회(Ca₃P₂)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 적갈색의 고체이다

② 비중이 약 2.51이고, 약 1600℃에서 녹는다.

③ 산과 반응하여 주로 포스핀 가스를 발생한다.

④ 물과 반응하여 주로 아세틸렌가스를 발생한다.

3. 삼황화린(P₄S₃)의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 냉수에 잘 녹으며 황화수소를 발생한다.

② 염산에는 녹지 않는다.

③ 이황화탄소에는 녹지 않는다.

④ 황산에 잘 녹아 이산화황(SO₂)을 발생한다.

4. 다음 염소산칼륨의 성질 중 옳은 것은?

① 광택이 있는 적색의 결정이다.

② 비중은 약 3.2이며 녹는점은 약 250℃이다.

③ 가열분해하면 염화나트륨과 산소를 발생한다.

④ 알콜에 난용이고 온수, 글리세린에 잘 녹는다.

5. 에탄올 1몰이 표준상태에서 완전 연소하기 위해 필요한 공기량은 약 몇 L인가?

① 122	② 244

③ 320	④ 410

6. 알콜류의 탄소수가 증가함에 따른 일반적인 특성으로 옳은 것은?

① 인화점이 낮아진다.

② 연소범위가 넓어진다.

③ 증기 비중이 증가한다.

④ 비중이 증가한다.

7. 제 4류 위험물 중 제1석유류에 속하지 않는 것은?

① C₆H₆	② CH₃COOH

③ CH₃COCH₃	④ C₆H₅CH₃

8. 물분무소화에 사용된 20℃의 물 2g이 완전히 기화되어 100℃의 수증기가 되었다면 흡수 된 열량과 수증기 발생량은 약 얼마인가? (단, 1기압을 기준으로 한다.)

① 1240cal, 2400ml	② 1240cal, 3400ml

③ 2480cal, 6800ml	④ 2480cal, 10200ml

9. 다음 물질 중 분자량이 약 106.5, 융점이 250℃, 비중이 약 2.5이며 약 300℃에서 산소를 발생하는 것은?

① KClO₃	② NaClO₃

③ KClO₄	④ NaClO₄

10. 다음 중 가장 강한 산은?

① HClO₄	② HClO₃

③ HClO₂	④ HClO

11. 다음 중 셀룰로이드의 제조에 사용되는 물질은?

① 장뇌	② 염산

③ 니트로아미드	④ 질산메틸

12. 가연물의 구비조건으로 거리가 먼 것은?

① 열전도도가 작을 것

② 산소와 친화력이 좋을 것

③ 완전 산화물일 것

④ 점화에너지가 작을 것

13. 다음 중 물보다 가벼운 물질로만 이루어진 것은?

① 에테르, 이황화탄소

② 벤젠, 포름산

③ 클로로벤젠, 가솔린

④ 퓨젤유, 에탄올

14. 황린 90㎏, 마그네슘 750㎏, 칼륨 100㎏을 저장 할 때 각각의 지정수량 배수의 총합은 얼마인가?

① 6	② 10

③ 12	④ 16

15. 위험물의 운반기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 위험물을 수납한 용기가 현저하게 마찰 또는 충격을 일으키지 않도록 한다.

② 지정수량 이상의 위험물을 차량으로 운반할 때에는 한 변의 길이가 0.3m 이상, 다른 한 변은 0.6m, 이상인 직사각형 표지판을 설치하여야 한다.

③ 위험물의 운반도 중 재난발생의 우려가 있을 경우에는 응급조치를 강구하는 동시에 가까운 소방관서 그 밖의 관계기관에 통보하여야 한다.

④ 지정수량 이하의 위험물을 차량으로 운반하는 경우 적응성이 있는 소형 수동식 소화기를 위험물의 소요 단위에 상응하는 능력단위 이상으로 비치하여야 한다.

16. 산, 알칼리 소화기에서 44.8㎥의 CO₂를 얻으려면 NaHCO₃와 H₂SO₄ 각 각각 몇 ㎏씩 필요한가? (단, 표준상태이다.)

① 0.168㎏, 0.98㎏	② 84㎏, 49㎏

③ 84㎏, 98㎏	④ 168㎏, 98㎏

17. NH₄H₂PO₄ 115㎏이 완전 열분해하여, 메타인산, 암모니아와 수증기로 되었을 때 메타인산은 몇 ㎏이 생성되는가? (단, P의 원자량은 31이다.)

① 36	② 40

③ 80	④ 115

18. 화학소방자동차(포수용액방사차) 1대가 갖추어야 할 포수용액의 방사 능력으로 옳은 것은?

① 500L/min 이상	② 1000L/min 이상

③ 1500L/min 이상	④ 2000L/min 이상

19. 위험물의 화재위험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인화점이 낮을수록 위험하다.

② 착화점이 높을수록 위험하다.

③ 폭발범위가 넓을수록 위험하다.

④ 연소속도가 빠를수록 위험하다.

20. 위험물 취급 시 정전기로 인하여 재해를 발생시킬 수 있는 경우에 가장 가까운 것은?

① 감전사고

② 강한 화학반응

③ 가열로 인한 화재

④ 불꽃방전으로 인한 화재

21. 다음 중 산화성고체 위험물이 아닌 것은?

① KBrO₃	② (NH₄)₂Cr₂O₇

③ HClO₄	④ NaClO₂

22. 트리에틸알루미늄은 물과 폭발적으로 반응한다. 이때 주로 발생하는 기체는?

① 산소	② 수소

③ 에탄	④ 염소

23. 요오드포름 반응을 하는 물질로 연소범위가 약 2.5~12.8%이며 끓는점과 인화점이 낮아 화기를 멀리해야 하고 냉암소에 보관하는 물질은?

① CH₃COCH₃	② CH₃CHO

③ C₆H₆	④ C₆H₅NO₂

24. 옥탄의 분자식은 어느 것인가?

① C₆H₁₄	② C₇H₁₆

③ C₈H₁₈	④ C₉H₂O

25. 분진폭발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 밀폐공간 내 분진운이 부유할 때 폭발 위험성이 있다.

② 충격, 마찰도 착화에너지가 될 수 있다.

③ 2차, 3차 폭발의 발생 우려가 없으므로 1차 폭발소화에 주력하여야 한다.

④ 산소의 농도가 증가하면 대형화 될 수 있다.

26. 수소화칼륨에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 회갈색의 등축정계 결정이다.

② 약 150℃에서 열 분해된다.

③ 물과 반응하여 수소를 발생한다.

④ 물과의 반응은 흡열반응이다.

27. 다음 중 오황화린의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 청색의 결정으로 특이한 냄새가 있다.

② 알콜에는 잘 녹고 이황화탄소에는 잘 녹지 않는다.

③ 수분을 흡수하면 분해한다.

④ 비점은 약 325℃이다.

28. 과산화수소의 분해방지 안정제로 사용할 수 있는 물질은?

① 구리	② 은

③ 인산	④ 목탄분

29. 다음 중 은백색의 금속으로 가장 가볍고, 물과 반응 시 수소가스를 발생시키는 것은?

① Al	② K

③ Li	④ Si

30. 다음 중 반건성유에 해당하는 물질은?

① 아마인유	② 채종유

③ 올리브유	④ 피마자유

31. 다음 중 물과 접촉하여도 위험하지 않는 물질은?

① 과산화나트륨

② 과염소산나트륨

③ 마그네슘

④ 알킬알루미늄

32. 히드라진을 약 180℃까지 열 분해시켰을 때 발생하는 가스가 아닌 것은?

① 이산화탄소	② 수소

③ 질소	④ 암모니아

33. 다음 금속원소 중 비점이 가장 높은 것은?

① 리튬	② 나트륨

③ 칼륨	④ 루비듐

34. 다음 중 염소(Cl)의 산화수가 ＋3인 물질은?

① HClO₄	② HClO₃

③ HClO₂	④ HClO

35. 다음 중 알칼리토금속의 과산화물로서 비중이 약 4.96, 융점이 약 450℃인 것으로 비교적 안정한 물질은?

① BaO₂	② CaO₂

③ MgO₂	④ BeO₂

36. 마그네슘의 일반적인 성질을 나타낸 것 중 틀린 것은?

① 비중은 약 1.74이다.

② 융점은 약 905℃이다.

③ 비점은 약 1102℃이다.

④ 원자량은 약 24.3이다.

37. 제 4류 위험물 중 지정수량이 4000L인 것은? (단, 수용성 액체이다.)

① 제1석유류	② 제2석유류

③ 제3석유류	④ 제4석유류

38. 다음 중 분자식과 명칭이 잘못 연결된 것은?

① CH₂OH - 에틸렌글리콜

② C₆H₅NO₂ - 니트로벤졸

③ C₁₀H₁₈ - 나프탈렌

④ C₃H₅(OH)₃ - 글리세린

39. 다음 위험물 중 상온에서 성상이 고체인 것은?

① 과산화벤조일

② 질산에틸

③ 니트로글리세린

④ 메틸에틸케톤퍼옥사이드

40. 다음 중 물 속에 저장하여야 할 위험물은?

① 나트륨	② 황린

③ 피크린산	④ 과염소산

41. 다음 중 자연발화성 및 금수성 물질에 해당 되지 않는 것은?

① 철분	② 황린

③ 금속의 수소화물	④ 알칼리토금속

42. 다음 물질 중 증기 비중이 가장 큰 것은?

① 이황화탄소	② 시안화수소

③ 에탄올	④ 벤젠

43. 유체의 물리적 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 물은 일반적으로 비압축성으로 가정한다.

② 유체의 중량은 질량과 중력 가속도의 곱이다.

③ 액체에서의 기체 용해도는 압력이 높을수록 크다.

④ 액체에서의 기체 용해도는 온도가 높을수록 작다.

44. 위험물 고정 지붕구조 옥외탱크 저장소의 탱크에 설치하는 포방출구가 아닌 것은?

① I형	② II형

③ III형	④ 특형

45. 경유를 저장하는 저장창고의 체적이 50㎥인 방호대상물이 있다. 이 저장창고(개구부에는 자동폐쇄장치가 설치됨)에 전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치할 경우 소화 약제의 저장량은 얼마 이상이어야 하는가?

① 30㎏	② 45㎏

③ 60㎏	④ 100㎏

46. 위험물안전관리법 규정에 의하여 다수의 제조소 등을 설치한 자가 1인의 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 경우가 아닌 것은? (단, 동일 구내에 있는 저장소로서 행정자치부령이 정하는 저장소를 동일인이 설치한 경우이다.)

① 15개의 옥내저장소

② 15개의 옥외탱크저장소

③ 10개의 옥외저장소

④ 10개의 암반탱크저장소

47. 액체위험물은 운반용기 내용적의 몇 % 이하의 수납률로 수납하여야 하는가?

① 90	② 94

③ 95	④ 98

48. 질산암모늄 등 유해, 위험물질의 위험성을 평가하는 방법 중 정량적 방법이 아닌 것은?

① FTA	② ETA

③ CCA	④ PHA

49. 칼륨의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 산소와 반응하면 산화칼륨을 만든다.

② 습기가 많은 곳에 보관하면 수소를 발생한다.

③ 에틸알콜과 혼촉하면 수소를 발생한다.

④ 아세트산과 반응하면 산소가 발생한다.

50. 제5류 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 디아조화합물은 모두 산소를 함유하고 있다.

② 유기과산화물의 경우 질식소화는 효과가 없다.

③ 연소생성물 중에는 유독성 가스가 많다.

④ 대부분이 고체이고, 일부 품목은 액체이다.

51. 다음 산화성액체 위험물질의 취급에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 과산화수소 30% 농도의 용액은 단독으로 폭발 위험이 있다.

② 과염소산의 융점은 약 -112℃이다.

③ 질산은 강산이지만 백금은 부식시키지 못한다.

④ 과염소산은 물과 반응하여 열을 발생한다.

52. 스프링클러설비의 기준에서 쌍구형의 송수구에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 송수구의 결합 금속구는 탈착식 또는 나사식으로 한다.

② 송수구에는 그 직근의 보기 쉬운 장소에 송수용량 및 송수 시간을 함께 표시하여야 한다.

③ 소방펌프자동차가 용이하게 접근할 수 있는 위치에 설치한다.

④ 송수구의 결합금속구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 높이의 송수에 지장이 없는 위치에 설치한다.

53. 분말소화약제를 종별로 구분하였을 때 그 주성분이 옳게 연결된 것은?

① 제1종 - 탄산수소나트륨

② 제2종 - 인산수소암모늄

③ 제3종 - 탄산수소칼륨

④ 제4종 - 탄산수소나트륨과 요소의 혼합물

54. 다음 중 이산화탄소소화설비가 적응성이 있는 위험물은?

① 제1류 위험물	② 제3류 위험물

③ 제4류 위험물	④ 제5류 위험물

55. 다음 중 절차계획에서 다루어지는 주요한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

① 각 작업의 소요시간

② 각 작업의 실시 순서

③ 각 작업에 필요한 기계와 공구

④ 각 작업의 부하와 능력의 조정

56. 그림과 같은 계획 공정도(Network)에서 주공정으로 옳은 것은? (단, 화살표 밑의 숫자는 활동시간[단위 : 주]을 나타낸다.)

① ①－②－⑤－⑥

② ①－②－④－⑤－⑥

③ ①－③－④－⑤－⑥

④ ①－③－⑥

57. 작업자가 장소를 이동하면서 작업을 수행하는 경우에 그 과정을 가공, 검사, 운반, 저장 등의 기호를 사용하여 분석하는 것을 무엇이라 하는가?

① 작업자 연합작업분석

② 작업자 동작분석

③ 작업자 미세분석

④ 작업자 공정분석

58. u 관리도의 관리 상한선과 관리하한선을 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm bar u ± 3 root bar u]	② [eqn: rm bar u ± root bar u]

③ [eqn: rm bar u ± 3 root {bar u over n}]	④ [eqn: rm bar u ± root n ㆍ bar u]

59. 모집단을 몇 개의 층으로 나누고 각 층으로부터 각각 랜덤하게 시료를 뽑는 샘플링 방법은?

① 층별 샘플링	② 2단계 샘플링

③ 계통 샘플링	④ 단순 샘플링

60. 다음 중 관리의 사이클을 가장 올바르게 표시한 것은? (단, A : 조처, C : 검토, D : 실행, P : 계획)

① P → C → A → D

② P → A → C → D

③ A → D → C → P

④ P → D → C → A