건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2008.3.30. 43회)

2008년 43회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
1	2	1	2	3	2	2	4	4	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	4	4	4	3	2	3	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	2	4	1	1	1	1	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	4	4	2	3	1	4	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	4	3	2	4	1	2	1	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	3	3	4	1	2	2	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 삼황화린의 주 연소생성물은?

① 오산화린과 이산화황

② 오산화린과 이산화탄소

③ 이산화황과 포스핀

④ 이산화황과 포스겐

2. 다음 위험물 중 석유 속에 보관하는 것은?

① 황린	② 칼륨

③ 탄화칼슘	④ 마그네슘분말

3. 다음 중 특수인화물에 속하는 것은?

① C₂H₅OC₂H₅	② CH₃COCH₃

③ C₆H₆	④ C₆H₅CH₃

4. 아세트산과 아세트산나트륨의 혼합 수용액에서 다음과 같은 전리가 이루어진다고 할 때 이 용액에 염산을 한 방울 떨어뜨리면 어떤 변화가 일어나는지 가장 옳게 설명한 것은?

CH₃COOH ⇄ CH₃COO⁻＋H⁺

CH₃COONa ⇄ CH₃COO⁻＋Na⁺

① CH₃COO－은 많아지고, CH₃COOH는 적어진다.

② CH₃COOH는 많아지고, CH₃COO－는 적어진다.

③ H＋는 많아지고, CH₃COOH나 CH₃COO－는 변화가 없다.

④ H＋는 적어지고, CH₃COOH나 CH₃COO－는 변화가 없다.

5. 에탄올에 진한 황산을 넣고 온도 130~140℃에서 반응시키면 축합반응에 의하여 생성되는 제4류 위험물은?

① 메틸알코올

② 아세트알데히드

③ 디에틸에테르

④ 디메틸에테르

6. 탄화칼슘과 질소가 약 700℃에서 반응하여 생성되는 물질은?

① 아세틸렌	② 석회질소

③ 암모니아	④ 수산화칼슘

7. 제1석유류라 함은 아세톤 및 휘발유 그 밖에 액체로서 1기압에서 인화점이 얼마 미만인 것을 말하는가?

① 섭씨 20도	② 섭씨 21도

③ 섭씨 70도	④ 섭씨 200도

8. 다음 유지류 중 요오드값이 가장 큰 것은?

① 야자유	② 피마자유

③ 올리브유	④ 정어리기름

9. 다음 [보기]와 같은 공통점을 갖지 않는 것은?

[보기]

- 탄화수소이다.

- 치환반응보다는 첨가반응을 잘 한다.

- 석유화학공업 공정으로 얻을 수 있다.

① 에텐	② 프로필렌

③ 부텐	④ 벤젠

10. 다음 이산화탄소 소화약제의 성상 중 틀린 것은?

① 증가비중 : 1.53

② 기체밀도(0℃, 1atm) : 1.96g/L

③ 임계온도 : 31℃

④ 임계압력 : 167.8atm

11. 등적색의 결정으로 비중이 약 2.69이며, 알코올에는 불용이고 분해온도가 약 500℃로서 가열에 의해 분해하여 산소를 생성하는 위험물은?

① 중크롬산칼륨	② 중크롬산암모늄

③ 중크롬산아연	④ 중크롬산나트륨

12. 산화프로필렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 증기는 공기보다 무겁다.

② 연소범위가 가솔린보다 넓다.

③ 발화점이 상온 이하로 매우 위험하다.

④ 물에 녹는다.

13. 다음 중 은백색의 광택성 물질로서 비중이 약 1.74인 위험물은?

① Cu	② Fe

③ Al	④ Mg

14. 브롬을 탈색시키며, 완전연소할 때 CO₂와 H₂O가 같은 몰 수로 생성되는 탄화수소에 해당하는 것은?

① CH₃－C ≡ CH	② CH₃CH₂CH₃

③ CH₂＝C＝CH₂	④ CH₃－CH＝CH₂

15. 제4류 위험물 중 품명이 나머지 셋과 다른 것은?

① 니트로벤젠	② 에틸렌글리콜

③ 아닐린	④ 포름산에틸

16. 다음 중 분자 간의 수소결합을 하지 않는 것은?

① HF	② NH₃

③ CH₃F	④ H₂O

17. 공기의 성분이 다음 표와 같을 때 공기의 평균 분자량을 구하면 얼마인가?

성분	분자량	부피함량(%)
질소	28	78
산소	32	21
아르곤	40	1

① 28.84	② 28.96

③ 29.12	④ 29.44

18. 다음 중 이상유체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 압력을 가하면 부피가 감소하고 압력이 제거되면 부피가 다시 증가하는 가상 유체를 의미한다.

② 뉴턴의 점성법칙에 따라 거동하는 가상 유체를 의미한다.

③ 비점성, 비압축성인 가상 유체를 의미한다.

④ 유체를 관내부로 이동시키면 유체와 관벽 사이에서 전단응력이 발생하는 가상 유체를 의미한다.

19. 다음 위험물 중 제3석유류에 해당하지 않는 물질은?

① 니트로톨루엔

② 에틸렌글리콜

③ 글리세린

④ 테레핀유

20. 염소산칼륨의 성상을 옳게 나타낸 것은?

① 무색의 입방정계 결정

② 갈색의 정방정계 결정

③ 갈색의 사방정계 결정

④ 무색의 단사정계 결정

21. H₂S에서 S의 비공유전자쌍은 몇 개인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

22. 옥외탱크저장소의 방유제 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 하나인 때는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 한다.

② 방유제의 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 한다.

③ 방유제 내의 면적은 8만㎡ 이하로 한다.

④ 높이가 1m를 넘는 방유제의 안팎에는 계단 또는 경사로를 70m마다 설치한다.

23. 다음 중 위험물의 지정수량이 잘못 연결된 것은?

① 철분 – 500㎏

② (CH₃)₂CHNH₂ - 200L

③ CH₂＝CHCOOH – 2000L

④ Mg - 500㎏

24. 제3류 위험물인 수소화리튬에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 물과 반응하여 가연성 가스를 발생한다.

② 물보다 가볍다.

③ 대량의 저장 용기 중에는 아르곤을 봉입한다.

④ 주수소화기 금지되어 있고 이산화탄소 소화기가 적응성이 있다.

25. 제1류 위험물 중 일명 초석이라고도 하며 차가운 느낌의 자극이 있고 짠맛이 나는 무색 또는 백색 결정의 질산 염류는?

① KNO₃	② NaNO₃

③ NH₄NO₃	④ KMnO₄

26. 사용전압 35000V를 초과하는 특고압 가공전선과 위험물 제조소와의 안전거리 기준으로 옳은 것은?

① 5m 이상	② 10m 이상

③ 13m 이상	④ 15m 이상

27. 다음 위험물 품명에서 지정수량이 200㎏이 아닌 것은?

① 질산에스테르류

② 니트로화합물

③ 아조화합물

④ 히드라진유도체

28. 과산화벤조일의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수분이 흡수되면 분해하여 폭발위험이 커진다.

② 실온에서는 비교적 안정하나 가열・마찰・충격에 의해 폭발할 위험이 있다.

③ 가열을 하면 약 100℃ 부근에서 흰 연기를 낸다.

④ 비활성 희석제를 첨가하여 폭발성을 낮출 수 있다.

29. 27℃, 2atm에서 20g의 CO₂ 기체가 차지하는 부피는 약 몇 L인가?

① 5.59	② 2.80

③ 1.40	④ 0.50

30. 다음 물질이 서로 혼합하고 있어도 폭발 또는 발화의 위험성이 없는 것은?

① 금속칼륨과 경유

② 질산나트륨과 유황

③ 과망간산칼륨과 적린

④ 이황화탄소와 과산화나트륨

31. 산화성고체 위험물인 과산화나트륨의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 열분해에 의해 산소를 방출한다.

② 물과의 반응성 때문에 물의 접촉을 피해야 한다.

③ 에테르와 혼합하면 혼촉발화의 위험이 있다.

④ 인화점이 낮은 가연성 물질이므로 화기의 접근을 금해야 한다.

32. 다음 중 지정수량이 가장 적은 위험물은?

① (HOOCCH₂CH₂CO)₂O₂

② Zn(C₂H₅)₂

③ C₆H₂CH₃(NO₂)₃

④ CaC₂

33. 다음 위험물의 옥내저장소 저장창고 바닥을 물이 침투하지 않는 구조로 하지 않아도 되는 위험물은?

① 제3류 위험물 중 금수성 물질

② 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물

③ 제4류 위험물

④ 제6류 위험물

34. 다음 제4류 위험물의 일반적인 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 물에 녹지 않는 것이 많다.

② 액체 비중은 물보다 가벼운 것이 많다.

③ 인화의 위험이 높은 것이 많다.

④ 증기 비중은 공기보다 가벼운 것이 많다.

35. 메탄 75vol%, 프로판 25vol%인 혼합기체의 연소하한계는 몇 vol%인가? (단, 연소범위는 메탄 5~15vol%, 프로판 2.1~9.5vol%이다.)

① 2.72	② 3.72

③ 4.63	④ 5.63

36. 10wt%의 H₂SO₄ 수용액으로 1M 용액 200mL를 만들려고 할 때 다음 중 가장 적합한 방법은? (단, S의 원자량은 32이다.)

① 원용액 98g에 물을 가하여 200mL로 한다.

② 원용액 98g에 200mL의 물을 가한다.

③ 원용액 196g에 물을 가하여 200mL로 한다.

④ 원용액 196g에 200mL의 물을 가한다.

37. 다음 중 가장 약한 산은 어느 것인가?

① HClO	② HClO₂

③ HClO₃	④ HClO₄

38. 다음 중 스프링클러헤드의 설치 기준으로 틀린 것은?

① 개방형 스프링클러헤드는 헤드 반사판으로부터 수평방향으로 0.3m의 공간을 보유하여야 한다.

② 폐쇄형 스프링클러헤드의 반사판과 헤드의 부착면과의 거리는 30㎝ 이하로 한다.

③ 폐쇄형 스프링클러헤드 부착장소의 평상시 최고 주위 온도가 28℃ 미만인 경우 58℃ 미만의 표시온도를 갖는 헤드를 사용한다.

④ 개구부에 설치하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 당해 개구부의 상단으로부터 높이 30㎝ 이내의 벽면에 설치한다.

39. 옥외탱크저장소의 탱크 중 압력탱크의 수압시험 기준은?

① 최대상용압력의 2배의 압력으로 20분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

② 최대상용압력의 2배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

③ 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 20분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

④ 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

40. 공기를 차단하고 황린을 가열하면 적린이 만들어지는데 이때 필요한 최소 온도는 약 몇 ℃ 정도인가?

① 60	② 120

③ 260	④ 400

41. 다음 중 Mn의 산화수가＋2인 것은?

① KMnO₄	② MnO₂

③ MnSO₄	④ K₂MnO₄

42. 다음 위험물 중에서 지정수량이 나머지 셋과 다른 것은?

① KBrO₃	② KNO₃

③ KIO₃	④ KCIO₃

43. 탄화알루미늄이 물과 반응하면 발생되는 가스는?

① 이산화탄소	② 일산화탄소

③ 메탄	④ 아세틸렌

44. 제조소등의 관계인은 그 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 폐지한 날로부터 며칠 이내에 신고하여야 하는가?

① 7일	② 14일

③ 30일	④ 90일

45. 제5류 위험물의 저장 및 취급방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점화원 및 분해를 촉진시키는 물질로부터 멀리한다.

② 용기의 파손 및 충격에 주의한다.

③ 가급적 소량으로 분리하여 저장한다.

④ 운반용기의 외부에 “물기엄금” 주의사항을 표시한다.

46. 산화성액체 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 과산화수소의 경우 물과 접촉하면 심하게 발열하고 폭발의 위험이 있다.

② 질산은 불연성이지만 강한 산화력을 가지고 있는 강산화성 물질이다.

③ 질산은 물과 접촉하면 발열하므로 주의하여야 한다.

④ 과염소산은 강산이고 불안정하여 분해가 용이하다.

47. 다음 중 소화약제인 Halon 1301의 분자식은?

① CF₂Br₂

② CF₃Br

③ CFBr₃

④ CBr₃Cl

48. 아세톤에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 보관 중 분해하여 청색으로 변한다.

② 요오드포름 반응을 일으킨다.

③ 아세틸렌가스의 흡수제에 이용된다.

④ 연소 범위는 약 2.6~12.8%이다.

49. 특정옥외저장탱크의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은?

① 탱크의 내경이 16m 이하일 경우 옆판의 두께는 4.5㎜ 이상일 것

② 지붕의 최소두께는 4.5㎜로 할 것

③ 부상지붕은 당해 부상지붕 위에 적어도 150㎜에 상당한 물이 체류한 경우 침하하지 않도록 할 것

④ 밑판의 최소두께는 탱크의 용량이 1000kL 이상의 것에 있어서는 9㎜로 할 것

50. 위험물안전관리법에서 정한 경보설비에 해당하지 않는 것은?

① 비상경보설비

② 자동화재탐지설비

③ 비상방송설비

④ 영상음향차단경보기

51. 알루미늄분이 수산화나트륨 수용액과 접촉했을 때 발생하는 것은?

① NaO₂

② Na₂Al(OH)₂

③ H₂

④ AlO₂

52. 다음 중 암적색의 분말인 비금속 물질로 비중이 약 2.2, 발화점이 약 260℃로 물에는 불용성인 위험물은?

① 적린	② 황린

③ 삼황화린	④ 유황

53. 연소범위가 약 2.5~80.5vol%이고 은, 구리 등과 반응을 일으켜 폭발성 물질인 금속 아세틸라이드를 생성하는 것은?

① 에탄	② 메탄

③ 아세틸렌	④ 톨루엔

54. 질산에스테르류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 알코올기를 함유하고 있다.

② 모두 물에 녹는다.

③ 폭약의 원료로도 사용한다.

④ 산소를 함유하는 무기화합물이다.

55. c 관리도에서 k＝20인 군의 총부적합(결점)수 합계는 58이었다. 이 관리도의 UCL, LCL을 구하면 약 얼마인가?

① UCL＝6.92, LCL＝0

② UCL＝4.90, LCL＝고려하지 않음

③ UCL＝6.92, LCL＝고려하지 않음

④ UCL＝8.01, LCL＝고려하지 않음

56. 일정 통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

① 비용구배(Cost slope)

② 정상소요시간(Normal duration time)

③ 비용견적(Cost estimation)

④ 총비용(Total cost)

57. 일반적으로 품질코스트 가운데 가장 큰 비율을 차지하는 코스트는?

① 평가코스트

② 실패코스트

③ 예방코스트

④ 검사코스트

58. 다음 중 데이터를 그 내용이나 원인 등 분류 항목별로 나누어 크기의 순서대로 나열하여 나타낸 그림을 무엇이라 하는가?

① 히스토그램(histogram)

② 파레토도(pareto diagram)

③ 특성요인도(causes and effects diagram)

④ 체크시트(check sheet)

59. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본 동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해 놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?

① PTS법

② WS법

③ 스톱워치법

④ 실적자료법

60. 로트로부터 시료를 샘플링해서 조사하고, 그 결과를 로트의 관점기준과 대조하여 그 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사를 무엇이라 하는가?

① 샘플링검사	② 전수검사

③ 공정검사	④ 품질검사