건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2010.7.11. 48회)

2010년 48회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
3	1	2	2	2	1	3	1	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	4	3	1	3	4	4	2	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	2	1	4	3	1	3	4	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	4	2	4	2	1	3	1	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	2	3	3	2	4	4	3	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	3	2	3	1	2	4	3	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 혼재 가능한 위험물들로 짝지은 것으로 옳은 것은? (단, 지정수량의 5배인 경우이다.)

① 피리딘과 염소산칼륨

② 등유와 질산

③ 테레핀유와 적린

④ 탄화칼슘과 과염소산

2. 다음 물질 중에서 색상이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 중크롬산나트륨

② 질산칼륨

③ 아염소산나트륨

④ 염소산나트륨

3. 초유폭약(ANFO)를 제조하기 위해 경유에 혼합하는 제1류 위험물은?

① 질산코발트

② 질산암모늄

③ 요오드산칼륨

④ 과망간산칼륨

4. 질소 3.5g은 몇 mol에 해당하는가?

① 1.25	② 0.125

③ 2.5	④ 0.25

5. 토출량이 5㎥/min이고 토출구의 유속이 2m/s인 펌프의 구경은 몇 ㎜인가?

① 330	② 230

③ 130	④ 120

6. 위험물안전관리에 관한 세부기준의 산화성 시험방법 중 분립상 물품의 산화성으로 인한 위험성의 정도를 판단하기 위한 연소시험에 있어서 표준물질의 연소시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 표준물질과 목분을 중량비 1：1로 섞어 혼합물 30g을 만든다.

② 표준물질과 목분을 중량비 2：1로 섞어 혼합물 30g을 만든다.

③ 표준물질과 목분을 중량비 1：1로 섞어 혼합물 60g을 만든다.

④ 표준물질과 목분을 중량비 2：1로 섞어 혼합물 60g을 만든다.

7. 인화점이 낮은 것에서 높은 것의 순서로 옳게 나열한 것은?

① 가솔린 → 톨루엔 → 벤젠

② 벤젠 → 가솔린 → 톨루엔

③ 가솔린 → 벤젠 → 톨루엔

④ 벤젠 → 톨루엔 → 가솔린

8. 백색 또는 담황색 고체로 수산화칼륨 용액과 반응하여 포스핀가스를 생성하는 것은?

① 황린

② 트리메틸알루미늄

③ 황화인

④ 유황

9. 다음 위험물 품명에서 지정수량이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 질산에스테르류

② 니트로화합물

③ 아조화합물

④ 히드라진유도체

10. 이동탱크저장소에 설치하는 자동차용소화기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 무상의 강화액 8L 이상 (2개 이상)

② 이산화탄소 3.2㎏ 이상 (2개 이상)

③ 소화분말 2.2㎏ 이상 (2개 이상)

④ CF₂ClBr 2L 이상 (2개 이상)

11. 위험물안전관리자 1인을 중복하여 선임할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 동일 구내에 있는 15개의 옥내저장소를 동일인이 설치한 경우

② 보일러·버너로 위험물을 소비하는 장치로 이루어진 6개의 일반취급소와 그 일반취급소에 공급하기 위한 위험물을 저장하는 저장소(일반취급소 및 저장소가 모두 동일 구내에 있는 경우에 한한다)를 동일인이 설치한 경우

③ 3개의 제조소(위험물 최대수량 : 지정수량 500배)와 1개의 일반취급소(위험물 최대수량 : 지정수량 1000 배)가 동일 구내에 위치하고 있으며 동일인이 설치한 경우

④ 위험물을 차량에 고정된 탱크 또는 운반용기에 옮겨 담기 위한 3개의 일반취급소와 그 일반취급소에 공급하기 위한 위험물을 저장하는 저장소를 동일인이 설치하고 일반취급소 간의 거리가 300미터 이내인 경우

12. 제3류 위험물 옥내탱크저장소로 허가를 득하여 사용하고 있는 중에 변경허가를 득하지 않고 위험물 시설을 변경할 수 있는 경우는?

① 옥내저장탱크를 교체하는 경우

② 옥내저장탱크에 직경 200㎜의 맨홀을 신설하는 경우

③ 옥내저장탱크를 철거하는 경우

④ 배출설비를 신설하는 경우

13. 순수한 벤젠의 온도가 0℃일 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 액체상태이고 인화의 위험이 있다.

② 고체상태이고 인화의 위험은 없다.

③ 액체상태이고 인화의 위험은 없다.

④ 고체상태이고 인화의 위험이 있다.

14. 포름산의 지정수량으로 옳은 것은?

① 400리터

② 1000리터

③ 2000리터

④ 4000리터

15. 유지의 비누화값은 어떻게 정의 되는가?

① 유지 1g을 비누화시키는데 필요한 KOH의 mg 수

② 유지 10g을 비누화시키는데 필요한 KOH의 mg 수

③ 유지 1g을 비누화시키는데 필요한 KCl의 mg 수

④ 유지 10g을 비누화시키는데 필요한 KCl의 mg 수

16. 27℃, 5기압의 산소 10L를 100℃, 2기압으로 하였을 때 부피는 몇 L가 되는가?

① 15	② 21

③ 31	④ 46

17. 제5류 위험물 중 제조소의 위치·구조 및 설비 기준상 안전거리 기준, 담 또는 토제의 기준 등에 있어서 강화되는 특례기준을 두고 있는 품명은?

① 유기과산화물

② 질산에스테르류

③ 니트로화합물

④ 히드록실아민

18. 이동탱크저장소에 의한 위험물 운송 시 위험물운송자가 휴대하여야 하는 위험물안전카드의 작성대상에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 위험물에 대하여 위험물안전카드를 작성하여 휴대하여야 한다.

② 제1류, 제3류 또는 제4류 위험물을 운송하는 경우에 위험물안전카드를 작성하여 휴대하여야 한다.

③ 위험등급Ⅰ 또는 위험등급Ⅱ에 해당하는 위험물을 운송하는 경우에 위험물안전카드를 작성하여 휴대하여야 한다.

④ 제1류, 제2류, 제3류, 제4류(특수인화물 및 제1석유류에 한한다.), 제5류 또는 제6류 위험물을 운송하는 경우에 위험물안전카드를 작성하여 휴대하여야 한다.

19. 위험물의 저장 기준으로 틀린 것은?

① 옥내저장소에 저장하는 위험물은 용기에 수납하여 저장하여야 한다. (덩어리 상태의 유황 제외)

② 같은 유별에 속하는 위험물은 모두 동일한 저장소에 함께 저장할 수 있다.

③ 자연발화할 위험이 있는 위험물을 옥내저장소에 저장하는 경우 동일 품명의 위험물이더라도 지정수량의 10배 이하마다 구분하여 상호 간 0.3m 이상의 간격을 두어 저장하여야 한다.

④ 용기에 수납하여 옥내저장소에 저장하는 위험물의 경우 온도가 55℃를 넘지 않도록 조치하여야 한다.

20. 위험물제조소에 옥내소화전 1개와 옥외소화전 1개를 설치하는 경우 수원의 수량을 얼마 이상 확보하여야 하는가? (단, 위험물제조소는 단층 건물이다.)

① 5.4㎥	② 10.5㎥

③ 21.3㎥	④ 29.1㎥

21. 염소화규소화합물은 제 몇 류 위험물에 해당하는가?

① 제1류 위험물

② 제2류 위험물

③ 제3류 위험물

④ 제5류 위험물

22. 산소 32g과 질소 56g을 20℃에서 30L의 용기에 혼합하였을 때 이 혼합기체의 압력은 약 몇 atm인가?

① 1.4	② 2.4

③ 3.4	④ 4.4

23. 다음 위험물 중 해당하는 품명이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 큐멘

② 아닐린

③ 니트로벤젠

④ 염화벤조일

24. 산화프로필렌에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물, 알코올 등에 녹는다.

② 무색의 휘발성 액체이다.

③ 구리, 마그네슘 등과 접촉은 위험하다.

④ 냉각소화는 유효하나 질식소화는 효과가 없다.

25. 측정하는 유체의 압력에 의해 생기는 금속의 탄성변형을 기계식으로 확대 지시하여 압력을 측정하는 것은?

① 마노미터

② 시차액주계

③ 브르돈관압력계

④ 오리피스미터

26. 이산화탄소소화약제에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 임계온도가 0℃ 이하이다.

② 전기 절연성이 우수하다.

③ 공기보다 약 1.5배 무겁다.

④ 산소와 반응하지 않는다.

27. 차아염소산칼슘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 살균제, 표백제로 사용된다.

② 화학식은 Ca(ClO)₂이다.

③ 자극성은 없지만 강한 환원력이 있다.

④ 지정수량은 50㎏이다.

28. 다음 중 제6류 위험물이 아닌 것은?

① 농도가 36중량 퍼센트인 H₂O₂

② IF₅

③ 비중 1.49인 HNO₃

④ 비중 1.76인 HClO₃

29. 위험물안전관리법령상 자기반응성 물질에 해당되지 않는 것은?

① 무기과산화물

② 유기과산화물

③ 히드라진유도체

④ 디아조화합물

30. 50℃에서 유지하여야 할 알킬알루미늄 운반용기의 공간 용적기준으로 옳은 것은?

① 5% 이상

② 10% 이상

③ 15% 이상

④ 20% 이상

31. 크산토프로테인 반응과 관계 되는 물질은?

① 과염소산	② 벤젠

③ 무수크롬산	④ 질산

32. 할로겐소화약제인 C₂F₄Br₂에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하론번호가 2420이며, 상온, 상압에서 기체이다.

② 하론번호가 2402이며, 상온, 상압에서 기체이다.

③ 하론번호가 2420이며, 상온, 상압에서 액체이다.

④ 하론번호가 2402이며, 상온, 상압에서 액체이다.

33. 위험물의 자연발화를 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 통풍이 잘되게 한다.

② 습도를 높게 한다.

③ 저장실의 온도를 낮춘다.

④ 열이 축적되지 않도록 한다.

34. 제조소등의 소화난이도 등급을 결정하는 요소가 아닌 것은?

① 위험물제조소 : 위험물 취급설비가 있는 높이, 연면적

② 옥내저장소 : 지정수량, 연면적

③ 옥외탱크저장소 : 액표면적, 지반면으로부터 탱크 옆판 상단까지 높이

④ 주유취급소 : 연면적, 지정수량

35. 제2류 위험물에 대한 다음 설명 중 적합하지 않은 것은?

① 제2류 위험물을 제1류 위험물과 접촉하지 않도록 하는 이유는 제2류 위험물이 환원성물질이기 때문이다.

② 황화린, 적린, 유황은 위험물안전관리법상의 위험등급Ⅰ에 해당하는 물품이다.

③ 칠황화린은 조해성이 있으므로 취급에 주의하여야 한다.

④ 알루미늄분, 마그네슘분은 저장·보관 시 할로겐원소와 접촉을 피하여야 한다.

36. 위험물안전관리법령상 “고인화점 위험물”이란?

① 인화점이 섭씨 100도 이상인 제4류 위험물

② 인화점이 섭씨 130도 이상인 제4류 위험물

③ 인화점이 섭씨 100도 이상인 제4류 위험물 또는 제3류 위험물

④ 인화점이 섭씨 100도 이상인 위험물

37. 칼륨과 나트륨의 공통적 특징이 아닌 것은?

① 은백색의 광택이 나는 무른 금속이다.

② 일정온도 이상 가열하면 고유의 색깔을 띠며 산화한다.

③ 액체 암모니아에 녹아서 주황색을 띤다.

④ 물과 심하게 반응하여 수소를 발생한다.

38. 니트로글리세린에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 순수한 액은 상온에서 적색을 띤다.

② 물에 녹지 않는다.

③ 겨울철에는 동결할 수 있다.

④ 비중은 약 1.6으로 물보다 무겁다.

39. 0.2N HCl 500mL에 물을 가해 1L로 하였을 때 pH는 약 얼마인가?

① 1.0

② 1.3

③ 2.0

④ 2.3

40. 제4류 위험물에 적응성이 있는 소화설비는 다음 중 어느 것인가?

① 포소화설비

② 옥내소화전설비

③ 봉상강화액소화기

④ 옥외소화전설비

41. 다음 중 요오드화 값이 가장 큰 것은?

① 아마인유	② 채종유

③ 올리브유	④ 피마자유

42. 다음 ( ) 안에 알맞은 것을 순서대로 옳게 나열한 것은?

알루미늄 분말이 연소하면 (   )색 연기를 내면서 (   )을 생성한다. 또한 알루미늄 분말이 염산과 반응하여 (   )기체를 발생하며 수산화나트륨 수용액과 반응하여 (   )기체를 발생한다.

① 백, Al₂O₃, 산소, 수소

② 백, Al₂O₃, 수소, 수소

③ 노란, Al₂O₅, 수소, 수소

④ 노란, Al₂O₅, 산소, 수소

43. 지정수량의 10배를 취급하는 경우 위험물의 혼재에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 제1류 위험물은 제2류 위험물, 제3류 위험물, 제4류 위험물 및 제5류 위험물과 각각 혼재할 수 없다.

② 제3류 위험물은 제4류 위험물 및 제5류 위험물과 각각 혼재할 수 있다.

③ 제4류 위험물은 제2류 위험물, 제3류 위험물 및 제5류 위험물과 각각 혼재할 수 있다.

④ 제6류 위험물은 제2류 위험물, 제3류 위험물, 제4류 위험물 및 제5류 위험물과 각각 혼재할 수 없다.

44. 다음 중 탄화칼슘의 저장방법으로 가장 적합한 것은?

① 등유 속에 저장한다.

② 메탄올 속에 저장한다.

③ 질소가스로 봉입한다.

④ 수증기로 봉입한다.

45. KClO₃의 성질이 아닌 것은?

① 분자량은 약 122.5이다.

② 불연성 물질이다.

③ 분해방지제로 MnO₂를 사용한다.

④ 화재발생 시 주수에 의해 냉각소화가 가능하다.

46. 흑자색 또는 적자색 결정인 제1류 위험물로서 물, 에탄올, 빙초산 등에 녹으며 분해온도가 240℃이고 비중이 약 2.7인 물질은?

① NaClO₂

② KMnO₄

③ (NH₄)₂Cr₂O₇

④ K₂Cr₂O₇

47. 메탄 2L를 완전연소 하는데 필요한 공기 요구량은 약 몇 L인가? (단, 표준상태를 기준으로 하고 공기 중의 산소는 21v%이다.)

① 2.42	② 9.51

③ 15.32	④ 19.04

48. 96g의 메탄올이 완전연소 되면 몇 g의 물이 생성되는가?

① 36	② 64

③ 72	④ 108

49. 제6류 위험물 중 과염소산의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강력한 산화제이다.

② 가열하면 유독성 가스를 발생한다.

③ 고농도의 것은 물에 희석하여 보관해야 한다.

④ 불연성이지만 유기물과 접촉 시 발화의 위험이 있다.

50. 톨루엔의 위험성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 증기비중이 1보다 크기 때문에 주의해야 한다.

② 연소범위의 하한값이 낮아서 소량이 누출되어도 폭발의 위험성이 있다.

③ 벤젠을 포함한 대부분의 제1석유류보다 독성이 강하다.

④ 인화점이 상온보다 낮으므로 화재발생에 주의해야 한다.

51. 위험물의 유 별 구분이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 디메틸아연

② 백금분

③ 메타알데히드

④ 고형알코올

52. 휘발유를 저장하는 옥내저장소에 같이 저장할 수 있는 물품이 아닌 것은?

① 특수가연물에 해당하는 합성수지류

② 위험물에 해당하지 않는 유기과산화물

③ 위험물에 해당하지 아니하는 액체로서 인화점을 갖는 것

④ 벽돌

53. 제5류 위험물 중 질산에스테르류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산소를 함유하고 있다.

② 염과 질산을 반응시키면 생성된다.

③ 니트로셀룰로오스, 질산에틸 등이 해당된다.

④ 지정수량은 10㎏이다.

54. 다음의 위험물 시설에 설치하는 소화설비와 특성 등에 관한 설명 중 위험물 관련 법규내용에 부합하는 것은?

① 제4류 위험물을 저장하는 탱크에 포소화설비를 설치하는 경우에는 이동식으로 할 수 있다.

② 옥내소화전설비, 스프링클러설비 및 이산화탄소 소화설비의 배관은 전용으로 하되 예외 규정이 있다.

③ 옥내소화전설비와 옥외소화전설비는 동결방지조치가 가능한 장소라면 습식으로 설치하여야 한다.

④ 물분무소화설비와 스프링클러설비의 기동장치에 관한 설치기준은 그 내용이 동일하지 않다.

55. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있으나 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점의 배열현상을 무엇이라 하는가?

① 연	② 경향

③ 산포	④ 주기

56. 로트의 크기 30, 부적합품률이 10%인 로트에서 시료의 크기를 5로 하여 랜덤 샘플링할 때, 시료 중 부적합품 수가 1개 이상일 확률은 약 얼마인가? (단, 초기하분포를 이용하여 계산한다.)

① 0.3695	② 0.4335

③ 0.5665	④ 0.6305

57. 다음 중 브레인스토밍(Brainstorming)과 가장 관계가 깊은 것은?

① 파레토도

② 히스토그램

③ 회기분석

④ 특성요인도

58. 작업개선을 위한 공정분석에 포함되지 않는 것은?

① 제품 공정분석

② 사무 공정분석

③ 직장 공정분석

④ 작업자 공정분석

59. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클 때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시키면 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 무한대로 커진다.

② 거의 변화하지 않는다.

③ 검사특성곡선의 기울기가 완만해진다.

④ 검사특성곡선의 기울기 경사가 급해진다.

60. 과거의 자료를 수리적으로 분석하여 일정한 경향을 도출한 후 가까운 장래의 매출액, 생산량 등을 예측하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 델파이법	② 전문가패널법

③ 시장조사법	④ 시계열분석법