건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2011.7.31. 50회)

2011년 50회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
3	2	4	1	4	3	2	1	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	1	1	2	2	4	2	2	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	2	2	4	4	3	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	2	4	1	2	2	2	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	2	3	2	1	4	3	1	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	2	3	4	3	4	2	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 30L 용기에 산소를 넣어 압력이 150기압으로 되었다. 이 용기의 산소를 온도 변화 없이 동일한 조건에서 40L의 용기에 넣었다면 압력은 얼마로 되는가?

① 85.7기압

② 102.5기압

③ 112.5기압

④ 200기압

2. 다음에서 설명하는 법칙에 해당하는 것은?

용매에 용질을 녹일 경우 증기압 강하의 크기는 용액 중에 녹아 있는 용질의 몰분율에 비례한다.

① 증기압의 법칙

② 라울의 법칙

③ 이상용액의 법칙

④ 일정성분비의 법칙

3. 그림의 위험물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 휘황색의 액체이다.

② 규조토에 흡수시켜 다이너마이트를 제조하는 원료이다.

③ 여름에 기화하고 겨울에 동결할 우려가 있다.

④ 물에 녹지 않고 아세톤, 벤젠에 잘 녹는다.

4. 위험물을 저장하는 원통형 탱크를 종으로 설치할 경우 공간 용적을 옳게 나타낸 것은? (단, 탱크의 지름은 10m, 높이는 16m이며, 원칙적인 경우이다.)

① 62.8㎥ 이상 125.7㎥ 이하

② 72.8㎥ 이상 125.7㎥ 이하

③ 62.8㎥ 이상 135.6㎥ 이하

④ 72.8㎥ 이상 135.6㎥ 이하

5. 위험물의 운반기준으로 틀린 것은?

① 고체위험물은 운반용기 내용적의 95% 이하로 수납 할 것

② 액체위험물은 운반용기 내용적의 98% 이하로 수납 할 것

③ 하나의 외장용기에는 다른 종류의 위험물을 수납하지 아니할 것

④ 액체위험물은 섭씨 65도의 온도에서 누설되지 않도록 충분한 공간용적을 유지할 것

6. 액체 위험물을 저장하는 용량 10000L의 이동저장탱크는 최소 몇 개 이상의 실로 구획하여야 하는가?

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

7. 유기과산화물을 함유하는 것 중에서 불활성고체를 함유하는 것으로서 다음에 해당하는 물질은 제5류 위험물에서 제외한다. ( ) 안에 알맞은 수치는?

과산화벤조일의 함유량이 (   )중량퍼센트 미만인 것으로서 전분가루, 황산칼슘2수화물 또는 인산1수소칼슘2수화물과의 혼합물

① 25.5	② 35.5

③ 45.5	④ 55.5

8. 다음 제1류 위험물 중 융점이 가장 높은 것은?

① 과연소산칼륨

② 과염소산나트륨

③ 염소산나트륨

④ 염소산칼륨

9. 운송책임자의 감도 지원을 받아 운송하여야 하는 위험물은?

① 칼륨

② 히드라진유도체

③ 특수인화물

④ 알킬리튬

10. 위험물의 제조과정에서의 취급기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 증류공정에 있어서는 위험물의 취급하는 설비의 외부압력의 변동에 의하여 액체 또는 증기가 생기도록 하여야 한다.

② 추출공정에 있어서는 추출관의 내부압력이 비정상으로 상승하지 않도록 하여야 한다.

③ 건조공정에 있어서는 위험물의 온도가 국부적으로 상승하지 않도록 가열 또는 건조시켜야 한다.

④ 분쇄공정에 있어서는 위험물의 분말이 현저하게 기계·기구 등에 부착하고 있는 상태로 그 기계·기구를 취급하지 아니하여야 한다.

11. Halon 1121와 Halon 1301 소화기(약제)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 모두 부촉매 효과가 있다.

② 모두 공기보다 무겁다.

③ 증기비중과 액체비중 모두 Halon 1211이 더 크다.

④ 방사 시 유효거리는 Halon 1301 소화기가 더 길다.

12. 연소 생성물로서 혈액 속에서 헤모글로빈(hamoglobin)과 결합하여 산소부족을 야기하는 것은?

① HCl	② CO

③ NH₃	④ HCl

13. 소화난이도 등급 I의 옥외탱크저장소(지중탱크 및 해상탱크 이외의 것)로서 인화점이 70℃ 이상인 제4류 위험물만을 저장하는 탱크에 설치하여야 하는 소화설비는?

① 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비

② 옥내소화전설비

③ 스프링클러설비

④ 이산화탄소소화설비

14. 메틸에틸케톤퍼옥사이드의 저장취급소에 적응하는 소화방법으로 가장 적합한 것은?

① 냉각소화

② 질식소화

③ 억제소화

④ 제거소화

15. 각 위험물의 지정수량을 합하면 가장 큰 값을 나타내는 것은?

① 중크롬산칼륨＋아염소산나트륨

② 중크롬산나트륨＋아질산칼륨

③ 과망간산나트륨＋염소산칼륨

④ 요오드산칼륨＋아질산칼륨

16. 질산암모늄 80g이 완전분해하여 O₂, H₂O, N₂가 생성되었다면 이때 생성물의 총량은 모두 몇 몰인가?

① 2	② 3.5

③ 4	④ 7

17. 질산암모늄 등 유해 위험물질의 위험성을 평가하는 방법 중 정량적 방법에 해당하지 않는 것은?

① FTA	② ETA

③ CCA	④ PHA

18. 금속분에 대한 설명 중 틀린 것은?

① Al의 화재발생 시 할로겐화합물 소화약제는 적응성이 없다.

② Al은 수산화나트륨 수용액과 반응 시 NaAl(OH)₂와 H₂가 주로 생성된다.

③ Zn은 KCN 수용액에서 녹는다.

④ Zn은 염산과 반응 시 ZnCl₂와 H₂가 생성된다.

19. 위험물제조소에 설치하는 옥내소화전의 개폐밸브 및 호스접속구는 바닥면으로부터 몇 m 이하의 높이에 설치하여야 하는가?

① 0.5	② 1.5

③ 1.7	④ 1.9

20. 과염소산의 취급 저장 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 가열하면 폭발할 위험이 있으므로 주의한다.

② 종이, 나무조각 등과 접촉을 피하여야 한다.

③ 구멍이 뚫린 코르크 마개를 사용하여 통풍이 잘되는 곳에 저장한다.

④ 물과 접촉하면 심하게 반응하므로 접촉을 금지한다.

21. 반도체 산업에서 사용되는 SiHCl₃는 제 몇 류 위험물인가?

① 1	② 3

③ 5	④ 6

22. 지정수량을 표시하는 단위가 나머지 셋과 다른 하나는?

① 질산망간

② 과염소산

③ 메틸에톤케톤

④ 트리에틸알루미늄

23. 위험물에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 농도가 30중량퍼센트인 과산화수소는 위험물안전관리법상의 위험물이 아니다.

② 질산을 염산과 일정한 비율로 혼합하면 금과 백금을 녹일 수 있는 혼합물이 된다.

③ 질산은 분해방지를 위해 직사광선을 피하고 갈색병에 담아 보관한다.

④ 과산화수소의 자연발화를 막기 위해 용기에 인시, 요산을 가한다.

24. 다음과 같은 벤젠의 화학반응을 무엇이라 하는가?

C₆H₆＋H₂SO₄ → C₆H₅ㆍSO₃H＋H₂O

① 니트로화	② 술폰화

③ 요오드화	④ 할로겐화

25. 뉴턴의 점성법칙에서 전단응력을 표현할 때 사용되는 것은?

① 점성계수, 압력	② 점성계수, 속도구배

③ 악력, 속도구배	④ 압력, 마찰계수

26. 금속칼륨을 석유 속에 넣어 보관하는 이유로 가장 적합한 것은?

① 산소의 발생을 막기 위해

② 마칠시 충격을 방지하려고

③ 제3류 위험물과 제4류 위험물의 혼재가 가능하기 때문에

④ 습기 및 공기와의 접촉을 방지하려고

27. 제조소 및 일반취급소에 경보설비인 자동화탐지설비를 설치하여야 하는 조건에 해당하지 않는 것은?

① 연면적 500㎡ 이상인 것

② 옥내에서 지정수량 100배의 휘발유를 취급하는 것

③ 옥내에서 지정수량 200배의 벤젠을 취급하는 것

④ 처마높이가 6m 이산인 단층건물의 것

28. 방호 대상물의 표면적이 50㎡인 곳에 물분무소화설비를 설치하고자 한다. 수원의 수량은 몇 L 이상 이어야 하는가?

① 3000	② 4000

③ 30000	④ 40000

29. 탄화칼슘에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분자량은 약 64이다.

② 비중은 약 0.9이다.

③ 고온으로 가열하면 질소와도 반응한다.

④ 흡습성이 있다.

30. 제5류 위험물에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 아조화합물과 금속의 아지화합물은 지정수량이 200㎏이고, 위험등급Ⅱ에 속한다.

② 지정수량이 100㎏인 위험물에는 히드록실아민, 히드록 실아민염류, 히드라진 유도체 등이 있다.

③ 유기과산화물을 함유하는 것으로서 지정수량이 10㎏인 것을 지정과산화물이라 한다.

④ 니트로셀룰로오스, 니트로글리세린, 질산메틸은 질산에 스테르류에 속하고 지정수량은 10㎏이다.

31. 안지름 5㎝인 관 내를 흐르는 유동의 임계 레이놀드수가 2000이면 임계 유속은 몇 ㎝/s인가? (단, 유체의 동점성 계수는 0.0131㎠/s이다.)

① 0.21	② 1.21

③ 5.24	④ 12.6

32. CH₃COOOH(Peracetic acid)은 제 몇 류 위험물인가?

① 제2류 위험물

② 제3류 위험물

③ 제4류 위험물

④ 제5류 위험물

33. 다음 A, B 같은 작업공정을 가진 경우 위험물안전관리법상 허가를 받아야 하는 제조소등의 종류를 옳게 짝지은 것은? (단, 지정수량 이상을 취급하는 경우이다.)

		작업
A :	원료(비위험물)	→	제품(위험물)
		작업
B :	원료(위험물)	→	제품(비위험물)

① A : 위험물제조소, B : 위험물제조소

② A : 위험물제조소, B : 위험물취급소

③ A : 위험물취급소, B : 위험물제조소

④ A : 위험물취급소, B : 위험물취급소

34. 물분무소화설비가 되어있는 위험물옥외탱크저장소에 대형 수동식소화기를 설치하는 경우 방호대상물로부터 소화기까지 보행거리는 몇 m 이하가 되도록 설치하여야 하는가?

① 50	② 30

③ 20	④ 제한 없다.

35. 접지도선을 설치하지 않는 이동탱크저장소에 의하여도 저장 취급할 수 있는 위험물은?

① 알코올류	② 제1석유류

③ 제2석유류	④ 특수인화물

36. 금속칼륨 10g을 물에 녹였을 때 이론적으로 발생하는 기체는 약 몇 g인가?

① 0.12g	② 0.26g

③ 0.32g	④ 0.52g

37. 제2종 분말소화약제가 열분해할 때 생성되는 물질로 4℃ 부근에서 최대 밀도를 가지면 분자 내 104.5°의 결합각을 갖는 것은?

① CO₂	② H₂O

③ H₃PO₄	④ K₂CO₃

38. 알칼리금속 과산화물에 적응성이 있는 소화설비는?

① 할로겐화합물 소화설비

② 탄산수소염류 분말소화설비

③ 물분무소화설비

④ 스프링클러설비

39. [보기]의 물질 중 제1류 위험물에 해당하는 것은 모두 몇 개인가?

[보기]

아염소산나트륨, 염소산나트륨,

차아염소산칼슘, 과염소산칼륨

① 4개	② 3개

③ 2개	④ 1개

40. 물과 반응하여 유독성의 H₂S를 발생할 위험이 있는 것은?

① 유황	② 오황화린

③ 황린	④ 이황화탄소

41. 이동탱크저장소로 위험물을 운송하는 자가 위험물 안전 카드를 휴대하지 않아도 되는 것은?

① 벤젠	② 디에틸에테르

③ 휘발유	④ 경유

42. 제조소등에 대한 허가취소 또는 사용정지의 사유가 아닌 것은?

① 변경허가를 받지 아니하고 제조소등의 위치·구조 또는 설비를 변경한 때

② 저장·취급기준의 중요기준을 위반한 때

③ 위험물안전관리자를 선임하지 아니한 때

④ 위험물안전관리자 부재 시 그 대리자를 지정하지 아니한 때

43. 요오드값(iodine number)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지방 또는 기름 1g과 결합하는 요오드의 g 수이다.

② 지방 또는 기름 1g과 결합하는 요오드의 mg 수이다.

③ 지방 또는 기름 100g과 결합하는 요오드의 g 수이다.

④ 지방 또는 기름 100g과 결합하는 요오드의 mg 수이다.

44. 4몰의 질산이 분해하여 생성되는 H₂O, NO₂, O₂의 몰수를 차례대로 옳게 나열한 것은?

① 1, 2, 0.5	② 2, 4, 1

③ 2, 2, 1	④ 4, 4, 2

45. 다음 금속원소 중 이온화에너지가 가장 큰 원소는?

① 리튬	② 나트륨

③ 칼륨	④ 루비듐

46. 이산화탄소소화약제에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 소화 후 소화약제에 의한 오손이 없다.

② 전기절연성이 우수하여 전기화재에 효과적이다.

③ 밀폐된 지역에서 다량 사용 시 질식의 우려가 있다.

④ 한냉지에서 동결의 우려가 있으므로 주의해야 한다.

47. 제6류 위험물이 아닌 것은?

① 삼불화브롬

② 오불화브롬

③ 오불화피리딘

④ 오불화요오드

48. 제2류 위험물의 일반적 성질을 옳게 설명한 것은?

① 비교적 낮은 온도에서 연소되기 쉬운 가연성물질이며 연소속도가 빠른 고체이다.

② 비교적 낮은 온도에서 연소되기 쉬운 가연성물질이며 연소속도가 빠른 액체이다.

③ 비교적 높은 온도에서 연소되는 가연성물질이며 연소 속도가 느린 고체이다.

④ 비교적 높은 온도에서 연소되는 가연성물질이며 연소 속도가 느린 액체이다.

49. 어떤 액체연료의 질량조성이 C 80%, H 20%일 때 C：H의 mole 비는?

① 1：3	② 1：4

③ 4：1	④ 3：1

50. 나트륨에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 화학적으로 활성이 크다.

② 4주기 1족에 속하는 원소이다.

③ 공기 중에서 자연발화 할 위험이 있다.

④ 물보다 가벼운 금속이다.

51. 다음 위험물 중 지정수량이 가장 큰 것은?

① 부틸리튬	② 마그네슘

③ 인화칼슘	④ 황린

52. 포소화설비 중 화재 시 용이하게 접근하여 소화작업을 할 수 있는 대상물에 설치하는 것은?

① 헤드방식	② 포소화전 방식

③ 고정포방출구 방식	④ 포모니터노즐 방식

53. 위험물제조소로부터 20m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는 건축물 또는 공작물은?

① 문화재보호법에 따른 지정문화재

② 고압가스안전관리법에 따라 신고하여야 하는 고압가스 저장시설

③ 주거용 건축물

④ 고등교육법에서 정하는 학교

54. 제1류 위험물의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① BaO₂는 염산과 반응하여 H₂O₂를 발생한다.

② KMnO₄는 알코올 또는 글리세린과의 접촉 시 폭발위험이 있다.

③ KClO₃는 100℃ 미만에서 열분해되어 KCl과 O₂를 방출한다.

④ NaClO₃은 산과 반응하여 유독한 ClO₂를 발생한다.

55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한회 측정하였을 때 데이터 분포의 평균차와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

① 재현성	② 안정성

③ 반복성	④ 정확성

56. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점햇을 때 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?

① 연(run)	② 주기(cycle)

③ 경향(trend)	④ 산포(dispersion)

57. 도수분포표를 작성하는 목적으로 볼 수 없는 것은?

① 로트의 분포를 알고 싶을 때

② 로트의 평균치와 표준편차를 알고 싶을 때

③ 규격과 비교하여 부적합품률을 알고 싶을 때

④ 주요 품질항목 중 개선의 우선순위를 알고 싶을 때

58. 정상소요기간이 5일이고, 이때의 비용이 20,000원이며 특급 소요기간이 3일이고, 이때의 비용이 30,000원이라면 비용 구배는 얼마인가?

① 4,000원/일	② 5,000원/일

③ 7,000원/일	④ 10,000원/일

59. “무결점 운동”으로 불리는 것으로 미국의 항공사인 마틴사에서 시작된 품질개선을 위한 동기부여 프로그램은 무엇인가?

① ZD	② 6시그마

③ TPM	④ ISO 9001

60. 컨베이어 작업과 같이 단조로운 작업은 작업자에게 무력감과 구속감을 주고 생산량에 대한 책임감을 저하시키는 등 폐단이 있다. 다음 중 이러한 단조로운 작업의 결함을 제거하기 위해 채택되는 직무설계방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 자율경영팀 활동을 권장한다.

② 하나의 연속작업시간을 길게 한다.

③ 작업자 스스로가 직무를 설계하도록 한다.

④ 직무확대, 직무충실화 등의 방법을 활용한다.