건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2014.4.6. 55회)

2014년 55회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
1	1	4	4	2	3	3	3	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	4	3	2	2	1	4	1	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	4	3	2	1	1	4	3	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	2	1	1	1	4	3	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	2	2	1	2	4	4	1	3	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	4	2	2	1	3	4	2	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 위험물과 그 위험물이 물과 접촉하여 발생하는 가스를 틀리게 나타낸 것은?

① 탄화마그네슘 : 프로판

② 트리에틸알루미늄 : 에탄

③ 탄화알루미늄 : 메탄

④ 인화칼슘 : 포스핀

2. 다음 위험물이 속하는 위험물안전관리법령상 품명이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 클로로벤젠	② 아닐린

③ 니트로벤젠	④ 글리세린

3. 표준상태에서 질량이 0.8g이고 부피가 0.4L인 혼합기체의 평균분자량은?

① 22.2	② 32.4

③ 33.6	④ 44.8

4. 자연발화를 일으키기 쉬운 조건으로 옳지 않은 것은?

① 표면적이 넓을 것

② 발열량이 클 것

③ 주위의 온도가 높을 것

④ 열전도율이 클 것

5. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물 중 제1석유류에 속하는 것은?

① CH₃CHOCH₂

② C₂H₅COCH₃

③ CH₃CHO

④ CH₃COOH

6. 고속국도의 도로변에 설치한 주유취급소의 고정주유설비 또는 고정급유설비에 연결된 탱크의 용량은 얼마까지 할 수 있는가?

① 10만 리터	② 8만 리터

③ 6만 리터	④ 5만 리터

7. 위험물안전관리법령상 가연성 고체 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 비교적 낮은 온도에서 착화되기 쉬운 가연물이다.

② 대단히 연소속도가 빠른 고체이다.

③ 철분 및 마그네슘을 포함하여 주수에 의한 냉각소화를 해야 한다.

④ 산화제와의 접촉을 피해야 한다.

8. 다음의 저장소에 있어서 1인의 위험물 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

① 동일 구내에 있는 7개의 옥내저장소를 동일인이 설치한 경우

② 동일 구내에 있는 21개의 옥외탱크저장소를 동일인이 설치한 경우

③ 상호 100㎜ 이내의 거리에 있는 15개의 옥외저장소를 동일인이 설치한 경우

④ 상호 100㎜ 이내의 거리에 있는 6개의 암반탱크저장소를 동일인이 설치한 경우

9. 1기압, 100℃에서 1㎏의 이황화탄소가 모두 증기가 된다면 부피는 약 몇 L가 되겠는가?

① 201	② 403

③ 603	④ 804

10. 소화난이도등급 I에 해당하는 옥외저장소 및 이송취급소의 소화설비로 적합하지 않는 것은?

① 화재 발생 시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러설비

② 이동식 이외의 이산화탄소 소화설비

③ 옥외소화전설비

④ 옥내소화전설비

11. 연소 시 발생하는 유독가스의 종류가 동일한 것은?

① 칼륨, 나트륨

② 아세트알데히드, 이황화탄소

③ 황린, 적린

④ 탄화알루미늄, 인화칼슘

12. 다음 물질 중 무색 또는 백색의 결정으로 비중이 약 1.8이고 융점이 약 202℃이며 물에는 불용인 것은?

① 피크린산

② 디니트로레조르신

③ 트리니트로톨루엔

④ 헥소겐

13. 다음은 용량 100만 리터 미만의 액체위험물 저장탱크에 실시하는 충수·수압시험의 검사기준에 관한 설명이다. 탱크 중 「압력탱크 외의 탱크」에 대해서 실시하여야 하는 검사의 내용이 아닌 것은?

① 옥외저장탱크 및 옥내저장탱크는 충수시험을 실시하여야 한다.

② 지하저장탱크는 70kPa의 압력으로 10분간 수압시험을 실시하여야 한다.

③ 이동저장탱크는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 수압시험을 실시하여야 한다.

④ 이중벽탱크 중 강제강화이중벽탱크는 70kPa의 압력으로 10분간 수압시험을 실시하여야 한다.

14. 위험물 저장 또는 취급하는 탱크 용량은 해당 탱크의 내용적에서 공간용적을 빼 용적으로 한다. 위험물안전관리법령상 공간용적을 옳게 나타낸 것은?

① 탱크용적의 2/100 이상, 5/100 이하로 한다.

② 탱크용적의 5/100 이상, 10/100 이하로 한다.

③ 탱크용적의 3/100 이상, 8/100 이하로 한다.

④ 탱크용적의 7/100 이상, 10/100 이하로 한다.

15. 인화점이 0℃보다 낮은 물질이 아닌 것은?

① 아세톤	② 크실렌

③ 휘발유	④ 벤젠

16. 어떤 기체의 확산속도가 SO₂의 4배일 때 이 기체의 분자량을 추정하면 얼마인가?

① 4	② 16

③ 32	④ 64

17. 산화프로필렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 무색의 휘발성 액체이다.

② 증기의 비중은 공기보다 크다.

③ 인화점은 약 -37℃이다.

④ 발화점은 약 100℃이다.

18. 제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 50만 배인 사업소의 자체소방대에 두어야 하는 화학소방자동차의 대수 및 자체소방대원의 수는?

① 4대, 20인	② 4대, 15인

③ 3대, 20인	④ 3대, 15인

19. 위험물탱크안전성능시험자가 되고자 하는 자가 갖추어야 할 장비로서 옳은 것은?

① 기밀시험장비

② 타코메터

③ 페네스트로메터

④ 인화점 측정기

20. 위험물안전관리법령상 나트륨의 위험등급은?

① 위험등급 Ⅰ	② 위험등급 Ⅱ

③ 위험등급 Ⅲ	④ 위험등급 Ⅳ

21. 위험물의 화재위험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연소범위의 상한 값이 높을수록 위험하다.

② 착화점이 높을수록 위험하다.

③ 폭발범위가 넓을수록 위험하다.

④ 연소속도가 빠를수록 위험하다.

22. 위험물안전관리법령상 스프링클러설비의 쌍구형 송수구를 설치하는 기준으로 틀린 것은?

① 송수구의 결합금속구는 탈착식 또는 나사식으로 한다.

② 송수구에는 그 직근의 보기 쉬운 장소에 송수 용량 및 송수 시간을 함께 표시하여야 한다.

③ 소방펌프자동차가 용이하게 접근할 수 있는 위치에 설치한다.

④ 송수구의 결합금속구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 높이의 송수에 지장이 없는 위치에 설치한다.

23. 분자량이 32이며 물에 불용성인 황색 결정의 위험물은?

① 오황화인	② 황린

③ 적린	④ 유황

24. 과산화수소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 햇빛에 의해서 분해되어 산소를 방출한다.

② 일정 농도 이상이면 단독으로 폭발할 수 있다.

③ 벤젠이나 석유에 쉽게 용해되어 급격히 분해된다.

④ 농도가 진한 것은 피부에 접촉 시 수종을 일으킬 위험이 있다.

25. Halon 1211에 해당하는 할로겐화합물 소화약제는?

① CH₂ClBr	② CF₂ClBr

③ CCl₂FBr	④ CBr₂FCl

26. 요오드포름(아이오도 폼) 반응을 하는 물질로 연소범위가 약 2.5~12.8%이며 끓는점과 인화점이 낮아 화기를 멀리해야 하고 냉암소에 보관하는 물질은?

① CH₃COCH₃

② CH₃CHO

③ C₆H₆

④ C₆H₅NO₂

27. 다음 중 하나의 옥내저장소에 제5류 위험물과 함께 저장할 수 있는 위험물은? (단, 위험물을 유별로 정리하여 저장하는 한편, 서로 1m 이상의 간격을 두는 경우이다.)

① 제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물 또는 이를 함유한 것은 제외)

② 제2류 위험물 중 인화성 고체

③ 제3류 위험물 중 알킬알루미늄 이외의 것

④ 유기과산화물 또는 이를 함유한 것 이외의 제4류 위험물

28. 가열하였을 때 열분해하여 질소 가스가 발생하는 것은?

① 과산화칼슘

② 브롬산칼륨

③ 삼산화크롬

④ 중크롬산암모늄

29. 과산화수소의 분해방지 안정제로 사용할 수 있는 물질은?

① 구리	② 은

③ 인산	④ 목탄분

30. 원형관 속에서 유속 3m/s로 1일 동안 20000㎥의 물을 흐르게 하는데 필요한 관의 내경은 약 몇 ㎜인가?

① 414	② 313

③ 212	④ 194

31. 유별을 달리하는 위험물 중 운반 시에 혼재가 불가한 것은? (단, 모든 위험물은 지정수량 이상이다.)

① 아염소산나트륨과 질산

② 마그네슘과 니트로글리세린

③ 나트륨과 벤젠

④ 과산화수소와 경유

32. 과염소산과 과산화수소의 공통적인 위험성을 나타낸 것은?

① 가열하면 수소를 발생한다.

② 불연성이지만 독성이 있다.

③ 물, 알코올에 희석하면 안전하다.

④ 농도가 36wt% 미만인 것은 위험물에 해당하지 않는다고 법령에서 정하고 있다.

33. 다음 중 분해온도가 가장 높은 것은?

① KNO₃	② BaO₂

③ (NH₄)₂Cr₂O₇	④ NH₄ClO₃

34. 위험물안전관리법령상 품명이 무기과산화물에 해당하는 것은?

① 과산화리튬	② 과산화수소

③ 과산화벤조일	④ 과산화초산

35. 위험물안전관리법령상 제1류 위험물에 해당하는 것은?

① 염소화이소시아눌산

② 질산구아니딘

③ 염소화규소화합물

④ 금속의 아지화합물

36. 위험물제조소와 시설물 사이에 불연재료로 된 방화상 유효한 담을 설치하는 경우에는 법정의 안전거리를 단축할 수 있다. 다음 중 이러한 안전거리 단축이 가능한 시설물에 해당하지 않는 것은?

① 사용전압이 7000V 초과 35000V 이하의 특고압가공전선

② 문화재보호법에 의한 문화재 중 지정문화재

③ 초등학교

④ 주택

37. 위험물안전관리법령상 제3종 분말소화설비가 적응성이 있는 것은?

① 과산화바륨	② 마그네슘

③ 질산에틸	④ 과염소산

38. 다음 중 산소와의 화합반응이 가장 일어나지 않는 것은?

① N	② S

③ He	④ P

39. 지정수량의 단위가 나머지 셋과 다른 하나는?

① 시클로헥산

② 과염소산

③ 스타이렌

④ 초산

40. 개방된 중유 또는 원유 탱크 화재 시 포를 방사하면 소화약제가 비등 증발하며 확산의 위험이 발생한다. 이 현상은?

① 보일오버현상

② 슬롭오버현상

③ 플레쉬오버현상

④ 블레비현상

41. 다음 중 은백색의 광택성 물질로서 비중이 약 1.74인 위험물은?

① Cu	② Fe

③ Al	④ Mg

42. 메탄 50%, 에탄 30%, 프로판 20%의 부피비로 혼합된 가스의 공기 중 폭발하한계 값은? (단, 메탄, 에탄, 프로판의 폭발하한계는 각각 5vol%, 3vol%, 2vol%이다.)

① 1.1vol%	② 3.3vol%

③ 5.5vol%	④ 7.7vol%

43. 체적이 50㎥인 위험물 옥내저장창고(개구부에는 자동 폐쇄장치가 설치됨)에 전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치할 경우 소화약제의 저장량을 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 30㎏	② 45㎏

③ 60㎏	④ 100㎏

44. 다음 위험물의 지정수량이 옳게 연결된 것은?

① Ba(ClO₄)₂ - 50㎏

② NaBrO₃ - 100㎏

③ Sr(NO₃)₂ - 500㎏

④ KMnO₄ - 500㎏

45. 알칼리금속의 과산화물에 물을 뿌렸을 때 발생하는 기체는?

① 수소	② 산소

③ 메탄	④ 포스핀

46. 다음 중 위험물안전관리법령상 알코올류가 위험물이 되기 위하여 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 한 분자 내에 탄소 원자수가 1개부터 3개까지일 것

② 포화 알코올일 것

③ 수용액일 경우 위험물안전관리법에서 정의한 알코올 함유량이 60 중량퍼센트 이상일 것

④ 2가 이상의 알코올일 것

47. 다음의 요건을 모두 충족하는 위험물은?

A. 과요오드산과 함께 적재하여 운반하는 것은 법령위반이다.

B. 위험등급 Ⅱ에 해당하는 위험물이다.

C. 원칙적으로 옥외저장소에 저장·취급하는 것은 위법이다.

① 염소산염류	② 고형알코올

③ 질산에스테르류	④ 금속의 아지화합물

48. 하나의 옥내저장소에 다음과 같이 제4류 위험물을 함께 저장하는 경우 지정수량의 총 배수는?

아세트알데히드 200L, 아세톤 400L,

아세트산 1000L, 아크릴산 1000L

① 6배	② 7배

③ 7.5배	④ 8배

49. 다음 중 1차 이온화에너지가 작은 금속에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 전자를 잃기 쉽다.

② 산화되기 쉽다.

③ 환원력이 작다.

④ 양이온이 되기 쉽다.

50. 옥탄가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노르말펜탄을 100, 옥탄을 0으로 한 것이다.

② 옥탄을 100, 펜탄을 0으로 한 것이다.

③ 이소옥탄을 100, 헥산을 0으로 한 것이다.

④ 이소옥탄을 100, 노르말헵탄을 0으로 한 것이다.

51. 다음 중 물 속에 저장하여야 하는 위험물은?

① 적린	② 황린

③ 황화린	④ 황

52. 위험물안전관리법령상 옥내저장소를 설치함에 있어서 저장창고의 바닥을 물이 스며 나오거나 스며들지 않는 구조로 하여야 하는 위험물에 해당하지 않는 것은?

① 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물

② 제2류 위험물 중 철분·금속분·마그네슘

③ 제4류 위험물

④ 제6류 위험물

53. 금속나트륨의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 불꽃 반응은 파란색을 띤다.

② 물과 반응하여 발열하고 가연성 가스를 만든다.

③ 은백색의 중금속이다.

④ 물보다 무겁다.

54. 다음 A, B 같은 작업공정을 가진 경우 위험물안전관리법상 허가를 받아야 하는 제조소등의 종류를 옳게 짝지은 것은?

		작업
A :	원료(비위험물)	→	제품(위험물)
		작업
B :	원료(위험물)	→	제품(비위험물)

① A : 위험물제조소, B : 위험물제조소

② A : 위험물제조소, B : 위험물취급소

③ A : 위험물취급소, B : 위험물제조소

④ A : 위험물취급소, B : 위험물취급소

55. 다음 중 반즈(Ralph M. Barnes)가 제시한 동작경제원칙에 해당되지 않는 것은?

① 표준작업의 원칙

② 신체의 사용에 관한 원칙

③ 작업장의 배치에 관한 원칙

④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙

56. 도수분포표에서 도수가 최대인 계급의 대표값을 정확히 표현한 통계량은?

① 중위수	② 시료평균

③ 최빈수	④ 미드-레인지(Mid-range)

57. 다음 [표]를 참조하여 5개월 단순이동평균법으로 7월의 수요를 예측하면 몇 개인가?

(단위 : 개)
월	1	2	3	4	5	6
실적	48	50	53	60	64	68

① 55개	② 57개

③ 58개	④ 59개

58. 다음 중 두 관리도가 모두 푸아송 분포를 따르는 것은?

① [eqn: rm bar x] 관리도, R 관리도

② c 관리도, u 관리도

③ np 관리도, p 관리도

④ c 관리도, p 관리도

59. 전수검사와 샘플링검사에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 파괴검사의 경우에는 전수검사를 적용한다.

② 전수검사가 일반적으로 샘플링검사보다 품질향상에 자극을 더 준다.

③ 검사항목이 많은 경우 전수검사보다 샘플링검사가 유리하다.

④ 샘플링검사는 부적합품이 섞여 들어가서는 안되는 경우에 적용한다.

60. 근래 인간공학이 여러 분야에서 크게 기여하고 있다. 다음 중 어느 단계에서 인간공학적 지식이 고려됨으로써 기업에 가장 큰 이익을 줄 수 있는가?

① 제품의 개발단계	② 제품의 구매단계

③ 제품의 사용단계	④ 작업자의 채용단계