건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2015.7.19. 58회)

2015년 58회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
3	1	3	4	3	1	3	4	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	1	1	2	4	1	4	1	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	4	2	1	2	3	4	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	2	3	3	1	1	1	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	4	1	1	2	3	4	1	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	3	3	1	4	1	4	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 위험물안전관리법령에 따른 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기에 대한 수납기준에 의하면 액체위험물을 수납하는 경우에는 55℃의 온도에서의 증기압이 몇 kPa 이하가 되도록 수납하여야 하는가?

① 100	② 101.3

③ 130	④ 150

2. 인화점이 0℃ 미만이고 자연발화의 위험성이 매우 높은 것은?

① C₄H₉Li	② P₂S₅

③ KBrO₃	④ C₆H₅CH₃

3. 옥내저장탱크의 펌프설비가 탱크전용실이 있는 건축물에 설치되어 있다. 펌프설비가 탱크전용실 외의 장소에 설치되어 있는 경우, 위험물안전관리법령상 펌프실 지붕의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로만 하여야 한다.

② 불연재료로만 하여야 한다.

③ 내화구조 또는 불연재료로 할 수 있다.

④ 내화구조로만 하여야 한다.

4. 다음 중 비중이 가장 작은 것은?

① 염소산칼륨	② 염소산나트륨

③ 과염소산나트륨	④ 과염소산암모늄

5. 위험물안전관리법령상 제5류 위험물에 해당하는 것은?

① 니트로벤젠	② 히드라진

③ 염산히드라진	④ 글리세린

6. 각 물질의 저장 및 취급 시 주의사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① H₂O₂ : 완전 밀폐·밀봉된 상태로 보관한다.

② K₂O₂ : 물과의 접촉을 피한다.

③ NaClO₃ : 철제용기에 보관하지 않는다.

④ CaC₂ : 습기를 피하고 불활성가스를 봉인하여 저장한다.

7. 다음 중 BTX에 해당하는 물질로서 가장 인화점이 낮은 것은?

① 이황화탄소	② 산화프로필렌

③ 벤젠	④ 자일렌

8. 산소 32g과 질소 56g을 20℃에서 15L의 용기에 혼합하였을 때 이 혼합기체의 압력은 몇 atm인가? (단, 기체상수는 0.082atm·L/몰·K이며 이상기체로 가정한다.)

① 1.4	② 2.4

③ 3.8	④ 4.8

9. 위험물안전관리법령에 따른 제4석유류의 정의에 대해 다음 ( )에 알맞은 수치를 나열한 것은?

“제4석유류”라 함은 기어유, 실린더유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 (   )도 이상 섭씨 (   )도 미만의 것을 말한다. 다만, 도료류 그 밖의 물품은 가연성 액체량이 (   )중량퍼센트 이하인 것은 제외한다.

① 200, 250, 40	② 200, 250, 60

③ 200, 300, 40	④ 250, 300, 60

10. 다음의 위험물을 각각의 옥내저장소에서 저장 또는 취급할 때 위험물안전관리법령상 안전거리의 기준이 나머지 셋과 다르게 적용되는 것은?

① 질산 1000㎏	② 아닐린 50000L

③ 기어유 100000L	④ 아마인유 100000L

11. 위험물 운반 시 제4류 위험물과 혼재할 수 있는 위험물의 유별을 모두 나타낸 것은? (단, 혼재위험물은 지정수량이 [eqn: rm 1 over 10]을 각각 초과 한다.)

① 제2류 위험물

② 제2류 위험물, 제3류 위험물

③ 제2류 위험물, 제3류 위험물, 제5류 위험물

④ 제2류 위험물, 제3류 위험물, 제5류 위험물, 제6류 위험물

12. 포소화약제의 일반적인 물성에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 발포배율이 커지면 환원시간(drainae time)은 짧아진다.

② 환원시간이 길면 내열성이 우수하다.

③ 유동성이 좋으면 내열성도 우수하다.

④ 발포배율이 커지면 유동성이 좋아진다.

13. 다음 품명 중 위험물안전관리법령상 지정수량이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 히드록실아민	② 니트로화합물

③ 아조화합물	④ 히드라진유도체

14. 지하저장탱크의 주위에 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 설치하는 경우 그 기준으로 옳지 않은 것은?

① 관은 탱크전용실의 바닥에 닿지 않게 할 것

② 이중관으로 할 것

③ 관의 밑부분으로부터 탱크의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것

④ 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사 시에 쉽게 열 수 있도록 할 것

15. 위험물안전관리법령상의 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① “위험물”이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품을 말한다.

② “제조소”라 함은 7일 동안 지정수량 이상의 위험물을 제조하기 위한 시설을 뜻한다.

③ “지정수량”이라 함은 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최저의 기준이 되는 수량을 말한다.

④ “제조소등”이라 함은 제조소·저장소 및 취급소를 말한다.

16. 위험물안전관리법령에 따른 제2석유류가 아닌 것은?

① 아크릴산	② 포름산

③ 경유	④ 피리딘

17. 산화성액체 위험물에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 과산화수소는 물과 접촉하면 심하게 발열하고 증기는 유독하다.

② 질산은 불연성이지만 강한 산화력을 가지고 있는 강산화성 물질이다.

③ 질산은 물과 접촉하면 발열하므로 주의하여야 한다.

④ 과염소산은 강산이고 불안정하여 열에 의해 분해가 용이하다.

18. 디에틸에테르 공기 중 위험도(H) 값에 가장 가까운 것은?

① 2.7	② 8.6

③ 15.2	④ 24.3

19. 암적색의 분말인 비금속 물질로 비중이 약 2,2, 발화점이 약 260℃이고 물에 불용성인 위험물은?

① 적린

② 황린

③ 삼황화린

④ 유황

20. 위험물안전관리법령상 제2류 위험물인 철분에 적응성이 있는 소화설비는?

① 옥외소화전설비

② 포소화설비

③ 이산화탄소소화설비

④ 탄산수소염류 분말소화설비

21. 메탄 2L를 완전 연소 하는데 필요한 공기 요구량은 약 몇 L인가? (단, 표준상태를 기준으로 하고 공기 중의 산소는 21vl%이다.)

① 2.42	② 4

③ 19.05	④ 22.4

22. 위험물의 지정수량 연결이 틀린 것은?

① 오황화린－100㎏

② 알루미늄분－500㎏

③ 스티렌 모노머－2000L

④ 포름산－2000L

23. 이산화탄소 소화설비의 장단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전역방출방식의 경우 심부화재에도 효과가 있다.

② 밀폐공간에서 질식과 같은 인명피해를 입을 수도 있다.

③ 전기절연성이 높아 전기화재에도 적합하다.

④ 배관 및 관 부속이 저압이므로 시공이 간편하다.

24. 질산칼륨 101㎏이 열분해 될 때, 발생되는 산소는 표준상태에서 몇 ㎥인가? (단, 원자량은 K : 39, O : 16, N : 14이다.)

① 5.6	② 11.2

③ 22.4	④ 44.8

25. 다음은 이송취급소의 배관과 관련하여 내압에 의하여 배관에 생기는 무엇에 관한 수식인가?

[eqn: rm sigma_ci = {P_ i ㆍ (D-t+C)} over {2(t-C)}]

Pi : 최대사용압력(MPa)

D : 배관의 외경(㎜)

t : 배관의 실제 두께(㎜)

C : 내면 부식여유두께(㎜)

① 원주방향응력	② 축방향응력

③ 팽창응력	④ 취성응력

26. 위험물안전관리법령상 이동탱크저장소에 의한 위험물의 운송 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 위험물 운송 시 장거리란 고속국도는 340㎞ 이상, 그 밖의 도로는 200㎞ 이상을 말한다.

② 운송책임자를 동승시킨 경우에는 반드시 2명 이상이 교대로 운전해야 한다.

③ 특수인화물 및 제1석유를 운송하게 하는 자는 위험물안전카드를 위험물운송자로 하여금 휴대하게 한다.

④ 위험물운송자는 재난 및 그 밖의 불가피한 이유가 있는 경우에는 위험물안전카드에 기재된 내용에 따르지 아니할 수 있다.

27. 각 위험물의 지정수량 합이 가장 큰 것은?

① 과염소산, 염소나트륨

② 황화린, 염소산칼륨

③ 질산나트륨, 적린

④ 나트륨아미드, 질산암모늄

28. 위험물탱크 안전성능 시험자가 기술능력, 시설 및 장비 중 중요 변경사항이 있는 때에는 변경한 날부터 며칠 이내에 변경 신고를 하여야 하는가?

① 5일 이내	② 15일 이내

③ 25일 이내	④ 30일 이내

29. 다음 중 위험물안전관리법에 따라 허가를 받아야 하는 대상이 아닌 것은?

① 농예용으로 사용하기 위한 건조시설로서 지정수량 20배를 취급하는 위험물취급소

② 수산용으로 필요한 건조시설로서 지정수량 20배를 저장하는 위험물저장소

③ 공동주택의 중앙난방시설로 사용하기 위한 지정수량 20배를 저장하는 위험물저장소

④ 축산용으로 사용하기 위한 난방시설로서 지정수량 30배를 저장하는 위험물 저장소

30. 트리에틸알루미늄이 염산과 반응하였을 때와 메탄올과 반응하였을 때 발생하는 가스를 차례대로 나열한 것은?

① C₂H₄, C₂H₄	② C₂H₆, C₂H₆

③ C₂H₆, C₂H₄	④ C₂H₄, C₂H₆

31. 다음 중 1mol의 질량이 가장 큰 것은?

① (NH₄)₂Cr₂O₇	② BaO₂

③ K₂Cr₂O₇	④ KMnO₄

32. 위험물의 저장 및 취급 시 유의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 과망간산나트륨－가열, 충격, 마찰을 피하고 가연물과의 접촉을 피한다.

② 황린－알칼리용액과 반응하여 가연성의 아세틸렌을 발생하므로 물 속에 저장한다.

③ 디에틸에테르－공기와 장시간 접촉 시 과산화물을 생성하므로 공기와의 접촉을 최소화한다.

④ 니트로클리콜－폭발의 위험이 있으므로 화기를 멀리한다.

33. 시내 일반도로와 접하는 부분에 주유취급소를 설치하였다. 위험물안전관리법령이 허용하는 최대 용량으로 [보기]의 탱크를 설치할 때 전체 탱크용량의 합은 몇 L인가?

A : 고정주유설비 접속 전용탱크 3기

B : 고정급유설비 접속 전용탱크 1기

C : 폐유 저장탱크 1기

D : 고정주유설비 접속 간이탱크 1기

① 201600	② 202600

③ 240000	④ 242000

34. 다음 중 위험물안전관리법령상 지정수량이 가장 작은 것은?

① 브롬산염류	② 질산염류

③ 아염소산염류	④ 중크롬산염류

35. 지정수량의 10배에 해당하는 순수한 아세톤의 질량은 약 몇 ㎏인가?

① 2000	② 2160

③ 3160	④ 4000

36. 위험물안전관리법령에서 정한 소화설비, 경보설비 및 피난설비의 기준으로 틀린 것은?

① 저장소의 건축물은 외벽이 내화구조인 것은 연면적 75㎡를 1 소요단위로 한다.

② 할로겐화합물소화설비의 설치기준은 이산화탄소소화설비 설치기준을 준용한다.

③ 옥내주유취급소와 연면적이 500㎡ 이상인 일반취급소에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다.

④ 옥내 소화전은 제조소등의 건축물의 층마다 해당 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

37. 위험물안전관리법령상 제6류 위험물을 저장·취급하는 소방대상물에 적응성이 없는 소화설비는?

① 탄산수소염류를 사용하는 분말소화설비

② 옥내소화전설비

③ 봉상강화액 소화기

④ 스프링클러설비

38. 저장하는 지정과산화물의 최대수량이 지정수량의 5배인 옥내저장창고의 주위에 위험물안전관리 법령에서 정한 담 또는 토제를 설치할 경우, 창고의 주위에 보유하는 공지의 너비는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 3	② 6.5

③ 8	④ 10

39. 주유취급소에서 위험물을 취급할 때의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자동차 등에 주유할 때에는 고정주유설비를 사용하여 직접 주유할 것

② 고정급유설비에 접속하는 탱크에 위험물을 주입할 때에는 해당 탱크에 접속된 고정급유설비의 사용이 중지되지 않도록 주의할 것

③ 고정주유설비 또는 고정급유설비에는 해당 주유설비에 접속한 전용탱크 또는 간이탱크의 배관 외의 것을 통하여 위험물을 공급하지 아니할 것

④ 주유원 간이대기실 내에서는 화기를 사용하지 아니할 것

40. 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 옥내저장소가 아닌 것은?

① 처마높이가 7m인 단층 옥내저장소

② 지정수량이 50배를 저장하는 저장창고의 연면적이 50㎡인 옥내저장소

③ 에탄올 5만L를 취급하는 옥내저장소

④ 벤젠 5만L를 취급하는 옥내저장소

41. 다음은 위험물안전관리법령에 따라 강제강화플라스틱제 이중벽탱크를 운반 또는 설치하는 경우에 유의하여야 할 기준 중 일부이다. ( )에 알맞은 수치를 나열한 것은?

탱크를 매설한 사람은 매설종료 후 당해 탱크의 감지층을 (   )kPa 정도로 가압 또는 감압한 상태로 (   )분 이상 유지하여 압력강하 또는 압력상승이 없는 것을 설치자의 입회하에 확인할 것. 다만, 당해 탱크의 감지층을 감압한 상태에서 운반한 경우에는 감압상태가 유지되어 있는 것을 확인하는 것으로 갈음할 수 있다.

① 10, 20	② 25, 10

③ 10, 25	④ 20, 10

42. 위험물안전관리법령상 제2류 위험물인 마그네슘에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 온수와 반응하여 수소가스를 발생한다.

② 질소기류에서 강하게 가열하면 질화마그네슘이 된다.

③ 위험물안전관리법령상 품명은 금속분이다.

④ 지정수량은 500㎏이다.

43. 적린의 저장·취급 방법 또는 화재 시 소화방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이황화탄소 속에 저장한다.

② 과염소산을 보호액으로 사용한다.

③ 조연성 물질이므로 가연물과의 접촉을 피한다.

④ 화재 시 다량의 물로 냉각소화 할 수 있다.

44. 과산화칼륨의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물과 반응하여 산소를 생성하고, 아세트산과 반응하여 과산화수소를 생성한다.

② 녹는점은 300℃ 이하이다.

③ 백색의 정방정계 분말로 물에 녹지 않는다.

④ 비중이 1.3으로 물보다 무겁다.

45. 금속나트륨이 에탄올과 반응하였을 때 가연성 가스가 발생한다. 이때 발생하는 가스와 동일한 가스가 발생되는 경우는?

① 나트륨이 액체 암모니아와 반응하였을 때

② 나트륨이 산소와 반응하였을 때

③ 나트륨이 사염화탄소와 반응하였을 때

④ 나트륨이 이산화탄소와 반응하였을 때

46. 메틸알코올에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물에 잘 녹지 않는다.

② 연소 시 불꽃이 잘 보이지 않는다.

③ 음용 시 독성이 없다.

④ 비점이 에틸알코올 보다 높다.

47. (CH₃CO)₂O₂에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가연성 물질이다.

② 지정수량은 10㎏이다.

③ 녹는점이 약 -20℃인 액체상이다.

④ 위험물안전관리법령상 다량의 물을 사용한 소화방법이 적응성이 있다.

48. 실험식 C₃H₅N₃O₉에 해당하는 물질은?

① 트리니트로페놀

② 벤조일퍼옥사이드

③ 트리니트로톨루엔

④ 니트로글리세린

49. 과산화나트륨과 반응하였을 때 같은 종류의 기체를 발생하는 물질로만 나열된 것은?

① 물, 이산화탄소

② 물, 염산

③ 이산화탄소, 염산

④ 물, 아세트산

50. 다음 중 끓는점이 가장 낮은 것은?

① BrF₃	② IF₅

③ BrF₅	④ HNO₃

51. 제4류 위험물 중 경유를 판매하는 제2종 판매취급소를 허가받아 운영하고자 한다. 취급할 수 있는 최대수량은?

① 20000L	② 40000L

③ 80000L	④ 160000L

52. KCIO₃에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분해온도는 약 400℃이다.

② 산화성이 강한 불연성 물질이다.

③ 400℃로 가열하면 주로 CIO₂를 발생한다.

④ NH₃와 혼합 시 위험이다.

53. 일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 일반취급소는 원칙적으로 소화난이도등급 I에 해당된다. 이 경우 소화난이도등급 I에서 제외되는 기준으로 옳은 것은?

① 일반취급소와 다른 부분 사이를 갑종방화문 외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우

② 일반취급소와 다른 부분 사이를 자동폐쇄식 갑종방화문 외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우

③ 일반취급소와 다른 부분 사이를 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우

④ 일반취급소와 다른 부분 사이를 창문 외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우

54. 위험물안전관리법령상 안전교욱 대상자가 아닌 자는?

① 위험물제조소등의 설치를 허가 받은 자

② 위험물안전관리자로 선임된 자

③ 탱크시험자의 기술인력으로 종사하는 자

④ 위험물운송자로 종사하는 자

55. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

① 자주검사	② 간접검사

③ 전수검사	④ 샘플링검사

56. 미리 정해진 일정단위 중에 포함된 부적합수에 의거 하여 공정을 관리할 때 사용되는 관리도는?

① c 관리도	② P 관리도

③ X 관리도	④ nP 관리도

57. TPM 활동 체제 구축을 위한 5가지 기둥과 가장 거리가 먼 것은?

① 설비초기관리체제 구축 활동

② 설비효율화의 개별개선 활동

③ 운전과 보전의 스킬 업 훈련 활동

④ 설비경제성검토를 위한 설비투자분석 활동

58. 도수분포표에서 알 수 있는 정보로 가장 거리가 먼 것은?

① 로트 분포의 모양

② 100 단위당 부적합 수

③ 로트의 평균 및 표준편차

④ 규격과의 비교를 통한 부적합품률의 추정

59. ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 정의하고 있는 제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 “저장(Storage)"을 표현한 것은?

① ○	② □

③ ▽	④ ➩

60. 자전거를 셀 방식으로 생산하는 공장에서, 자전거 1대당 소요공수가 14.5H이며, 1일 8H, 월 25일 작업을 한다면 작업자 1명 당월 생산 가능 대수는 몇 대인가? (단, 작업자의 생산종합효율은 80%이다.)

① 10대	② 11대

③ 13대	④ 14대