건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2003.7.20. 34회)

2003년 34회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
4	4	2	2	4	2	2	2	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	3	1	3	3	1	4	2	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	3	2	2	2	4	2	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	2	4	4	2	1	1	4	4	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	1	4	2	1	2	4	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	2	2	3	1	2	4	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 주철관의 소켓이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 납은 얀의 이탈을 방지한다.

② 납은 접합부의 굽힘성을 부여하여 준다.

③ 얀은 납과 물이 접촉하는 것을 방지한다.

④ 얀은 수도관일 경우 2/3정도 채워 누수를 막아준다.

2. 점 용접의 3대 요소가 아닌 것은?

① 통전 시간	② 가압력

③ 용접 전류	④ 도전율

3. 제조 공장에서 정제된 가스를 저장하여 가스의 품질을 균일하게 유지하며 제조량과 수요량을 조절하는 저장탱크를 무엇이라 하는가?

① 정제기	② 가스 홀더

③ 정압기	④ 스토우브

4. 가스배관의 보수 또는 연장 작업 시 배관 내에서 가스를 차단할 경우 다음 중 가장 적합한 것은?

① 모래

② 가스 팩(Gas pack)

③ 코르크(Cork)

④ 슈링크 튜브(Shrink tube)

5. 보온, 방로, 도장 작업 시 주의 사항으로 틀린 것은?

① 아스팔트 용해로 밑에는 내화벽돌이나 모래를 깐다.

② 화력 조절이 즉시 되지 않은 연료는 사용하지 않는다.

③ 용해된 아스팔트를 운반할 때는 장갑을 끼고 보행에 주의한다.

④ 밀폐된 용기 내의 도장 작업 시는 자연 통풍만을 해야 한다.

6. 표준화의 CAD에 적용 시 자동화에 적합한 설계기술 업무와 도면작성에 관한 분야 중 설계기술 업무 분야인 것은?

① 정밀한 도형, 유사한 도형이 반복되는 분야

② 설계이론이 정식화되어 있어 계산이 복잡한 분야

③ 단순한 도형의 배열이나 원, 곡선 등이 많은 분야

④ 도면작성이 숙련된 전문기능에 의해 작성되는 분야

7. 폴리에틸렌관의 이음 방법 중 슬리브 너트와 캡너트가 사용되는 것은?

① 용착 슬리브 이음

② 테이퍼 조인트 이음

③ 인서트 조인트 이음

④ 기볼트 조인트 이음

8. 물탱크의 자유표면에서 깊이가 25m인 지점에 있는 밸브의 게이지 압력은 몇 kgf/㎠인가?

① 0.25	② 2.5

③ 25	④ 250

9. 아크절단에 압축 공기를 병용한 방법으로 용접 현장에서 용접 결함부의 제거, 용접 홈의 준비 등에 이용되는 아크 절단은?

① 탄소 아크 절단

② 금속 아크 절단

③ 플라즈마 아크 절단

④ 아크 에어 가우징

10. 광물성 섬유류로 미세하고 강인하며 450℃까지의 고온에 견디는 패킹은?

① 석면

② 네오프론

③ 테프론

④ 모넬 메탈

11. 주철관 이음 시 스텐레스 커플링과 고무링만으로 쉽게 이음할 수 있는 접합법은?

① 노허브 이음(no-hub-joint)

② 빅토릭 이음(victoric joint)

③ 타이톤 이음(tyton joint)

④ 기볼트 이음(gibault joint)

12. 배관계의 축방향 이동을 안내하는 역할을 하며 축과 직각 방향의 이동을 구속하는데 사용하며 파이프 랙 위의 배관의 곡관부분과 신축 이음쇠부분에 설치하는 것은?

① 가이드(Guide)

② 로울러 서포트(Roller support)

③ 리지드 서포트(Rigid support)

④ 파이프 슈우(Pipe shoe)

13. 다음 배수 트랩 중 박스트랩이 아닌 것은?

① 벨 트랩

② 드럼 트랩

③ 메인 트랩

④ 그리스 트랩

14. 제1각법과 제3각법에서 눈과 물체의 위치 설명 중 옳은 것은?

① 제1각법 : 눈 → 물체 → 투상면

② 제1각법 : 눈 → 투상면 → 물체

③ 제3각법 : 눈 → 물체 → 투상면

④ 제3각법 : 투상면 → 눈 → 물체

15. 배관 용접부의 비파괴 시험 검사법이 아닌 것은?

① 외관 검사

② 초음파 탐상법

③ 인장 시험

④ X 선 투과 시험법

16. 다음 중 기송배관의 분류방식이 아닌 것은?

① 진공식(vacuum type)

② 압송식(pressure type)

③ 실린더식(cylinder type)

④ 진공 압송식(vacuum and pressure type)

17. 급탕법 중 보일러에서 나온 증기를 물탱크 속에 불어넣어 물을 가열하는 일명 스팀 사이렌스 방식은?

① 기수 혼합식

② 보일러 간접 가열식

③ 가스 직접식

④ 석탄 가열 증기 분무식

18. 그림은 급수펌프가 설치된 배관도에서 주위부품이 생략되어 있다. 펌프를 2대 병렬 배관한 것 중 1 조를 별도로 표기한 것으로 필요한 부품에서 번호로 만 표기된 ①→②→③→④의 명칭을 순서대로 가장 적합하게 구성된 것은?

① 플렉시블 조인트 → 첵밸브 → 푸트 밸브 → 스트레이너

② 첵밸브 → 플렉시블 조인트 → 푸트 밸브 → 스트레이너

③ 플렉시블 조인트 → 첵밸브 → 스트레이너 → 푸트 밸브

④ 첵밸브 → 플렉시블 조인트 → 스트레이너 → 푸트밸브

19. 관 속을 흐르는 물을 갑자기 정지시키거나 용기에 차 있는 물을 갑자기 흐르게 하면 관로에 수격 작용이 생기므로 이를 방지하기 위해 공기실을 설치해야 한다. 다음 중에서 공기실 설치 위치로 가장 적합한 것은?

① 펌프의 흡입구

② 급속 개폐식 수전 가까운 곳

③ 펌프의 출구

④ 급속 개폐식 수전에서 먼 곳

20. CNC 파이프 밴딩 머신으로 그림과 같이 관을 굽히고자 한다. 프로그램을 작성하는데 ①점의 X, Y 좌표가 (0,0)일 때 ⑤점의 절대좌표는?

① (250, 300)	② (300, -250)

③ (400, -250)	④ (400, 250)

21. 고온측 고체물질 분자의 활발한 움직임에 의하여 인접한 저온측의 분자로 열이 이동하는 것을 의미하는 용어는?

① 복사	② 대류

③ 전도	④ 방사

22. 파이프 속을 흐르는 유체가 기름임을 표시하는 기호는?

① - W -	② - G -

③ - O -	④ - A -

23. 일반적인 염화 비닐관의 냉간 이음방식이 아닌 것은?

① TS식	② 편수칼라식

③ PC식	④ H식

24. 펌프의 종류 중 고양정, 대유량용으로 유체를 이송시키는데 가장 적당한 펌프는?

① 왕복식 펌프	② 원심 펌프

③ 로터리 펌프	④ 축류 펌프

25. 다음의 데이터를 보고 편차 제곱합(S)을 구하면? (단, 소수점 3자리까지 구하시오.)

[Data] : 18.8, 19.1, 18.8, 18.2, 18.4, 18.3, 19.0, 18.6, 19.2

① 0.338	② 1.029

③ 0.114	④ 1.014

26. 수압시험의 방법으로 물을 채우기 전의 준비와 주의사항에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 물을 채우는 중, 테스트 중임을 표시하는 표를 밸브 등에 부착한다.

② 안전밸브, 신축죠인트에 수압이 걸리도록 처치한다.

③ 급수밸브, 배기밸브를 필요한 개소에 장치한다.

④ 테스트 펌프, 압력계(테스트압의 1.5배 이상)의 점검을 한다.

27. 그림에서 A점인 a₁의 단면적이 2㎡일 때, 평균 유속이 1m/sec이면, 단면적이 b₂＝0.4㎡인 B점의 평균유속은 약 몇 m/sec인가?

① 1	② 2

③ 4	④ 5

28. [보기] 배관도에서 ①∼③의 명칭이 옳게 나열된 것은?

① ① 체크밸브, ② 글로브 밸브, ③ 콕 일반

② ① 체크밸브, ② 글로브 밸브, ③ 볼 밸브

③ ① 앵글밸브, ② 슬루스 밸브, ③ 콕 일반

④ ① 앵글밸브, ② 슬루스 밸브, ③ 볼 밸브

29. 공정 도시기호중 공정계열의 일부를 생략할 경우에 사용되는 보조 도시기호는?

①	②

③	④

30. 예방보전의 기능에 해당하지 않는 것은?

① 취급되어야 할 대상설비의 결정

② 정비작업에서 점검시기의 결정

③ 대상설비 점검개소의 결정

④ 대상설비의 외주이용도 결정

31. 강관의 종류와 KS 규격 기호를 짝지은 것 중 옳은 것은?

① SPP : 수도용 도복장 강관

② SPPS : 압력 배관용 탄소 강관

③ STPW : 배관용 스테인레스 강관

④ SPPH : 보일러 열 교환기용 탄소 강관

32. 다음 중 평면도에 악취방지장치 및 콕이 붙은 배수구을 표시하는 기호로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

33. 가스 절단에서 예열 불꽃이 약할 때의 영향으로 다음 중 가장 중요한 것은?

① 절단면이 거칠어진다.

② 변두리가 용융되어 둥글게 된다.

③ 슬래그 중 철 성분의 박리가 어려워진다.

④ 드래그가 증가하고 역화를 일으키기 쉽다.

34. 다음 중 내약품성, 내유성이 우수하여 금속의 방식도료로 우수하나 부착력과 내후성이 나쁘며, 내열성이 약한 것이 결점인 합성수지 도료는?

① 에칠렌계

② 요소 멜라민

③ 프탈산

④ 염화 비닐계

35. [보기]와 같은 배관의 간략 도시방법의 의미로 가장 적합한 것은?

① 팽창 이음쇠

② 고정식 지지 장치

③ 수동 조작식 체크밸브

④ 수동 조작식 배관설비 청소구

36. 맞대기 용접식 강관이음쇠 중 일반 배관용 이음쇠의 바깥지름, 안지름 및 두께는 다음 중 어떤 관의 치수와 동일한가?

① 배관용 탄소강관

② 압력배관용 탄소강관

③ 고압배관용 탄소강관

④ 저온배관용 탄소강관

37. 링크형 파이프 커터의 사용 용도로 가장 적합한 것은?

① 주철관 절단용	② 강관 절단용

③ 비금속관 절단용	④ 도관 절단용

38. 배관 시공시의 일반적인 유의사항으로 잘못된 것은?

① 배관은 가급적 그룹화되게 한다.

② 배관은 가급적 최단거리로 하고 굴곡은 적게 한다.

③ 고온, 고압라인인 경우에는 기기와의 접속용 플랜지 이외에는 가급적 플랜지 접합을 피한다.

④ 유속이 빠른 배관에는 분기관과 굴곡부 곡율 반경을 최소가 되게 한다.

39. 밸브 내부는 버퍼(buffer)와 스프링(spring)으로 구성되어 있고 바이패스 밸브 기능도 하는 체크밸브는?

① 리프트형(lift type) 체크밸브

② 스윙형(swing type) 체크밸브

③ 푸트형(foot type) 체크밸브

④ 해머리스형(hammerless type) 체크밸브

40. 파이프(기계) 바이스 호칭치수 105, 호칭 번호 #2에서의 사용범위로 가장 적합한 파이프의 호칭 치수 범위는?

① 6A∼50A	② 6A∼65A

③ 6A∼90A	④ 6A∼115A

41. 합성수지관 접합용 공구가 아닌 것은?

① 드레셔

② 열풍 용접기

③ 가열기

④ 비닐용 파이프 커터

42. 보일러의 과열로 인한 파열의 원인이 아닌 것은?

① 화염이 국부적으로 집중 연소될 경우

② 보일러수에 유지분이 함유되어 있는 경우

③ 스케일 부착으로 열전도율이 저하될 경우

④ 물순환이 양호하여 증기의 온도가 상승될 경우

43. 설비 배관 도면에서 전체도 또는 옥외 배관도라고도 하며 건축물과 부지 및 도로 등의 관계, 상∙하수도와 가스배관의 위치를 표시하는 도면의 명칭으로 가장 적합한 것은?

① 배치도	② 계통도

③ 입체도	④ 평면도

44. 압축공기 배관에서 공기탱크를 설치하는 목적과 가장 관계가 적은 것은?

① 맥동 완화

② 압축공기의 저장

③ 드레인 분리

④ 공기 냉각

45. 다음 가스 공급시설에서 공급가스가 항상 소요 공급 압력이 되도록 조정하는 것은?

① 가스 홀더	② 정압기

③ 집진 장치	④ 공급관

46. 관리한계선을 구하는데 이항분포를 이용하여 관리선을 구하는 관리도는?

① Pn 관리도	② U 관리도

③ [eqn: rm bar x]－R 관리도	④ X 관리도

47. 경질 염화 비닐관의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 열팽창률이 크다.

② 전기 절연성이 작다.

③ 열의 불양도체이다.

④ 내산, 내알칼리성이다.

48. 용접부 비파괴시험 기호가 RT로 표기되어 있으면 다음 중 어느 시험인가?

① 초음파시험	② 육안검사

③ 내압시험	④ 방사선투과시험

49. 교류아크 용접기로 용접 시 6분 동안 용접을 하고 4분간은 휴식을 하였다. 이때 용접기의 사용률은 몇 %인가?

① 50	② 60

③ 67	④ 40

50. 90° 곡관을 3편 마이터(3 pieces miter)로 만들려고 할 때 1편의 절단각 θ는 몇 도인가?

① 45°	② 30°

③ 22.5°	④ 15°

51. 일반적인 수도용 주철관의 종류가 아닌 것은?

① 수도용 수직형 주철직관

② 수도용 원심력 사형직관

③ 수도용 원심력 금형직관

④ 수도용 인발형 주철직관

52. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수 측정하였을 때 데이터의 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

① 신뢰성	② 정확성

③ 정밀도	④ 오차

53. 일반적인 수도용 주철관 보통압관의 최대 사용 정수두 압력은 몇 kgf/㎠인가?

① 5	② 7.5

③ 9	④ 12

54. 15℃의 물 400㎏에 85℃의 온수 몇 ㎏을 혼합하면 50℃의 온수를 얻을 수 있는가?

① 450㎏	② 400㎏

③ 250㎏	④ 200㎏

55. 배관 도면을 작성할 때 그 지방의 해수면에 기준선(base line)을 설정하여 이 기준선으로부터의 높이를 표시하는 표시법을 무엇이라고 하는가?

① GL(ground line) 표시법

② FL(floor line) 표시법

③ EL(elevation) 표시법

④ CL(center line) 표시법

56. 자동화 시스템에서 공정처리 상태에 대한 정보를 만들고, 수집하며 이정보를 프로세서에 전달하는 제어부분인 자동화의 5대 요소 중 하나인 것은?

① 센서(sensor)

② 네트워크(network)

③ 액츄에이터(actuator)

④ 소프트웨어(software)

57. 그림과 같은 파이프 랙(pipe rack)이 있다. 연료유 라인, 연료가스 라인, 보일러 급수라인 등의 유틸리티(utility) 배관은 어디에 배열하는 것이 적합한가?

① A부분 및 D부분	② B부분 및 C부분

③ C부분 및 D부분	④ D부분 및 E부분

58. 다음 배관용 연결 부속 중에서 분해 조립이 가능하도록 할 때 쓰이는 것으로 되어 있는 항은?

① 엘보, 티	② 레듀셔, 부싱

③ 캡, 플러그	④ 유니온, 플렌지

59. 로트(Lot)수를 가장 올바르게 정의한 것은?

① 1회 생산수량을 의미한다.

② 일정한 제조회수를 표시하는 개념이다.

③ 생산목표량을 기계대수로 나눈 것이다.

④ 생산목표량을 공정수로 나눈 것이다.

60. 다음 용접의 종류 중 가스용접에 속하지 않는 것은?

① 산소 아세틸렌 용접

② 공기 아세틸렌 용접

③ 산소 수소 용접

④ CO₂(탄산가스) 아크 용접