건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2011.7.31. 50회)

2011년 50회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	2	4	1	2	4	3	4	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	2	4	1	3	2	3	4	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	4	1	4	3	4	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	2	1	3	4	2	3	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	4	1	3	2	3	3	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	2	3	3	4	2	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 공업 배관에 많이 사용되는 감압변에 관한 설명 중 잘못 설명된 것은?

① 감압변은 고압관과 저압관 사이에 설치한다.

② 주요 부품은 스프링, 다이어프램, 파이롯트 변(pilotvalve) 등이 있다.

③ 감압변 설치 시에는 보통 바이패스(By-Pass)를 설치하지 않는다.

④ 감압변 근처에는 압력계 및 안전변을 장치해야 한다.

2. 펌프의 설치 및 주변 배관 시 주의 사항이다. 틀린 것은?

① 펌프는 일반적으로 기초 콘크리트 위에 설치한다.

② 흡입관은 되도록 길게 하고 직관으로 배관한다.

③ 효율을 좋게 하기 위해서 펌프의 설치 위치를 되도록 낮춰서 흡입 양정을 작게 한다.

④ 흡입관의 중량이 펌프에 미치지 않도록 관을 지지하여야 한다.

3. 배관계의 지지 장치 설계 시 지지점의 설정에 고려해야 할 사항 중 적당하지 않은 것은?

① 과대 응력의 발생이나 드레인 배출에 지장이 없도록 한다.

② 건물, 기기 등의 기존보를 가급적 이용한다.

③ 집중 하중이 걸리는 곳에 지지점을 정한다.

④ 밸브나 수직관 근처는 가급적 피한다.

4. 항상 일정한 풍량을 공급하는 공조방식으로 부하변동이 심하지 않는 경우에 적합하며, 부분적으로 부하변동이 있는 공간에 적용이 곤란한 덕트 방식으로 전공기 방식으로 분류되는 공기조화방식은?

① 정풍량 단일 덕트 방식

② 유인 유닛 방식

③ 덕트 병용 팬 코일 유닛 방식

④ 패키지 덕트 방식

5. 냉방 설비에서 공기는 어느 곳에서 냉각된 공기를 실내에 송풍 하는가?

① 응축기	② 증발기

③ 수액기	④ 팽창밸브

6. 제어에서 입력 신호에 대한 출력신호 응답 중 인디셜(inditial) 응답이라고도 하며, 입력이 단위량 만큼 단계적으로 변화될 때의 응답을 말하는 것은?

① 자기 평형성	② 과도 응답

③ 주파수 응답	④ 스텝 응답

7. 냉매의 조건을 설명 한 것 중 잘못된 것은?

① 응고점이 낮을 것

② 임계 온도는 상온보다 가급적 높을 것

③ 같은 냉동 능력에 대하여 소요 동력이 클 것

④ 증기의 비체적이 적을 것

8. 보일러 자동제어 중 연료 및 공기 유량을 조정하고 굴뚝으로 배출되는 연소가스의 유량을 제어하여 발생되는 열을 조정하는 제어는?

① 증기온도제어	② 급수제어

③ 재열온도제어	④ 연소제어

9. 온수난방의 팽창탱크에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 안전밸브 역할을 한다.

② 팽창탱크는 최고층 방열기보다 1m 이상 높은 곳에 위치하여야 한다.

③ 온도변화에 따른 체적팽창을 도출 시킨다.

④ 온수의 순환을 촉진시키는 역할이 주목적이다.

10. 건물의 외벽, 창, 지붕 등에 일정한 간격으로 배열하여 인접건물 화재 시 수막을 만드는 소화설비는?

① 방화전	② 스프링클러

③ 드랜처	④ 사이어미즈 커넥션

11. 1보일러 마력을 설명한 것으로 가장 올바른 것은?

① 50℃의 물 10㎏을 1시간에 전부 증기로 변화시키는 증발능력

② 100℃의 물 15.65㎏을 1시간 동안 같은 온도의 증기로 변화시키는 증발능력

③ 1시간에 1565kcal의 증발량을 발생시키는 증발능력

④ 1시간에 약 6280kcal의 증발량을 발생시키는 증발능력

12. 통기관의 관경을 결정하는 원칙 설명 중 틀린 것은?

① 신정 통기관의 관경은 관경을 줄이지 않고 연장해서 대기 중에 개방한다.

② 결합 통기관은 배수 수직관과 통기 수직관 중 관경이 작은 쪽의 관경 이상으로 한다.

③ 각개 통기관의 관경은 그것에 연결되는 배수 관경의 1/2보다 작으면 안 되고 최소관경은 30㎜이다.

④ 루프 통기관의 관경은 배수 수평 분기관과 통기 수직관 중 관경이 큰 쪽의 1/2보다 작으면 안 되고 최소 관경은 30㎜이다.

13. 건축설비공사 표준시방서 등의 시험기준에 의하여 배관 시험 기준에 의한 배관시험 압력은 사용압력의 몇 배로 시험하는가?

① 0.5~1	② 1.5~2

③ 3~4	④ 5~6

14. 배관용 공기기구 사용 시 안전수칙 중 틀린 것은?

① 처음에는 천천히 열고 일시에 전부 열지 않는다.

② 기구 등의 반동으로 인한 재해에 항상 대비한다.

③ 공기 기구를 사용할 때는 보호구를 착용한다.

④ 활동부에는 항상 기름 또는 그리스가 없도록 깨끗이 닦아 준다.

15. 장치 중에서 응축된 유체를 재가열 증발시킬 목적으로 사용하는 열교환기는?

① 재비기(reboiler)	② 예열기(preheater)

③ 가열기(heater)	④ 응축기(condenser)

16. 산소를 쓰는 경우에는 다음 중 어떤 장소를 선택하는 것이 가장 좋은가?

① 기름이 있는 건조한 곳

② 직사광선을 받는 밀폐된 곳

③ 가연성 물질이 없고 통풍이 잘되는 곳

④ 습도가 높고 고압가스가 있는 곳

17. 다음은 수요자 전용 가스정압기의 배관설치 도면이다. (가)에 맞는 배관 명칭은?

① 팽창관	② 방출관

③ 공기공급관	④ 정압기

18. 자동제어계에서 동작신호에 의하여 이에 대응하는 연산 출력, 즉 조작신호를 보내는 부분을 무엇이라고 하는가?

① 비교부	② 검출부

③ 조절부	④ 조작부

19. 배관설비의 유지관리에서 응급조치법의 종류가 아닌 것은?

① 코킹법과 밴드보강법

② 인젝션법

③ 박스 설치법

④ 파이어 설치법

20. 다음에서 강도율의 계산법으로 맞는 것은?

① [eqn: rm 근로손실일수 over 연근로시간수 ×1000]

② [eqn: rm 재해건수 over 연근로시간수 ×1000]

③ [eqn: rm 재해건수재 over 적근로자수 ×1000]

④ [eqn: rm 근로손실일수 over 재적근로자수 ×1000]

21. 다음 중 수동으로 직접 조절해야 작동되는 밸브는?

① 플로트 밸브 (float valve)

② 세정 밸브 (flush valve)

③ 증발 압력조정 밸브

④ 감압 밸브

22. 지진, 진동, 풍압, 수격작용 등에 의해 배관이 움직이는 것을 제한하기 위한 장치는 무엇인가?

① 행거	② 서포트

③ 브레이스	④ 리스트레인트

23. 배관의 용도에 따른 패킹재료가 적당하지 않은 것은?

① 급수관 – 테프론	② 배수관 - 네오프렌

③ 급탕관 – 실리콘	④ 증기관 - 천연고무

24. 몰리브덴강 및 크롬-몰리브덴강으로 이음매 없이 제조하여 증기관 및 석유정제용 배관에 적합한 강관은?

① 압력배관용 탄소강관

② 고압배관용 탄소강관

③ 배관용 아크용접 탄소강관

④ 배관용 합금강 강관

25. 과열증기에 사용이 가능하고, 수격작용에 잘 견디며 배관이 용이하나 수명이 짧고, 높은 배압에서 작동되지 않고 소음발생, 증기누설 등의 단점이 있는 트랩은?

① 디스크형 트랩

② 상향식 버킷형 트랩

③ 레버 플로트형 트랩

④ 하향식 버킷형 트랩

26. 관 이음쇠 중 리듀서(Reducer)를 사용하는 경우를 바르게 설명한 것은?

① 관의 끝을 막을 때

② 동경의 관을 도중에 분기할 때

③ 직선배관에서 90° 혹은 45° 방향으로 전환할 때

④ 배관의 관경을 축소하여 연결할 때

27. 구상흑연주철관이라고도 하며 내식성, 가요성, 충격에 대한 연성 등이 우수한 주철관은?

① 수도용 원심력 금형 주철관

② 원심력 모르타르 라이닝 주철관

③ 수도용 원심력 덕타일 주철관

④ 수도용 원심력 사형 주철관

28. 스테인리스강관의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 위생적이어서 적수, 백수, 청수의 염려가 없다.

② 강관에 비해 기계적 성질이 우수하다.

③ 두께가 얇고 가벼워 운반 및 시공이 쉽다.

④ 저온 충격성이 작고 동결에 대한 저항이 작다.

29. 일반적인 폴리부틸렌관의 이음방법으로 맞는 것은?

① MR 이음

② 에어콘 이음

③ 몰코 이음

④ TS식 냉간이음

30. 내열성, 내유성, 내수성이 좋고 내열도는 150℃~200℃ 정도이며 베이킹 도료로 사용되는 합성수지 도료는?

① 프탈산계 도료

② 요소 멜라민계 도료

③ 에폭시 수지계 도료

④ 염화비닐계 도료

31. 스테인리스 또는 인청동제로 제작된 것으로 일명 팩레스(packless)신축이음쇠라고 부르는 것은?

① 루프형 신축이음쇠

② 슬리브형 신축이음쇠

③ 스위블형 신축이음쇠

④ 벨로스형 신축이음쇠

32. 원심력 철근 콘크리트관에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 흉관이라고도 하며, 관의 이음재의 형상에 따라 A, B, C형으로 나눈다.

② 호칭경 150~600㎜까지는 소켓 이음쇠를 사용한다.

③ 에터니트관 이라고도 하며 정수두 75m 이하의 1종관과 정수두 45m 이하의 2종관이 있다.

④ 일반적으로 PS관이라 한다.

33. 호칭 20A(3/4인치) 동관의 실제 외경은 몇 ㎜인가?

① 19.05	② 22.22

③ 23.15	④ 25.20

34. 유량계 설치법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 차압식 유량계의 오리피스는 원칙적으로 수직배관에 설치한다.

② 차압식 유량계의 노즐 취출방향은 액체인 경우는 하향, 기체일 경우는 상향으로 한다.

③ 증기배관에는 증기가 유량계에 유입하는 것을 방지하고, 차압에 대해 일정한 액주의 높이를 유지할 수 있도록 콘덴서를 설치한다.

④ 체적식 유량계와 면적식 유량계는 조작 및 보수가 쉽도록 설치한다.

35. 아세틸렌 용기의 충전 전 용기 무게는 50kgf, 충전 후 57kgf 이 되었다면 용기 속에 충전된 아세틸렌은 몇 리터(L)인가?

① 4245	② 4800

③ 6335	④ 7600

36. 동력나사 절삭기 사용 시 안전수칙으로 틀린 것은?

① 절삭된 나사부는 맨손으로 만지지 않도록 한다.

② 기계의 정비, 수리 등은 기계를 정지시킨 후 행한다.

③ 나사 절삭 시에는 계속 절삭유를 공급한다.

④ 절삭기 사용 후에는 필히 척을 닫아 둔다.

37. 철근 콘크리트관을 하수관으로 매설할 때 관거의 최소 매설 깊이(흙 두께)로 맞는 것은? (단, 노면하중, 노반두께 및 다른 매설물의 관계, 동결심도 등은 고려치 않은 두께임)

① 80㎝	② 100㎝

③ 150㎝	④ 200㎝

38. 관 속에 온수나 냉수가 흐르고 있을 때, 고체와 유체 사이에 온도차가 있을 경우 열 이동이 일어나는 것을 의미하는 용어로 가장 적합한 것은?

① 열복사	② 열방사

③ 열전달	④ 대류전열

39. 일반적인 배관용강관(구조용 제외)의 절단에 쓰이는 쇠톱의 인치(inch)당 톱날 산수로 가장 적당한 것은?

① 14산	② 18산

③ 24산	④ 32산

40. 부속기기의 보수 및 점검을 위하여 관의 해체, 교환을 필요로 하는 곳의 이음에 적합하지 않는 이음방법은?

① 유니언 이음	② 플랜지 이음

③ 플레어 이음	④ 플라스턴 이음

41. 경질염화 비닐관의 이음작업에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 삽입접합의 경우 삽입 깊이는 외경의 1.5배가 적당하다.

② 삽입접합에서의 연화 적정온도는 120~130℃이다.

③ 70~80℃로 가열하면 관은 연화하기 시작한다.

④ 연화변형을 한 다음 냉각하여 경화한 관은 가열하여도 본래의 모양으로 되지 않는다.

42. 주철관 접합 시 녹은 납이 비산하여 몸에 화상을 입히는 가장 중요한 원인으로 맞는 것은?

① 이음부에 수분이 있기 때문에

② 녹은 납의 온도가 낮기 때문에

③ 녹은 압의 온도가 높기 때문에

④ 납의 성분에 주석이 너무 많이 함유되었기 때문에

43. 서브머지드 아크 용접에서 아크전압이 증가할 때 생기는 현상이 아닌 것은?

① 아크길이가 길어진다.

② 비드 폭이 넓어진다.

③ 평평한 비드가 형성된다.

④ 용입이 증가한다.

44. 용접부의 파괴시험 검사법 중 기계적 시험 방법이 아닌 것은?

① 부식시험	② 피로시험

③ 굽힘시험	④ 충격시험

45. 펌프와 관련된 용어 중 “클수록 저양정(대유량)이 되고, 작을수록 고양정(소유량)이 된다”와 가장 관계가 밀접한 용어는?

① 단수	② 사류

③ 비교회전수	④ 안내날개

46. 배관설비에 있어서 유량계를 설치하여 유량을 측정한다. 다음과 같이 오리피스로 측정하였을 때 유량은 약 몇 ㎥/s인가? (단, 유량계수 Cv＝0.6, 수주차 △H＝20㎝, 오리피스 축소 단면적 A＝5㎠이다.)

① 5.14x10-4㎥/s	② 5.94x10-4㎥/s

③ 6.34x10-4㎥/s	④ 6.54x10-4㎥/s

47. “아주 굵은 선：굵은 선：가는 선”의 선 굵기 비율로 맞는 것은?

① 3：2：1	② [eqn: rm root 3]：2：1

③ 4：2：1	④ 3：[eqn: rm root 2]：1

48. 다음 그림의 용접도시기호에서 n의 문자가 의미하는 것은?

① 용접 목두께

② 용접부 길이(크레이트 제외)

③ 용접부의 개수(용접 수)

④ 인접한 용접부 간의 간격(피치)

49. 배관 내 물질의 종류를 식별하기 위한 색 중 기름을 나타내는 색은?

① 흰색	② 연한 노랑

③ 파랑	④ 어두운 주황

50. 건설 또는 제조에 필요한 모든 정보를 전달하기 위한 도면으로 공정도, 시공도, 상세도로 분리되는 도면은 어느 것인가?

① 계획도	② 제작도

③ 주문도	④ 견적도

51. 다음 그림을 올바르게 설명한 것은?

① 구멍의 총수는 15개이며, A의 치수는 150㎜이다.

② 드릴의 지름은 10㎜이며, B의 치수는 220㎜이다.

③ 구멍의 총수는 15개이며, B의 치수는 220㎜이다.

④ A의 치수는 165㎜이며, B의 치수는 230㎜이다.

52. KS 배관의 간략도시방법으로 사용하는 선의 종류별 호칭방법에 따른 선의 적용이 서로 틀린 것은?

① 굵은 실선 : 유선 및 결합부품

② 가는 실선 : 해칭, 인출선, 치수선, 치수보조선

③ 굵은 파선 : 다른 도면에 명시된 유선

④ 가는 1점 쇄선 : 도급 계약의 경계

53. 그림과 같은 부분 조립도에 대한 평면도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

54. 입체 배관도로 배관의 일부분만을 작도하는 도면으로 부분 제작을 목적으로 하는 도면의 명칭은?

① 평면 배관도

② 입면 배관도

③ 부분 배관도

④ 입체 배관도

55. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점했을 때 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?

① 연(run)

② 주기(cycle)

③ 경향(trend)

④ 산포(dispersion)

56. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한회 측정하였을 때 데이터 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

① 재현성	② 안정성

③ 반복성	④ 정확성

57. 컨베이어 작업과 같이 단조로운 작업은 작업자에 게 무력감과 구속감을 주고 생산량에 대한 책임감을 저하시키는 등 폐단이 있다. 다음 중 이러한 단조로운 작업의 결함을 제거하기 위해 채택되는 직무설계방법으로서 가장 거리가 먼 것은?

① 자율경영팀 활동을 권장한다.

② 하나의 연속작업시간을 길게 한다.

③ 작업자 스스로가 직무를 설계하도록 한다.

④ 직무확대, 직무충실화 등의 방법을 활용한다.

58. 정상소요기간이 5일이고, 이때의 비용이 20,000원이며 특급소요기간이 3일이고, 이때의 비용이 30,000원이라면 비용구배는 얼마인가?

① 4,000원/일	② 5,000원/일

③ 7,000원/일	④ 10,000원/일

59. “무결점 운동”으로 불리는 것으로 미국의 항공사인 마틴사에서 시작된 품질개선을 위한 동기부여 프로그램은 무엇인가?

① ZD	② 6시그마

③ TPM	④ ISO 9001

60. 도수분포표를 작성하는 목적으로 볼 수 없는 것은?

① 로트의 분포를 알고 싶을 때

② 로트의 평균치와 표준편차를 알고 싶을 때

③ 규격과 비교하여 부적합품률을 알고 싶을 때

④ 주요 품질항목 중 개선의 우선순위를 알고 싶을 때