건시스템(gunsys.com)	농기계정비기능사 필기 기출문제(2003.1.26) 재구성 모의고사

농기계정비기능사 필기 기출문제 (2003년 1월 26일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 농기계정비 (30문제)						【2과목】 농기계전기 (15문제)						【3과목】 농기계안전관리 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
가	가	가	가	다		나	나	라	가	가		라	가	나	나	라
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
다	라	나	나	다		다	가	가	다	가		라	나	나	가	다
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
나	다	다	나	라		다	가	가	라	가		가	나	라	다	나
16	17	18	19	20
가	나	가	나	나
21	22	23	24	25
라	가	라	나	가
26	27	28	29	30
라	다	라	나	라
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 농기계정비 (30문제)

1. 실린더 헤드에 균열이 생기는 원인이 아닌 것은?

가. 가스켓의 재질불량

나. 냉각수 동결

다. 기관 과열 시 냉각수의 급보충

라. 외부에 대한 헤드의 직접적인 충격

2. 공냉식 가솔린기관의 실린더 내가 카본으로 가득 차있다. 그 이유는?

가. 윤활유의 희석이 많아서

나. 윤활유의 희석이 적어서

다. 회전을 낮게 사용해서

라. 과부하가 되어서

3. 엔진을 처음 사용하는 경우 최초의 엔진오일 교환시간은 어느 정도인가?

가. 20~30시간	나. 35~50시간

다. 55~80시간	라. 85~100시간

4. 디젤기관의 노크 방지책 중 맞지 않는 것은?

가. 연료의 발화점을 높게

나. 압축비를 높게

다. 회전속도를 느리게

라. 부하를 크게

5. 어느 4기통 기관의 한 기통의 배기량이 500㏄이고 출력은 40㎰이다. 이 엔진의 리터당 마력은?

가. 10 ㎰/ℓ	나. 15 ㎰/ℓ

다. 20 ㎰/ℓ	라. 25 ㎰/ℓ

6. 농용 엔진에서 겨울철 추운지방에서는 호퍼에 붓는 물은 몇 도 정도의 더운물을 쓰는 것이 좋은가?

가. 20~30℃	나. 35~40℃

다. 50~60℃	라. 70~80℃

7. 내연기관에서 기관 오일과 냉각수를 빼는 시기에 대한 설명이다. 맞는 것은?

가. 엔진오일 및 냉각수는 모두 기관이 작동되고 있을 때 뺀다.

나. 엔진오일은 기관이 차가워 졌을 때 빼고, 냉각수는 기관이 더워 졌을 때 뺀다.

다. 엔진오일 및 냉각수는 모두 기관이 차가워 졌을 때 뺀다.

라. 엔진오일 및 냉각수는 모두 기관이 식기 전에 빼야한다.

8. 연료분사 펌프에 연료가 들어오지 않을 때 점검할 사항이 아닌 것은?

가. 연료밸브(콕크)	나. 노즐의 상태

다. 연료휠터	라. 연료의 양

9. 디젤 연료 분사 펌프에서 연료가 압송되지 않는 원인은?

가. 연소실 패킹이 없거나 손상 되었을 때

나. 플랜저가 마멸되었거나 동작이 불량할 때

다. 실린더 라이너가 마멸되었을 때

라. 흡기, 배기의 밸브 조정이 불량할 때

10. 다음 농기계 작업기 중 물낀 땅갈이 및 쎄레 작업에 사용하는 것은?

가. 양용쟁기	나. 쎄레

다. 물논바퀴	라. 배토판

11. 다음 중 V벨트의 장점 중 틀린 것은?

가. 미끄럼이 적다.

나. 회전비를 적게 할 수 있다.

다. 장력에 비하여 전동효율이 높다.

라. 고속회전에 있어서도 소음이 작다.

12. 경운기 V벨트의 긴장도는 얼마정도가 가장 적당한가?

가. 0~4㎜	나. 5~10㎜

다. 20~30㎜	라. 45~50㎜

13. 트랙터의 기동전동기가 회전하지 않는다. 점검 사항이 아닌 것은?

가. 밧테리의 충전상태 점검

나. 밧테리 터미널의 볼트 점검

다. 발전기 점검

라. 기동스위치 점검

14. 시동 모터의 점검 사항을 기록한 것 중 알맞은 것은?

가. “＋” 브러쉬 홀더와 “－” 브러쉬 홀더 사이의 저항은 그 값이 적을수록 좋다.

나. 전기자 코일은 전기자 철심과 절연되어 있어야 한다.

다. 휠드 코일은 기동모터 몸체와 접지 되어야 한다.

라. 정류자 편과 정류자 코일은 서로 절연되어야 한다.

15. 다음 중 콤바인의 기능이 아닌 것은?

가. 전처리 기능	나. 예취 기능

다. 탈곡 기능	라. 도정 기능

16. 트랙터 엔진 오일에 냉각수가 섞여 있으면 오일의 색깔은?

가. 우유색	나. 푸른색

다. 붉은색	라. 검은색

17. 동력 분무기의 압력을 규정대로 조정한 후 분무하려하니 압력강하가 심하다. 정비사항이 아닌 것은?

가. 여수량이 너무 적다.

나. 여수량이 너무 많다.

다. 노즐마모가 심하다.

라. 호스가 가늘다.

18. 경운기 변속기 내부에서 고정보올이 장치되어 있는 축은?

가. 주변속축	나. 조향축

다. 중간축	라. 경운변속축

19. 콤바인 작업 중 곡물 이송부가 자주 막히고 선별이 나쁘다. 그 원인은?

가. 엔진 회전이 규정보다 높다.

나. 벨트가 미끄러진다.

다. 작물이 너무 건조하다.

라. 1번 선별 조절판을 너무 좁혀 사용하고 있다.

20. 승용트랙터의 팬벨트의 유격은 어느 정도가 되어야 적당한가?

가. 손으로 눌러 벨트의 여유가 30~35㎜정도

나. 손으로 눌러 벨트의 여유가 10~15㎜정도

다. 손으로 눌러 벨트의 여유가 3~5㎜정도

라. 손으로 눌러 벨트의 여유가 없어야 한다.

21. 엔진의 회전속도가 균일하지 않은 것은 어느 부품의 고장인가?

가. 점화코일	나. 마그넷

다. 기화기	라. 조속기

22. 경운기 조향클러치 레버의 자유움직임은 얼마정도가 적당한가?

가. 1∼2 ㎜	나. 3∼4 ㎜

다. 5∼6 ㎜	라. 7∼8 ㎜

23. 디젤 기관에서 정상 부하 운전인데도 검은 연기의 배기가스가 발생된다. 그 원인이 아닌 것은?

가. 공기 청정기 및 배기관이 막혔을 때

나. 무리한 부하이고, 메탈이 탔을 때

다. 연료의 노즐구멍이 막혔을 때

라. 윤활유의 량이 너무 적을 때

24. 트랙터에 로타리를 장착하고 작업을 할 때에 유니버샬 조인트가 잘 빠져 나오지 않는 경우는 어느 것인가?

가. 로우터리의 좌우로 수평 균형 조절이 잘 안되었다.

나. 로우터리를 중앙에 위치하게 하고 체크체인을 당기어 조립하였다.

다. 로우터리를 편중되게 장착시켰다.

라. 유니버샬 조인트의 키를 정확히 끼우지 않았다.

25. 펌프는 돌지만 물이 안 나올 때의 원인이 아닌 것은? (단, 전동기 부착 펌프임)

가. 임펠러에 오물이 끼어 있음

나. 스트레이너가 물 위에 떠 있음

다. 흡입 계통에서 공기가 새어 듦

라. 푸트 밸브가 샘

26. 보통형 콤바인의 릴이 하는 역할을 바르게 말한 것은?

가. 회전하면서 작물의 이삭부분을 자른다.

나. 짚과 북더기를 재처리 한다.

다. 예취된 작물을 기계 중앙으로 모아 준다.

라. 예취할 작물을 가지런히 정리해 준다.

27. 분사펌프의 분사량 조정에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 제어래크와 제어피니언의 물림을 바꾼다.

나. 딜리버리 밸브스프링을 약한 것으로 바꾼다.

다. 제어슬리이브와 제어피니언의 관계 위치를 변경한다.

라. 분사시기 조정쉼을 빼어낸다.

28. 기동전동기 전기자의 개회로는 보통 어느 곳에서 일어나는가?

가. 코일 밴드	나. 코일 연결부분

다. 브러시선 연결부분	라. 정류자

29. 10마력의 디젤경운기의 매시간 연료소비량이 2.2kg이고, 연료 1kg의 발열량이 11,000kcal이면 이때의 열효율은? (단, 1마력의 1시간당 일량은 632.3kcal/ps이다.)

가. 23.1 %	나. 26.1 %

다. 29.1 %	라. 31.1 %

30. 동력경운기의 로터리에 흙과 폐비닐이 부착되었을 때 적절한 조치법으로 적당한 것은?

가. 엑셀레이터를 저속으로 한다.

나. 토치램프로 연소 시킨다.

다. 후진으로 경운 한다.

라. 엔진을 정지 후 제거한다.

【2과목】 농기계전기 (15문제)

31. 6[Ω]과 3[Ω]의 저항을 직렬로 접속할 경우는 병렬로 접속할 경우의 몇 배의 저항이 되는가?

가. 2	나. 4.5

다. 6.5	라. 9

32. 농용 트랙터에 탑재 돼 있는 축전지를 떼어낼 때 준수해야 할 사항은?

가. 양 케이블을 함께 푼다.

나. 접지 터미널을 먼저 푼다.

다. 절연되어 있는 케이블(＋케이블)을 먼저 푼다.

라. 벤트 플러그를 열고 떼어낸다.

33. 농업용 트랙터 축전지의 충전을 위하여 가장 널리 사용하는 발전기는?

가. 직류 분권 발전기	나. 직류 직권 발전기

다. 직류 복권 발전기	라. 3상 교류 발전기

34. 점화코일은 점화플러그에 불꽃 방전을 일으킬 수 있는 높은 전압의 전류를 발생시키는 것으로서 무슨 원리로 응용한 것인가?

가. 자기유도작용과 상호유도작용

나. 자력선의 변화작용

다. 전류의 완성작용

라. 전자력의 발생작용

35. 점화 플러그 시험에 들지 않는 것은?

가. 용량시험	나. 기밀시험

다. 불꽃시험	라. 절연시험

【3과목】 농기계안전관리 (15문제)

36. 1차 회로의 단속 시 단속기 접점에 불꽃이 생기는 것을 방지하고 2차 코일에 높은 전압을 공급하는 부품은?

가. 점등코일	나. 점화코일

다. 축전기	라. 플라이휘일

37. 점화플러그의 점검 시 점화플러그를 살펴보니 엷은 황색을 띄고 있다. 수리할 때의 유의할 사항은?

가. 과열의 상태이므로 열값이 높은 플러그를 사용하여야 한다.

나. 과열의 상태이므로 접점 간극을 넓혀야 한다.

다. 저열의 상태이므로 열값이 낮은 플러그를 사용하여야 한다.

라. 열값은 관계없으나 인가전압이 낮으므로 배전기를 조정 수리한다.

38. 교류 발전기에서 발생된 교류전류를 직류전류로 정류하는데 사용되는 것은?

가. 실리콘 다이오드	나. 계자 릴레이

다. 슬립링	라. 전류 조정기

39. 발전기가 정지되어 있으나 발생전압이 낮을 때 축전지에서 발전기로 전류가 역류하는 것을 막는 것은?

가. 전압 조정기	나. 전류 조정기

다. 컷 아웃 릴레이	라. 계자 코일

40. 그림과 같이 접속된 회로에서 저항 R의 값을 E.V.r로 나타내면 어떤 관계식이 성립되는가?

가. [eqn: rm V over E-V ・r `[Ω]]	나. [eqn: rm E over E-V ・r `[Ω]]

다. [eqn: rm E-V over V ・r` [Ω]]	라. [eqn: rm E-V over E ・r `[Ω]]

41. 어떤 회로에 100[V]의 전압을 가했더니 10[A]의 전류가 흘렀다. 이 회로의 저항은?

가. 0.1[Ω]	나. 1[Ω]

다. 10[Ω]	라. 100[Ω]

42. 트랙터의 베터리 전압이 24[V]가 필요할 때 6[V] 네 개의 배터리 연결 방법은?

가. 직렬연결	나. 병렬연결

다. 직병렬연결	라. 좌우병렬연결

43. 트랙터를 시동하려고 키 스위치를 돌렸는데 아무런 소리도 나지 않고 시동이 전혀 되지 않는다. 우선 먼저 점검해야 할 사항은?

가. 축전지 방전 상태 및 외부 접속선을 점검한다.

나. 계자 코일 및 전자 스위치를 점검한다.

다. 정류자 및 전기자 소손 상태를 점검한다.

라. 테스터기로 전기자의 단락, 단선, 접지 시험을 한다.

44. 전압계와 전류계에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

가. 직류를 측정할 때는 (＋), (－)의 극성에 주의한다.

나. 전압계는 저항부하에 대하여 병렬 접속한다.

다. 전류계는 저항부하에 대하여 직렬 접속한다.

라. 전압계와 전류계 모두 저항부하에 대하여 직렬접속 한다.

45. 다음 중 플레밍의 왼손 법칙에서 도체가 받는 힘의 방향을 결정하기 위해서 필요한 것은?

가. 자계, 전류의 방향	나. 전류, 전압의 방향

다. 자계, 전압의 방향	라. 전압, 권선 방향

46. 트랙터 작업에 종사할 수 없는 사람은?

가. 18세 미만자

나. 시력이 0.8이하인자

다. 위장병이 있는 사람

라. 술을 마신 사람

47. 압축공기로 방열기를 청소할 때 주의사항 중 옳은 것은?

가. 엔진 쪽에서 불어낸다.

나. 엔진 쪽으로 불어낸다.

다. 워터재킷 쪽으로 불어낸다.

라. 냉각팬 쪽으로 불어낸다.

48. 유류화재의 소화에 쓰이는 것은?

가. 펌프소화기	나. 분말소화기

다. 산화알칼리	라. 사염화탄소

49. 유류저장에 적당한 소화용 재료는?

가. 물	나. 모래

다. 석회	라. 시멘트

50. 농업기계 공구 사용 시 주의사항으로 틀린 것은?

가. 항상 갈고 손질하여 사용할 것

나. 맞는 연장을 사용할 것

다. 뾰족한 연장을 포켓에 넣지 말 것

라. 자를 때는 방향을 생각하지 않고 작업을 할 것

51. 다음 중 사고의 종류가 아닌 것은?

가. 전도현상	나. 추락현상

다. 충돌현상	라. 전파현상

52. 조명에 필요한 조건에 해당되지 않는 것은?

가. 광원이 흔들리지 않을 것

나. 대부분 작업대의 밝기보다 주위의 밝기를 더 밝게 할 것

다. 작업대와 그 바닥에 그림자가 없을 것

라. 보통 상태에서 눈이 부시지 않을 것

53. 농업기계 정비실에서 작업도중 정전되었을 때 다음 중 꼭 하여야 할 일은?

가. 클립 등을 제거하여 작업의 능률을 향상 시킨다.

나. 전원 스위치를 끈다.

다. 부품을 정리정돈 한다.

라. 작업을 정비하고 휴식을 취한다.

54. 트랙터 운전 중 안전사항에 대한 설명으로 알맞지 않는 것은?

가. 트랙터에는 운전자, 보조자 등 2명만 탑승해야 한다.

나. 트랙터는 짧은 시간에 전복하므로 항상 안전속도를 지켜야 한다.

다. 트레일러에 큰 하중을 싣고 운행할 때 급정거를 해선 안 된다.

라. 회전 시나 브레이크 사용 시에는 반드시 속도를 줄여야 한다.

55. 연속 작업시의 유의점이다. 옳지 않은 것은?

가. 동작의 수는 가능한 적게 한다.

나. 동작의 순서는 바르게 하며 동작마다에 알맞는 리듬을 준다.

다. 긴장을 어느 한곳에만 집중적으로 모으고 작업을 한다.

라. 손, 발은 유효한 범위 내에서만 움직인다.

56. 방독 마스크를 사용할 수 없는 조건은?

가. 산소의 농도가 16% 이하인 장소

나. 산소의 농도가 18% 이상인 장소

다. 산소의 농도가 20% 이상인 장소

라. 산소의 농도가 21% 이상인 장소

57. 안전에 관계되는 위험한 장소나 위험물 안전표지 등에 사용되는 색깔은 어느 것인가?

가. 빨간색	나. 주황색

다. 노란색	라. 흰색

58. 안전모의 두께와 무게로 알맞은 것은?

가. 두께는 2㎜이상, 무게는 320g정도

나. 두께는 4㎜이상, 무게는 360g정도

다. 두께는 8㎜이상, 무게는 400g정도

라. 두께는 10㎜이상, 무게는 440g정도

59. 스패너 작업 중 가장 옳은 것은?

가. 스패너 자루에 파이프 등을 끼워서 사용한다.

나. 가동조에 가장 큰 힘이 걸리도록 한다.

다. 고정조에 힘이 걸리도록 한다.

라. 볼트머리보다 약간 큰 스패너를 사용하도록 한다.

60. 다음은 밀링 작업에 대한 설명이다. 안전사항에 위배된 것은?

가. 밀링 작업 중에는 보호 안경을 착용해야 한다.

나. 상하좌우의 이송장치의 핸들을 사용 후 완전히 조여 준다.

다. 회전하는 커터에 손을 대지 않는다.

라. 절삭유 노즐이 커터에 부딪치지 않도록 한다.