건시스템(gunsys.com)	농기계정비기능사 필기 기출문제(2013.10.12) 재구성 모의고사

농기계정비기능사 필기 기출문제 (2013년 10월 12일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 농기계정비 (30문제)						【2과목】 농기계전기 (15문제)						【3과목】 농기계안전관리 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
3	1	1	1	4		3	1	2	1	2		3	3	1	1	2
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
3	1	4	1	3		4	2	1	3	3		4	4	2	1	2
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
2	1	4	1	2		1	4	4	4	3		4	4	3	4	2
16	17	18	19	20
2	1	1	4	4
21	22	23	24	25
2	4	1	1	2
26	27	28	29	30
3	1	4	2	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 농기계정비 (30문제)

1. 동력경운기의 조향장치로 가장 많이 사용되는 형식은?

① 링키지형	② 일체형

③ 클러치형	④ 유체형

2. 트랙터가 선회하거나 혹은 좌우 차륜에 작용하는 구름저항의 크기가 다를 때 구동차축의 속도비를 자동적으로 조절해 주는 장치는 무엇인가?

① 차동장치	② 토크 컨버터

③ 자동변속기	④ 조향장치

3. 브레이크 드럼의 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 충분한 무게를 가질 것

② 충분한 내마멸성이 있을 것

③ 정적 동적 평형이 잡혀져 있을 것

④ 방열이 잘될 것

4. 트랙터 엔진 오일에 냉각수가 섞여 있으면 오일의 색깔은?

① 우유색	② 푸른색

③ 붉은색	④ 검은색

5. 보기는 동력경운기의 실린더 헤드 분해과정의 일부이다. 부품을 분해하는 순서로 올바르게 된 것은?

① 공기 청정기와 소음기를 분해한다.

② 푸시로드와 실린더 헤드를 분해한다.

③ 연료분사밸브조합과 로커 암을 분해한다.

④ 분사 파이프와 로커 암 커버를 분해한다.

① ① - ② - ③ - ④	② ① - ② - ④ - ③

③ ① - ③ - ④ - ②	④ ① - ④ - ③ - ②

6. 트랙터 PTO(Power Take Off)에 대한 설명으로 바른 것은?

① 차동장치	② 변속장치

③ 동력취출장치	④ 동력제어장치

7. 동력 분무기의 여수에서 기포가 나오는 원인 중 틀린 것은?

① 스트레이너가 약액 위에 떠있다.

② 흡입 호스가 꼬여 있다.

③ 흡입 호스 패킹이 절단 되었다.

④ 실린더 취부 너트가 풀어졌다.

8. 트랙터용 심토파쇄기의 구조와 기능에 대한 설명으로 가장 잘못된 것은?

① 경반층이 발생한 토양에 투수성과 통기성을 좋게 한다.

② 깊은 부분가지 토양을 파쇄 해야 하므로 작업속도가 느리다.

③ 트랙터의 동력을 이용한다.

④ 심토파쇄 작업은 일반적으로 땅속깊이 1m 이상에서만 실시하여야 한다.

9. 다음 중 대형 승용 트랙터의 로터베이터에 많이 사용하는 경운날은?

① L자형 날	② 작두형 날

③ 보통형 날	④ 크랭크형 날

10. 내연기관의 열역학적 사이클의 분류이다 아닌 것은?

① 정적 사이클 기관	② 복합 사이클 기관

③ 동적 사이클 기관	④ 정압 사이클 기관

11. 벼, 보리 등과 같은 곡물 건조 시에 건조온도를 너무 높게 하여 급속 건조했을 경우 곡물에는 어떠한 현상이 발생되는가?

① 곡물내부의 수분량이 증가되어 부패가 진행된다.

② 곡물에 균열이 발생되고, 동할립이 증가된다.

③ 곡물의 부피가 증가된다.

④ 싸라기의 발생이 감소된다.

12. 다목적 관리기의 작업기 중 밭작물과 과수원의 제초 및 경운, 정지 작업에 많이 이용되는 것은?

① 중경제초기	② 구굴기

③ 복토기	④ 휴립피복기

13. 트랙터의 주행 장치 중 앞바퀴 정렬이 아닌 것은?

① 캠버	② 토인

③ 캐스터	④ 석션

14. 동력 경운기 타이어가 6.00-12 4PR로 표시되어있다면 바퀴가 1회전 할 때 경운기가 진행할 수 있는 거리는 대략 얼마인가? (단, 타이어의 단면은 폭과 높이가 동일한 원형으로 간주한다.)

① 약 1.8m	② 약 1.2m

③ 약 1.0m	④ 약 0.8m

15. 축과 평행한 방향으로 작용하는 하중을 지지하는 베어링은?

① 레이디얼 베어링	② 스러스트 베어링

③ 볼 베어링	④ 롤러 베어링

16. 벼 보행 이앙기의 식부본수 및 식부깊이 조절에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 묘 탱크 전판을 위로 올리면 식부본수는 적어진다.

② 스윙 핸들로써 식부깊이를 조절한다.

③ 연한 토양에는 식부깊이를 낮게 조정한다.

④ 플로우트를 표준위치보다 높게 하면 식부는 깊어진다.

17. 임펠러로 유체를 고속 회전시켜 유체의 운동 에너지를 이용하여 터빈을 구동하는 것은?

① 토크 컨버터	② 파워 셔틀

③ 파워 리버스	④ 유압 무단 변속기

18. 디젤기관의 압축압력측정 시 사전조치사항으로 옳지 않은 것은?

① 소음기를 제거한다.

② 에어클리너를 제거한다.

③ 연료 콕을 닫고 조속 핸들을 멈춤 위치로 한다.

④ 연료 고압관 및 분사노즐을 분리한다.

19. 국내에서 생산되고 있는 콤바인의 조향장치 작동으로 알맞은 것은?

① 조향 쪽의 동력 차단

② 조향 쪽의 브레이크 제동

③ 조향 쪽의 동력차단과 동력차동

④ 조향 쪽의 동력차단과 브레이크 제동

20. 다음 중 트랙터 작업기 부착 시 그리스를 주입하는 부위와 가장 거리가 먼 것은?

① 유니버셜죠인트 그리스 니플

② 유니버셜죠인트 미끄럼분

③ PTO축 스프라인부

④ 하부링크 카테고리볼

21. 클러치가 잘 끊기지 않는 이유 중 틀린 것은?

① 페달유격이 과대하다.

② 페달유격이 없다.

③ 클러치 릴리스 레버의 조정이 불량하다.

④ 클러치 마스터 실린더, 릴리스 실린더의 작용이 불량하다.

22. 경운기 브레이크의 유격 조정은 무엇으로 하는가?

① 브레이크 캠축	② 브레이크 레버

③ 브레이크 드럼	④ 주 클러치 로드의 연결봉

23. 내연기관의 피스톤에 대한 설명으로 적당한 것은?

① 피스톤 헤드는 연소실의 일부가 된다.

② 피스톤 보스부는 측압을 받는다.

③ 피스톤 헤드부가 열팽창이 가장 작다.

④ 헤드부의 지름이 스커트부보다 크다.

24. 로터리의 기능 및 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① PTO에서 경운 축까지의 동력전달방식은 사이드드라이브방식(측방 구동식) 밖에 없다.

② PTO의 동력을 이용하여 구동한다.

③ 토양을 경운 쇄토시키는 작업기이다.

④ 경운기, 트랙터 등에 장착하여 사용한다.

25. 어떤 4행정 사이클 기관이 2500rpm 회전하였다면 제1번 실린더의 배기 밸브는 1분에 몇 회 열렸는가?

① 625회	② 1,250회

③ 2,500회	④ 5,000회

26. 기관의 냉각장치 중 라디에이터의 구비조건으로 틀린 것은?

① 소형 경량형이어야 한다.

② 공기의 흐름저항이 적어야 한다.

③ 단위 면적당 방열량이 적어야 한다.

④ 냉각수의 흐름이 원활하여야 한다.

27. 트랙터의 유압선택에서 드래프트 컨트롤(견인력 제어)의 용도는?

① 플라우 작업	② 로터리 작업

③ 베일러 작업	④ 모어 작업

28. 디젤기관에서 정상부하운전인데도 검은 연기의 배기가스가 발생된다. 그 원인이 아닌 것은?

① 공기 청정기가 막혔을 때

② 연료의 분사시기가 늦을 때

③ 연료의 분사량이 너무 많을 때

④ 오일펌프가 고장 났을 때

29. 바퀴형 트랙터의 견인하중이 1,000kg이며, 차속이 8km/h이다. 견인마력은?

① 28.3PS	② 29.6PS

③ 30.5PS	④ 31.3PS

30. 동력경운기 주 클러치 간극이 맞지 않을 때 점검 정비할 내용이 아닌 것은?

① 조정나사로 알맞게 조정한 후 고정나사로 견고하게 조인다.

② 조정나사의 조임은 클러치 허브와 클러치 축의 스플라인과 일치하는 지점까지 조인다.

③ 조정나사의 높이가 평행하여 클러치 시프트가 유동이 없도록 한다.

④ 클러치 어셈블리를 완전 분해 시 클러치 심음 볼트가 풀려도 관계없다.

【2과목】 농기계전기 (15문제)

31. 옴의 법칙(ohm’s law)이란?

① 전류는 저항과 전압에 비례한다.

② 전류는 저하에 비례하고, 전압에 반비례한다.

③ 전류는 저항에 반비례하고, 전압에 비례한다.

④ 전류는 저항과 전압에 반비례한다.

32. 직류 전동기의 속도는 무엇에 비례하는가?

① 공급 전압	② 전기자 전류

③ 자속	④ 전기자 저항

33. 120[Ah]의 축전지가 매일 2[%]의 자기 방전을 할 때, 이것을 보존하기 위하여 시간당 충전기의 충전전류는 몇 [A]로 조정하면 되는가?

① 0.05[A]	② 0.1[A]

③ 0.2[A]	④ 0.3[A]

34. 100[V]의 전원 전압에 의하여 5[A]의 전류가 흐르는 전기회로가 있다. 이 회로의 저항은?

① 20[Ω]	② 25[Ω]

③ 50[Ω]	④ 500[Ω]

35. 일반적인 아날로그 회로 시험기로 직류 전압을 측정할 경우의 설명으로 옳은 것은?

① 측정 단자의 흑색 리드를 (＋)에 접속한다.

② 측정 단자의 흑색 리드를 (-)에 접속하고, 적색 리드를 이용하여 측정한다.

③ 계기 눈금 최대값은 50[V]이다.

④ 2[V] 이하의 전압은 측정할 수 없다.

36. 농용 트랙터의 시동 시 기동스위치를 ON 시켰으나, 전혀 작동 소리도 나지 않고 기동이 되지 않을 경우 제일 먼저 점검해야 할 것은?

① 고정자 코일	② 기동 코일

③ 축 및 베어링	④ 외부 접속선

37. 전압이 100[V]일 때 소비전력이 100[V]인 전등이 있다. 이때 전압이 낮아져 80[V]가 되었다면 이 전등의 소비전력[W]은?

① 80[W]	② 64[W]

③ 52[W]	④ 40[W]

38. 직류 발전기의 전기자가 회전할 때 전기자 코일에서 발생되는 전압은?

① 교류 전압	② 직류 전압

③ 사각파 전압	④ 정류반파 전압

39. 고유저항 ρ, 길이 ℓ, 반지름 r인 전선의 저항은?

① [eqn: rm {1} over {ρ} 2pir]	② [eqn: rm ρ {pir^2} over {ℓ}]

③ [eqn: rm ρ {ℓ} over {pir^2}]	④ [eqn: rm ρ {ℓ} over {4pir^2}]

40. 20℃를 기준으로 할 때 배터리의 전해액 비중은 얼마 이하가 되면 보충전을 하여야 하는가?

① 1,100 이하	② 1,150 이하

③ 1,200 이하	④ 1,250 이하

41. 다음 중 축전지 격리판의 필요조건으로 적합하지 않은 것은?

① 전해액의 확산이 잘 안될 것

② 다공성일 것

③ 비전도성일 것

④ 기계적 강도가 있을 것

42. 12[V]의 축전지는 일반적으로 몇 개의 셀로 되어 있는가?

① 2개	② 3개

③ 4개	④ 6개

43. 납축전지의 충·방전 시 전해액 중의 수분은 어떻게 되는가?

① 주입구 마개를 통해 넘친다.

② 충전 시는 수분이 점차로 증가한다.

③ 방전 시는 전기 분해되어 기화한다.

④ 충전 시 수소와 산소가스로 방출된다.

44. 직류 전동기의 입력과 출력을 직접 측정하는 효율(실측 효율)은?

① 효율 = (입력＋손실)/출력 × 100 [%]

② 효율 = 입력/출력 × 100 [%]

③ 효율 = (출력＋손실)/입력 × 100 [%]

④ 효율 = 출력/입력 × 100 [%]

45. 농기계에서 사용되는 기동 전동기의 전원은?

① 교류를 사용한다.	② 맥류를 사용한다.

③ 직류를 사용한다.	④ 직류, 교류 모두 사용한다.

【3과목】 농기계안전관리 (15문제)

46. 다음 중 안전관리의 3단계에 속하지 않는 것은?

① 계획	② 실시

③ 보상	④ 평가

47. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 규정한 작업장의 조명기준으로 틀린 것은?

① 초정밀작업 : 750럭스 이상

② 정밀작업 : 300럭스 이상

③ 보통작업 : 100럭스 이상

④ 그 밖의 작업 : 75럭스 이상

48. 다음 중 보호구가 갖추어야 할 구비조건과 가장 거리가 먼 것은?

① 구조가 복잡할 것

② 제품의 품질이 우수할 것

③ 작업에 방해가 되지 않을 것

④ 유해, 위험요소에 대한 방호가 확실할 것

49. 다음 중 재해율 산정에 있어 강도율의 일반적인 산출 공식은?

① 강도율 = (근로손실일수 / 연근로시간수) × 1000

② 강도율 = (연근로시간수 × 근로손실일수) × 1000

③ 강도율 = (연근로시간수 / 근로손실일수) × 1000

④ 강도율 = (근로손실일수 × 연근로시간수) / 1000

50. 다음 중 트랙터의 운전 상태에서 확인하여야 하는 사항으로 가장 적절한 것은?

① PTO 축의 캡

② 클러치의 작동 상태

③ 타이어의 공기 압력

④ 기관 냉각수의 수면

51. 다음 중 동력경운기의 취급사항으로 올바르지 못한 것은?

① 후진 시 고속은 절대로 피해야 한다.

② 시동 전 변속레버를 중립 위치로 한다.

③ 로터리작업 시 경운날의 회전을 멈춘 다음 실시한다.

④ 작업기 부착 후 경사지에서 내려올 때에는 전진 운전을 한다.

52. 다음 중 그라인더 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 회전속도는 규정 속도를 넘지 않도록 한다.

② 작업을 할 때는 반드시 보호 안경을 착용한다.

③ 작업 중 진동이 심하면 즉시 작업을 중지해야 한다.

④ 공구연삭 시 받침대와 숫돌사이의 틈새는 5㎜ 이상이 되도록 한다.

53. 다음 중 안전모의 주요 역할과 가장 거리가 먼 것은?

① 추락에 의한 위험 방지

② 유해 광선으로부터 위험 방지

③ 머리 부위 감전에 의한 위험 방지

④ 물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험 방지

54. 다음 중 트랙터의 운전조작 시 정지요령 안전수칙으로 틀린 것은?

① 엔진 회전수를 올린다.

② 주차 브레이크를 건다.

③ 작업기를 지면에 내려놓는다.

④ 주·부 변속레버를 중립 위치로 한다.

55. 다음 중 일반적으로 장갑을 끼고 작업할 수 없는 작업은?

① 전기 작업	② 드릴 작업

③ 용접 작업	④ 화학물질 취급 작업

56. 다음 중 작업장에서 작업복 착용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 기름 등 이물질이 묻은 작업복은 입지 않는다.

② 작업의 종류에 따라 정해진 작업복을 착용한다.

③ 규격에 적합하고, 크기에 맞는 작업복을 착용한다.

④ 땀 또는 물기 등을 닦을 수건은 허리춤 또는 목에 감는다.

57. 다음 중 공구사용 시 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

① 올바른 취급방법을 숙지한다.

② 결함이 없는 공구를 사용한다.

③ 작업에 적당한 공구를 선택한다.

④ 해머는 가능한 무겁고, 사용면이 넓어진 것을 사용한다.

58. 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스 등의 용기를 취급하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것

② 통풍이나 환기가 충분한 장소에 저장할 것

③ 용기의 온도를 섭씨 40도 이상으로 유지할 것

④ 사용 전 또는 사용 중인 용기와 그 밖의 용기를 정확히 구별하여 보관할 것

59. 다음 중 자동차 전문 수리업을 운영할 경우 안전 관리자를 1명 이상을 두어야 하는 상시근로자의 인원기준으로 옳은 것은?

① 5명 이상	② 10명 이상

③ 25명 이상	④ 50명 이상

60. 다음 중 인화성 가스에 해당하지 않는 것은?

① 수소	② 산소

③ 메탄	④ 아세틸렌