건시스템(gunsys.com)	농기계정비기능사 필기 기출문제(2014.1.26) 재구성 모의고사

농기계정비기능사 필기 기출문제 (2014년 1월 26일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 농기계정비 (30문제)						【2과목】 농기계전기 (15문제)						【3과목】 농기계안전관리 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
3	3	4	4	2		4	3	2	1	4		1	2	3	3	4
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
2	2	2	2	2		3	2	3	1	2		2	4	3	4	1
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
4	3	3	4	4		1	1	4	3	4		4	4	4	1	2
16	17	18	19	20
1	3	4	1	1
21	22	23	24	25
1	4	1	1	2
26	27	28	29	30
3	2	1	2	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 농기계정비 (30문제)

1. 기관에 윤활유가 부족할 때 발생되는 현상으로 가장 타당한 것은?

① 기관의 과냉각

② 기관 밸브의 파손

③ 실린더 라이너의 마모

④ 오일 필터의 손상

2. 동력분무기의 레귤레이터핸들을 오른쪽으로 돌렸을 때 생기는 현상은?

① 아무런 변화도 없다.

② 분무압력이 떨어진다.

③ 분무압력이 올라간다.

④ 연료가 적게 든다.

3. 이앙기의 식부암 정비사항에 속하지 않는 것은?

① 식입포크 간격	② 압출 스프링

③ 분리침 간격	④ 체인 장력

4. 실린더 내경의 최대 측정값이 78.27㎜ 일 때 표준값이 78.00㎜인 실린더의 수정값은?

① 0.00㎜	② 0.27㎜

③ 0.47㎜	④ 0.50㎜

5. 농용트랙터에서 클러치페달의 자유간극은 얼마 정도인가?

① 10~15㎜	② 20~30㎜

③ 40~45㎜	④ 50~60㎜

6. 트랙터의 연소실 체적이 50㏄이고, 배기량이 400㏄인 기관을 보링 했더니 배기량이 420㏄가 되었다. 이때 압축비는? (단, 연소실 체적은 동일하다.)

① 다소 작아졌다.	② 다소 커졌다.

③ 변함이 없다.	④ 1/2로 줄었다.

7. 트랙터의 기관에서 팬벨트 장력을 조정하는 곳은?

① 워터펌프의 조정 볼트

② 발전기의 조정 볼트

③ 오일펌프 풀리 조정 볼트

④ 크랭크축 조정 볼트

8. 관리기 구굴작업 시 작업 깊이 조정은 무엇으로 조정하는가?

① 구굴날	② 미륜

③ 차륜	④ 로터리 커버

9. 다음 중 콤바인의 탈곡치 중에서 줄기를 가지런히 정돈하며, 이삭 부분이 원활하게 탈곡실로 들어올 수 있도록 유도하는 급치는?

① 보강치	② 정소치

③ 병치	④ 수망치

10. 동력경운기 브레이크 작동 시 동력전달 순서가 바르게 제시된 것은?

① 연결로드 - 브레이크 캠 - 브레이크 드럼 – 브레이크 링

② 연결로드 - 브레이크 캠 - 브레이크 링 - 브레이크 드럼

③ 연결로드 - 브레이크 드럼 - 브레이크 캠 – 브레이크 링

④ 연결로드 - 브레이크 링 - 브레이크 드럼 - 브레이크 캠

11. 다음 중 로터리 날 고정너트를 죄려고 할 때 가장 적절한 공구는?

① 오픈 렌치	② 파이프 렌치

③ 조절 렌치	④ 복스 렌치

12. 변속 단수를 선택하는 무단변속기에서 유압클러치를 사용하는 변속기는?

① 동기 물림식 변속기

② 선택 미끄럼 변속기

③ 파워 시프트 변속기

④ 상시 물림식 변속기

13. 대형 트랙터의 유압선택에서 포지션 컨트롤과 드래프트 컨트롤이 있다. 드래프트 컨트롤 위치에서 주된 작업은?

① 파종 작업	② 로터리 작업

③ 쟁기 작업	④ 예취 작업

14. 기관에서 피스톤의 직선운동을 회전운동으로 바꿔주는 장치는?

① 캠 축	② 실린더

③ 플라이휠	④ 크랭크 축

15. 다음 중 기관의 압축불량의 원인으로 적절하지 못한 것은?

① 배기밸브가 열려 있을 때

② 배기밸브에 카본이 쌓였을 때

③ 피스톤링이 파손 또는 장력이 약화 되었을 때

④ 점화시기가 맞지 않을 때

16. 밸브스프링의 설치 길이가 기준에 비해 2㎜ 이상 클 경우 원인이나 대책으로 맞지 않는 것은?

① 밸브스프링 밑에 심(shim)을 넣어 스프링 장력을 보완한다.

② 밸브페이스의 심한 마모로 마진이 작아졌다.

③ 밸브시트와 밸브를 교환한다.

④ 밸브시트의 침하가 심하다.

17. 경운기 트레일러에 짐을 싣고 운행 중 한쪽 방향으로 운행되는 원인으로 틀린 것은?

① 운전조작 핸들을 한쪽 방향으로 힘을 가하고 있다.

② 한쪽 조향클러치 케이블 유격이 잘못되어 있다.

③ 경운기 본체의 브레이크가 불량하다.

④ 한쪽바퀴 공기압이 너무 낮다.

18. 실린더의 지름이 10㎝, 행정이 10㎝일 때 압축비가 10:1이라면 연소실 체적은 얼마인가?

① 58.2㏄	② 67.2㏄

③ 78.5㏄	④ 87.2㏄

19. 콤바인을 이듬해까지 장기 보관할 때의 방법을 잘못 설명한 것은?

① 통풍이 잘되고, 습기가 많은 곳에 보관한다.

② 직사광선이 없는 곳에 예취부를 내려놓는다.

③ 주차브레이크 고정 고리를 걸어 둔다.

④ 예취클러치 레버는 끊김 위치에 놓는다.

20. 다음 중 농용 트랙터의 브레이크 디스크를 점검한 결과 4.2㎜ 이하이면 교환하여야 하는 것은?

① 디스크	② 리턴스프링

③ 크레비스	④ 페달 축

21. 곡물을 일정한 온도와 습도를 가진 공기 중에 오랫동안 놓아두면 일정한 함수율로 된다. 이것을 무엇이라 부르는가?

① 평형 함수율	② 임계 함수율

③ 습량기준 함수율	④ 건량기준 함수율

22. 트랙터가 선회 시 바깥쪽 바퀴가 안쪽 바퀴보다 더 빠르게 회전하여 원활한 선회가 이루어지게 하는 장치는?

① 동력 취출 장치	② 현가 장치

③ 최종 감속 장치	④ 차동 장치

23. 디젤기관의 연료계통 순서를 나열한 것이다. 순서가 올바른 것은?

① 연료탱크 - 분사펌프 - 노즐 - 연소실

② 연료탱크 - 노즐 - 분사펌프 - 연소실

③ 연료탱크 - 연소실 - 노즐 - 분사펌프

④ 연소실 - 연료탱크 - 분사펌프 - 노즐

24. 수동 변속기에서 변속 시 금속음이 발생되는 원인은?

① 클러치 페달유격이 클 때

② 클러치 페달유격이 작을 때

③ 기어오일이 너무 많을 때

④ 클러치판에 기름이 묻어 있을 때

25. 3점 링크 히치 장치에 쟁기를 부착하였을 때 쟁기의 경심과 좌우 수평을 맞추는 것이 바르게 연결된 것은?

① 상부 링크 – 왼쪽 리프트 로드

② 상부 링크 – 오른쪽 리프트 로드

③ 하부 링크 – 왼쪽 리프트 로드

④ 하부 링크 – 오른쪽 리프트 로드

26. 크랭크축의 휨 량을 다이얼게이지로 측정하니 지침 0.24㎜ 움직였다. 휨은 얼마인가?

① 0.48㎜	② 0.24㎜

③ 0.12㎜	④ 0.06㎜

27. 농용 엔진의 실린더 내경을 측정할 수 있는 계측기로 적당한 것은?

① 하이트 게이지	② 보어 게이지

③ 철자	④ 틈새 게이지

28. 동력경운기 무논작업용 철차륜의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 공기밸브	② 스포크

③ 보스	④ 림

29. 동력경운기의 경우 엔진은 정상 가동되지만 주 클러치를 넣어도 힘이 없거나 또는 전혀 움직이지 않을 때의 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 마찰판이 탔거나, 압력 스프링의 장력감소

② 조향클러치레버 유격의 과대

③ 클러치 내 윤활유의 누유

④ 클러치 로드 조절 불량

30. 트랙터에서 클러치 페달에 유격을 두는 이유 중 맞는 것은?

① 엔진 출력을 증가시키기 위해서

② 엔진 마력을 증가시키기 위해서

③ 클러치 용량을 증가시키기 위해서

④ 클러치 미끄럼을 방지하기 위해서

【2과목】 농기계전기 (15문제)

31. 2Ω과 3Ω의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스(℧)는?

① 1.5	② 0.66

③ 0.4	④ 0.2

32. 전조등에서 광도의 측정단위는?

① Wb	② dB

③ cd	④ kW

33. 2A가 소비되는 전구 5개를 점등하였을 때의 소비전류량은?

① 20Ah	② 40Ah

③ 60Ah	④ 80Ah

34. 점화코일의 기본원리는?

① 자기유도와 상호유도작용

② 자기 발진작용

③ 전류 증폭작용

④ 전기적 발열작용

35. DC 발전기에서 출력이 나타나지 않는 원인이 아닌 것은?

① 정류자의 소손

② 전기자의 단락

③ 브러시의 고장

④ Y결선 코일의 단선

36. 축전지의 충·방전에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

① 충·방전의 반복은 극판의 팽창수축의 반복이라 할 수 있다.

② 충·방전 작용은 화학 작용이다.

③ 충전이 완료되면 그 이후의 충전 전류는 양극판에서는 수소를 그리고 음극판에서는 산소를 발생한다.

④ 방전이 진행됨에 따라 전해액 중의 물의 양은 점차 증가한다.

37. 기동전동기의 시험에서 그로울러 테스터기로 시험할 수 없는 사항은?

① 전기자 코일의 단선(개회로)시험

② 전기자 코일의 절연저항시험

③ 전기자 코일의 단락시험

④ 전기자 코일의 접지시험

38. 1차 회로의 단속 시 단속기 접점에 불꽃이 생기는 것을 방지하고, 2차 코일에 높은 전압을 공급하는 것은?

① 점등코일

② 점화코일

③ 콘덴서

④ 플라이휠

39. 100V, 500W의 전구를 90V에 연결하면 소비전력은?

① 405W	② 505W

③ 630W	④ 680W

40. A점의 전위 100V, B점의 전위 10V, 두 점(A, B) 사이에 10Ω의 저항을 접속하였다. 이때 흐르는 전류는?

① 8A	② 9A

③ 10A	④ 11A

41. 직류 전동기는 어느 법칙을 응용한 것인가?

① 플레밍의 왼손 법칙	② 플레밍의 오른손 법칙

③ 옴의 법칙	④ 쿨롱의 법칙

42. 접촉저항은 면적이 증가 되거나 압력이 커지면 어떻게 변하는가?

① 감소된다.

② 변하지 않는다.

③ 증가된다.

④ 증가할 수도 있고, 감소할 수도 있다.

43. 직류 발전기에서 교류로 발전된 기전력을 직류로 바꾸어 주는 것은?

① 고정자	② 브러시

③ 계자코일	④ 정류자

44. 권선형 3상 유도전동기의 기동법에 속하는 것은?

① 원심식 기동법	② Y - △ 기동법

③ 2차 저항기동법	④ 기동 보상기법

45. 전기 측정용 계기의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계기는 직류용, 교류용, 직류·교류 겸용으로 구분된다.

② 계기는 아날로그, 디지털 형으로 구분된다.

③ 계기의 정밀도에는 급수가 있다.

④ 고전압은 분류기를 이용하여 측정한다.

【3과목】 농기계안전관리 (15문제)

46. 다음 중 도수율은 어느 것인가?

① (재해발생건수 / 연근로시간수) × 1,000,000

② (근로손실일수 / 연근로시간수) × 1,000

③ (재해발생건수 / 근로자수) × 10,000

④ (재해자수 / 평균근로자수) × 1,000

47. 운반차를 이용한 운반 작업이다. 옳지 않은 것은?

① 여러 가지 물건을 쌓을 때는 무거운 것은 밑에 가벼운 것은 위에 쌓는다.

② 긴 화물을 쌓았을 때는 위험하므로 끝에 흰색으로 표시하고 빠르게 운반한다.

③ 운송 중인 화물에 올라타거나 운반차에 편승하지 않아야 한다.

④ 출입구, 교차로, 커브에 이르면 운반차의 취급에 주의한다.

48. 경운기로 야간에 도로를 운행할 때의 안전사항으로 적당하지 않은 것은?

① 속도는 규정을 준수하여 주행한다.

② 트레일러 후미에 있는 반사경을 잘 닦아 빛의 반사가 잘 되도록 한다.

③ 되도록 검은색의 작업복을 착용한다.

④ 주행 전에 라이트 계통을 잘 정비한다.

49. 가스 화재를 일으키는 가연물질로만 되어 있는 것은?

① 에탄, 프로판, 부탄, 등유, 가솔린

② 에탄, 메탄, 부탄, 가솔린, 경유

③ 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 수소

④ 에탄, 중유, 부탄, 펜탄, 가솔린

50. 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고, 체계적인 제반활동을 무엇이라고 하는가?

① 안전사고율	② 안전표지

③ 안전사고	④ 안전관리

51. 가스용접 작업의 안전사항으로 적당하지 않은 것은?

① 아세틸렌 누설검사는 비눗물을 사용하여 검사한다.

② 산소병은 직사광선이 드는 곳에 60℃ 이하로 보관한다.

③ 아세틸렌 용기는 충격을 가하지 말고 신중히 취급하여야 한다.

④ 산소병은 뉘어 놓지 않는다.

52. 스패너 사용에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 자세는 몸의 균형을 잡아야 한다.

② 스패너의 입은 너트의 치수에 맞는 것을 사용한다.

③ 스패너를 해머대신 사용하지 않는다.

④ 스패너로 너트를 풀 때 조금씩 밀어서 푼다.

53. 다음 중 가스용기 표시에서 가스별 표시색깔이 바르지 않은 것은?

① 산소 : 녹색	② 아세틸렌 : 황색

③ 수소 : 갈색	④ 액화 탄산가스 : 청색

54. 연삭기를 사용할 때 안전사항으로 올바르지 못한 것은?

① 숫돌의 장착은 지정된 자가 실시한다.

② 숫돌과 받침대의 간격은 3㎜ 이하로 유지한다.

③ 숫돌 커버를 벗기고 작업해서는 안 된다.

④ 숫돌의 교환 후에는 1분 정도 공회전 시켜 이상 유무를 확인한 다음 사용한다.

55. 컨베이어 사용 안전수칙으로 맞지 않는 것은?

① 컨베이어의 운반속도를 필요에 따라 임으로 조작할 것

② 운반물이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재할 것

③ 운반물 낙하의 위험성을 확인하고 적재할 것

④ 운반물을 컨베이어에 싣기 전에 적당한 크기인지 확인할 것

56. 안전화는 인체의 어느 부위의 보호를 목적으로 하는가?

① 손	② 무릎

③ 가슴	④ 발

57. 다음 중 보통작업에 적합한 이상적인 조명도로 알맞은 것은?

① 50 lx 이상	② 90 lx 이상

③ 120 lx 이상	④ 150 lx 이상

58. 전기 화재의 원인이 아닌 것은?

① 단락에 의한 발화	② 과전류에 의한 발화

③ 정전기에 의한 발화	④ 단선에 의한 발화

59. 주로 100인 미만 사업장에 적합하며, 안전지시와 조치가 비교적 빠르게 전달될 수 있는 안전관리 조직은?

① 직계형(line type)	② 수평형(horizontal type)

③ 참모형(staff type)	④ 직계 참모형(staff-line type)

60. 부상으로 인하여 1~14일 미만의 노동 손실을 초래한 상태를 무엇이라고 하는가?

① 중상해	② 경상해

③ 경미상해	④ 초 경미상해