건시스템(gunsys.com)	농기계정비기능사 필기 기출문제(2014.10.11) 재구성 모의고사

농기계정비기능사 필기 기출문제 (2014년 10월 11일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 농기계정비 (30문제)						【2과목】 농기계전기 (15문제)						【3과목】 농기계안전관리 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
3	1	2	2	1		3	1	2	4	4		4	3	3	3	4
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
1	3	4	3	3		1	3	2	2	2		2	4	3	4	3
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
1	2	1	3	1		3	1	3	4	1		4	3	3	1	1
16	17	18	19	20
1	4	4	1	4
21	22	23	24	25
1	3	2	3	4
26	27	28	29	30
2	4	3	2	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 농기계정비 (30문제)

1. 3A의 전류가 2분 동안 흐를 때의 전기량(C)은?

① 6	② 180

③ 360	④ 900

2. 2V의 30W 전조등 1개를 동작시킬 때 흐르는 전류는?

① 2.5	② 5.2

③ 10	④ 36

3. 농기계(트랙터, 콤바인)용 전장품으로 사용되는 다이오드로 가장 많이 쓰이는 것은?

① 알루미늄 다이오드

② 실리콘 다이오드

③ 셀렌 다이오드

④ 베이클라이트 다이오드

4. 크랭킹하는 동안 농용 트랙터의 모든 전기장치의 전기에너지는 무엇으로부터 공급되는가?

① 교류기	② 축전지

③ 발전기	④ 정류기

5. 기동 전동기의 연속 사용시간은 얼마 정도가 가장 적당한가?

① 10초 정도	② 25초 정도

③ 35초 정도	④ 40초 정도

6. 평행판 콘덴서에서 판의 면적이 일정하고 판 사이의 거리가 2배로 되면 콘덴서의 정전용량은 어떻게 되는가?

① 1/2로 된다.	② 1/4로 된다.

③ 2배로 된다.	④ 4배로 된다.

7. 납축전지의 방전 종지 전압으로 가장 적합한 것은?

① 0.5V	② 0.75V

③ 1.75V	④ 2.75V

8. 납축전지의 전해액이 부족할 때 보충하는 것으로 가장 적합한 것은?

① 빗물	② 비눗물

③ 염산	④ 증류수

9. 4극 50Hz, 3상 유도전동기의 동기속도는 몇 rpm인가?

① 500	② 1000

③ 1500	④ 2000

10. 임의의 폐회로에서 각 소자에서 발생하는 전압강하의 총합은 무엇의 총합과 같은가?

① 전류	② 저항

③ 기전력	④ 분기회로전압

11. 3Ω과 6Ω의 저항을 직렬로 접속하고 이 회로 양단에 일정전압을 가할 때, 3Ω에 걸리는 전압은 6Ω에 걸리는 전압보다 어떻게 되는가?

① 6Ω에 걸리는 전압의 1/2이다.

② 6Ω에 걸리는 전압과 동일하다.

③ 6Ω에 걸리는 전압의 2배이다.

④ 6Ω에 걸리는 전압의 13배이다.

12. 교류전압의 살효값이 100V, 전류의 실효값이 10A인 회로에서 소비되는 전력이 600W일 경우 이 회로의 역률은?

① 0.4	② 0.6

③ 0.8	④ 1.3

13. 전기점화장치에서 콘덴서 용량이 규정보다 클 때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

① 2차 불꽃이 약해진다.

② 1차 코일 자기유도가 미흡하다.

③ 2차 코일 전압이 약하다.

④ 진동 접점이 소손한다.

14. 교류발전기의 발전원리와 관련 있는 법칙은?

① 앙페르의 오른나사법칙

② 플레밍의 왼손법칙

③ 플레밍의 오른손법칙

④ 패러데이의 법칙

15. 축전지의 연결방법에서 같은 극끼리 상호 연결하는 방법은?

① 병렬연결	② 직․병렬연결

③ 직렬연결	④ 복합연결

16. 다음 중 4행정 기관의 연소실에 윤활유가 유입하여 연소될 때 그 원인으로 가장 적합한 것은?

① 오일링의 마멸	② 배기밸브의 마멸

③ 베어링의 마멸	④ 오일펌프의 고장

17. 트랙터에 로터베이터를 장착할 때 작업기의 좌우 기울기는 무엇으로 조정하는가?

① 체크 체인의 턴버클

② 상부 링크의 턴버클

③ 좌측 하부 링크의 레벨링 핸들

④ 우측 하부 링크의 레벨링 핸들

18. 다음 중 변속기로부터 전달된 동력이 차륜까지 전달되는 순서를 올바르게 나타낸 것은?

① 변속기→차동 피니언 기어→링 기어→차동 기어 케이스→피니언 베벨기어→좌우 구동차축

② 변속기→링 기어→피니언 베벨기어→차동 기어 케이스→차동 피니언 기어→좌우 구동차축

③ 변속기→피니언 베벨기어→차동 피니언 기어→차동 기어 케이스→링 기어→좌우 구동차축

④ 변속기→피니언 베벨기어→링 기어→차동 기어 케이스→차동 피니언 기어→좌우 구동차축

19. 다음 중 경운기로 평지밭에서 경운 작업 시 조향방법으로 알맞은 것은?

① 선회하고자 하는 쪽의 조향 클러치를 잡는다.

② 선회하고자 하는 반대쪽의 조향 클러치를 잡는다.

③ 본체를 제동 후 힘으로 핸들을 조향한다.

④ PTO클러치를 작동 후 조향 클러치를 잡는다.

20. 다음 중 송풍기가 부착되어 있는 곡물건조기에서 공기 압력손실이 발생되는 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 덕트를 통한 압력손실

② 곡물층을 통한 압력손실

③ 다공철판을 통한 압력손실

④ 스크루컨베이어를 통한 압력손실

21. 다음 중 이앙기의 식부침의 집게 역할이나 압축날의 왕복작동과 직접적으로 관계된 기계요소는?

① 캠	② 기어

③ 볼트	④ 크랭크축

22. 다음 중 농약 살포의 조건으로 적합하지 않은 것은?

① 목적물에 대해 부착율이 높을 것

② 노동의 절감과 작업이 간편할 것

③ 예방 살포인 경우 균일성이 없을 것

④ 살포한 약제가 기상적인 방해를 받는 일이 없을 것

23. 다음 중 관리기 점검정비 요령으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 점검할 때에는 반드시 평탄한 장소에서 기관을 정지한 후 실시한다.

② 공기청정기의 오일을 점검하여 부족한 경우 엔진오일 SAE #20을 보충한다.

③ 엔진오일이 부족하면 보충하고 오염이 심한 경우 교환한다.

④ 각 부의 볼트와 너트의 풀림상태를 점검하고 죈다.

24. 다음 중 급가속 하였을 때 기관의 회전속도가 상승하여도 차속이 증속되지 않는 원인과 가장 관계가 깊은 것은?

① 릴리스 포크가 마모되었다.

② 파이럿 베어링이 마모되었다.

③ 클러치 스프링의 자유고가 감소되었다.

④ 클러치 디스크 스플라인이 감소되었다.

25. 다음 중 라이너를 삽입할 때의 주의사항으로 틀린 것은?

① 너무 헐거우면 냉각 효과가 불량하다.

② 실린더에 라이너를 간극 없이 끼우면 균열이 생기기 쉽다.

③ 건식 라이너를 끼울 때는 적당한 압입력이 필요하다.

④ 습식 라이너는 라이너의 외주에 경유를 칠하고 끼운다.

26. 다음 중 동력경운기의 변속기에서 소리가 나는 원인과 가장 관계가 적은 것은?

① 윤활유 부족

② 클러치판의 마모

③ 갈고리의 마모나 변형

④ 카운터 기어의 손상이나 마모

27. 다음 중 트랙터에서 사용되는 제동장치 형식이 아닌 것은?

① 외부 수축식	② 내부 확장식

③ 원판 마찰식	④ 내부 수축식

28. 다음 중 트랙터 앞바퀴정렬에서 토인의 역할에 해당되는 것은?

① 노면의 저항을 적게 한다.

② 조향조작이 경쾌하게 된다.

③ 캠버각을 보완하여 수정한다.

④ 차축의 구부러짐이나 비틀림을 적게 한다.

29. 다음 중 동력조향장치에 있어서 동력실린더와 제어밸브의 형태 및 배치에 따라 구분되는 종류에 해당되지 않는 것은?

① 링키지형	② 콘티형

③ 일체형	④ 분리형

30. 다음 중 회전식 스프링클러의 회전 속도로 가장 적절한 것은?

① 1~2rpm	② 5~10rpm

③ 20~30rpm	④ 50~60rpm

【2과목】 농기계전기 (15문제)

31. 잇수가 15개인 기어가 75개인 기어를 구동한다. 구동 기어의 회전수가 1600rpm이라면 피동기어의 회전수는 몇 rpm인가?

① 200	② 213

③ 320	④ 500

32. 쟁기의 구조 중에서 절삭 된 흙을 반전하고 파쇄 하는 부분은?

① 볏	② 보습

③ 랜드사이드	④ 브레이스

33. 다음 중 피스톤과 실린더 사이의 간극이 작을 때 일어나는 현상과 가장 관계가 깊은 것은?

① 블로바이 가스가 증가한다.

② 피스톤과 실린더의 마멸이 발생한다.

③ 압축압력이 감소하여 출력이 감소한다.

④ 피스톤 슬랩(piston slap)현상이 생긴다.

34. 다음 중 동력경운기 로커아암(rock arm)과 밸브 사이의 간격을 조정하는 시기로 가장 적합한 것은?

① 운전 중에 조정한다.

② 운전이 종료된 바로 직후에 조정한다.

③ 운전이 종료되기 바로 직전에 조장한다.

④ 운전 종료 후 기관이 냉각되었을 때 조정한다.

35. 다음 중 콤바인의 탈곡 깊이 자동제어장치가 작동되지 않을 때의 원인과 가장 관계가 적은 것은?

① 포기센서의 작동불량

② 이삭센서의 배선단선

③ 공급깊이 모터의 단선

④ 탈곡부의 과부하

36. 기관의 회전 속도가 800rpm이고, 점화(착화)에서 최대 폭발 압력에 도달할 때까지 1/500초 걸린다고 하면 점화지연시간(착화지연시간)이 몇 도 진각되어야 하는가?

① 9.6도	② 6.9도

③ 3.6도	④ 5.6도

37. 농용트랙터 로터리의 크기는 무엇으로 표시되는가?

① 경운도의 품번	② 드라이브 방식

③ 드라이브 길이	④ 트랙터의 마력수

38. 다음 중 동력경운기 주클러치가 전혀 끊어지지 않을 때 정비해야 할 것은?

① 조향클러치 아암	② 주클러치 로드

③ 브레이크 와이어	④ V벨트의 긴장도

39. 다음 중 기관에서 냉각수의 순환 경로가 아닌 곳은?

① 정온기	② 커넥팅 로드

③ 실린더 블록	④ 실린더 헤드

40. 다음 중 동력경운기의 브레이크에 사용되는 오일로 가장 적합한 것은?

① 유압 오일	② 기어 오일

③ 엔진 오일	④ 그리스

41. 다음 중 변속 시 소음이 적고 고속주행 중에도 변속이 용이하여 농용 트랙터에 사용이 점차 증가하고 있는 변속장치는?

① 유압 무단 변속기

② 미끄럼 물림식 변속기

③ 동기 물림식 기어 변속기

④ 상시 물림식 기어 변속기

42. 실린더의 내경이 70㎜, 행정이 82㎜일 때, 4행정 단기통 기관의 배기량은 얼마인가?

① 315.4cc	② 574.0cc

③ 400.0cc	④ 450.0cc

43. 다음 중 피스톤 링의 구비조건으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 마멸이 적을 것

② 열전도가 좋을 것

③ 실린더보다 재질이 강할 것

④ 고온에서 탄성을 유지할 것

44. 다음 중 동력경운기의 조향 장치에 맞물림 클러치를 사용하는 이유로 가장 타당한 것은?

① 운반 작업 시 견인력을 높이기 위해서

② 로터리 작업 시 구동력을 높이기 위해서

③ 도로 주행 시 선회를 빠르게 하기 위해서

④ 포장 작업 시 선회를 쉽게 하기 위해서

45. 다음 중 그림에 해당하는 동력 취출장치(PTO)의 형식으로 옳은 것은?

① 독립형	② 속도 비례형

③ 상시 회전형	④ 변속기 구동형

【3과목】 농기계안전관리 (15문제)

46. 동력 경운기의 사고 발생 빈도가 가장 높은 원인은?

① 설계 결함	② 정비 불량

③ 안전지식 부족	④ 운전 미숙

47. 안전사고에서 불안전한 행동인 것은?

① 심한 진동	② 기계의 소음

③ 보호구 미착용	④ 작업장의 어두운 조명

48. 트랙터 운행 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 승차인원은 1명으로 한다.

② 내리막길 주행 시 변속레버는 중립으로 하지 않는다.

③ 도로 주행 시 좌우 브레이크를 분리하여 사용한다.

④ 작업기를 부착할 때는 기관을 정지한다.

49. 산업안전보건법에 의거하여 안전․보건표지의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

① 경고표지	② 안내표지

③ 방향표지	④ 금지표지

50. 안전․보건표지의 색채 표시로 틀린 것은?

① 녹색 - 비상구 및 피난소

② 파란색 - 사실의 고지

③ 빨간색 - 위험경고, 정지신호

④ 노란색 - 특정 행위의 지시

51. 재해를 일으키는 원인 중 인적원인(불안전한 행동)에 해당되지 않는 것은?

① 허가 없이 장치를 운전한다.

② 경보 시스템이 불충분하다.

③ 잘못된 작업 자세를 취한다.

④ 결함이 있는 장치를 사용한다.

52. 양수기 정지 및 보관 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 부식방지를 위해 토출구에 약간의 엔진오일을 주휴 후 정지 시킨다.

② 흡입관을 물에서 꺼내고 물을 제거한다.

③ 흡입관과 배출 호스를 분리하여 보관한다.

④ 장기간 사용하지 않을 때에는 양수기의 물을 채워 놓는다.

53. 가스용접 작업의 안전수칙으로 틀린 것은?

① 가스 누설은 비눗물로 점검하고 깨끗이 닦아준다.

② 가스용접 불빛을 맨눈으로 보지 않도록 하고 작업할 때는 보안경을 끼고 작업하도록 한다.

③ 산소용기를 운반할 때는 밸브를 열고 캡을 씌워서 이동한다.

④ 가스용기에 화기를 가하지 않는다.

54. 농작업기의 이동 및 운전 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 농로의 진입 시 고저 차이가 작은 곳을 고른다.

② 자탈형 콤바인을 운반차로 내릴 경우에는 사다리를 이용해서 15° 이내의 경사로 한다.

③ 등판 시에는 전진, 내리막은 후진으로 저속 주행하는 것이 원칙이다.

④ 전륜의 분담력을 높여 핸들의 저항과 중량감을 증가시킨다.

55. 쇠톱을 사용할 때 주의해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 톱날은 전체를 사용한다.

② 톱날은 밀 때 절삭되도록 조립한다.

③ 톱날은 느슨한 상태에서 사용한다.

④ 공작물 재질이 강할수록 톱니수가 많은 것을 사용한다.

56. 화재의 분류에서 B급 화재는?

① 전기 화재	② 금속 화재

③ 일반 화재	④ 유류 화재

57. 전기드릴의 작업 방법으로 틀린 것은?

① 드릴의 탈부착은 회전이 완전히 멈춘 다음 행한다.

② 균열이 있는 드릴은 사용하지 않는다.

③ 작업 중 쇳가루는 불면서 작업한다.

④ 구멍을 맨 처음 뚫을 때는 적은 힘으로 천천히 뚫는다.

58. 장갑을 끼고 작업을 해도 안전하게 할 수 있는 작업은?

① 선반 작업	② 드릴 작업

③ 줄 작업	④ 해머 작업

59. 다음 그림의 안전․보건표지는 무엇을 나타내는가?

① 위험장소 경고	② 고압전기 경고

③ 유해물질 경고	④ 독극물 경고

60. 사고예방 대책 5단계를 순서대로 나열한 것 중 옳은 것은?

① 조직-사실의 발견-분석-시정책의 선정-시정책의 적용

② 조직-사실의 발견-시정책의 선정-분석-시정책의 적용

③ 조직-사실의 발견-시정책의 적용-시정책의 선정-분석

④ 조직-시정책의 적용-시정책의 선정-사실의 발견-분석