건시스템(gunsys.com)	농기계정비기능사 필기 기출문제(2015.1.25) 재구성 모의고사

농기계정비기능사 필기 기출문제 (2015년 1월 25일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 농기계정비 (30문제)						【2과목】 농기계전기 (15문제)						【3과목】 농기계안전관리 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
1	3	2	4	2		2	4	4	4	1		4	3	3	2	4
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
3	4	1	3	3		2	2	2	3	1		3	4	1	3	4
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
2	1	4	4	1		2	4	3	3	1		3	3	1	1	1
16	17	18	19	20
3	3	1	1	2
21	22	23	24	25
4	4	1	1	3
26	27	28	29	30
2	3	1	4	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
7번은 자격검정 시행기관에서 시험 당일 발표한 가답안은 답항 2였지만, 문제 의견 수렴 후 결정한 확정답안은 답항 4입니다.
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 농기계정비 (30문제)

1. 220V의 기전력으로 22J의 일을 할 때 이동한 전기량(C)은?

① 0.1	② 10

③ 20	④ 2400

2. 기동 시 발생 토크가 크므로 기동과 정지가 번번이 반복되는 경우에 사용되는 직류전동기는?

① 복권 전동기	② 분권 전동기

③ 직권 전동기	④ 타여자 전동기

3. 3상 유도전동기의 극수가 4, 전원 주파수가 60Hz라면, 이 전동기의 동기속도는 몇 rpm인가?

① 3600	② 1800

③ 1200	④ 900

4. 후미등 및 브레이크등에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 후미등은 라이트 스위치에 의해 점멸된다.

② 브레이크등은 브레이크 스위치에 의해 점멸된다.

③ 브레이크등은 주야간 모두 점등되며, 후미등의 3배 이상의 광도를 가지고 있다.

④ 브레이크등과 후미등은 각각 직렬로 접속되어 있다.

5. 축전지의 방전 전류를 표시한 것은?

① 정격전압/부하용량

② 부하용량/정격전압

③ 충전전류/방전전압

④ 방전전압/충전전류

6. 다음 중 전기의 도체에 속하는 것은?

① 고무	② 플라스틱

③ 알루미늄	④ 운모

7. 3상 유도전공기의 회전방향을 변경하는 방법으로 맞는 것은?

① 전동기의 극수를 바꾼다.

② 전원의 주파수를 바꾼다.

③ 기동 보상기를 사용한다.

④ 3상 전원 배선 중 임의의 2개 배선을 바꾸어 접속한다.

8. 12V용 5W의 전구와 10W의 전구를 서로 직렬로 연결하여 12V의 전원에 접속하면 두 전구의 밝기는?

① 5W의 전구가 더 밝다.

② 10W의 전구가 더 밝다.

③ 두 전구의 밝기가 같다.

④ 5W의 전구는 빛을 내지 못한다.

9. 납축전지를 방전시키면 양극판과 음극판에서 모두 생성되는 것은?

① PbO₂	② 2H₂SO₄

③ PbSO₄	④ 2H₂O

10. 납축전지의 공칭전압은 얼마인가?

① 3.0	② 2.6

③ 2.0	④ 1.2

11. 8A의 전류로 12시간 사용할 수 있는 축전지의 용량(Ah)은?

① 80	② 96

③ 120	④ 160

12. 24V의 축전지에 2Ω, 4Ω, 6Ω의 저항을 직렬 연결할 때 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

13. 기동전동기의 정류자는 브러시에 전류를 어떻게 흐르게 하는가?

① 전기자 철심으로	② 모든 방향으로

③ 차단 상태로	④ 일정 방향으로

14. 전자유도 현상에 의해서 코일에 생기는 유도 기전력의 방향을 나타내는 법칙은?

① 뉴턴의 법칙	② 키르히호프 법칙

③ 쿨롱의 법칙	④ 렌츠의 법칙

15. 전조등의 광도 측정단위는?

① cd	② W

③ lm	④ lx

16. 다음 중 후진을 하며 작업을 하여야 하는 작업기는?

① 제초 파쇄기	② 중경 제초기

③ 비닐 피복기	④ 심경용 구굴기

17. 다음 중 트랙터용 로터리에서 안전 클러치의 역할로 옳은 것은?

① 견인력을 증대시킨다.

② 기관 출력을 증대시킨다.

③ 로터리 손상을 방지한다.

④ 로터리 회전 속도를 증대시킨다.

18. 다음 중 농용 트랙터 차동 장치의 구성 부품에 해당되지 않는 것은?

① 밴드 브레이크	② 구동 피니언

③ 차동사이드 기어	④ 차동 피니언

19. 다음 중 단기통 경운기 엔진의 실린더와 피스톤을 교환할 때 반드시 검사하지 않아도 되는 것은?

① 피스톤의 무게

② 피스톤과 실린더의 간극

③ 링 홈 간극과 사이드 간극

④ 피스톤핀과 커넥팅로드 부싱의 간극

20. 다음 중 트랙터의 클러치 페달 유격은 보통 얼마 정도가 가장 적당한가?

① 5~10㎜	② 20~40㎜

③ 60~75㎜	④ 95~110㎜

21. 다음 중 동력 살분무기의 리이드 밸브 점검으로 가장 양호한 것은?

① 리이드판은 몸체와 적당한 간극이 있어야 한다.

② 리이드판의 끝부분이 15° 각으로 굽어야 한다.

③ 리이드판의 끝부분이 45° 각으로 굽어야 한다.

④ 리이드판은 몸체와 완전히 밀착되어야 한다.

22. 다음 중 가스흐름의 관성을 유효하게 이용하기 위하여 흡, 배기 밸브를 동시에 열어주는 시기를 의미하는 용어는?

① 블로우 바이(blow by)

② 밸브 서징(valve surging)

③ 블로우 다운(blow-down)

④ 밸브 오버 랩(valve over lap)

23. 다음 중 동력경운기용 로터리의 경심조절은 무엇으로 하는가?

① 미륜	② 로터리 칼날

③ 경운기 앞 웨이트	④ 갈이축과 갈이칼 장착폭

24. 다음 중 기억식 변속기의 물림속도비 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, 각각의 변수는 다음 [보기]를 따른다.)

[보기]

[eqn: G = 물림속도비]	[eqn: eta =물림효율]

[eqn: N i = 입력기어 속도]	[eqn: n_i = 입력기어잇수]

[eqn: N_0 = 출력기어속도]	[eqn: n_0 = 출력기어잇수]

[eqn: T_i = 입력토크]	[eqn: T_0 = 출력토크]

가. [eqn: G= N_i over N_0]	나. [eqn: G = n_i over n_0]

다. [eqn: G = T_i over {T_0 ・ eta}]	라. [eqn: G = {T_0 ・ eta} over T_0]

25. 다음 중 브레이크 마찰판에서 단판과 다판의 구조상 특징을 비교한 것으로 틀린 것은?

① 소형으로 높은 토크를 요구하는 곳에서는 다판이 적당하다.

② 연결힘이 크고 사용빈도가 많은 용도에서는 단판이 적당하다.

③ 단판은 일반적으로 가격이 고가이고, 구조가 복잡한 형식이다.

④ 단판은 고에너지형으로 많이 사용되며, 외형이 크다.

26. 트랙터 유압회로 압력측정 및 조정을 위해 유압 측정 시 조건으로 옳지 않은 것은?

① 규정된 회전수에서 측정한다.

② 난기운전 없이 바로 측정한다.

③ 경사지가 아닌 평지에서 측정한다.

④ 작동유의 온도는 45℃ 전, 후에 측정한다.

27. 다음 중 합수율과 관련된 설명으로 틀린 것은?

① 함수율표시법에는 습량기준함수율과 건량기준함수율이 있다.

② “습량기준함수율”이란 물질 내에 포함되어 있는 수분을 그 물질의 총 무게로 나눈 값을 백분율로 표현한 것이다.

③ 어떤 물질의 함수율이 증가되고 있다는 것은 그 물질 내의 수분함량이 감소된다고 말할 수 있다.

④ 함수율을 측정하는 방법으로는 오븐법, 증류법, 전기저항법, 유전법 등을 사용한다.

28. 다음 중 콤바인 작업 시 벼 이삭 아래 부분이 잘 털리지 않을 때 조절해야 하는 부분은?

① 공급 깊이 조절	② 배진판 조절

③ 반송체인 조절	④ 풍량 조절

29. 다음 중 PTO 클러치를 사용하는 경우로 가장 적절한 것은?

① 가공 시 부하를 줄 때

② 감속비를 증대시킬 때

③ 견인력을 증대시킬 때

④ 동력의 단속이나 발진할 때

30. 다음 중 쟁기에서 마모가 가장 잘 되는 부품은?

① 원판	② 발토판

③ 보습	④ 지측판

【2과목】 농기계전기 (15문제)

31. 다음 중 보행형 산파이앙기에서 식부깊이 조정 방법으로 알맞은 것은?

① 주행 속도를 조절

② 플로트의 높낮이 조절

③ 묘턉재대 높이의 조절

④ 묘탑재대의 이송 속도를 조절

32. 동력경운기를 변속기내 윤활유 없이 주행을 했을 때, 발생하는 고장에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 소음이 크게 발생된다.

② 베어링과 기어류가 과열된다.

③ 주행이 점차 어려워진다.

④ 변속기 회전력이 증가된다.

33. 다음 중 V 벨트의 종류가 아닌 것은?

① A형	② B형

③ M형	④ N형

34. 농용 기관 정비 시 경합금 피스톤핀을 피스톤에서 분해, 조립할 때 다음 중 가장 적절한 방법은?

① 해머로 타격한다.	② 치공구를 사용한다.

③ 프레스를 이용한다.	④ 피스톤을 가열 후 조립한다.

35. 동력경운기의 조향 클러치(side clutch)로 사용되는 것은?

① 맞물림 클러치(dot clutch)

② 디스크 클러치(disk clutch)

③ 유체 클러치(fluid clutch)

④ 기어 클러치(gear clutch)

36. 동력경운기에서 브레이크 드럼은 규정 값과 비교하여 얼마 이상 마모되면 교환하는가?

① 0.1㎜ 이상	② 1.0㎜ 이상

③ 5.0㎜ 이상	④ 10.0㎜ 이상

37. 다음 중 농용 트랙터에서 동력취출장치(PTO)축의 표준 회전수로 옳은 것은?

① 350rpm	② 540rpm

③ 780rpm	④ 1240rpm

38. 다음 중 동력경운기가 주행 중에 이상음이 발생할 때의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 베어링 마모

② 발전코일 손상

③ 변속갈고리 마모 및 변형

④ 기어 이(tooth)면의 손상 및 마모

39. 다음 중 경운기의 엔진을 분해하여 실린더 마모량을 점검하려고 할 때 가장 적절하지 않는 것은?

① 실린더별 측정개소는 6개소이다.

② 실린더 보어게이지로 내경을 측정한다.

③ 과대 마모 시 언더사이즈 수정 값으로 보링한다.

④ 최대내경값에 표준내경을 빼면 마모량이 된다.

40. 다음 중 기관에서 윤활유 소비가 과대한 원인에 해당되는 것은?

① 피스톤링의 마멸	② 라디에이터의 기능약화

③ 기관의 과열	④ 조기점화

41. 다음 중 트랙터 동력취출장치(PTO)와 연결되지 않는 작업기는?

① 모워(mower)	② 쟁기(plow)

③ 로터리(rotary)	④ 브로드캐스트(broadcaster)

42. 다음 중 조기점화의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 과열된 밸브	② 점화플러그의 전극

③ 퇴적된 카본	④ 냉각된 밸브

43. 구입한 농용 트랙터의 취급설명서를 읽어보니 앞바퀴의 표준 공기압이 2㎞/㎠이었다. 타이어 게이지로 바퀴에 공기를 보충할 때 약 몇 psi로 주입하여야 하는가?

① 14psi	② 20psi

③ 28psi	④ 40psi

44. 다음 중 다목적 관리기에서 50시간 사용할 때마다 분해하여 점검하여야 하는 것은?

① 밸브 간극	② 변속 기어의 마모

③ 연료 여과망	④ 주클러치 벨트 유격

45. 다음 중 압력식 라디에이터캡을 사용하는 라디에이터 내부의 게이지압력과 냉각수온도로 가장 적당한 것은?

① 압력 : 0.3~0.9kgf/㎠, 온도 : 110~120℃

② 압력 : 0.3~0.9kgf/㎠, 온도 : 80~90℃

③ 압력 : 3.0~9.0kgf/㎠, 온도 : 110~120℃

④ 압력 : 3.0~9.0kgf/㎠, 온도 : 90~100℃

【3과목】 농기계안전관리 (15문제)

46. 전기 용접 시 주의할 점으로 틀린 것은?

① 차광안경을 사용할 것

② 우천 시 옥외작업을 하지 말 것

③ 벗겨진 코드 선은 사용하지 말 것

④ 신체를 노출시킬 것

47. 안전모나 안전대의 용도 설명으로 적합한 것은?

① 신호기	② 작업능률 가속용

③ 추락 재해 방지용	④ 구급용구

48. 재해의 원인별 분류에서 인적 원인에 해당되는 것은?

① 빈약한 정비

② 작업장소의 밀집

③ 부적당한 속도로 장치를 운전

④ 지나친 소음

49. 공작기계의 안전 사용법으로 틀린 것은?

① 드릴에 상처나 균열이 있는 것은 사용하지 않는다.

② 산반작업 시 이송을 걸은 채 기계를 정지시켜야 한다.

③ 숫돌교환은 지정된 사람만 하도록 한다.

④ 드릴 탈착은 회전이 완전히 정지한 후 행한다.

50. 전기 용접기 설치 장소로 부적절한 곳은?

① 수증기, 습도가 높지 않는 곳

② 진동이나 충격이 없는 곳

③ 유해한 부식성 가스가 없는 곳

④ 주위의 온도가 -10℃ 이하인 곳

51. 방진안경을 착용하지 않는 작업은?

① 연삭작업	② 선반작업

③ 용접작업	④ 셰이퍼작업

52. 운반기계에 의한 운반 작업 시 안전수칙으로 틀린 것은?

① 운반대 위에는 사람이 타지 말 것

② 미는 운반차에 화물을 실을 때에는 앞을 볼 수 있는 시야를 확보할 것

③ 운반차의 출입구는 운반차의 출입에 지장이 없는 크기로 할 것

④ 운반차에 물건을 쌓을 때 될 수 있는 대로 중심이 위로 되도록 쌓을 것

53. 농기계의 안전사항으로 적합하지 않은 것은?

① 동력 경운기 운반작업 시 차폭은 최대로 좁히고, 타이어의 공기압은 좌우가 같도록 한다.

② 양수기에서 벨트의 교환은 엔진정지 상태에서 실시한다.

③ 콤바인 포장작업 시 손으로 탈곡작업만 할 경우 공급체인에 주의해야 한다.

④ 이앙기의 점검정비는 클러치를 끊고 실시한다.

54. 다음 용어에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 재해란 안전사고의 결과로 일어난 인명과 재산의 손실을 말한다.

② 안전관리란 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보호하기 위한 계획적이고 체계적인 활동을 말한다.

③ 사상(私傷)이란 어느 특정인에게 주는 피해 중에서 과실이나 타인과의 계약에 의하여 업무수행 중 입은 상해이다.

④ 안전사고란 고의성 없는 불안전한 행동이나 조건이 선행되어 일을 저해하거나 능률을 저하시키며 직간접적으로 인명이나 재산의 손실을 가져올 수 있는 사고이다.

55. 연삭기의 안전작업 방법으로 틀린 것은?

① 연삭숫돌 설치 전 외관검사를 실시한다.

② 숫돌교환 후 사용 전에 3분 이상 시운전 한다.

③ 정상 작업 전에는 최소한 1분 이상 시운전하여 이상 유무를 파악한다.

④ 작업자는 숫돌정면에 서서 작업한다.

56. 콤바인 사용 시 주의 사항으로 틀린 것은?

① 운전 조작 요령을 숙달시킨 후에 운전해야 한다.

② 탈곡기 내부 확인은 엔진을 정지시킨 후 한다.

③ 언덕을 오르내릴 때는 각 레버 및 클러치 조작을 한다.

④ 급유 또는 주유 시에는 엔진의 시동을 정지한다.

57. 동력경운기 조작 시 안전 사항으로 틀린 것은?

① 직진 주행 중에는 조향 클러치를 사용하지 말 것

② 로터리 작업 중 후진할 때는 경운 변속레버를 중립에 둘 것

③ 경사진 작업장을 오를 때 기어변속을 빠르게 실시 할 것

④ 고속 주행 시에는 원칙적으로 조향 클러치 사용을 삼가 할 것

58. 농기계의 매일점검 사항에 해당되는 것은?

① 연료 및 윤활유 점검	② 밸브의 간극 조정

③ 기호기의 청소	④ 소음기 청소

59. 다음 중 안전관리조직의 형태에 속하지 않는 것은?

① 감독형	② 직계형

③ 참모형	④ 복합형

60. 컨베이어의 작업 시작 전 필수점검 사항으로 틀린 것은:

① 컨베이어 건널 다리 설치 유무

② 비상정지장치 기능의 이상 유무

③ 이탈 방지장치 기능의 이상 유무

④ 낙하물에 의한 위험 방지 장치 설치 유무