건시스템(gunsys.com)	가스기능사 필기 기출문제(2006.10.1) 재구성 모의고사

가스기능사 필기 기출문제 (2006년 10월 1일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 가스안전관리 (30문제)						【2과목】 가스장치및기기 (15문제)						【3과목】 가스일반 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
가	가	다	가	다		가	나	다	나	다		가	나	나	라	라
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
다	가	나	가	라		라	다	다	가	나		라	나	나	가	나
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
다	다	다	다	나		나	나	다	다	다		나	다	나	라	다
16	17	18	19	20
나	나	나	라	가
21	22	23	24	25
라	나	나	나	라
26	27	28	29	30
다	라	라	가	다
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스안전관리 (30문제)

1. 가스 도매사업의 가스 공급시설 중 배관을 지하에 매설할 때의 기준으로 틀린 것은?

가. 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.0m 이상으로 할 것.

나. 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3m 이상으로 할 것,

다. 배관을 산과 들에 매설할 때는 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설깊이를 1m 이상으로 할 것.

라. 굴착 및 되메우기는 안전확보를 위하여 적절한 방법으로 실시할 것.

2. 다음 중 역화의 원인이 아닌 것은?

가. 염공이 적게 되었을 때

나. 버너위에 큰 용기를 올려서 장시간 사용할 경우

다. 가스의 압력이 너무 낮을 때

라. 콕이 충분히 열리지 않았을 때

3. 일반 도시가스사업의 가스 공급시설 중 수봉기를 설치하여야 하는 설비는?

가. 최고사용압력이 고압인 차단장치

나. 최고사용압력이 저압인 가스발생설비

다. 최고사용압력이 저압인 가스 정제설비

라. 최고사용압력이 고압인 경보설비

4. 일반도시가스사업의 가스공급시설 중 최고사용압력이 저압인 유수식 가스홀더에 갖추어야 할 기준으로 틀린 것은?

가. 모든 관의 입·출구에는 신축을 흡수하는 조치를 반드시 할 것

나. 가스방출장치를 설치한 것일 것

다. 수조에 물공급관과 물넘쳐 빠지는 구멍을 설치한 것일 것

라. 봉수의 동결방지 조치를 한 것일 것

5. 독성가스 저장탱크에 과충전 방지장치를 설치하고자 한다. 과충전 방지장치는 가스충전량이 저장탱크 내용적 몇 %를 초과하는 경우에 가스충전이 되지 않도록 하여야 하는가?

가. 80%	나. 85%

다. 90%	라. 95%

6. 도시가스 사용시설 중 호스의 길이는 몇 m 이내로 하여야하는가 ?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 4

7. 압축기의 윤활에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 수소압축기의 윤활에는 양질의 광유(鑛油)가 사용된다.

나. 아세틸렌 압축기의 윤활에는 물이 사용된다.

다. 산소압축기의 윤활에는 진한 황산이 사용된다.

라. 염소압축기의 윤활에는 식물성유가 사용된다.

8. 고압가스 특정제조시설의 배관시설에 검지 경보장치의 검출부를 설치하여야 하는 장소가 아닌 것은?

가. 긴급 차단장치의 부분

나. 방호구조물 등에 의하여 개방되어 설치된 배관의 부분

다. 누출된 가스가 체류하기 쉬운 구조인 배관의 부분

라. 슬리이브관·이중관 등에 의하여 밀폐되어 설치된 배관의 부분

9. 일정압력, 20℃에서 체적 1ℓ의 가스는 40℃에서는 몇 ℓ가 되는가?

가. 1.07ℓ	나. 1.21ℓ

다. 1.30ℓ	라. 1.41ℓ

10. 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 장소에 전기설비를 할 경우 위험장소의 등급 분류에 해당하지 않는 것은?

가. 0종 장소	나. 1종 장소

다. 2종 장소	라. 3종 장소

11. 고압가스 충전용기는 항상 몇 ℃ 이하로 유지해야 하는가?

가. 10℃	나. 30℃

다. 40℃	라. 50℃

12. 부탄(C₄H₁ₒ)의 위험도는 약 얼마인가? (단, 폭발범위는 1.8 ~ 8.4%이다.)

가. 1.23	나. 2.27

다. 3.67	라. 4.58

13. 다음 중 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 순서로 옳게 나열한 것은?

가. H₂, C₂H₂, CH₄, CO	나. CH₄, CO, C₂H₂, H₂

다. C₂H₂, H₂, CO, CH₄	라. C₂H₂, CO, H₂, CH₄

14. 가스의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 가연성가스의 고압 배관밸브를 급격히 열면 배관내의 철, 녹 등이 급격히 움직여 발화의 원인이 된다.

나. 염소와 암모니아를 접촉할 때, 염소과잉의 경우는 대단히 강한 폭발성 물질인 NCl₃를 생성하여 사고발생 원인이 된다.

다. 아르곤은 수은과 접촉하면 위험한 성질인 아르곤 수은을 생성하여 사고발생 원인이 된다.

라. 아세틸렌은 동(銅)등과 반응하여 금속 아세틸드를 생성하여 사고발생 원인이 된다.

15. 일반 도시가스 공급시설에 설치하는 정압기의 분해점검 주기는 어떻게 정하여져 있는가?

가. 1년에 1회 이상	나. 2년에 1회 이상

다. 3년에 1회 이상	라. 1주일에 1회 이상

16. 폭발성 혼합가스에서 폭발등급 2급의 안전 간격은?

가. 0.1~0.3㎜	나. 0.4~0.6㎜

다. 0.8~1.0㎜	라. 1.5~2.0㎜

17. 고압인 도시가스공급시설은 통로, 공지 등으로 구획된 안전구역 안에 설치하되 그 안전구역 면적은 몇 ㎡ 미만이어야 하는가?

가. 10,000	나. 20,000

다. 30,000	라. 40,000

18. 가연성가스를 취급하는 장소에서 사용하는 공구 등의 재질로 불꽃이 가장 많이 발생되는 것으로 볼 수 있는 것은?

가. 고무	나. 알루미늄합금

다. 가죽	라. 나무

19. 차량에 고정된 고압가스 탱크를 운행할 경우에 휴대해야할 서류가 아닌 것은?

가. 차량등록증	나. 탱크테이블(용량환산표)

다. 고압가스이동계획서	라. 탱크제조시방서

20. 공업용 산소용기의 문자 색상은?

가. 백색	나. 적색

다. 흑색	라. 녹색

21. LP가스를 용기에 의해 수송할 때의 설명으로 틀린 것은?

가. 용기자체가 저장 설비로 이용될 수 있다.

나. 소량 수송의 경우 편리한 점이 많다.

다. 취급 부주의로 인한 사고의 위험 등이 수반된다.

라. 용기의 내용적을 모두 채울 수 있어 가스의 누설이 전혀 발생되지 않는다.

22. 다음 배관 중 역화방지장치를 반드시 설치하여야 할 곳은?

가. 가연성가스압축기와 충전용 주관사이의 배관

나. 가연성가스압축기와 오토클레이브사이의 배관

다. 아세틸렌압축기의 유분리기와 고압건조기 사이의 배관

라. 암모니아 또는 메탄올의 합성탑과 압축기사이의 배관

23. 고압가스 일반제조 시설의 처리설비를 실내에 설치하는 경우에 처리설비실의 천정, 벽 및 바닥의 두께가 몇 ㎝ 이상인 철근콘크리트로 하여야 하는가?

가. 20	나. 30

다. 40	라. 60

24. 아세틸렌 제조시설 중 가스발생기에서 최적 가스발생 온도는?

가. 20~30℃	나. 50~60℃

다. 80~100℃	라. 200~500℃

25. 유독성 가스를 검지하고자 할 때 하리슨 시험지를 주로 사용하는 가스는?

가. 염소	나. 아세틸렌

다. 황화수소	라. 포스겐

26. 도시가스의 유해성분 측정대상이 아닌 것은?

가. 황	나. 황화수소

다. 이산화탄소	라. 암모니아

27. 다음 금속 중 암모니아와 착이온을 생성하는 금속류가 아닌 것은?

가. Cu	나. Zn

다. Ag	라. Fe

28. 고압가스 제조시설에서 긴급사태 발생 시 필요한 연락을 신속히 할 수 있도록 설치해야 할 통신설비 중 현장사무소 상호간에 설치하여야 할 통신설비가 아닌 것은?

가. 페이징 설비	나. 구내전화

다. 인터폰	라. 메가폰

29. 저장능력 23,000kg인 액화석유가스의 저장탱크와 제2종 보호시설과의 안전거리 기준은 몇 m이어야 하는가?

가. 16	나. 18

다. 20	라. 21

30. 다음 중 허용농도 1ppb에 해당하는 것은?

가. 1/103	나. 1/106

다. 1/109	라. 1/1010

【2과목】 가스장치및기기 (15문제)

31. 주로 탄광 내에서 CH₄의 발생을 검출하는데 사용되며 청염(푸른 불꽃)의 길이로써 그 농도를 알 수 있는 가스검지기는?

가. 안전등형	나. 간섭계형

다. 열선형	라. 흡광 광도형

32. 양정 90m, 유량 90㎥/h의 송수펌프의 소요동력은 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 60%이다.)

가. 30.6kW	나. 36.8kW

다. 50.2kW	라. 56.8kW

33. 가스배관의 배관경로의 결정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 가능한 한 최단 거리로 할 것.

나. 구부러지거나 오르내림을 적게 할 것.

다. 가능한 한 은폐하거나 매설할 것.

라. 가능한 한 옥외에 설치할 것.

34. 비점이 점차 낮은 냉매를 사용하여 저비점의 기체를 액화하는 사이클은?

가. 클라우드 액화 사이클

나. 캐스케이드 액화 사이클

다. 필립스 액화 사이클

라. 린데 액화 사이클

35. 용기용 밸브는 가스 충전구의 형식에 따라 분류된다. 가스 충전구에 나사가 없는 것은?

가. A형	나. B형

다. C형	라. AB형

36. 다음 암모니아 합성공정 중 고압 합성에 이용되고 있는 방법은?

가. 케미그법	나. 구우데법

다. 케로그법	라. 클로우드법

37. 금속재료에서 고온일 때의 가스에 의한 부식에 해당되지 않는 것은?

가. 수소에 의한 강의 탈탄

나. 황화수소에 의한 황화

다. 탄산가스에 의한 카아보닐화

라. 산소에 의한 산화

38. 양면 간에 복사방지용 시일드판으로서 알루미늄박과 스페이서로서의 글라스울을 서로 다수 포개어 고진공 중에 두는 단열방법은?

가. 상압 단열법

나. 고진공 단열법

다. 다층진공 단열법

라. 분발진공 단열법

39. 용기 재료 구비조건으로 적당하지 않는 것은?

가. 경량이고 충분한 흡습성이 있을 것.

나. 점성강도를 가질 것.

다. 내식성 내마모성이 있을 것.

라. 용접성 및 가공성이 좋을 것.

40. 관내에 흐르고 있는 물의 속도가 6m/s일 때 속도수두는 몇 m인가?

가. 1.22	나. 1.84

다. 2.62	라. 2.82

41. 오토클레이브에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 압력은 일반적으로 브로돈관식 압력계로 측정한다.

나. 오토클레이브의 재질은 사용범위가 넓은 탄소강이 주로 사용된다.

다. 오토클레이브에는 정치형, 교반형, 진탕형 등이 있다.

라. 오토클레이브의 부속장치로는 압력계, 온도계, 안전밸브 등이 있다.

42. 펌프를 운전할 때 송출압력과 송출유량이 주기적으로 변동하여 펌프의 토출구 및 흡입구에서 압력계의 지침이 흔들리는 현상은?

가. 공동현상(Cavitation)

나. 맥동현상(Surging)

다. 수격작용(Water hammering)

라. 진동현상(Vibration)

43. LP가스의 이송설비 중 압축기에 의한 공급방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 이송시간이 짧다.

나. 베이퍼록 현상의 우려가 없다.

다. 재액화의 우려가 없다.

라. 잔가스 회수가 용이하다.

44. 스크류 펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가?

가. 축류펌프	나. 원심펌프

다. 회전펌프	라. 왕복펌프

45. 백금로듐-백금 열전대 온도계의 온도 측정범위로 옳은 것은?

가. -180~350℃	나. -20~800℃

다. 0~1,600℃	라. 300~2,000℃

【3과목】 가스일반 (15문제)

46. 압력단위에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 절대압력 = 게이지압력 ＋ 대기압

나. 절대압력 = 대기압 ＋ 진공압

다. 대기압은 진공압보다 낮다.

라. 1atm은 1033.2kg/㎠이다.

47. 다음 중 1기압(1atm)과 같지 않은 것은?

가. 760㎜Hg	나. 0.9807bar

다. 10.332㎜H₂O	라. 101.3KPa

48. 장기간 보존하면 수분과 반응하여 중합폭발을 일으키는 가스는?

가. 메탄	나. 시안화수소

다. 수소	라. 아세틸렌

49. LP가스의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 무색투명하고 물에 잘 녹는다.

나. 기체는 공기보다 가볍다.

다. 상온, 상압에서 액체이다.

라. 석유류 또는 동식물류, 천연고무를 잘 용해시킨다.

50. 다음 가스 중 무색, 무취가 아닌 것은?

가. O₂	나. N₂

다. CO₂	라. O₃

51. 에틸렌(C2H4)이 수소와 반응할 때 일으키는 반응은?

가. 환원반응	나. 분해반응

다. 제거반응	라. 부가반응

52. 다음 중 약 -195.8℃의 비점을 가진 기체는?

가. 산소	나. 질소

다. 이산화탄소	라. 수소

53. 액체의 높이가 4m이며, 이 액체의 비중을 0.68이라고 할 때 수은주의 높이는 몇 ㎝인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

가. 10	나. 20

다. 40	라. 80

54. 다음 중 기화열이 가장 큰 것은?

가. 암모니아	나. 메탄

다. 프로판	라. 시안화수소

55. 수소가스의 특징이 아닌 것은?

가. 가연성기체이다.

나. 열에 대하여 불안정하다.

다. 확산속도가 빠르다.

라. 폭발범위가 넓다.

56. 10kg의 물체를 온도 10℃에서 40℃까지 올리는데 소요되는 열량은 약 몇 kcal인가? (단, 이 물체의 비열은 0.24kcal/kg·℃이다.)

가. 24	나. 72

다. 120	라. 300

57. 밀도의 단위로 옳은 것은?

가. g/s²	나. ℓ/g

다. g/㎤	라. lb/in²

58. 액상의 LP가스와 물을 밀폐용기 안에 넣었을 경우에 어떻게 되겠는가?

가. 물이 액상의 LP가스 위에 떠 있는 상태가 된다.

나. 액상의 LP가스가 물 위에 떠 있는 상태가 된다.

다. 액상의 LP가스가 물에 용해되어 섞인 상태가 된다.

라. 액상의 LP가스가 물 중앙부에 위치하게 된다.

59. 일산화탄소와 염소를 활성탄 촉매하에서 반응시켰을 때 주로 얻을 수 있는 것은?

가. 카르보닐	나. 카르복실산

다. 사염화탄소	라. 포스겐

60. 염소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 황록색의 기체이다.

나. 상수도 살균용으로도 사용된다.

다. 염소가스 누출 시에는 다량의 물로 씻어낸다.

라. 수소와 혼합하면 염소폭명기가 되어 격렬히 폭발한다.