건시스템(gunsys.com)	가스기능사 필기 기출문제(2015.10.10) 재구성 모의고사

가스기능사 필기 기출문제 (2015년 10월 10일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 가스안전관리 (30문제)						【2과목】 가스장치및기기 (15문제)						【3과목】 가스일반 (15문제)
1	2	3	4	5		31	32	33	34	35		46	47	48	49	50
4	1	3	3	4		2	1	1	3	2		3	1	2	1	1
6	7	8	9	10		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
2	4	2	4	3		3	4	3	4	3		1	1	2	4	1
11	12	13	14	15		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
2	2	1	3	2		1	4	3	4	4		3	2	4	4	1
16	17	18	19	20
4	2	4	1	4
21	22	23	24	25
2	2	1	1	3
26	27	28	29	30
4	2	2	1	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스안전관리 (30문제)

1. 다음 중 사용신고를 하여야 하는 특정고압가스에 해당하지 않는 것은?

① 게르만	② 삼불화질소

③ 사불화규소	④ 오불화붕소

2. LP가스 저장탱크 지하에 설치하는 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 1m 이상으로 한다.

② 저장탱크 주위 빈 공간에는 세립분을 함유하지 않은 것으로서 손으로 만졌을 때 물이 손에서 흘러내리지 않는 상태의 모래를 채운다.

③ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호 간에 1m 이상의 거리를 유지한다.

④ 저장탱크실은 천장, 벽 및 바닥의 두께가 30cm 이상의 방수조치를 한 철근 콘크리트구조로 한다.

3. 용기의 설계단계 검사 항목이 아닌 것은?

① 단열성능	② 내압성능

③ 작동성능	④ 용접부의 기계적 성능

4. 고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조시설에 대하여 실시하는 내압검사에서 압력용기 등의 재질이 주철인 경우 내압시험압력의 기준은?

① 설계압력의 1.2배의 압력

② 설계압력의 1.5배의 압력

③ 설계압력의 2배의 압력

④ 설계압력의 3배의 압력

5. 초저온 용기의 단열성능 시험에 있어 침입열량 산식은 다음과 같이 구해진다. 여기서 “q”가 의미하는 것은?

[eqn: rm bold {Q = {W · q} over {H · ∆t · V}}]

① 침입열량

② 측정시간

③ 기화된 가스량

④ 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것

6. 인체용 에어졸 제품의 용기에 기재하여야 할 사항으로 틀린 것은?

① 불속에 버리지 말 것

② 가능한 한 인체에서 10cm 이상 떨어져서 사용할 것

③ 온도가 40℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것

④ 특정부위에 계속하여 장시간 사용하지 말 것

7. 비등액체팽창증기폭발(BLEVE)이 일어날 가능성이 가장 낮은 곳은?

① LPG 저장탱크	② LNG 저장탱크

③ 액화가스 탱크로리	④ 천연가스 지구정압기

8. 자연발화의 열의 발생 속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 발열량이 큰 쪽이 일어나기 쉽다.

② 표면적이 적을수록 일어나기 쉽다.

③ 초기 온도가 높은 쪽이 일어나기 쉽다.

④ 촉매 물질이 존재하면 반응 속도가 빨라진다.

9. 다음 가스의 용기보관실 중 그 가스가 누출된 때에 체류하지 않도록 통풍구를 갖추고, 통풍이 잘 되지 않는 곳에는 강제환기시설을 설치하여야 하는 곳은?

① 질소 저장소	② 탄산가스 저장소

③ 헬륨 저장소	④ 부탄 저장소

10. 발열량이 9500kcal/㎥이고 가스비중이 0.65인(공기1) 가스의 웨버지수는 약 얼마인가?

① 6175	② 9500

③ 11780	④ 14615

11. 도시가스 배관의 매설심도를 확보할 수 없거나 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 등에는 보호판을 설치한다. 압력이 중압 배관일 경우 보호판의 두께 기준은?

① 3㎜	② 4㎜

③ 5㎜	④ 6㎜

12. 고압가스안전관리법의 적용을 받는 고압가스의 종류 및 범위로서 틀린 것은?

① 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스

② 섭씨35도의 온도에서 1MPa 이상이 되는 압축가스

③ 상용의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 액화가스

④ 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0Pa을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소

13. 고압가스 제조허가의 종류가 아닌 것은?

① 고압가스 특수제조	② 고압가스 일반제조

③ 고압가스 충전	④ 냉동제조

14. 암모니아 충전용기로서 내용적이 1000L 이하인 것은 부식여유 두께의 수치가 ( A )㎜이고, 염소 충전용기로서 내용적이 1000L초과하는 것은 부식여유 두께의 수치가 ( B )㎜이다. A 와 B에 알맞은 부식 여유치는?

① A:1, B:3	② A:2, B:3

③ A:1, B:5	④ A:2, B:5

15. LPG 자동차에 고정된 용기충전시설에서 저장탱크의 물분무장치는 최대수량을 몇 분 이상 연속해서 방사할 수 있는 수원에 접속되어 있도록 하여야 하는가?

① 20분	② 30분

③ 40분	④ 60분

16. 산화에틸렌 충전용기에는 질소 또는 탄산가스를 충전하는데 그 내부가스 압력의 기준으로 옳은 것은?

① 상온에서 0.2MPa 이상	② 35℃에서 0.2MPa 이상

③ 40℃에서 0.4MPa 이상	④ 45℃에서 0.4MPa 이상

17. 다음 중 보일러 중독사고의 주원인이 되는 가스는?

① 이산화탄소	② 일산화탄소

③ 질소	④ 염소

18. 플레어스텍에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조 시설에 나쁜 영향을 미치지 아니하도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.

② 플레어스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.

③ 파이롯트버너를 항상 점화하여 두는 등 플레어스텍에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다.

④ 특수반응설비 또는 이와 유사한 고압가스설비에는 그 특수반응설비 또는 고압가스설비마다 설치한다.

19. 도시가스사용시설에서 도시가스 배관의 표시등에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 지하에 매설하는 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력, 가스의 흐름방향을 표시한다.

② 지상배관은 부식방지 도장 후 황색으로 도색한다.

③ 지하매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로 한다.

④ 지하매설배관은 최고사용압력이 중압이상인 배관은 적색으로 한다.

20. 특정고압가스 사용시설에서 용기의 안전조치 방법으로 틀린 것은?

① 고압가스의 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하도록 한다.

② 고압가스의 충전용기 밸브는 서서히 개폐한다.

③ 고압가스의 충전용기 밸브 또는 배관을 가열할 때에는 열습포는 40℃이하의 더운 물을 사용한다.

④ 고압가스의 충전용기를 사용한 후에는 밸브를 열어 둔다.

21. 일반도시가스의 배관을 철도부지 밑에 매설할 경우 배관의 외면과 지표면과의 거리는 몇 m이상으로 하여야 하는가?

① 1.0m	② 1.2m

③ 1.3m	④ 1.5m

22. 가스도매사업시설에서 배관 지하매설의 설치기준으로 옳은 것은?

① 산과 들 이외의 지역에서 배관의 매러 깊이는 1.5m 이상

② 산과 들에서의 배관의 매설깊이는 1m 이상

③ 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2m 이상 거리 유지

④ 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 1.2m 이상 거리 유지

23. 인화온도가 약 -30℃이고 발화온도가 매우 낮아 전구표면이나 증기파이프 등의 열에 의해 발화할 수 있는 가스는?

① CS₂	② C₂H₂

③ C₂H₄	④ C₂H₈

24. 액화가스를 충전하는 차량에 고정된 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 액면요동방지조치를 하여야 한다. 다음 중 액면요동방지조치로 올바른 것은?

① 방파판	② 액면계

③ 온도계	④ 스톱밸브

25. 가연성가스의 지상저장 탱크의 경우 외부에 바르는 도료의 색깔은 무엇인가?

① 청색	② 녹색

③ 은·백색	④ 검정색

26. 아르곤(Ar)가스 충전용기의 도색은 어떤 색상으로 하여야 하는가?

① 백색	② 녹색

③ 갈색	④ 회색

27. 지하에 매몰하는 도시가스 배관의 재료로 사용할 수 없는 것은?

① 가스용 폴리에틸렌관

② 압력 배관용 탄소강관

③ 압출식 폴리에틸렌 피복강관

④ 분말융착식 폴리에틸렌 피복강관

28. 아세틸렌 용기에 대한 다공물질 충전검사 적합판정기준은?

① 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/200 또는 1㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

② 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/200 또는 3㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

③ 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/100 또는 5㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

④ 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기안지름인 1/100 또는 10㎜를 초과하는 틈이 없는 것으로 한다.

29. 액화석유가스가 공기 중에 얼마의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 냄새가 나는 물질을 섞어 용기에 충전하여야 하는가?

① 1/1,000	② 1/10,000

③ 1/100,000	④ 1/1,000,000

30. 가스누출자동차차단장치의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

① 지시부	② 검지부

③ 차단부	④ 제어부

【2과목】 가스장치및기기 (15문제)

31. 도시가스사용시설의 정압기실에 설치된 가스누출경보기의 점검주기는?

① 1일 1회 이상	② 1주일 1회 이상

③ 2주일 1회 이상	④ 1개월 1회 이상

32. 고압가스 제조설비에서 정전기의 발생 또는 대전 방지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가연성가스 제조설비의 탑류, 벤트스택 등은 단독으로 접지한다.

② 제조장치 등에 본딩용 접속선은 단면적이 5.5㎟ 미만의 단선을 사용한다.

③ 대전 방지를 위하여 기계 및 장치에 절연 재료를 사용한다.

④ 접지 저항치 총합이 100Ω 이하의 경우에는 정전기 제거 조치가 필요하다.

33. 이동식부탄연소기의 용기 연결방법에 따른 분류가 아닌 것은?

① 용기이탈식	② 분리식

③ 카세트식	④ 직결식

34. 액화산소, LNG 등에 일반적으로 사용될 수 있는 재질이 아닌 것은?

① Al 및 Al합금	② Cu 및 Cu합금

③ 고장력 주철강	④ 18-8 스테인리스강

35. 저압식(Linde-Frankl 식) 공기액화 분리장치의 정류탑 하부의 압력은 어느 정도인가?

① 1기압	② 5기압

③ 10기압	④ 20기압

36. LP가스 저압배관 공사를 완료하여 기밀시험을 하기 위해 공기압을 1000mmH₂O로 하였다. 이때 관지름 25㎜, 길이 30㎜로 할 경우 배관의 전체 부피는 약 몇 L인가?

① 5.7L	② 12.7L

③ 14.7L	④ 23.7L

37. 저온, 고압의 액화석유가스 저장 탱크가 있다. 이 탱크를 퍼지하여 수리 점검 작업할 때에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기로 재치환하여 산소 농도가 최소 18%인지 확인한다.

② 질소가스로 충분히 퍼지하여 가연성가스의 농도가 폭발하한계의 1/4 이하가 될 때까지 치환을 계속한다.

③ 단시간에 고온으로 가열하면 탱크가 손상될 우려가 있으므로 국부가열이 되지 않게 한다.

④ 가스는 공기보다 가벼우므로 상부 맨홀을 열어 자연적으로 퍼지가 되도록 한다.

38. 연소에 필요한 공기를 전부 2차 공기로 취하며 불꽃의 길이가 길고, 온도가 가장 낮은 연소방식은?

① 분젠식	② 세미분젠식

③ 적화식	④ 전1차 공기식

39. 액주식 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 경사관식은 정도가 좋다.

② 단관식은 차압계로도 사용된다.

③ 링 밸런스식은 저압가스의 압력측정에 적당하다.

④ U자관은 메니스커스의 영향을 받지 않는다.

40. 압측천연가스자동차 충전소에 설치하는 압축가스설비의 설계압력이 25MPa인 경우 이 설비에 설치하는 압력계의 지시눈금은?

① 최소 25.0MPa까지 지시할 수 있는 것

② 최소 27.5MPa까지 지시할 수 있는 것

③ 최소 37.5MPa까지 지시할 수 있는 것

④ 최소 50.0MPa까지 지시할 수 있는 것

41. 저온장치에서 열의 침입 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 내면으로부터의 열전도

② 연결 배관 등에 의한 열전도

③ 지지 요크 등에 의한 열전도

④ 단열재를 넣은 공간에 남은 가스의 분자 열전도

42. 저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 그 탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 설비와 관계없는 것은?

① 압력계	② 진공안전밸브

③ 압력경보설비	④ 벤트스택

43. 공기액화분리장치에는 다음 중 어떤 가스 때문에 가연성 물질을 단열재로 사용할 수 없는가?

① 질소	② 수소

③ 산소	④ 아르곤

44. 도시가스 공급 시설이 아닌 것은?

① 압축기	② 홀더

③ 정압기	④ 용기

45. 암모니아 용기의 재료로 주로 사용되는 것은?

① 동	② 알루미늄합금

③ 동합금	④ 탄소강

【3과목】 가스일반 (15문제)

46. 표준상태에서 부탄가스의 비중은 약 얼마인가? (단, 부탄의 분자량은 58 이다.)

① 1.6	② 1.8

③ 2.0	④ 2.2

47. 메탄(CH₄)의 공기 중 폭발범위 값에 가장 가까운 것은?

① 5% ~ 15.4%	② 3.2% ~ 12.5%

③ 2.4% ~ 9.5%	④ 1.9% ~ 8.4%

48. 다음 중 가장 낮은 압력은?

① 1atm	② 1kg/㎠

③ 10.33mH₂O	④ 1MPa

49. 부탄가스의 주된 용도가 아닌 것은?

① 산화에틸렌 제조	② 자동차 연료

③ 라이터 연료	④ 에어졸 제조

50. 포스겐의 화학식은?

① COCl₂	② COCl₃

③ PH₂	④ PH₃

51. 다음 중 헨리의 법칙에 잘 적용되지 않는 가스는?

① 암모니아	② 수소

③ 산소	④ 이산화탄소

52. 착화원이 있을 때 가연성액체나 고체의 표면에 연소하한계 농도의 가연성 혼합기가 형성되는 최저온도는?

① 인화온도	② 임계온도

③ 발화온도	④ 포화온도

53. 부양기구의 수소 대체용으로 사용되는 가스는?

① 아르곤	② 헬륨

③ 질소	④ 공기

54. 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 얼마를 정치해야 하는가?

① 4시간	② 8시간

③ 16시간	④ 24시간

55. 아세틸렌(C₂H₂)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류한다.

② 카바이트(CaC₂)에 물을 넣어 제조한다.

③ 공기 중 폭발범위는 약 2.5 ~81% 이다.

④ 흡열화합물이므로 압축하면 폭발을 일으킬 수 있다.

56. 황화수소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 무색이다.	② 유독하다.

③ 냄새가 없다.	④ 인화성이 아주 강하다.

57. 표준상태에서 산소의 밀도(g/L)는?

① 0.7	② 1.43

③ 2.72	④ 2.88

58. 다음 가스 중 비중이 가장 적은 것은?

① CO	② C₃H₈

③ Cl₂	④ NH₃

59. 이상기체의 정압비열(Cp)과 정적비열(Cv)에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, k는 비열비이고, R 은 이상기체 상수이다.)

① 정적비열과 R의 합은 정압비열이다.

② 비열비(k)는 Cp/Cv로 표현된다.

③ 정적비열은 R/(k - 1)로 표현된다.

④ 정적비열은 (k - 1)/k 로 표현된다.

60. LNG의 주성분은?

① 메탄	② 에탄

③ 프로판	④ 부탄