건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2009.9.27. 5회)

2009년 5회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
나	라	다	다	가	라	나	라	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	나	라	나	다	가	나	나	나		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	다	다	나	라	가	나	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
나	다	가	라	라	다	다	나	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	다	나	다	라	나	가	다	라		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	다	다	가	라	가	다	다	라	라
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 일반적으로 고온에서 볼 수 있는 현상으로, 금속에 오랜 시간 외력을 가하면 시간이 경과됨에 따라 그 변형이나 변형률이 증가되는 현상은?

가. 피로	나. 크리프

다. 허용응력	라. 안전율

2. 코일 전체의 평균지름을 D[㎜], 소선의 지름을 d[㎜]라 할 때, 스프링지수(C)를 구하는 식으로 옳은 것은?

가. C＝d×D	나. C＝d/D

다. C＝(2d)/D	라. C＝D/d

3. 아이볼트(Eye Bolt)로 52[kN]의 물체를 수직으로 들어 올리려고 한다. 이 아이 볼트 나사부의 바깥지름은 약 몇 [㎜]인가? (단, 볼트재료는 연강으로 하고 허용 인장응력은 60[N/㎟]이다.)

가. 21	나. 33

다. 42	라. 59

4. V벨트의 단면 형태를 표시한 것 중 단면적이 가장 큰 것은?

가. A형	나. B형

다. C형	라. M형

5. 브레이크 블록의 구비 조건으로 적당하지 않은 것은?

가. 마찰 계수가 작을 것

나. 내마멸성이 클 것

다. 내열성이 클 것

라. 제동 효과가 양호할 것

6. 다음 중 원통 커플링에 속하지 않는 것은?

가. 머프 커플링

나. 마찰원통 커플링

다. 셀러 커플링

라. 유니버설 커플링

7. 스플라인에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 자동차, 공작기계, 항공기, 발전용 증기터빈 등에 널리 쓰인다.

나. 단속키보다 훨씬 작은 토크를 전달시킨다.

다. 축의 둘레에 여러 개의 일정 간격의 키가 있다.

라. 축과 보스와의 중심축을 정확하게 맞출 수 있다.

8. 마찰 클러치 설계 시 고려사항이 아닌 것은?

가. 원활히 단속할 수 있도록 한다.

나. 소형이며 가벼워야 한다.

다. 열을 충분히 제거하고, 고착되지 않아야 한다.

라. 접촉면의 마찰계수가 작아야 한다.

9. OR 논리를 만족시키는 밸브는?

가. 2압 밸브

나. 급속 배기 밸브

다. 셔틀 밸브

라. 압력 시퀀스 밸브

10. 다음과 같이 1개의 입력포트와 1개의 출력포트를 가지고 입력포트에 입력이 되지 않은 경우에만 출력포트에 출력이 나타나는 회로는?

가. NOR 회로	나. AND 회로

다. NOT 회로	라. OR 회로

11. 다음의 변위단계 선도에서 실린더 동작순서가 옳은 것은? (단, ＋ : 실린더의 전진, - : 실린더의 후진)

가. 1.0＋2.0＋2.0- 1.0-

나. 1.0- 2.0- 2.0＋1.0＋

다. 2.0＋1.0＋1.0- 2.0-

라. 2.0- 1.0- 1.0＋2.0＋

12. 압력조절 밸브에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 밸브시트에 릴리프 구멍이 있는 것이 논 브리드식이다.

나. 감압을 목적으로 사용한다.

다. 생산된 압력을 증압하여 공급하다.

라. 압력 릴리프 밸브라고도 한다.

13. 압력 제어밸브에서 급격한 압력 변동에 따른 밸브 시트를 두드리는 미세한 진동이 생기는 현상은?

가. 노킹	나. 채터링

다. 햄머링	라. 캐비테이션

14. 유압에서 이용되는 속도 제어의 3가지 기본 회로는?

가. 미터 인 회로, 미터 아웃 회로, 록킹 회로

나. 블리드 오프 회로, 록킹 회로, 미터 아웃 회로

다. 미터 아웃 회로, 블리드 오프 회로, 록킹 회로

라. 미터 인 회로, 블리드 오프 회로, 미터 아웃 회로

15. 유압펌프의 동력을 계산하는 방법으로 맞는 것은?

가. 압력×수압면적	나. 압력×유량

다. 질량×가속도	라. 힘×거리

16. 다음 중 이상적인 유압 시스템의 최적 온도는?

가. -35~0[℃]	나. 10~30[℃]

다. 45~55[℃]	라. 65~85[℃]

17. 유량비례 분류 밸브의 분류 비율은 어떤 범위에서 사용하는가?

가. 1 : 1~9 : 1	나. 1 : 1~12 : 1

다. 1 : 1~15 : 1	라. 1 : 1~10 : 1

18. 전기신호를 이용하여 제어를 하는 이유로 가장 적합한 것은?

가. 과부하에 대한 안전대책이 용이하다.

나. 작동속도가 빠르다.

다. 외부 누설(감전, 인화)의 영향이 없다.

라. 출력유지가 용이하다.

19. 관속을 흐르는 유체에서 “A₁V₁＝A₂V₂＝일정" 하다는 유체 운동의 이론은 (A₁, A₂ : 단면적, V₁, V₂ : 유체속도)

가. 파스칼의 원리

나. 연속의 법칙

다. 베르누이의 정리

라. 오일러 방정식

20. 액추에이터의 속도를 조절하는 밸브는?

가. 감압 밸브

나. 유량제어 밸브

다. 방향제어 밸브

라. 압력제어 밸브

21. 어큐뮬레이터의 용도가 아닌 것은?

가. 에너지 축적

나. 서지압 방지

다. 자동 릴레이 작동

라. 펌프맥동 흡수

22. 압축공기 조정 유닛(Unit)의 조합기구가 아닌 것은?

가. 압축 공기 필터

나. 압축 공기 조절기

다. 압축 공기 윤활기

라. 소음기

23. 저압의 피스톤 패킹에 사용되고 피스톤에 볼트로 장착 될 수 있으며 저항이 다른 것에 비해 적은 것은?

가. V형 패킹	나. U형 패킹

다. 컵형 패킹	라. 플런저 패킹

24. 공압과 유압의 조합기기에 해당되는 것은?

가. 에어 서비스 유닛

나. 스틱 앤 슬립 유닛

다. 하이드롤릭 체크 유닛

라. 벤투리 포지션 유닛

25. 다음의 기호에 해당되는 밸브가 사용되는 경우는?

가. 실린더 유량의 제어

나. 실린더 방향의 제어

다. 실린더 압력의 제어

라. 실린더 힘의 제어

26. 실린더 중 양방향의 운동에서 모두 일을 할 수 있는 것은?

가. 단동 실린더(피스톤식)

나. 랩형 실린더

다. 다이어프램 실린더(비 피스톤식)

라. 복동 실린더(피스톤식)

27. 다음 도면 기호의 명칭은 무엇인가?

가. 유압 펌프

나. 압축기

다. 유압 모터

라. 공기압 모터

28. 증압기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 유압을 공압으로 변환한다.

나. 낮은 압력의 압축공기를 사용하여 소형 유압실린더의 압력을 고압으로 변환한다.

다. 대형 유압 실린더를 이용하여 저압으로 변환한다.

라. 높은 유압 압력을 낮은 공기 압력으로 변환한다.

29. 자기 현상을 이용한 스위치로 빠른 전환 사이클이 요구될 때 적당한 스위치를 무엇이라 하는가?

가. 전기 리밋 스위치

나. 압력 스위치

다. 전기 리드 스위치

라. 광전 스위치

30. 다음 중 공압 실린더가 운동할 때 낼 수 있는 힘(F)을 식으로 맞게 표현한 것은? (단, P : 실린더에 공급되는 공기의 압력, A : 피스톤 단면적, v : 피스톤 속도)

가. F＝P∙A	나. F＝A∙v

다. F＝P/A	라. F＝A/v

31. 송풍기가 발생시키는 압축 공기의 범위는?

가. 10[kPa] 미만

나. 10[kPa] 이상 ~ 100[kPa] 미만

다. 100[kPa] 이상 ~ 500[kPa] 미만

라. 500[kPa] 이상 ~ 1[MPa] 미만

32. 다음과 같은 기호의 명칭은?

가. 브레이크 밸브

나. 카운터밸런스 밸브

다. 무부하 릴리프 밸브

라. 시퀀스 밸브

33. 다음 그림의 밸브 기호가 나타내는 것은?

가. 감압 밸브(Reducing Valve)

나. 릴리프 밸브(Relief Valve)

다. 시퀀스 밸브(Sequence Valve)

라. 무부하 밸브(Unloading Valve)

34. 공기압 장치의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 사용 에너지를 쉽게 구할 수 있다.

나. 힘의 중폭이 용이하고 속도조절이 간단하다.

다. 동력의 전달이 간단하며 먼 거리 이송이 쉽다.

라. 압축성 에너지이므로 위치 제어성이 좋다.

35. 유압펌프 무부하 회로에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 펌프의 토출압력을 일정하게 유지한다.

나. 펌프의 송출량을 어큐뮬레이터로 공급하는 회로이다.

다. 부하에 의한 자유낙하를 방지하는 회로이다.

라. 간단한 방법으로 탠덤센터형 밸브의 중립위치를 이용한다.

36. 회로의 압력이 설정압을 초과하면 격막이 파열되어 회로의 최고 압력을 제한하는 것은?

가. 압력 스위치	나. 유체 스위치

다. 유체 퓨즈	라. 감압 스위치

37. 포핏 방식의 방향 전환 밸브가 갖는 장점이 아닌 것은?

가. 누설이 거의 없다.

나. 밸브 이동 거리가 짧다.

다. 조작에 힘이 적게 든다.

라. 먼지, 이물질의 영향이 적다.

38. 다음 중 유체 에너지를 기계적인 에너지로 변환하는 장치는?

가. 유압 탱크	나. 액추에이터

다. 유압 펌프	라. 공기압축기

39. 교류 전원의 주파수가 60[Hz]이고 극수가 4극인 동기 전동기의 회전수는?

가. 180[rpm]	나. 1,800[rpm]

다. 240[rpm]	라. 2,400[rpm]

40. 전원이 교류가 아닌 직류로 주어져 있을 때에 어떤 직류 전압을 입력으로 하여 크기가 다른 직류를 얻기 위한 회로는?

가. 인버터 회로

나. 초퍼 회로

다. 사이리스터 회로

라. 다이오드 정류 회로

41. 전류의 유무나 전류의 세기를 측정하는 데 쓰는 실험용 계기로 보통 1[mA] 이하의 미소전류를 측정할 때 쓰는 계기는?

가. 전위차계	나. 분류기

다. 배율기	라. 검류계

42. 그림에서 2[Ω], 3[Ω], 4[Ω]의 저항을 직렬로 연결하고 전압 Er＝9[V]를 인가할 때 4[Ω]에 의한 전압 강하[V]는?

가. 2	나. 3

다. 4	라. 5

43. 도선에 전류가 흐를 때 발생하는 열량은?

가. 저항의 세기에 반비례한다.

나. 전류의 세기에 반비례한다.

다. 전류 세기의 제곱에 비례한다.

라. 전류 세기의 제곱에 반비례한다.

44. 3상 유도전동기에서 기동 시에는 Y결선으로 운전하여 기동 전류를 감소시키고, 전동기의 속도가 점차로 증가하여 정격 속도에 이르면 △결선으로 정상 운전하는 기동법은?

가. 전전압 기동법	나. Y-△ 기동법

다. 기동 보상기법	라. △-Y 기동법

45. 검출 스위치가 아닌 것은?

가. 리밋 스위치	나. 광전 스위치

다. 버튼 스위치	라. 근접 스위치

46. 다음 중 동기기의 전기자 반작용에 해당되지 않는 것은?

가. 교차자화작용	나. 감자작용

다. 증자작용	라. 회절작용

47. 일반적인 가정에서 제일 많이 사용하는 전원 방식은?

가. 단상 직류 220[V]	나. 단상 교류 220[V]

다. 3상 직류 220[V]	라. 3상 교류 220[V]

48. 시퀀스 회로에서 전동기를 표시하는 것은?

가. M	나. PL

다. MCL	라. MC2

49. 시퀀스 제어(Sequence Control)의 기능에 대한 용어를 잘못 설명한 것은?

가. 여자 : 릴레이 전자접촉기 등의 코일에 전류가 흘러서 전자석이 되는 것

나. 소자 : 릴레이 전자접촉기 등의 코일에 흐르고 있는 전류를 차단하여 자력을 잃게 하는 것

다. 인칭 : 기계의 동작을 느리게 하기 위해 동작을 반복 하여 행하는 것

라. 인터록 : 복수의 동작을 관여시키는 것으로 어떤 조건을 갖추기까지의 동작을 정지시키는 것

50. 회로 시험기 사용에서 저항 측정 시 전환 스위치를 R×100에 놓았을 때 계기의 바늘이 50[Ω]을 가리켰다면 측정된 저항값은?

가. 50[Ω]	나. 100[Ω]

다. 500[Ω]	라. 5,000[Ω]

51. R-C직렬회로에서 임피던스가 10[Ω], 저항이 8[Ω]일 때 용량리액턴스[Ω]는?

가. 4	나. 5

다. 6	라. 7

52. 저항 R[Ω]과 유도리액턴스가 XL[Ω]이 직렬로 접속된 회로의 임피던스 Z[Ω]의 값은?

가. [eqn: rm Z=R^2 + X_L]	나. [eqn: rm Z=R^2 - X_L]

다. [eqn: rm Z= root {R^2 + X_L^2}]	라. [eqn: rm Z= root {R^2 - X_L}]

53. 다음 중 회로 시험기를 사용할 때 극성에 주의해서 측정해야 하는 것은?

가. 저항	나. 교류전압

다. 직류전압	라. 주파수

54. ISO 규격에 있는 관용 테이퍼 수나사의 기호는?

가. R	나. S

다. Tr	라. TM

55. 기계제도에 사용하는 선의 분류에서 가는 실선의 용도가 아닌 것은?

가. 치수선	나. 치수 보조선

다. 지시선	라. 외형선

56. A : B로 척도를 표시할 때 A : B의 설명이 가장 적합한 것은? (순서대로 A, B)

가. 도면에서의 길이 : 대상물의 실제 길이

나. 도면에서의 치수 : 대상물의 실제 치수

다. 대상물의 실제 길이 : 도면에서의 길이

라. 대상물의 크기 : 도면의 크기

57. 배관의 간략 도시방법에서 파이프의 영구 결합부(용접 또는 다른 공법에 의한다) 상태를 나타내는 것은?

가.	나.

다.	라.

58. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면도로 했을 때 평면도로 가장 적합한 것은?

가.	나.

다.	라.

59. 그림의 Ⓐ 부분과 같이 경사면부가 있는 대상물에서 그 경사면의 실형을 표시할 필요가 있는 경우 사용하는 투상도는?

가. 국부 투상도	나. 전개 투상도

다. 회전 투상도	라. 보조 투상도

60. 배관 도시 기호 중 체크 밸브를 나타내는 것은?

가.	나.

다.	라.