건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2013.10.12. 5회)

2013년 5회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
1	1	1	1	2	3	3	2	2	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	1	4	4	4	4	3	2	4		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	3	2	4	3	2	1	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
1	3	3	2	2	3	3	1	3	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	4	3	3	1	2	2	3	4		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	3	4	3	4	2	3	4	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 감지거리가 가장 짧은 공압 비접촉식 센서는?

① 배압 감지기

② 반향 감지센서

③ 공기 배리어

④ 공압 리밋 밸브

2. 다음에 표기한 기호가 의미하는 전기회로용 기기의 명칭은?

① 코일	② 퓨즈

③ 표시등	④ 전동기

3. 다음은 일정용량형 유압모터의 기호이다. 어떤 형에 해당 되는가?

① 한방향 흐름	② 두방향 흐름

③ 하부 방향 흐름	④ 우방향 흐름

4. 유관의 안지름을 2.5[㎝], 유속을 10[㎝/s]로 하면 최대 유량은 약 몇 [㎤/s]인가?

① 49	② 98

③ 196	④ 250

5. 어큐뮬레이터 회로에서 어큐뮬레이터의 역할이 아닌 것은?

① 회로 내의 맥동을 흡수한다.

② 회로 내의 압력을 감압한다.

③ 회로 내의 충격압력을 흡수한다.

④ 정전 시 비상용 유압원으로 사용한다.

6. 유압에 의해 동력을 전달하고자 한다. 공압장치에 비해 유압장치의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 자동화가 가능하다.

② 무단 변속이 가능하다.

③ 온도에 의한 영향을 많이 받는다.

④ 힘의 증폭 및 속도 조절이 용이하다.

7. 파스칼의 원리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 점의 압력은 모든 방향에서 같다.

② 유체의 압력은 면에 대하여 직각으로 작용한다.

③ 정지해 있는 유체에 힘을 가하면 단면적이 적은 곳은 속도가 느리게 전달된다.

④ 밀폐한 용기 속에 유체의 일부에 가해진 압력은 유체의 모든 부분에 똑같은 세기로 전달된다.

8. 방향 전환 밸브에서 공기의 통로를 개폐하는 밸브의 형식과 거리가 먼 것은?

① 포핏식

② 포트식

③ 스풀식

④ 회전판 미끄럼식

9. 포핏(Poppet) 밸브의 장점이 아닌 것은?

① 밀봉이 우수하다.

② 작은 힘으로 작동된다.

③ 짧은 거리에서 밸브의 전환이 이루어진다.

④ 먼지 등의 이물질 영향을 거의 받지 않는다.

10. 실린더 입구의 분기회로에 유량제어 밸브를 설치하여 실린더 입구측의 불필요한 압유를 배출시켜 작동 효율을 증진시킨 속도 제어회로는?

① 재생회로	② 미터 인 회로

③ 미터 아웃 회로	④ 블리드 오프 회로

11. 공압 드레인 방출 방법 중 드레인의 양에 관계없이 압력 변화를 이용하여 드레인을 배출하는 것은?

① 전동식	② 차압식

③ 수동식	④ 부구식

12. 비압축성 유체의 정상 흐름에 대한 베르누이 방정식 [eqn: v_1^2 over 2g + P_1 over gamma + z_1 = v_2 ^2 over 2g + P_2 over gamma +z_1 = const]에서 [eqn: v_1^2 over 2g]항이 나타내는 에너지의 종류는 무엇인가? (단, v : 속도, P : 압력, γ : 비중량, z : 위치)

① 속도에너지	② 위치에너지

③ 압력에너지	④ 전기에너지

13. 기어펌프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구조상 일반적으로 가변용량형이다.

② 고압의 기어펌프는 베어링 하중이 크다.

③ 윤활유, 절삭유의 수송용으로 사용된다.

④ 기어 펌프는 외접식 펌프와 내접식 펌프가 있다.

14. 일반적으로 널리 사용되는 압축기로 사용압력범위는 10~100[kgf/㎠] 정도이며, 냉각 방식에 따라 공랭식과 수랭식으로 분류되는 압축기는?

① 터보 압축기	② 베인형 압축기

③ 스크루형 압축기	④ 왕복 피스톤 압축기

15. 다음의 기호가 가지고 있는 기능을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 압력을 조정한다.

② OR 논리를 만족시킨다.

③ 실린더의 힘을 조절한다.

④ 실린더의 속도를 조절한다.

16. 고압시퀀스 회로의 신호 중복에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 실린더의 제어에 시간지연밸브가 사용될 때를 말한다.

② 실린더의 제어에 2개 이상의 체크 밸브가 사용될 때를 말한다.

③ 1개의 실린더를 제어하는 마스터 밸브에서 전기신호를 주는 것을 말한다.

④ 1개의 실린더를 제어하는 마스터 밸브에 동시에 세트 호와 리셋 신호가 존재하는 것을 말한다.

17. 펌프의 용적효율 94[%], 압력효율 95[%], 펌프의 전효율이 85[%]라면 펌프의 기계효율은 약 몇 [%]인가?

① 85	② 87

③ 92	④ 95

18. 유압동력을 직선왕복 운동으로 변화하는 기구는?

① 유압모터	② 요동모터

③ 유압 실린더	④ 유압 펌프

19. 피스톤 로드가 양쪽에 있는 실린더는?

① 램형 실린더

② 양 로드 실린더

③ 탠덤 실린더

④ 피스톤형 실린더

20. 유압기기에서 포트(Port) 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① R.S.T의 기호로 표시된다.

② 밸브 배관의 수도 포트수보다 1개 적다.

③ 유압밸브가 가지고 있는 기능의 수이다.

④ 관로와 접촉하는 전화밸브의 접촉구의 수이다.

21. 과도적으로 상승한 압력의 최댓값을 무엇이라 하는가?

① 배압	② 전압

③ 맥동	④ 서지압

22. 유압작동유의 점도지수에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 점도지수가 크면 유압장치의 효율을 증대시킨다.

② 점도지수가 작은 경우 정상 운전 시 누유량이 감소된다.

③ 점도지수가 작은 경우, 정상 운전 시 온도조절 범위가 넓어진다.

④ 점도지수가 크면 온도 변화에 대한 유압작동유의 점도 변화가 크다.

23. 다음 중 에너지 변환효율이 가장 좋은 것은?

① 공압	② 유압

③ 전기	④ 기계

24. 다음 중 2개의 입력신호 중에서 높은 압력만을 출력하는 OR 밸브는?

① 이압 밸브

② 셔틀 밸브

③ 체크 밸브

④ 시퀀스 밸브

25. 면적 2[m2]의 평면상에 1[kgf/㎠]의 압력이 균등히 작용할 때 평면에 작용하는 힘은 얼마인가?

① 5톤	② 10톤

③ 15톤	④ 20톤

26. 송출압력이 200[kgf/㎠]이며, 100[L/min]의 송출량을 갖는 레이디얼 플런저 펌프의 소요동력은 약 몇[PS]인가? (단, 펌프 효율은 90[%]이다.)

① 36.31	② 39.72

③ 49.38	④ 59.48

27. 다음은 어떤 회로의 진리값을 나타낸 표이다. 이 회로에 해당 논리제어회로는?

입력신호		출력
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

① OR 회로	② AND회로

③ NOT 회로	④ NOR 회로

28. 유량제어 밸브에 해당하는 것은?

① 교축 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 감압 밸브	④ 릴리프 밸브

29. 다음 중 액추에이터의 가속 시 부하에 해당하지 않는 것은?

① 가속 부하	② 저항성 부하

③ 정지마찰 부하	④ 운동마찰 부하

30. 공압모터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회전수 변동이 크다.

② 모터 자체의 발열이 적다.

③ 에너지 변환효율이 낮다.

④ 전동기에 비해 시동과 정지 시 쇼크가 발생한다.

31. 유도 전동기의 슬립을 나타내는 식은?

① [eqn: {동기속도-회전자속도} over 동기속도]

② [eqn: {회전자속도-동기속도} over 동기속도]

③ [eqn: {회전자속도-동기속도} over 회전자속도]

④ [eqn: {동기속도-회전자속도} over 회전자속도]

32. 다음과 같은 측정 회로에서 전류계는 20.1[A]를 전압계는 200[V]를 지시하였다. 저항 Rx의 값은 얼마인가? (단, 전압계의 내부저항 Rv＝2,000[Ω]이다.)

① 20[Ω]	② 201.[Ω]

③ 10[Ω]	④ 10.1[Ω]

33. 전자 계전기의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 보호 계전기

② 한시 계전기

③ 푸시버튼 스위치

④ 전자 접촉기

34. 정격전압이 100[V], 소비저력이 2[kW]인 전열기구에 몇 [A]의 전류가 흐르는가?

① 0.2	② 20

③ 200	④ 2,000

35. 다음 설명 중 맞는 것은?

① 일정 시간에 전기에너지가 한 일의 양을 전력이라 한다.

② 전열기는 전류의 발열 작용을 이용한 것이다.

③ [kW]는 전력량의 단위이다.

④ [W]는 전열량의 단위이다.

36. 측정 단위 중 1[kW]는 몇 [W]인가?

① 10	② 100

③ 1,000	④ 10,000

37. 어떤 부하의 저항 성분이 8[Ω], 유도 리액턴스 성분 12[Ω], 용량 리액턴스 성분 12[Ω]이다. 이 회로에 120[V] 전압 공급 시 피상 전력[VA]은 얼마인가?

① 1,000	② 1,200

③ 1,800	④ 2,000

38. SCR설명 중 틀린 것은?

① SCR은 교류가 출력된다.

② SCR은 한 번 통전하면 게이트에 의해서 전류를 차단할 수 없다.

③ SCR은 정류 작용이 있다.

④ SCR은 교류전원의 위상 제어에 많이 사용된다.

39. 대칭 3상 교류에서 각 상의 위상차는?

① 60°	② 90°

③ 120°	④ 150°

40. 전기적인 접점기구의 직·병렬로 미리 정해진 순서에 따라 단계적으로 기기가 조작되는 논리 판단 제어는?

① 아날로그 정량제어	② 프로세서 제어

③ 서보기구 제어	④ 시퀀스 제어

41. 직류 발전기의 단자 전압을 조정할 때 어느 것을 조절하는가?

① 계자 저항기	② 전류 저항기

③ 가동 저항기	④ 전압 조정기

42. 교류 전압의 크기와 위상을 측정할 때 사용되는 계기는?

① 교류 전압계	② 전자 전압계

③ 교류 전위차계	④ 회로 시험기

43. 불대수의 기본적인 논리식이 잘못된 것은?

① A∙A＝A	② A·A'=0

③ A∙( A＋B)＝A	④ A∙B＋A＝B

44. RC 직렬회로에서 임피던스가 5[Ω], 저항 4[Ω]일 때 용량 리액턴스[Ω]는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

45. 여러 개의 입력 중에서 가장 먼저 신호가 입력되는 경우 다른 신호에 우선하여 그 회로가 동작되도록 하는 회로는?

① 자기유지 회로

② 시간제어 회로

③ 선입력 우선 회로

④ 후입력 우선 회로

46. 다음과 같은 용접 도시 기호의 명칭으로 옳은 것은?

① 겹침 접합부	② 경사 접합부

③ 표면 접합부	④ 표면 육성

47. 모따기의 각도가 45°일 때 치수 수치 앞에 넣는 모따기 기호는?

① D	② C

③ R	④ ø

48. 다음의 입체도를 제3각법으로 나타낼 때 정면도로 올바른 것은? (단, 화살표 방향이 정면이다.)

①	②

③	④

49. 리벳의 호칭이 “KS B 1102 둥근 머리 리벳 18×40 SV 330”로 표시된 경우 숫자 “40”의 의미는?

① 리벳의 수량	② 리벳의 구멍 치수

③ 리벳의 길이	④ 리벳의 호칭지름

50. 도면의 척도란에 5 : 1로 표시되었을 때 의미로 올바른 설명은?

① 축척으로 도면의 형상 크기는 실물의 1/5이다.

② 축척으로 도면의 형상 크기는 실물의 5배이다.

③ 배척으로 도면의 형상 크기는 실물의 1/5이다.

④ 배척으로 도면의 형상 크기는 실문의 5배이다.

51. 다음 중 선의 굵기가 가는 실선이 아닌 것은?

① 지시선	② 치수선

③ 해칭선	④ 외형선

52. 패킹, 얇은 판, 형강 등과 같이 절단면의 두께가 얇은 경우 실제 치수와 관계없이 단면을 특정선으로 표시할 수 있다. 이 선은 무엇인가?

① 가는 실선

② 굵은 1점 쇄선

③ 아주 굵은 실선

④ 가는 2점 쇄선

53. 회전축의 회전방향이 양쪽 방향인 경우 2쌍의 접선키를 설치할 때 접선키의 중심각은?

① 30°	② 60°

③ 90°	④ 120°

54. 축이나 구멍에 설치한 부품이 축방향으로 이동하는 것을 방지하는 목적으로 주로 사용하며, 가공과 설치가 쉬워 소형정밀기기나 전자기기에 많이 사용되는 기계요소는?

① 키	② 코터

③ 멈춤링	④ 커플링

55. 나사의 풀림 방지법이 아닌 것은?

① 철사를 사용하는 방법

② 와셔를 사용하는 방법

③ 로크 너트에 의한 방법

④ 사각 너트에 의한 방법

56. 비틀림모멘트 440[N·m], 회전수 300[rev/min(＝rpm)]인 전동축의 전달 동력[kW]은?

① 5.	② 13.8

③ 27.6	④ 56.6

57. 일반적으로 사용하는 안전율은 어느 것인가?

① [eqn: 사용응력over허용응력]	② [eqn: 허용응력over기준강도]

③ [eqn: 기준강도over허용응력]	④ [eqn: 허용응력over사용응력]

58. 미끄럼 베어링의 윤활 방법이 아닌 것은?

① 적하 급유법

② 패드 급유법

③ 오일링 급유법

④ 그리스 급유법

59. 기어에서 이의 간섭 방지 대책으로 틀린 것은?

① 압력각을 크게 한다.

② 이의 높이를 높인다.

③ 이끝을 둥글게 한다.

④ 피니언의 이뿌리면을 파낸다.

60. 결합용 기계요소인 와셔를 사용하는 이유가 아닌 것은?

① 볼트 머리보다 구멍이 클 때

② 볼트 길이가 길어 체결여유가 많을 때

③ 자리면이 볼트 체결압력을 지탱하기 어려울 때

④ 너트가 닿는 자리면이 거칠거나 기울어져 있을 때