건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2014.4.6. 2회)

2014년 2회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
2	3	4	4	1	1	2	3	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	4	3	3	1	1	1	2		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	3	1	2	2	3	2	1	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
3	1	2	3	4	3	1	2	4	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	3	4	4	4	1	1	4	4		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	4	4	1	4	2	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 표준 대기압(1[atm])과 다른 값은?

① 760mmHg	② 1.0332kgf/㎡

③ 1,013mbar	④ 101.3kPa

2. 다음 그림과 같은 변위단계선도가 나타내는 시스템의 운동상태는?

① A＋, B＋, B-, A	② A＋, B＋, A-, B-

③ A＋, A-, B＋, B	④ B＋, B-, A＋, A-

3. 다음 중 유압이 이용되지 않는 곳은?

① 건설기계	② 항공기

③ 덤프차(Dump Car)	④ 컴퓨터

4. 실린더 안지름 50[㎜], 피스톤 로드 지름 20[㎜]인 유압 실린더가 있다. 작동유의 유압을 35[kgf/㎠], 유량을 10[L/min]라 할 때 피스톤의 전진행정 시 낼 수 있는 힘은 약 몇 [kgf]인가?

① 480	② 575

③ 612	④ 687

5. 공압용 실린더에서 튜브와 커버를 인장력에 의해 결속 시킬 때 필요한 구조장치는?

① 타이로드	② 트러니언

③ 쿠션장치	④ 다이어프램

6. 유압에너지의 장점이 아닌 것은?

① 온도변화에 따른 작업 조건의 변화

② 정확한 위치제어가 가능

③ 제어 및 조정성이 우수

④ 큰 부하 상태에서의 출발이 가능

7. 릴레이의 코일부에 전류가 공급되었을 때에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 접점을 복귀시킨다.

② 가동철편을 잡아당긴다.

③ 가동접점을 원위치 시킨다.

④ 고정접점에 출력을 만든다.

8. 9개의 입력신호 중 어느 한 곳의 신호만 있어도 한 곳으로 출력을 발생시킬 수 있는 밸브와 그 수량은?

① 2압밸브, 8개

② 2압밸브, 9개

③ 셔틀밸브, 8개

④ 셔틀밸브, 9개

9. 유압 작동유의 종류에 속하지 않는 것은?

① 석유계 유압유

② 합성계 유압유

③ 유성계 유압유

④ 수성계 유압유

10. 다음 그림의 기호가 나타내는 것은?

① 유압펌프

② 공기압축기

③ 공압 가변 용량형 펌프

④ 요동형 공기압 액추에이터

11. 유압 서보시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 서보기구는 토크모터, 유압증폭부, 안내밸브의 3요소로 구성된다.

② 서보 유압밸브의 노즐 플래퍼는 기계적 변위를 유압으로 변환하는 기구이다.

③ 전기신호를 기계적 변위로 바꾸는 기구는 스풀이다.

④ 서보시스템의 구성을 위하여 피드백 신호가 있어야 한다.

12. 다음 그림은 방향 조정 장치에 사용되어 양쪽 실린더에 같은 유량이 흐르도록 하는 것이다. 이 밸브의 명칭은?

① 유량제어 서보 밸브

② 유량 분류 밸브

③ 압력제어 서보 밸브

④ 유량 조정 순위 밸브

13. ISO-12f9 표준(문자식 표현)에 의한 공압밸브의 연결구 표시방법에 따라 A, B, C 등으로 표현되어야 하는 것은?

① 배기구

② 제어 라인

③ 작업 라인

④ 압축공기 공급 라인

14. 실린더, 로터리 액추에이터 등 일반용 공압기기의 공기 여과에 적당한 여과기 엘리먼트의 입도는?

① 5[µm] 이하	② 5~10[µm]

③ 10~40[µm]	④ 40~70[µm]

15. 미끄럼 면에서 사용되는 유체의 누설방지용으로 사용하는 요소는?

① 램	② 슬리브

③ 패킹	④ 플랜지

16. 마름모(◇)가 기본이 되는 공유압 기호가 아닌 것은?

① 여과기	② 열교환기

③ 차압계	④ 루브리게이터

17. 기기의 보호와 조작자의 안전을 목적으로 기기의 동작 상태를 나타내는 접점을 이용하여 기기의 동작을 금지 하는 회로는?

① 인터록 회로	② 플리커 회로

③ 정지우선 회로	④ 시동우선 회로

18. 유압회로에서 주회로 압력보다 저압으로 해서 사용하고자 할 때 사용하는 밸브는?

① 감압밸브	② 시퀀스 밸브

③ 언로드 밸브	④ 카운터밸런스밸브

19. 메모리 방식으로 조작력이나 제어신호를 제어하여도 정상 상태로 복귀하지 않고 반대 신호가 주어질 때까지 그 상태를 유지하는 방식을 무엇이라 하는가?

① 디텐드	② 스프링 복귀방식

③ 파일럿 방식	④ 정상 상태 열림 방식

20. 다음 그림과 같은 유압펌프의 종류는?

① 나사펌프	② 베인펌프

③ 로브펌프	④ 피스톤펌프

21. 유압 실린더의 전진운동 시 유압유가 공급되는 입구 쪽에 체크밸브 위치를 차단되게 일방향 유량제어밸브를 설치하여 실린더의 전진속도를 제어하는 회로는?

① 재생회로	② 미터인 회로

③ 블리드 오프 회로	④ 미터 아웃 회로

22. 회로 내의 압력이 설정압 이상이 되면 자동으로 작동되어 탱크 또는 공압기기의 안전을 위하여 사용되는 밸브는?

① 안전밸브	② 체크밸브

③ 시퀀스밸브	④ 리밋밸브

23. 압축공기 저장탱크의 구성 기기가 아닌 것은?

① 압력계	② 체크밸브

③ 유량계	④ 안전밸브

24. 공압 소음기의 구비조건이 아닌 것은?

① 배기음과 배기저항이 클 것

② 충격이나 진동에 변형이 생기지 않을 것

③ 장기간의 사용에 배기저항 변화가 작을 것

④ 밸브에 장착하기 쉬운 형상일 것

25. 시스템 내의 최대 압력을 제한해주는 것으로 주로 유압 회로에서 많이 사용하는 것은?

① 감압밸브	② 릴리프밸브

③ 체크밸브	④ 시퀀스밸브

26. 오일탱크의 배유구(Drain Plug) 위치로 가장 적절한 곳은?

① 유면의 최상단

② 탱크의 제일 낮은 곳

③ 유면의 1/2이 되는 위치

④ 탱크의 정중앙 중간 위치

27. 유량제어밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유압 모터의 회전 속도를 제어한다.

② 유압 실린더의 운동 속도를 제어한다.

③ 정용량형 펌프의 토출량을 바꿀 수 있다.

④ 관로 일부의 단면적을 줄여 유량을 제어한다.

28. 다음 유압기호에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양쪽 로드형 단동 실린더이다.

② 양쪽 로드형 복동 실린더이다.

③ 한쪽 로드형 단동 실린더이다.

④ 한쪽 로드형 복동 실린더이다.

29. 다음 그림의 기호가 가지고 있는 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실린더 내의 압력을 제거할 수 있다.

② 실린더가 전진 운동할 수 있다.

③ 실린더가 후진 운동할 수 있다.

④ 모터가 정지할 수 있다.

30. 부하의 변동이 있어도 비교적 안정된 속도를 얻을 수 있는 회로는?

① 미터인 회로

② 미터 아웃 회로

③ 블리드온 회로

④ 블리드 오프 회로

31. 다음과 같이 전력용 반도체 소자로 구성된 스위칭 회로의 이름은 무엇인가?

① 증폭기	② 반파정류

③ 인버터	④ 3상 컨버터

32. 두 개의 저항 R1, R2가 병렬로 접속된 회로에 R1에 2[V]의 전압이 걸렸다면, R2에는 몇 [V]의 전압이 걸리게 되는가?

① 20	② 20 R1

③ 20 R2	④ 20 R1R2

33. 2차 전지(알칼리 전지, 리튬 전지) 전압의 크기를 측정하고자 할 때 사용되는 계기로 적당한 것은?

① 메거	② 직류전압계

③ 검류계	④ 교류 브리지

34. 다음 회로는 무엇인가?

① 인터록회로	② 정역회로

③ 지연동작회로	④ 일정시간 동작회로

35. 직류기(DC Machine)중 기계에너지를 전기에너지로 변환 시키는 기기는?

① 변압기	② 직류전동기

③ 유도전동기	④ 직류발전기

36. N극과 S극 사이의 자기장 내에 있는 도체를 상하로 움직이면 도체에 기전력이 유도되는 현상은?

① 자화유도현상	② 자기유도현상

③ 전자유도현상	④ 주파수유도현상

37. 그림과 같이 교류전류에 대한 저항(R)만의 회로에서 전압과 전류의 위상 관계는?

① 전압과 전류의 위상이 같다.

② 전압은 전류보다 위상이 90° 앞선다.

③ 전류는 전압보다 위상이 90° 앞선다.

④ 전압은 전류보다 위상이 180° 앞선다.

38. 저항 3[Ω]과 유도 리액턴스 4[Ω]이 직렬로 접속된 회로에 교류전압 100[V]를 가할 때에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

① 14.3	② 20

③ 24.3	④ 30

39. 일정시간 동안 전기에너지가 한 일의 양을 무엇이라고 하는가?

① 전류	② 전압

③ 전기량	④ 전력량

40. 정격이 5[A], 220[V]인 전기제품을 10시간 동안 사용하였을 때 전력량은 몇 [kWh]인가?

① 1	② 11

③ 21	④ 31

41. 회로시험기를 사용하여 저항 측정 시 전환스위치를 R×100 에 놓았을 때 계기의 바늘이 30[Ω]을 가리켰다면 저항값은?

① 30[Ω]	② 100[Ω]

③ 300[Ω]	④ 3,000[Ω]

42. 5a 2b의 접점을 지닌 전자개폐기와 계전기를 사용하여 기동스위치 1개로 3상 유도전동기의 운전과 정지가 가능한 제어회로를 만들고자 한다. 이때 5a 2b에서 보조 a접점의 개수는?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

43. 유효전력(ⓐ). 무효전력(ⓑ), 피상전력(ⓒ)의 단위를 바르게 나열한 것은?

① ⓐ [Var], ⓑ [W], ⓒ [VA]

② ⓐ [W], ⓑ [VA], ⓒ [Var]

③ ⓐ [W], ⓑ [Var], ⓒ [VA]

④ ⓐ [Var], ⓑ [Var], ⓒ [W]

44. 전동기의 기동버튼을 누를 때 전원 퓨즈가 단선되는 원인이 아닌 것은?

① 코일의 단락

② 접촉자의 접지

③ 접촉자의 단락

④ 철심면의 오손

45. 한 달간 사용한 전력량을 계산하였더니 100[kWh]를 사용하였는데, 이를 줄[J] 단위로 환산하면 얼마인가?

① 0.24	② 746

③ 105	④ 3.6×108

46. 도면 부품란에 “SM 45C”로 기입되어 있을 때 어떤 재료를 의미하는가?

① 탄소 주강품

② 용접용 스테인리스 강재

③ 회주철품

④ 기계 구조용 탄소 강재

47. 보기에서와 같이 입체도를 제3각법으로 그린 투상도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 평면도만 틀림

② 정면도만 틀림

③ 우측면도만 틀림

④ 모두 올바름

48. 그림과 같이 경사면부가 있는 경사면의 실제 형상을 나타낼 수 있도록 그린 투상도는?

① 보조 투상도	② 국부 투상도

③ 회전 투상도	④ 부분 투상도

49. 원호의 반지름이 커서 그 중심위치를 나타낼 필요가 있을 경우, 지면 등의 제약이 있을 때는 그 반지름의 치수선을 구부려서 표시할 수 있다. 이때 치수선의 표시방법으로 맞는 것은?

① 중심점의 위치는 원호의 실제 중심위치에 있어야 한다.

② 중심점에서 연결된 치수선의 방향은 정확히 화살표로 향한다.

③ 치수선의 방향은 중심에 관계없이 보기 좋게 긋는다.

④ 치수선에 화살표가 붙은 부분은 정확한 중심위치를 향하도록 한다.

50. 다음 그림에서 “가”와 “나”의 용도에 의한 명칭과 선의 종류(굵기)가 바르게 연결된 것은?

① 가. 해칭선 - 가는 실선, 나. 가상선 - 가는 실선

② 가. 해칭선 - 굵은 실선, 나. 파단선 - 굵은 실선

③ 가. 해칭선 - 가는 실선, 나. 파단선 - 굵은 실선

④ 가. 해칭선 - 가는 실선, 나. 파단선 - 가는 실선

51. 다음 투상법의 기호는 제 몇 각법을 나타내는 기호인가?

① 제1각법	② 제2각법

③ 제3각법	④ 제4각법

52. 강판을 말아서 그림과 같은 원통을 만들고자 한다. 다음 중 가장 적합한 강판의 크기(가로×세로)는?

① 966×900	② 1,932×900

③ 2,515×900	④ 3,864×900

53. 코일 스프링의 전체의 평균 지름이 30[㎜], 소선의 지름이 3[㎜]라면 스프링 지수는?

① 0.1	② 6

③ 8	④ 10

54. 양 끝에 왼나사 및 오른나사가 있어서 막대나 로프 등을 조이는 데 사용하는 기계요소는?

① 나비 너트	② 캡 너트

③ 아이 너트	④ 턴 버클

55. 한 변의 길이가 2[㎝]인 정사각형 단면의 주철제 각 봉에 4,000[N]의 중량을 가진 물체를 올려놓았을 때 생기는 압축응력[N/㎟]은?

① 10[N/㎟]	② 20[N/㎟]

③ 30[N/㎟]	④ 40[N/㎟]

56. 기준원 위에서 원판을 굴릴 때 원판 위의 1점이 그리는 궤적으로 나타내는 것은?

① 쌍곡선	② 포물선

③ 인벌류트 곡선	④ 사이클로이드 곡선

57. 축을 설계할 때 고려사항으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 변형	② 축간 거리

③ 강도	④ 진동

58. 국제단위계 SI단위를 옳게 표현한 것은?

① 가속도 : [km/h]	② 체적 : [kL]

③ 응력 : [Pa]	④ 힘 : [N/m2]

59. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

2개의 축이 평행하지만 축 선의 위치가 어긋나 있을 때 사용하며, 한 개의 원판 앞뒤에 서로 직각 방향으로 키 모양의 돌기를 만들어 이것을 양 축 사이의 플랜지 사이에 끼워놓아, 한쪽의 축을 회전시키면 중앙의 원판이 홈에 따라서 미끄러지며 다른 쪽의 축에 회전력을 전달시키는 축 이음 방법이다.

① 셀러 커플링	② 유니버설 커플링

③ 올덤 커플링	④ 마찰 클러치

60. 다음 중 다른 벨트에 비하여 탄성과 마찰계수는 떨어지지만 인장강도가 대단히 크고 벨트 수명이 긴 장점을 가지고 있는 것으로 마찰을 크게 하기 위하여 풀리의 표면에 고무, 코르크 등을 붙여 사용하는 것은?

① 가죽 벨트	② 고무 벨트

③ 섬유 벨트	④ 강철 벨트