건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2014.10.11. 5회)

2014년 5회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
3	4	4	1	2	4	3	4	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	1	1	1	3	1	4	1	3		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	1	2	2	2	4	3	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	2	1	2	3	4	2	2	3	3		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	2	2	4	1	3	1	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 펌프의 토출압력이 높아질 때 체적 효율과의 관계로 옳은 것은?

① 효율이 증가한다.

② 효율은 일정하다.

③ 효율이 감소한다.

④ 효율과는 무관하다.

2. 필터를 설치할 때 체크 밸브를 병렬로 사용하는 경우가 많다. 이때 체크 밸브를 사용하는 이유로 알맞은 것은?

① 기름의 충만	② 역류의 방지

③ 강도의 보강	④ 눈막힘의 보완

3. 흡착식 건조기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건조제로 실리카겔, 활성 알루미나 등이 사용된다.

② 흡착식 건조기는 최대 -70[℃] 정도까지의 저이슬점을 얻을 수 있다.

③ 건조제가 압축공기 중의 수분을 흡착하여 공기를 건조 하게 된다.

④ 냉매에 의해 건조되며 2~5[℃]까지 냉각되어 습기를 제거한다.

4. 제어작업이 주로 논리제어의 형태로 이루어지는 AND, OR, NOT, 플립플롭 등의 기본논리 연결을 표시하는 기호도를 무엇이라 하는가?

① 논리도	② 제어선도

③ 회로도	④ 변위단계선도

5. 유압회로에서 회로 내의 압력을 일정하게 유지시키는 역할을 하는 밸브는?

① 체크 밸브	② 릴리프 밸브

③ 유압 펌프	④ 솔레노이드 밸브

6. 유압장치에서 사용되고 있는 오일탱크에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 오일을 저장할 뿐만 아니라 오일을 깨끗하게 한다.

② 주유구에는 여과망과 캡 또는 뚜껑을 부착하여 먼지, 절삭분 등의 이물질이 오일탱크에 혼입되지 않게 한다.

③ 공기청정기의 통기용량은 유압펌프 토출량의 2배 이상으로 하고, 오일탱크의 바닥면은 바닥에서 최소 15[㎝]를 유지하는 것이 좋다.

④ 오일탱크의 용량은 장치 내의 작동유를 모두 저장하지 않아도 되므로 사용압력, 냉각장치의 유무에 관계없이 가능한 작은 것을 사용한다.

7. 다음 중 공압 센서로 검출할 수 없는 것은?

① 물체의 유무	② 물체의 위치

③ 물체의 재질	④ 물체의 방향 변위

8. 습공기 중에 포함되어 있는 건조공기 중량에 대한 수증기의 중량을 무엇이라고 하는가?

① 포화습도	② 상대습도

③ 평균습도	④ 절대습도

9. 공압장치의 공압 밸브 조작방식이 아닌 것은?

① 수동조작방식	② 래치조작방식

③ 전자조작방식	④ 파일럿조작방식

10. 공압장치에 사용되는 압축공기 필터의 공기여과 방법으로 틀린 것은?

① 가열하여 분리하는 방법

② 원심력을 이용하여 분리하는 방법

③ 흡습제를 사용해서 분리하는 방법

④ 충돌판에 닿게 하여 분리하는 방법

11. 공기압 실린더의 지지형식이 아닌 것은?

① 풋형	② 플랜트형

③ 플랜지형	④ 트러니언형

12. 다음과 같은 회로도의 기능은?

① 단동실린더 고정회로

② 복동실린더 고정회로

③ 단동실린더 제어회로

④ 복동실린더 제어회로

13. 공기압축기를 작동원리에 따라 분류할 때 용적형 압축기가 아닌 것은?

① 축류식	② 피스톤식

③ 베인식	④ 다이어프램식

14. 공기압 회로에서 압축 공기의 역류를 방지하고자 하는 경우에 사용하는 밸브로서, 한쪽 방향으로만 흐르고 반대 방향으로는 흐르지 않는 밸브는?

① 체크 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 셔틀 밸브	④ 급속배기 밸브

15. 다음 중 공기압 장치의 기본시스템이 아닌 것은?

① 유압펌프

② 압축공기 조정장치

③ 공압 제어밸브

④ 압축공기 발생장치

16. 다음과 같이 2개의 3/2way 밸브를 연결한 상태의 회로는 어떠한 논리를 나타내는가?

① OR 논리	② AND 논리

③ NOR 논리	④ NAND 논리

17. 일정량 액체가 채워져 있는 용기의 밑면적이 받는 압력은?

① 정압	② 절대압력

③ 대기압	④ 게이지압력

18. 유압시스템의 최고 압력을 설정할 수 있는 밸브는?

① 감압 밸브

② 방향 제어 밸브

③ 언로딩 밸브

④ 압력 릴리프 밸브

19. 실린더가 전진운동을 완료하고 실린더 측에 일정한 압력이 성된 후에 후진운동을 하는 경우처럼 스위칭 작용에 특별한 압력이 요구되는 곳에 사용하는 밸브는?

① 시퀀스 밸브

② 3/2way 방향 제어 밸브

③ 급속 배기 밸브

④ 4/2way 방향 제어 밸브

20. 압력 80[kgf/㎠], 유량[L/min]인 유압 모터에서 발생하는 최대 토크는 약 몇 [kgf·m]인가?

① 1.6	② 2.2

③ 3.8	④ 7.6

21. 회로 중의 공기압력이 상승해 갈 때나 하강해 갈 때에 설정된 압력이 되면 전기 스위치가 변환되어 압력 변화를 전기신호로 나타나게 한다. 이러한 작동을 하는 기기는?

① 압력스위치

② 릴리프 밸브

③ 시퀀스 밸브

④ 언로드 밸브

22. 유압·공기압 도면기호(KS B 0054)의 기호 요소 중 1점 쇄선의 용도는?

① 주관로

② 포위선

③ 계측기

④ 회전이음

23. 작동유의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

① 압축성일 것

② 화학적으로 안정할 것

③ 열을 방출시킬 수 있어야 할 것

④ 기름 속의 공기를 빨리 분리시킬 수 있을 것

24. 유압·공기압 도면기호 (KS B 0054)의 기호 요소 중 정사각형의 용도가 아닌 것은?

① 필터	② 피스톤

③ 주유기	④ 열교환기

25. 복동 실린더의 미터-아웃 방식에 의한 속도제어회로는?

① 실린더로 공급되는 유체의 양을 조절하는 방식

② 실린더에서 배출되는 유체의 양을 조절하는 방식

③ 공급과 배출되는 유체의 양을 모두 조절하는 방식

④ 전진 시에는 공급유체를 후진 시에는 배출유체의 양을 조절하는 방식

26. 다음 그림에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자유낙하를 방지하는 회로이다.

② 감압 밸브의 설정압력은 릴리프 밸브의 설정압력보다 낮다.

③ 용접실린더와 고정실린더의 순차제어를 위한 회로이다.

④ 용접실린더에 공급되는 압력을 높게하기 위한 방법이다.

27. 압력제어 밸브의 핸들을 돌렸을 때 회전각에 따라 공기 압력이 원활하게 변화하는 특성은?

① 유량 특성

② 릴리프 특성

③ 재현 특성

④ 압력조정 특성

28. 압축공기에 비하여 유압의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 정확성

② 비압축성

③ 배기성

④ 힘의 강력성

29. 유압회로에서 유압 작동유의 점도가 너무 높을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 응답성이 저하된다.

② 동력손실이 커진다.

③ 열 발생의 원인이 된다.

④ 관내 저항에 의한 압력이 저하된다.

30. 유압 작동유의 적절한 점도가 유지되지 않을 경우 발생되는 현상이 아닌 것은?

① 동력손실 증대

② 마찰 부분 마모 증대

③ 내부 누설 및 외부 누설

④ 녹이나 부식 발생의 억제

31. 전열기에 전압을 가하여 전류를 흘리면 열이 발생하게 되는데 I[A]의 전류가 저항 R[Ω]인 도체를 t[sec]동안 흘렀다면 이 도체에서 발생하는 열에너지는 몇[J]인가?

① IRt	② I2Rt

③ 4.2I2Rt	④ 0.24I2Rt

32. 다음과 같은 전동기 정역회로의 동작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① PL은 전원이 투입되면 PB 스위치와 관계없이 항상 점등된다.

② PB1을 누르면 MC1이 여자되어 MC1-a 접점이 붙고 전동기 M이 정회전 운동을 한다.

③ PB2를 누르면 MC2가 여자되어 MC2-a접점이 붙고 전동기 M이 역회전 운동을 한다.

④ PB3을 누르면 MC1, MC2가 여자되어 전동기 M이 자동으로 정·역회전 운동을 한다.

33. 550[W]의 전력을 소비하는 전기난로를 6시간 동안 사용할 때의 전력량은 얼마인가?

① 0.3[kWh]	② 2[kWh]

③ 30[kWh]	④ 300[kWh]

34. 전류의 단위로 암페어[A]를 사용한다. 다음 중 1[A]에 해당하는 것은?

① 1[sec] 동안에 1[C]의 전기량이 이동하였다.

② 저항 1[Ω]인 물체에 10[V]의 전압을 인가하였다.

③ 1[m] 높은 전위에서 1[m] 낮은 전위로 전기량이 흘렀다.

④ 1[C]의 전기량이 두 점 사이를 이동하여 1[J]의 일을 하였다.

35. 1[Ω] 미만의 저저항을 측정하기 위하여 전압강하법을 사용하였다. 전압강하법을 이용한 측정 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 내부저항이 큰 전압계를 이용한다.

② 측정 중에는 일정 온도를 유지한다.

③ 도선의 연결 단자 구성 시 접촉저항이 작도록 한다.

④ 전원과 병렬로 가변저항을 삽입하여 전류의 양을 조절 한다.

36. 평형 3상 회로에서 △결선의 3상 전원 중 2개 상의 전원만을 이용하여 3상 부하에 전력을 공급할 때 사용되는 결선은?

① Y결선	② △결선

③ V결선	④ Z결선

37. 다음 중 건식정류기(금속정류기)가 아닌 것은?

① 셀렌정류기	② 실리콘정류기

③ 회전변류기	④ 아산화동정류기

38. 다음 접점회로가 나타내는 논리회로는?

① OR회로	② AND회로

③ NOT회로	④ NAND회로

39. 다음 중 측정 중 또는 측정방법으로 인해 발생할 수 있는 오차가 아닌 것은?

① 우연오차	② 과실오차

③ 계통오차	④ 정밀오차

40. 직류기의 손실 중 전기자 철심 안에서 자속이 변할 때 철심부에 생기는 손실로서, 히스테리시스손, 와류손 등으로 구분되는 것은?

① 동손

② 철손

③ 기계손

④ 표류부하손

41. 100[Ω]의 부하가 연결된 회로에 10[V]의 직류 전압을 인가하고 전류를 측정하면 계기에 나타나는 값은 몇 [A]인가?

① 10	② 1

③ 0.1	④ 0.01

42. 서보모터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저속회전이 쉽다.

② 급가감속이 어렵다.

③ 정역회전이 가능하다.

④ 저속에서 큰 토크를 얻을 수 있다.

43. 단상 유도전동기가 산업 및 가정용으로 널리 이용되는 이유로 옳지 않은 것은?

① 직류전원을 생활 주변에서 쉽게 얻을 수 있다.

② 전동기의 구조가 간단하고 고장이 적고 튼튼하다.

③ 작은 동력을 필요로 하며 가격이 비교적 저렴하다.

④ 취급과 운전이 쉬워 다른 전동기에 비해 매우 편리하게 이용할 수 있다.

44. 정현파 교류전압의 순시값이 200sinωt[V]일 때 최댓값은 몇 [V]인가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

45. 정전용량 C[F]인 콘덴서에 교류전원을 접속하여 사용할 경우의 전류와 전압과의 위상 관계는?

① 전류와 전압은 동상이다.

② 전류가 전압보다 위상이 90° 늦다.

③ 전류가 전압보다 위상이 90° 앞선다.

④ 전류가 전압보다 위상이 120° 앞선다.

46. 다음 입체도에서 화살표 방향의 정면도로 적합한 것은?

①	②

③	④

47. 그림과 같은 용접 기호에서 a5는 무엇을 의미하는가?

① 루트 간격이 5[㎜]

② 필릿 용접 목 두께가 5[㎜]

③ 필릿 용접 목 길이가 5[㎜]

④ 점 용접부의 용접 수가 5개

48. 3각법으로 투상한 그림과 같은 정면도와 평면도에 좌측면도로 적합한 것은?

①	②

③	④

49. 기계제도에서 척도 및 치수 기입법 설명으로 잘못된 것은?

① 치수는 되도록 주투상도에 집중하여 기입한다.

② 치수는 특별한 명기가 없는 한 제품의 완성치수이다.

③ 현의 길이를 표시하는 치수선은 동심 원호로 표시한다.

④ 도면에 NS로 표시된 것은 비례척이 아님을 나타낸 것이다.

50. 도면에서 표제란의 투상법란에 그림과 같은 투상법 기호로 표시되는 경우는 몇 각법 기호인가?

① 1각법	② 2각법

③ 3각법	④ 4각법

51. 그림과 같이 직육면체를 나타낼 수 있는 투상도는?

① 정투상도	② 사투상도

③ 등각 투상도	④ 부등각 투상도

52. 선의 종류에 의한 용도 중 가는 실선으로 표현해야 하는 선으로 틀린 것은?

① 치수선	② 중심선

③ 지시선	④ 외형선

53. 코일 스프링에 350[N]의 하중을 걸어 5.6[㎝] 늘어났다면 이 스프링의 스프링 상수[N/㎜]는?

① 5.25	② 6.25

③ 53.5	④ 62.5

54. 축에서 토크가 67.5[kN·㎜]이고, 지름 50[㎜]일 때 키(Key)에 발생하는 전단 응력은 몇[N/㎟]인가? (단, 키의 크기는 너비×높이×길이＝15㎜×10㎜×60㎜이다.)

① 2	② 3

③ 6	④ 8

55. 기어에서 이 끝 높이(Addendum)가 의미하는 것은?

① 두 기어의 이가 접촉하는 거리

② 이뿌리원부터 이끝원까지의 거리

③ 피치원에서 이뿌리원까지의 거리

④ 피치원에서 이끝원까지의 거리

56. 너트의 풀림 방지법이 아닌 것은?

① 턴버클에 의한 방법

② 자동 죔 너트에 의한 방법

③ 분할핀에 의한 방법

④ 로크 너트에 의한 방법

57. 1/100의 기울기를 가진 2개의 테이퍼 키를 한 쌍으로 하여 사용하는 키는?

① 원뿔 키	② 둥근 키

③ 접선 키	④ 미끄럼 키

58. 607C2P6으로 표시된 베어링에서 안지름은?

① 7[㎜]	② 30[㎜]

③ 35[㎜]	④ 60[㎜]

59. 원동차와 종동차의 지름이 각각 400[㎜], 200[㎜]일 때 중심거리는?

① 300[㎜]	② 600[㎜]

③ 150[㎜]	④ 200[㎜]

60. 체결용 기계요소가 아닌 것은?

① 나사	② 키

③ 브레이크	④ 핀