건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2015.7.19. 4회)

2015년 2회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
3	4	2	1	2	4	1	4	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	2	4	1	3	2	4	1		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	3	3	4	2	4	4	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
2	1	4	4	1	2	4	2	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	1	2	3	2	1	1	3	4		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	3	2	3	4	2	1	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 그림과 같은 유압회로의 명칭은?

① 감속 회로	② 차동 회로

③ 로킹 회로	④ 정토크 구동 회로

2. 다음 중 실린더의 속도를 제어할 수 있는 기능을 가진 밸브는?

① AND 밸브

② 3/2-Way 밸브

③ 압력 시퀀스 밸브

④ 일방향 유량제어 밸브

3. 공유압 변환기를 에어 하이드로 실린더와 조합하여 사용할 경우 주의사항으로 틀린 것은?

① 열원의 가까이에서 사용하지 않는다.

② 공유압 변환기는 수평 방향으로 설치한다.

③ 에어 하이드로 실린더보다 높은 위치에 설치한다.

④ 작동유가 통하는 배관에 누설, 공기 흡입이 없도록 밀봉을 철저히 한다.

4. 공압 실린더를 순차적으로 작동시키기 위해서 사용되는 밸브의 명칭은 무엇인가?

① 시퀀스 밸브	② 무부하 밸브

③ 압력 스위치	④ 교축 밸브

5. 자기 현상을 이용한 스위치로 빠른 전환 사이클이 요구될 때 사용되는 스위치는?

① 압력 스위치

② 전기 리드 스위치

③ 광전 스위치

④ 전기 리밋 스위치

6. 공압 밸브에 부착되어 있는 소음기의 역할에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 배기속도를 빠르게 한다.

② 공압 작동부의 출력이 커진다.

③ 공압 기기의 에너지 효율이 좋아진다.

④ 압축공기 흐름에 저항이 부여되고 배압이 생긴다.

7. 연속적으로 공기를 빼내는 공기구멍을 나타내는 기호는?

①	②

③	④

8. 공기 청정화 장치로 이용되는 공기 필터에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 압축공기에 포함된 이물질을 제거하여 문제가 발생하지 않도록 사용한다.

② 압축공기는 필터를 통과하면서 응축된 물과 오물을 제거하는 역할을 한다.

③ 투명의 수지로 되어 있는 필터통은 가정용 중성세제로 세척하여 사용하여야 한다.

④ 필터에 의하여 걸러진 응축물은 필터통에 꽉 채워져 있어야 추가적인 이물질 공급이 차단되어 효율적이다.

9. 유압 탱크의 구비 조건이 아닌 것은?

① 필요한 기름의 양을 저장할 수 있을 것

② 복귀관 측과 흡입관 측 사이에 격판을 설치할 것

③ 펌프의 출구측에 스트레이너가 설치되어 있을 것

④ 적당한 크기의 주유구와 배유구가 설치되어 있을 것

10. 공압 실린더나 공압 탱크의 공기를 급속히 방출할 필요가 있을 때 또는 공압 실린더 속도를 증가시킬 필요가 있을 때 사용되는 밸브로 가장 적당한 것은?

① 2압 밸브	② 셔틀 밸브

③ 체크 밸브	④ 급속 배기 밸브

11. 접속된 관로를 나타내는 기호는?

①	②

③	④

12. 루브리케이터(Lubricator)에 사용되는 적정한 윤활유는?

① 기계유 1종(ISO VG 32)

② 터빈유 1종, 2종(ISO VG 32)

③ 그리스유 3종, 4종(ISO VG 32)

④ 스핀들유 3종, 4종(ISO VG 32)

13. 유압펌프의 성능을 표현하는 것으로 단위시간당 에너지를 의미하는 것은?

① 동력	② 전력

③ 항력	④ 추력

14. 회로설계 시 주의하여야 할 부하 중 과주성 부하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 음의 부하이다.

② 저항성 부하이다.

③ 운동량을 증가시킨다.

④ 액추에이터의 운동방향과 동일하게 작용한다.

15. 전기제어의 동작 상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기기의 미소 시간 동작을 위해 조작 동작되는 것을 조깅이라 한다.

② 계전기 코일에 전류를 흘려 자화 성질을 얻게 하는 것을 여자라 한다.

③ 계전기 코일에 전류를 차단하여 자화 성질을 잃게 하는 것을 소자라 한다.

④ 계전기가 소자된 후에도 동작기능이 유효하게 하는 것을 인터록이라 한다.

16. 액추에이터의 공급 쪽 관로 내의 흐름을 제어함으로써 속도를 제어하는 그림과 같은 회로는 무슨 방식인가?

① 미터 인	② 미터 아웃

③ 블리드 온	④ 블리드 오프

17. 다음 중 공압모터의 장점인 것은?

① 배기음이 작다.

② 에너지 변환 효율이 높다.

③ 폭발의 위험성이 거의 없다.

④ 공기의 압축성에 의해 제어성이 우수하다.

18. 유압펌프의 동력을 산출하는 방법으로 옳은 것은?

① 힘×거리	② 압력×유량

③ 질량×가속도	④ 압력×수압면적

19. 유압실린더가 중력으로 인하여 제어속도 이상 낙하하는 것을 방지하는 밸브는?

① 감압 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 무부하 밸브	④ 카운터밸런스 밸브

20. 실린더 로드의 지름을 크게 하여 부하에 대한 위험을 줄인 실린더는?

① 램형 실린더	② 탠덤 실린더

③ 다위치 실린더	④ 텔레스코프 실린더

21. 일의 3요소에 해당되지 않는 것은?

① 크기	② 속도

③ 형상	④ 방향

22. 유압 제어 밸브 중 회로압이 설정압을 넘으면 막이 유체압에 의해 파열되어 압유를 탱크로 귀환시키고 동시에 압력상승을 막아 기기를 보호하는 역할을 하는 기기는?

① 유체 퓨즈	② 압력 스위치

③ 감압 밸브	④ 릴리프 밸브

23. 그림과 같은 회로도를 무엇이라고 하는가?

① 인터록 회로

② 플립플롭 회로

③ ON 우선 자기유지 회로

④ OFF 우선 자기유지 회로

24. 압력의 크기에 의해 제어되거나 압력에 큰 영향을 미치는 것은?

① 솔레노이드 밸브	② 방향 제어 밸브

③ 압력 제어 밸브	④ 유량 제어 밸브

25. 피스톤 로드의 중심선에 대하여 직각을 이루는 실린더의 양측으로 뻗은 1쌍의 원통 모양의 피벗으로 지지된 공압 실린더의 지지형식을 무엇이라 하는가?

① 풋형	② 클래비스형

③ 용접형	④ 트러니언형

26. 다음과 같은 회로의 명칭은?

① 로크 회로	② 무부하 회로

③ 동조 회로	④ 카운터밸런스 회로

27. 다음 중 공기압 발생장치에 해당되지 않는 장치는?

① 송풍기	② 진공펌프

③ 압축기	④ 공압모터

28. 유압 실린더나 유압 모터의 작동 방향을 바꾸는 데 사용되는 것으로 회로 내의 유체 흐름의 통로를 조정하는 것은?

① 체크 밸브	② 유량 제어 밸브

③ 압력 제어 밸브	④ 방향 제어 밸브

29. 공압 장치의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 사용 에너지를 쉽게 구할 수 있다.

② 압축성 에너지이므로 위치 제어성이 좋다.

③ 힘의 증폭이 용이하고 속도조절이 간단하다.

④ 동력의 전달이 간단하며 먼 거리 이송이 쉽다.

30. 공압 시스템의 사이징 설계조건으로 볼 수 없는 것은?

① 반복 횟수	② 부하의 형상

③ 부하의 중량	④ 실린더의 행정거리

31. 백열전구를 스위치로 점등과 소등을 하는 것은 무슨 제어라고 하는가?

① 자동제어	② 정성적 제어

③ 되먹임 제어	④ 정량적 제어

32. 전류를 측정하는 기본 단위의 표현이 틀린 것은?

① 나노암페어 : [pA]	② 밀리암페어 : [mA]

③ 킬로암페어 : [kA]	④ 마이크로암페어 : [µA]

33. 직류 분권전동기의 속도제어방법이 아닌 것은?

① 계자 제어	② 저항 제어

③ 전압 제어	④ 주파수 제어

34. 정전용량(C)만의 교류 회로에서 용량 리액턴스에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 기호는 XG, 단위는 [H]를 사용한다.

② 정전용량(C)에 각속도 ω를 곱한 값이다.

③ 정전용량(C)에 각속도 ω로 나눈 값이다.

④ 정전용량(C)에 각속도 ω를 곱한 값의 역수이다.

35. 다음 회로는 어떠한 회로를 나타낸 것인가?

① On 회로	② Off 회로

③ C 접점회로	④ 인터록 회로

36. 직류 전동기가 기동하지 않을 때, 고장의 원인으로 보기에 가장 거리가 먼 것은?

① 과부하	② 제어기의 양호

③ 퓨즈의 용단	④ 계자권선의 단선

37. 기계설비조정을 위하여 순간적으로 전동기를 시동·정지시킬 때 이용하는 회로는?

① 정역운전	② 리액터 가동

③ 현장·원격제어	④ 촌동운전(미동, Jog)

38. 교류 고전압 측정에 주로 사용되는 것은?

① 진동 검류계	② 계기용 변압기(PT)

③ 켈빈 더블 브리지	④ 계기용 변류기(CT)

39. 평형 3상 Y 결선의 상전압(Vᴘ)와 선간전압(V₁)과의 관계는?

① Vᴘ＝V₁	② Vᴘ＝[eqn: rm root 3]·V₁

③ Vᴘ＝3V·₁	④ Vᴘ＝(1/[eqn: rm root 3])·V₁

40. 전선에 흐르는 전류에 의한 자장의 방향을 결정하는 것은 무슨 법칙인가?

① 렌츠의 법칙

② 플레밍의 왼손 법칙

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 앙페르의 오른나사 법칙

41. 어떤 전기 회로에 2초 동안 10[C]의 전하가 이동하였다면 전류는 몇 [A]인가?

① 0.2	② 2.5

③ 5	④ 20

42. 그림과 같은 기호의 스위치 명칭은?

① 광전 스위치	② 터치 스위치

③ 리밋 스위치	④ 레벨 스위치

43. 최대값이 E[V]인 정현파 교류전압의 실효값은 몇[V]인가?

① (1/√2)∙E	② √2∙E

③ (2/π)∙E	④ 2E

44. 교류회로에서 위상을 고려하지 않고 단순히 전압과 전류의 실효값을 곱한 값을 무엇이라고 하는가?

① 임피던스	② 피상 전력

③ 무효 전력	④ 유효 전력

45. 다음 중 직류기의 구성 요소가 아닌 것은?

① 계자	② 정류자

③ 콘덴서	④ 전기자

46. 관용 테이퍼 나사 중 테이퍼 수나사를 나타내는 표시 기호로 옳은 것은?

① G	② R

③ Rc	④ Rᴘ

47. 도면에 표제란과 부품란이 있을 때, 부품란에 기입할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 제도 일자	② 부품명

③ 재질	④ 부품번호

48. 그림과 같은 용접기호에서 “40”의 의미를 바르게 설명한 것은?

① 용접부 길이

② 용접부 수

③ 인접한 용접부의 간격

④ 용입의 바닥까지의 최소거리

49. 도면에서 판의 두께를 표시하는 방법을 정해 놓고 있다. 두께 3[㎜]의 표현방법으로 옳은 것은?

① P3	② C3

③ t3	④ □3

50. 그림과 같은 입체도를 제3각법으로 투상한 도면으로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

51. 물체의 구멍, 흠 등 특정 부분만의 모양을 도시하는 것으로 그림과 같이 그려진 투상도의 명칭은?

① 회전 투상도	② 보조 투상도

③ 부분 확대도	④ 국부 투상도

52. 곡면과 곡면, 또는 곡면과 평면 등과 같이 두 입체가 만나서 생기는 경계선을 나타내는 용어로 가장 적합한 것은?

① 전개선	② 상관선

③ 현도선	④ 입체선

53. 다음 제동장치 중 회전하는 브레이크 드럼을 브레이크 블록으로 누르게 한 것은?

① 밴드 브레이크	② 원판 브레이크

③ 블록 브레이크	④ 원추 브레이크

54. 저널 베어링에서 저널의 지름이 30[㎜], 길이가40[㎜], 베어링의 하중이 2,400[N]일 때, 베어링의 압력은 몇 [MPa]인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

55. 너트 위쪽에 분할핀을 끼워 풀리지 않도록 하는 너트는?

① 원형 너트	② 플랜지 너트

③ 홈붙이 너트	④ 슬리브 너트

56. 두 축이 나란하지도 교차하지도 않으며, 베벨기어의 축을 엇갈리게 한 것으로, 자동차의 차동기어 장치의 감속기어로 사용되는 것은?

① 베벨기어	② 웜기어

③ 베벨헬리컬기어	④ 하이포이드기어

57. 원형나사 또는 둥근나사라고도 하며, 나사산의 각(a)은 30°로 산마루와 골이 둥근 나사는?

① 톱니나사	② 너클나사

③ 볼나사	④ 세트 스크루

58. 나사에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 나사에서 피치가 같으면 줄 수가 늘어나도 리드는 같다.

② 미터계 사다리꼴 나사산의 각도는 30°이다.

③ 나사에서 리드라 하면 나사축 1회전당 전진하는 거리를 말한다.

④ 톱니나사는 한 방향으로 힘을 전달시킬 때 사용한다.

59. 2,500[kgf·㎜]의 굽힘 모멘트가 작용하는 연강축 지름은 약 몇 [㎜]인가? (단, 허용 굽힘응력은 5[kgf/㎟]이다.)

① 21	② 36

③ 44	④ 92

60. 한 변의 길이가 30[㎜]인 정사각형 단면의 강재에 4,500[N]의 압축하중이 작용할 때 강재의 내부에 발생하는 압축응력은 몇 [N/㎟]인가?

① 2	② 4

③ 5	④ 10