건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2015.10.10. 5회)

2015년 5회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
1	4	3	3	1	1	2	2	3	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	1	2	2	4	1	3	4	3		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	2	1	3	2	1	3	4	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
4	4	3	4	2	3	1	1	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	1	2	3	4	2	1	3	2		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	2	4	1	3	1	2	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 압력제어 밸브에서 상시 열림 기호는?

①	②

③	④

2. 유량비례분류 밸브의 분류 비율은 일반적으로 어떤 범위에서 사용하는가?

① 1 : 1 ~ 36 : 1

② 1 : 1 ~ 27 : 1

③ 1 : 1 ~ 18 : 1

④ 1 : 1 ~ 9 : 1

3. 그림의 회로도에서 죔 실린더의 전진 시 최대 작용압력은 몇 [kgf/㎠] 인가?

① 30	② 40

③ 70	④ 110

4. 그림의 실린더는 피스톤 단면적(A)이 20[㎠], 행정거리(s) 는 10[㎝]이다. 이 실린더가 전진행정을 1분 동안에 마치려면 필요한 공급유량은 약 몇 [㎤/sec] 인가?

① 1.1	② 2.2

③ 3.3	④ 4.4

5. 미리 정한 복수의 입력신호조건을 동시에 만족하였을 경우에만 출력에 신호가 나오는 공압회로는?

① AND 회로

② OR 회로

③ NOR 회로

④ NOT 회로

6. 공기압 장치의 배열 순서로 옳은 것은?

① 공기압축기 → 공기탱크 → 에어드라이어 → 공기압조정유닛

② 공기압축기 → 에어드라이어 → 공기압조정유닛 → 공기탱크

③ 공기압축기 → 공기압조정유닛 → 에어드라이어 → 공기탱크

④ 에어드라이어 → 공기탱크 → 공기압조정유닛 → 공기압축기

7. 자동화 라인에 사용하는 공기압력 게이지가 0.5[MPa]을 나타내고 있다. 이때 사용되고 있는 공압동력장치는?

① 팬	② 압축기

③ 송풍기	④ 공기 여과기

8. 유압 실린더의 조립형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

① 일체형 방식	② 슬라이딩 방식

③ 플랜지 방식	④ 볼트 삽입 방식

9. 방향제어 밸브의 연결구 표시 중 공급라인의 숫자 및 영문 표시(ISO 규격)는?

① 1, A	② 2, B

③ 1, P	④ 2, R

10. 다음 중 유체에너지를 기계적인 에너지로 변환하는 장치는?

① 유압탱크	② 액추에이터

③ 유압펌프	④ 공기압축기

11. 다음 중 요동형 액추에이터의 기호는?

①	②

③	④

12. 유압장치에서 작동유를 통과, 차단시키거나 또는 진행 방향을 바꾸어 주는 밸브는?

① 유압차단 밸브

② 유량제어 밸브

③ 압력제어 밸브

④ 방향전환 밸브

13. 공압의 특성 중 장점에 속하지 않는 것은?

① 이물질에 강하다.

② 인화의 위험이 없다.

③ 에너지 축적이 용이하다.

④ 압축공기의 에너지를 쉽게 얻을 수 있다.

14. 동력에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 작용한 힘의 크기와 움직인 거리의 곱이다.

② 작용한 힘의 크기와 움직이는 속도의 곱이다.

③ 작용한 압력의 크기와 움직인 거리의 곱이다.

④ 작용한 압력의 크기와 움직이는 속도의 곱이다.

15. 그림과 같은 유압회로에서 실린더의 속도를 조절하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 가변형 펌프의 사용

② 유량제어 밸브의 사용

③ 전동기의 회전수 조절

④ 차동 피스톤 펌프의 사용

16. 속도에너지를 이용하여 피스톤을 고속으로 움직이게 하는 공압 실린더는?

① 탠덤형 공압 실린더

② 다위치형 공압 실린더

③ 텔레스코프형 공압 실린더

④ 임팩트 실린더형 공압 실린더

17. 다음 중 작동유의 열화 판정법으로 적절한 것은?

① 성상 시험법

② 초음파 진단법

③ 레이저 진단법

④ 플라즈마 진단법

18. 위치 검출용 스위치의 부착 시 주의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스위치 부하의 설계 선정 시 부하의 과도적인 전기 특성에 주의한다.

② 전기 용접기 등의 부근에는 강한 자계가 형성되므로 거리를 두거나 차폐를 실시한다.

③ 직렬접속은 몇 개라도 접속이 가능하지만 스위치의 누설전류가 접속 수만큼 커지므로 주의한다.

④ 실린더 스위치는 전기 접점이므로 직접 정격 전압을 가하면 단락되어 스위치나 전기회로를 파손시킨다.

19. 다음 중 유압을 발생시키는 부분은?

① 안전 밸브	② 제어 밸브

③ 유압 모터	④ 유압 펌프

20. 압축공기의 저장탱크를 구성하는 기기가 아닌 것은?

① 압력계	② 차단 밸브

③ 유량계	④ 압력 스위치

21. 순수 공압 제어회로의 설계에서 신호의 트러블(신호 중복에 의한 장애)을 제거하는 방법 중 메모리 밸브를 이용한 공기 분배방식은?

① 3/2-Way 밸브의 사용 방식

② 시간지연 밸브의 사용 방식

③ 캐스케이드 체인 사용 방식

④ 방향성 리밋 스위치의 사용 방식

22. 공기 마이크로미터 등의 정밀용에 사용되는 공기 여과기의 여과 엘리먼트 틈새 범위로 옳은 것은?

① 5[µm] 이하	② 5~10[µm]

③ 10~40[µm]	④ 40~70[µm]

23. 무부하 회로의 장점이 아닌 것은?

① 유온의 상승효과

② 펌프의 수명연장

③ 유압유의 노화 방지

④ 펌프의 구동력 절약

24. 유압을 측정했더니 압력계의 지침이 50[kgf/㎠]일 때 절대압력은 약 몇 [kgf/㎠]인가?

① 35	② 40

③ 51	④ 61

25. 베르누이의 정리에서 에너지 보존의 법칙에 따라 유체가 가지고 있는 에너지가 아닌 것은?

① 위치에너지	② 마찰에너지

③ 운동에너지	④ 압력에너지

26. 실린더의 동작시간을 결정하는 요인이 아닌 것은?

① 검출 센서의 종류

② 실린더의 피스톤에 가해지는 부하

③ 실린더 흡기측에 압력을 공급하는 능력

④ 실린더 배기측의 압력을 배기하는 능력

27. 증압기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 입구측 압력은 공압을, 출구측 압력은 유압으로 변환하여 증압한다.

② 직압식 증압기는 공압 실린더부와 유압 실린더부가 있고 이들 내부에 중압로드가 있다.

③ 예압식 증압기는 직압식과 구조가 유사하며, 공유압 변환기가 오일탱크 전단에 설치되어 있다.

④ 증압기는 일반적으로 중압비 10~25 정도의 것이 많으며 공기압 0.5[MPa]일 때 발생하는 유압은 5~12.5[MPa] 정도이다.

28. 다음의 오염물질 중 밸브 몸체에 고착, 씰(Seal) 불량, 누적에 의한 화재 및 폭발, 오염 등의 원인이 되는 이물질은?

① 녹	② 유분

③ 수분	④ 카본

29. 입력라인용 필터의 막힘과 이로 인한 엘리먼트의 파손을 방지할 목적으로 라인필터에 부착하는 밸브는?

① 귀환 밸브	② 릴리프 밸브

③ 체크 밸브	④ 어큐뮬레이터

30. 실린더의 귀환행정 시 일을 하지 않을 경우 귀환속도를 빠르게 하여 시간을 단축시킬 필요가 있을 때 사용하는 밸브는?

① 2압 밸브	② 셔틀 밸브

③ 체크 밸브	④ 급속배기 밸브

31. 그림에서 X로 표시되는 기기는 무엇을 측정하는 것인가?

① 교류전압	② 교류전류

③ 직류전압	④ 직류전류

32. 빌딩, 아파트 물탱크(수조)의 수위를 검출하는 스위치는?

① 포토 스위치	② 한계 스위치

③ 근접 스위치	④ 플로트 계전기

33. 전력을 바르게 표현한 것은?

① 전압×저항	② 저항/전류

③ 전압×전류	④ 전압/저항

34. 구동회로에 가해지는 펄스수에 비례한 회전각도 만큼 회전시키는 특수 전동기는?

① 분권 전동기	② 직권 전동기

③ 타여자 전동기	④ 직류 스테핑 전동기

35. 자석 부근에 못을 놓으면 못도 자석이 되어 자성을 가지게 되는데 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?

① 절연	② 자화

③ 자극	④ 전자력

36. RL 병렬 회로에 100∠0°[V]의 전압이 가해질 경우에 흐르는 전체 전류(I)은 몇 [A]인가? (단, R＝100[Ω], ωL＝100[Ω]이다.)

① 1	② 2

③ [eqn: rm root 2]	④ 100

37. 금속 및 전해질 용액과 같이 전기가 잘 흐르는 물질을 무엇이라 하는가?

① 도체	② 저항

③ 절연체	④ 반도체

38. 시퀀스 제어계의 구성 요소에서 검출부, 명령처리부, 조작부, 표시경보부를 총칭하여 무엇이라 하는가?

① 제어부	② 제어대상

③ 조절기	④ 제어명령

39. 인파 교류 파형에서 주기 T[s], 주파수 f[Hz]와 각 속도 w[rad/s] 사이의 관계식을 바르게 표기한 것은?

① ω＝2πf	② ω＝2πT

③ ω＝1/(2πf)	④ ω＝1/(2πT)

40. 발전기의 배전반에 달려 있는 계전기 중 대전류가 흐를 경우 회로의 기기를 보호하기 위한 장치는 무엇인가?

① 과전압 계전기	② 과전력 계전기

③ 과속도 계전기	④ 과전류 계전기

41. 전압계 사용법 중 틀린 것은?

① 전압의 크기를 측정할 시 사용된다.

② 교류 전압 측정 시에는 극성에 유의한다.

③ 전압계는 회로의 두 단자에 병렬로 연결한다.

④ 교류 전압을 측정할 시에는 교류 전압계를 사용한다.

42. b 접점(Break Contact)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 간접 조작에 의해 열리거나 닫히는 접점

② 전환 접점으로 a 접점과 b 접점을 공유한 접점

③ 항상 열려 있다가 외부의 힘에 의하여 닫히는 접점

④ 항상 닫혀 있다가 외부의 힘에 의하여 열리는 접점

43. 반도체 소자는 작은 신호를 증폭하여 큰 신호를 만들거나 신호의 모양을 바꾸는데 사용되어 왔으며, 기술의 발전에 따라 전압과 전류의 용량을 크게 만들 수 있게 되었다. 다음 중 반도체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저항률이 10-4[Ω·m] 이하를 말한다.

② P형 반도체는 정공, 즉 (＋)성분이 남는다.

③ 다이오드는 P형과 N형 반도체를 접합한 것이다.

④ 대표적인 반도체 소자는 다이오드, 트랜지스터 FET 등이 있다.

44. 직류기를 구성하는 주요 부분이 아닌 것은?

① 계자	② 필터

③ 정류자	④ 전기자

45. 3상 교류의 △결선에서 상전압과 선간접압의 크기 관계를 바르게 표시한 것은?

① 상전압＜선간전압	② 상전압＞선간전압

③ 상전압＝선간전압	④ 상전압≤선간전압

46. 구의 반지름을 나타내는 치수 보조 기호는?

① Sø	② R

③ ø	④ SR

47. 판금 제품을 만드는 데 필요한 도면으로 입체의 표면을 한 평면 위에 펼쳐서 그리는 도면은?

① 회전 평면도	② 전개도

③ 보조 투상도	④ 사투상도

48. A : B로 척도를 표시할 때 A : B의 설명으로 옳은 것은?

① (A) 도면에서의 길이 : (B) 대상물의 실제 길이

② (A) 도면에서의 치수값 : (B) 대상물의 실제 길이

③ (A) 대상물의 실제 길이 : (B) 도면에서의 길이

④ (A) 대상물의 크기 : (B) 도면의 크기

49. 설명용 도면으로 사용되는 캐비닛도를 그릴 때 사용하는 투상법으로 옳은 것은?

① 정투상	② 등각투상

③ 사투상	④ 투시투상

50. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 할 때 좌측면도로 옳은 것은? (단, 정면도에서 좌우 대칭이다.)

①	②

③	④

51. 일반 구조용 압연강재의 KS 기호는?

① SPCG	② SPHC

③ SS400	④ STS304

52. 기계제도에서 가는 실선으로 나타내는 선은?

① 외형선	② 피치선

③ 가상선	④ 파단선

53. 강도와 기밀을 필요로 하는 압력용기에 쓰이는 리벳은?

① 접시머리 리벳

② 둥근머리 리벳

③ 납작머리 리벳

④ 얇은 납작머리 리벳

54. 다음 중 가장 큰 회전력을 전달할 수 있는 것은?

① 안장 키	② 평 키

③ 묻힘 키	④ 스플라인

55. 양끝을 고정한 단면적 2[㎠]인 사각봉이 온도 -10[℃]에서 가열되어 50[℃]가 되었을 때, 재료에 발생하는 열응력은? (단, 사각봉의 탄성계수는 21[GPa], 선팽창계수는 12×10-6[/℃]이다.)

① 15.1[MPa]	② 25.2[MPa]

③ 29.9[MPa]	④ 35.8[MPa]

56. 다음 중 V벨트의 단면 형상에서 단면이 가장 큰 벨트는?

① A	② C

③ E	④ M

57. 체결하려는 부분이 두꺼워서 관통구멍을 뚫을 수 없을 때 사용되는 볼트는?

① 탭 볼트	② T홈 볼트

③ 아이 볼트	④ 스테이 볼트

58. 표준기어의 피치점에서 이끝까지의 반지름 방향으로 측정한 거리는?

① 이뿌리 높이	② 이끝 높이

③ 이끝 원	④ 이끝 틈새

59. 풀리의 지름 200[㎜], 회전수 900[rpm]인 평벨트 풀리가 있다. 벨트의 속도는 약 몇 [m/s]인가?

① 9.42	② 10.42

③ 11.42	④ 12.42

60. 나사에서 리드(L), 피치(P), 나사 줄 수(n)와의 관계식으로 옳은 것은?

① L＝P	② L＝2P

③ L＝nP	④ L＝m