건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2016.4.2. 2회)

2016년 2회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
4	1	1	1	1	2	3	2	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	2	1	3	3	3	4	2	2		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	3	1	4	4	4	2	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
1	3	4	1	2	4	2	1	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	3	3	2	3	3	1	4	1		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	3	2	1	4	1	4	3	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 전기적인 입력신호를 얻어 전기회로를 개폐하는 기기로 반복동작을 할 수 있는 기기는?

① 차동 밸브

② 압력 스위치

③ 시퀀스 밸브

④ 전자 릴레이

2. 유관의 안지름을 2.5[㎝], 유속을 10[㎝/s]로 하면 최대 유량은 약 몇 [㎤/s] 인가?

① 49	② 98

③ 196	④ 250

3. 유압실린더를 그림과 같은 회로를 이용하여 단조 기계와 같이 큰 외력에 대항하여 행정의 중간 위치에서 정지시키고자 할 때 점선 안에 들어갈 적당한 밸브는?

①

②

③

④

4. 유압 회로에서 유량이 필요하지 않게 되었을 때 작동유를 탱크로 귀환시키는 회로는?

① 무부하 회로

② 동조 회로

③ 시퀀스 회로

④ 브레이크 회로

5. 유압장치의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 에너지의 축적이 용이하다.

② 힘의 변속이 무단으로 가능하다.

③ 일의 방향을 쉽게 변환할 수 있다.

④ 작은 장치로 큰 힘을 얻을 수 있다.

6. 도면에서 밸브 ㉠의 입력으로 A가 ON되고, ㉡의 신호 B를 OFF로 해서 출력 Out이 On 되게 한 다음 신호 A를 OFF로 한다면 출력은 어떻게 되는가?

① Out은 OFF로 된다.

② Out은 ON으로 유지된다.

③ ㉢의 밸브가 OFF로 된다.

④ ㉡의 밸브에서 대기 방출이 된다.

7. 램형 실린더의 장점이 아닌 것은?

① 피스톤이 필요 없다.

② 공기 빼기 장치가 필요 없다.

③ 실린더 자체 중량이 가볍다.

④ 압축력에 대한 휨에 강하다.

8. 상시개방접점과 상시폐쇄접점의 2가지 기능을 모두 갖고 있는 접점은?

① 메이크 접점	② 전환접점

③ 브레이크접점	④ 유지접점

9. 다음 중 흡수식 공기 건조기의 특징이 아닌 것은?

① 취급이 간편하다.

② 장비의 서치가 간단하다.

③ 외부 에너지 공급원이 필요 없다.

④ 건조기에 움직이는 부분이 많으므로 기계적 마모가 많다.

10. 토크가 T[kgf·m]이고, n[rpm]으로 회전하는 공압모터의 출력(PS)을 구하는 식은?

① [eqn: rm nT over 716.2]	② [eqn: rm 716.2 over nT]

③ [eqn: rm {716.2`T} over n]	④ [eqn: rm {716.2`n} over T]

11. 공유압 제어 밸브를 기능에 따라 분류하였을 때 해당되지 않는 것은?

① 방향제어 밸브	② 압력제어 밸브

③ 유량제어 밸브	④ 온도제어 밸브

12. 표와 같은 진리값을 갖는 논리제어회로는?

입력신호		출력
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

① OR 회로	② AND 회로

③ NOT 회로	④ NOR 회로

13. 유압제어 밸브의 분류에서 압력제어 밸브에 해당되지 않는 것은?

① 릴리프 밸브(Relief Valve)

② 스로틀 밸브(Throttle Valve)

③ 시퀀스 밸브(Sequence Valve)

④ 카운터 밸런스 밸브(Counter Balance Valve)

14. 다음 중 2개의 입력신호 중에서 높은 압력만을 출력하는 OR 밸브는?

① 셔틀 밸브	② 이압 밸브

③ 체크 밸브	④ 시퀀스 밸브

15. 그림에 해당되는 제어 방법으로 옳은 것은?

① 미터 인 방식의 전진행정 제어 회로

② 미터 인 방식의 후진행정 제어 회로

③ 미터 아웃 방식의 전진행정 제어 회로

④ 미터 아웃 방식의 후진행정 제어 회로

16. 공기탱크와 공기압 회로 내의 공기압력이 규정 이상의 공기 압력으로 될 때에 공기 압력이 상승하지 않도록 대기와 다른 공기압 회로 내로 빼내 주는 기능을 갖는 밸브는?

① 감압 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 릴리프 밸브	④ 압력스위치

17. 펌프의 송출압력이 50[kgf/㎠], 송출량이 20[L/min]인 유압 펌프의 펌프 동력은 약 몇 [kW]인가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.6	④ 2.2

18. 방향제어 밸브의 조작방식 중 기계방식의 밸브 기호는?

①	②

③	④

19. 다음 유압기호의 명칭으로 옳은 것은?

① 공기탱크	② 전동기

③ 내연기관	④ 축압기

20. 그림에서처럼 밀폐된 시스템이 평형 상태를 유지할 경우 힘 F₁을 옳게 표현한 식은?

① [eqn: rm {A_1 times A_2} over F_2]	② [eqn: rm {A_1 times F_2} over A_2]

③ [eqn: rm F_2 over {A_1 times A_2}]	④ [eqn: rm A_2 over {A_1 times A_2}]

21. 공기 압축기를 출력에 따라 분류할 때 소형의 범위는?

① 50~180[W]	② 0.2~14[kW]

③ 15~75[kW]	④ 75[kW] 이상

22. 유압 실린더의 중간 정지 회로에 적합한 방향제어 밸브는?

① 3/2way 밸브	② 4/3way 밸브

③ 4/2way 밸브	④ 2/2way 밸브

23. 그림과 같은 유압 탱크에서 스트레이너를 장착할 가장 적절한 위치는?

① ㉠과 같이 유면 위쪽

② ㉡과 같이 유면 바로 아래

③ ㉢과 같이 바닥에서 좀 떨어진 곳

④ ㉣과 같이 바닥

24. 다른 실린더에 비하여 고속으로 동작할 수 있는 공압 실린더는?

① 충격 실린더	② 다위치형 실린더

③ 텔레스코프 실린더	④ 가변 스트로크 실린더

25. 면적을 감소시킨 통로로서 길이가 단면 치수에 비하여 비교적 짧은 경우의 유동 교축부는?

① 초크(Choke)	② 플런저(Plunger)

③ 스풀(Spool)	④ 오리피스(Orifice)

26. 다음 기호로 보고 알 수 없는 것은?

① 포트의수	② 위치의 수

③ 조작방법	④ 접속의 형식

27. 유압유에서 온도 변화에 따른 점도의 변화를 표시하는 것은?

① 비중	② 동점도

③ 점도	④ 점도지수

28. 유압 장치에서 유량제어 밸브로 유량을 조정할 경우 실린더에서 나타나는 효과는?

① 정지 및 시동	② 운동 속도의 조절

③ 유압의 역류 조절	④ 운동 방향의 결정

29. 전기 시퀀스 제어회로를 구성하는 요소 중 동작은 수동으로 되나 복귀는 자동으로 이루어지는 것은?

① 토글 스위치(Toggls Switch)

② 선택 스위치(Selector Switch)

③ 푸시버튼 스위치(Pushbutton Switch)

④ 로터리 캠 스위치(Rotary Cam Switch)

30. 작동유가 갖고 있는 에너지의 축적작용과 충격압력의 완충작용도 할 수 있는 부속기기는?

① 스트레이너	② 유체 커플링

③ 패킹 및 개스킷	④ 어큐뮬레이터

31. SCR의 활용으로 옳지 않은 것은?

① 수은정류기

② 자동제어장치

③ 제어용 전력증폭기

④ 전류조정이 가능한 직류 전원설비

32. 대칭 3상 교류 전압에서 각 상의 위상차는?

① 60°	② 90°

③ 120°	④ 240°

33. 3상 유도 전동기의 Y-△ 결선 변환 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Y결선으로 기동한다.

② 기동전류가 1/3로 줄어든다.

③ 정상 운전 속도일 때 △결선으로 변환한다.

④ 기동 시 상전압을 [eqn: rm root 3]배 승압하여 기동한다.

34. P[W] 전구를 t시간 사용하였을 때의 전력량[Wh]은?

① tP	② t²P

③ P/t	④ P²/t

35. 내부저항 5[kΩ]의 전압계 측정범위를 5배로 하기 위한 방법은?

① 20[kΩ]의 배율기 저항을 병렬 연결한다.

② 20[kΩ]의 배율기 저항을 직렬 연결한다.

③ 25[kΩ]의 배율기 저항을 병렬 연결한다.

④ 25[kΩ]의 배율기 저항을 직렬 연결한다.

36. 교류의 크기를 나타내는 방법이 아닌 것은?

① 순시값	② 실효값

③ 최대값	④ 최소값

37. 가동코일형 전류계에서 전류측정 범위를 확대시키는 방법은?

① 가동코일과 직렬로 분류기 저항을 접속한다.

② 가동코일과 병렬로 분류기 저항을 접속한다.

③ 가동코일과 직렬로 배율기 저항을 접속한다.

④ 가동코일과 직·병렬로 배율기 저항을 접속한다.

38. 교류 전류에 대한 저항(R), 코일(L), 콘덴서(C)의 작용에서 전압과 전류의 위상이 동상인 회로는?

① R만의 회로	② L만의 회로

③ C만의 회로	④ R, L, C 직·병렬회로

39. 무부하 운전이나 벨트 운전을 절대로 해서는 안 되는 직류 전동기는?

① 직권 전동기	② 복권 전동기

③ 분권 전동기	④ 타여자 전동기

40. 그림은 어떤 회로를 나타낸 것인가?

① OR 회로	② 인터록 회로

③ AND 회로	④ 자기유지 회로

41. 직선 전류에 의한 자기장 방향을 알려고 할 때 적용되는 법칙은?

① 패러데이의 법칙

② 플레밍의 왼손 법칙

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 앙페르의 오른나사 법칙

42. 자석의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자석에는 N극과 S극이 있다.

② 자극으로부터 자력선이 나온다.

③ 자기력선은 비자성체를 투과한다.

④ 자력이 강할수록 자기력선의 수가 적다.

43. 시간의 변화에 따라 각 계전기나 접점 등의 변화 상태를 시간적 순서에 의해 출력상태를 (ON, OFF), (H, L), (1, 0)등으로 나타낸 것은?

① 플로 차트	② 실체 배선도

③ 타임 차트	④ 논리 회로도

44. 전압이 가해지고 일정 시간이 경과한 후 접점이 닫히거나 열리고, 전압을 끊으면 순시 접점이 열리거나 닫히는 것은?

① 전자 개폐기	② 플리커 릴레이

③ 온딜레이 타이머	④ 오프딜레이 타이머

45. 전기저항과 열의 관계를 설명한 것으로 틀린 것은?

① 저항기는 대부분 정특성을 갖는다.

② 전구의 필라멘트는 부특성을 갖는다.

③ 온도상승과 저항값이 비례하는 것을 정특성이라 한다.

④ 온도상승과 저항값이 반비례하는 것을 부특성이라 한다.

46. 도면에서 척도의 표시가 “1 : 2”로 표시된 것은 무엇을 의미하는가?

① 배척	② 현척

③ 축척	④ 비례척이 아님

47. 다음 중 숨은선 그리기의 예로 적절하지 않은 것은?

①	②

③	④

48. 그림과 같이 물체의 구멍, 홈 등 특정 부분만의 모양을 도시하는 것을 목적으로 하는 투상도의 명칭은?

① 국부 투상도	② 보조 투상도

③ 부분 투상도	④ 회전 투상도

49. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 한다면 좌측면도로 적합한 투상도는? (단, 투상도는 제3각법을 이용한다.)

①	②

③	④

50. 다음 그림의 치수 기입에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공차는 0.1이다.

② 기준 치수는 100이다.

③ 최대허용치수는 100.2이다.

④ 최소허용치수는 99.9이다.

51. 나사의 도시 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 측면에서 본 그림 및 단면도에서 나사산의 봉우리는 굵은 실선으로 나타낸다.

② 단면도에 나타나는 나사 부품에서 해칭은 나사산의 골밑을 나타내는 선까지 긋는다.

③ 나사의 끝면에서 본 그림에서는 나사의 골밑은 가는 실선으로 그린 원주의 3/4에 거의 같은 원의 일부로 표시한다.

④ 숨겨진 나사를 표시하는 것이 필요한 곳에서는 산의 봉우리와 골밑은 가는 파선으로 표시한다.

52. SS400로 표시된 KS 재료기호의 400은 어떤 의미인가?

① 재질 번호	② 재질 등급

③ 최저인장강도	④ 탄소 함유량

53. 12[kN·m]의 토크를 받는 축의 지름은 약 몇 [㎜] 이상이어야 하는가? (단, 허용 비틀림 응력은 50[MPa]이라 한다.)

① 84	② 107

③ 126	④ 145

54. 평벨트 전동장치와 비교하여 V벨트 전동장치의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 엇걸기로도 사용이 가능하다.

② 미끄럼이 적고 속도비를 크게 할 수 있다.

③ 운전이 정숙하고 충격을 완화하는 작용을 한다.

④ 비교적 작은 장력으로 큰 회전력을 전달할 수 있다.

55. 모듈 5이고 잇수가 각각 40개와 60개인 한 쌍의 표준 스퍼기어에서 두 축의 충심거리는?

① 100[㎜]	② 150[㎜]

③ 200[㎜]	④ 250[㎜]

56. 애크미 나사라고도 하며 나사산의 각도가 인치계에서는 29°이고, 미터계에서는 30°인 나사는?

① 사다리꼴 나사	② 미터 나사

③ 유니파이 나사	④ 너클 나사

57. 둥근 봉을 비틀 때 생기는 비틀림 변형을 이용하여 만드는 스프링은?

① 코일 스프링	② 벌류트 스프링

③ 접시 스프링	④ 토션 바

58. SI단위계의 물리량과 단위가 틀린 것은?

① 힘 - [N]	② 압력 - [Pa]

③ 에너지 - [dyne]	④ 일률 - [W]

59. 고압 탱크나 보일러의 리벳이음 주위에 코킹(Caulking)을 하는 주목적은?

① 강도를 보강하기 위해

② 기밀을 유지하기 위해서

③ 표면을 깨끗하게 유지하기 위해서

④ 이음 부위의 파손을 방지하기 위해서

60. 나사의 풀림 방지법에 속하지 않는 것은?

① 스프링 와셔를 사용하는 방법

② 로크 너트를 사용하는 방법

③ 부시를 사용하는 방법

④ 자동 조임 너트를 사용하는 방법