건시스템(gunsys.com)	공유압기능사 필기 기출문제 (2016.7.10. 4회)

2016년 2회 공유압기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목	출제비율
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 공유압 일반	50%
4	1	3	1	2	4	2	1	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	3	1	3	2	1	2	1	2		【2과목】 기계제도(비절삭) 및 기계요소	25%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4	4	4	4	2	2	3	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		【3과목】 기초전기 일반	25%
1	2	1	2	4	2	3	1	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	3	4	4	4	3	2	1	3		출제비율은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에서 제시한 것으로 ±10% 편차가 있을 수 있습니다.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	3	4	2	2	2	2	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 유압유로서 갖추어야 할 성질로 옳지 않은 것은?

① 내연성이 클 것

② 점도 지수가 클 것

③ 윤활성이 우수할 것

④ 체적탄성계수가 작을 것

2. 그림과 같은 회로에서 속도 제어 밸브의 접속 방식은?

① 미터인 방식

② 블리드오프 방식

③ 미터아웃 방식

④ 파일럿오프 방식

3. 조작력이 작용하고 있을 때의 밸브 몸체의 최종 위치를 나타내는 용어는?

① 노멀 위치	② 중간 위치

③ 작동 위치	④ 과도 위치

4. 시스템을 안전하고 확실하게 운전하기 위한 목적으로 사용하는 회로로 2개의 회로 사이에 출력이 동시에 나오지 않게 하는 데 사용되는 회로는?

① 인터록 회로

② 자기유지 회로

③ 정지우선 회로

④ 한시동작 회로

5. 피스톤이 없이 로드 자체가 피스톤 역할을 하는 것으로 출력축인 로드의 강도를 필요로 하는 경우에 자주 이용 되는 것은?

① 단동 실린더

② 램형 실린더

③ 다이어프램 실린더

④ 양로드 복동 실린더

6. 유압 기본회로 중 2개 이상의 실린더가 정해진 순서대로 움직일 수 있는 회로에 속하는 것은?

① 로킹 회로	② 언로딩 회로

③ 차동 회로	④ 시퀀스 회로

7. 유압 장치의 장점이 아닌 것은?

① 작동이 원활하며 진동도 적다.

② 인화 및 폭발의 위험성이 없다.

③ 유량 조절로 무단 변속이 가능하다.

④ 작은 크기로도 큰 힘을 얻을 수 있다.

8. 3개의 공압 실린더를 A＋, B＋, C＋, A-, B-, C-의 순서로 제어하는 회로를 설계하고자 할 때, 신호의 중복(트러블)을 피하려면 최소 몇 개의 그룹으로 나누어야 하는가? (단, A, B, C는 공압실린더, “＋”는 전진동작, “-”는 후진 동작이다.)

① 2	② 3

③ 4	④ 5

9. 신호의 계수에 사용할 수 없는 것은?

① 전자 카운터	② 유압 카운터

③ 공압 카운터	④ 메커니컬 카운터

10. 공기 건조 방식 중 -70[℃] 정도까지의 저 노점을 얻을 수 있는 것은?

① 흡수식	② 냉각식

③ 흡착식	④ 저온 건조 방식

11. 유압 펌프의 동력(Lp)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P는 펌프 토출압 [kgf/㎠], Q는 이론 토출량 [L/min]이다.)

① [eqn: rm L_P = PQ over 450 [kW]]

② [eqn: rm L_P = PQ over 612 [kW]]

③ [eqn: rm L_P = PQ over 7,500 [kW]]

④ [eqn: rm L_P = PQ over 12,000 [kW]]

12. 실린더 피스톤의 운동 속도를 증가시킬 목적으로 사용하는 밸브는?

① 이압 밸브	② 셔틀 밸브

③ 체크 밸브	④ 급속 배기 밸브

13. 압력 제어 밸브의 종류에 속하지 않는 것은?

① 감압 밸브	② 릴리프 밸브

③ 셔틀 밸브	④ 시퀀스 밸브

14. 압축공기의 응축된 물과 고형 이물질을 제거하기 위하여 사용하는 필터의 기호는?

①	②

③	④

15. 밸브의 조작방식 중 복동 가변식 전자 액추에이터의 기호는?

①	②

③	④

16. 충격 완화에 사용되는 완충기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 충격 에너지는 속도가 빠르거나 정지되는 시간이 짧을수록 커진다.

② 스프링식 완충기는 구조가 간단하고 모든 충격력을 완벽하게 흡수할 수 있다.

③ 가변 오리피스형 유압식 완충기는 동작의 시작과 종료까지 항상 일정한 저항력이 발생한다.

④ 충격력의 완화가 더욱 필요한 때는 쿠션 행정의 길이를 길게 하거나 감속회로를 설치한다.

17. 그림의 유압기호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 요동형 유압펌프이다.

② 요동형 유압 액추에이터이다.

③ 요동운동의 범위를 조절할 수 있다.

④ 2개의 오일 출입구에서 교대로 오일을 출입시킨다.

18. 액추에이터의 속도를 조절하는 밸브는?

① 감압 밸브

② 유량 제어 밸브

③ 방향 제어 밸브

④ 압력 제어 밸브

19. 회로의 압력이 설정압을 초과하면 격막이 파열되어 회로의 최고 압력을 제한하는 것은?

① 유체 퓨즈	② 유체 스위치

③ 압력 스위치	④ 감압 스위치

20. 기계적 에너지로 압축 공기를 만드는 장치는?

① 공기 탱크	② 공기 압축기

③ 공기 냉각기	④ 공기 건조기

21. 공유압 변환기의 종류가 아닌 것은?

① 비가동형	② 블래더형

③ 플로트형	④ 피스톤형

22. 축압기의 사용 용도에 해당하지 않는 것은?

① 압력 보상

② 충격 완충작용

③ 유압 에너지의 축척

④ 유압 펌프의 맥동 발생 촉진

23. 펌프가 포함된 유압 유닛에서 펌프 출구의 압력이 상승하지 않는다면 그 원인으로 적당하지 않은 것은?

① 외부 누설 증가

② 릴리프 밸브의 고장

③ 밸브 실(Seal)의 파손

④ 속도제어 밸브의 조정 불량

24. 공압시스템 설계 시 사이징 설계를 위한 조건으로 틀린 것은?

① 부하의 종류

② 실린더의 행정 거리

③ 실린더의 동작 방향

④ 압축기의 용량

25. 공압 실린더, 제어 밸브 등의 작동을 원활하게 하기 위하여 윤활유를 분무 급유하는 기기의 명칭은?

① 드레인

② 에어 필터

③ 레귤레이터

④ 루브리케이터

26. 밸브의 변환 및 외부 충격에 의해 과도적으로 상승한 압력의 최댓값을 무엇이라고 하는가?

① 배압

② 서지 압력

③ 크래킹 압력

④ 리시트 압력

27. 관로의 면적을 줄인 길이가 단면치수에 비하여 비교적 긴 경우의 교축을 무엇이라 하는가?

① 서지	② 초크

③ 공동	④ 오리피스

28. 분사노즐과 수신노즐이 같이 있으며 배압의 원리에 의하여 작동되는 공압기기는?

① 압력 증폭기

② 공압제어 블록

③ 방향 감지기

④ 가변 진동 발생기

29. 두개의 복동 실린더가 1개의 실린더 형태로 조립되어 출력이 거의 2배의 힘을 낼 수 있는 실린더는?

① 탠덤 실린더	② 케이블 실린더

③ 로드리스 실린더	④ 다위치제어 실린더

30. 공기조정 유닛의 압력조절 밸브에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 감압을 목적으로 사용한다.

② 압력유량 제어 밸브라고도 한다.

③ 생산된 압력을 중압하여 공급한다.

④ 밸브시트에 릴리프 구멍이 있는 것이 논 브리드식이다.

31. 최대 눈금 10[mA]의 전류계로 1[A]의 전류를 측정하려면 필요한 분류기 저항은 몇[Ω]인가? (단, 전류계 내부저항은 0.5[Ω]이다.)

① 0.005	② 0.05

③ 0.5	④ 5

32. 직류 200[V], 1,000[W]의 전열기에 흐르는 전류는 몇[A]인가?

① 0.5	② 5

③ 10	④ 50

33. SCR에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 교류가 출력된다.

② 정류 작용이 있다.

③ 교류전원의 위상 제어에 많이 사용된다.

④ 한 번 통전하면 게이트에 의해서 전류를 차단할 수 없다.

34. 회로 시험기를 이용하여 저항값을 측정하고자 할 때 전환 스위치의 위치는?

① DC V	② Ω

③ AC V	④ DC mA

35. Y결선으로 접속된 3상 회로에서 선간 전압은 상전압의 몇 배인가?

① 2	② [eqn: rm root 2]

③ 3	④ [eqn: rm root 3]

36. 두 종류의 금속을 서로 접합하고 접합점을 서로 다른 온도의 차이를 주게 되면 기전력이 발생하여 일정한 방향으로 전류가 흐르는 현상은?

① 가우스 효과	② 제벡 효과

③ 톰슨 효과	④ 펠티에 효과

37. 그림과 같은 R-L-C 직렬회로에서 공진주파수가 발생할 수 있는 조건은?

① [eqn: R＝0]	② [eqn: wL ＞ 1 over wC]

③ [eqn: wL = 1 over wC]	④ [eqn: wL ＜ 1 over wC]

38. 직류 전동기를 급정지 또는 역전시키는 전기 제동 방법은?

① 플러깅

② 계자제어

③ 워드 레너드 방식

④ 일그너 방식

39. 직류 전동기에서 자기회로를 만드는 철심과 회전력을 발생시키는 전기자 권선으로 구성된 것은?

① 계자	② 전기자

③ 정류자	④ 브러시

40. 무접점 방식 시퀀스에 사용되는 것은?

① 전자 릴레이

② 푸시버튼 스위치

③ 사이리스터

④ 열동형 릴레이

41. 전기량(Q)과 전류(I), 시간(t)의 상호 관계식이 옳은 것은?

① Q＝It	② Q＝I/t

③ Q＝t/I	④ I＝Q

42. 도체에 전류가 흐를 때 자기력선의 방향은 어떤 법칙에 의하는가?

① 렌츠의 법칙

② 플레밍의 왼손 법칙

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 앙페르의 오른나사 법칙

43. 자기 인덕턴스 L[H], 코일에 흐르는 전류 세기 I[A]일 때 코일에 저장되는 에너지[J]는?

① [eqn: rm LI]	② [eqn: rm 1over 2 LI]

③ [eqn: rm 1over 2 LI^2]	④ [eqn: rm 1over 2 L^2 I]

44. 시퀀스 제어(Sequence Control)의 접점표시 중 한시동작 한시복귀 접점을 표시한 것은?

①	②

③	④

45. 시퀀스 제어에서 검출부에 해당되지 않는 것은?

① 리밋 스위치

② 마이크로 스위치

③ 압력 스위치

④ 푸시버튼 스위치

46. 가공방법의 보조기호 중에서 리밍(Reaming) 가공에 해당하는 것은?

① FS	② FL

③ FF	④ FR

47. 굵은 실선 또는 가는 실선을 사용하는 선에 해당하지 않는 것은?

① 외형선	② 파단선

③ 절단선	④ 치수선

48. 보기 도면과 같이 지시된 치수보조기호의 해독으로 옳은 것은?

① 호의 지름이 50㎜

② 구의 지름이 50㎜

③ 호의 반지름이 50㎜

④ 구의 반지름이 50㎜

49. 그림과 같이 대상물의 구멍, 홈 등과 같이 한 부분의 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우에는 그 필요한 부분만을 나타내는 투상도의 종류는?

① 국부 투상도	② 부분 투상도

③ 보조 투상도	④ 회전 투상도

50. 도면에서 척도란에 NS로 표시된 것은 무엇을 뜻하는가?

① 축척임을 표시

② 제1각법임을 표시

③ 비례척이 아님을 표시

④ 배척임을 표시

51. 정사각뿔의 중심에 직립하는 원통의 구조물에 대해 그림과 같이 정면도와 평면도를 나타내었다. 여기서 일부 선이 누락된 정면도를 가장 정확하게 완성한 것은?

①	②

③	④

52. 기계 재료 표시 기호 중 탄소 공구강 강재의 KS 재료기호는?

① SCM 415	② STC 140

③ SM 20C	④ GC 200

53. 페더키(Feather Key)라고도 하며, 축 방향으로 보스를 슬라이딩 운동을 시킬 필요가 있을 때 사용하는 키는?

① 성크 키

② 접선 키

③ 미끄럼 키

④ 원뿔 키

54. 다음 중 V-벨트의 단면적이 가장 작은 형식은?

① A	② B

③ E	④ M

55. 축 방향 및 축과 직각인 방향으로 하중을 동시에 받는 베어링은?

① 레이디얼 베어링

② 테이퍼 베어링

③ 스러스트 베어링

④ 슬라이딩 베어링

56. 지름 15[㎜], 표점거리 100[㎜]인 인장 시험편을 인장 시켰더니 110[㎜]가 되었다면 길이 방향의 변형률은?

① 9.1[%]	② 10[%]

③ 11[%]	④ 15[%]

57. 나사의 풀림을 방지하는 용도로 사용되지 않는 것은?

① 스프링 와셔

② 캡 너트

③ 분할 핀

④ 로크 너트

58. 그림과 같은 스프링에서 스프링 상수가 k1＝10[N/㎜], k2＝15[N/㎜] 면 합성 스프링 상수값은 약 몇[N/㎜]인가?

① 3	② 6

③ 9	④ 25

59. 동력전달을 직접 전동법과 간접 전동법으로 구분할 때, 직접 전동법으로 분류되는 것은?

① 체인 전동	② 벨트 전동

③ 마찰차 전동	④ 로프 전동

60. 양 끝이 수나사를 깎은 머리 없는 볼트로 한쪽은 본체에 조립한 상태에서, 다른 한쪽에는 결합할 부품을 대고 너트를 조립하는 볼트는?

① 탭 볼트	② 관통 볼트

③ 기초 볼트	④ 스터드 볼트