건시스템(gunsys.com)	자동차보수도장기능사 필기 기출문제 (2015.4.4. 2회)

2015년 2회 자동차보수도장기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2021년 이전에는 "자동차구조, 색채, 자동차보수도장, 안전관리"이었고, 2022년부터 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 "자동차 보수도장 및 안전관리"로 변경되었습니다.
4	4	4	3	3	3	4	4	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	3	2	1	3	2	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	2	3	3	1	3	3	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	2	3	1	2	1	4	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	3	1	3	3	2	4	2	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	4	2	1	1	4	3	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 승용차의 프론트바디 구성품으로 적합하지 않은 것은?

① 프론트 크로스 멤버	② 라디에이터 서포트 패널

③ 후드	④ 센터 필러

2. 엔진 냉각장치 중 전동 팬에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 엔진 컨트롤유닛(ECU)의 명령에 의해 구동된다.

② 냉각수 온도 센서의 신호를 통해 구동된다.

③ 전동 팬이 장착된 차량은 일정한 풍량을 항상 확보할 수 있다.

④ 전동 팬은 압력센서가 냉각수 압력을 감지하여 규정압력에 도달하면 자동으로 팬을 회전시킨다.

3. 타이어 트레드 고무의 표면 마모 현상과 관계없는 것은?

① 얼라이먼트(토인, 토아웃)에 의한 횡력

② 커브를 돌 때의 횡력

③ 공기압, 하중, 속도, 도로 상태 등의 사용조건

④ 하이드로플래닝 현상 발생 시

4. 자동차의 조명등 및 표시등의 기능에 대한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전조등 : 야간 운행을 위한 조명

② 후진등 : 변속레버를 후진 위치로 하였을 때

③ 와셔액 경고등 : 와셔액이 너무 많을 때 점등되는 표시등

④ ABS 경고등 : ABS 작동 시 점멸되는 표시 등

5. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 차의 지붕을 접을 수 있는 구조로 만든 자동차는?

① 세단	② 쿠페

③ 컨버터블	④ 웨건

6. 트러스 형 프레임의 특징이 아닌 것은?

① 중량이 가볍다.	② 강성이 풍부하다.

③ 대량생산이 유리하다.	④ 고성능 자동차에 적합하다.

7. 각도를 나타내는 등식 중에서 틀린 것은?

① 1회전＝360°	② 1º＝60´

③ 1´＝60″	④ 1rad＝90/π

8. 자동차의 여유 구동력에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 최대구동력과 주행저항의 차이이다.

② 최고속도에서의 여유구동력은 영(0)이다.

③ 여유구동력은 가속력이나 구배에서 사용된다.

④ 최고속도에서의 여유구동력은 최대값이 된다.

9. 타이어 규격 205/65R15 92 H 중 “65”가 의미하는 것은?

① 타이어 폭(㎜)	② 편평비(%)

③ 림의 직경(인치)	④ 최대 하중 지수

10. 국제단위계(SI단위)에서 힘의 단위로 맞는 것은?

① N	② m/s²

③ Pa	④ N∙m

11. 자동차도장 색상 차이의 원인이 잘못 연결 된 것은?

① 자동차 생산업체의 원인 - 신차도료의 납품업체가 변경 된 경우

② 도료 제조업체의 원인 - 제조공정에서 교반이 불충분 한 경우

③ 현장 조색시스템관리 도료대리점의 원인 - 도료제조용 안료가 변경 된 경우

④ 도장기술자에 의한 원인 - 신너의 희석이 부적절한 경우

12. 흐름 현상이 일어나는 원인이 아닌 것은?

① 신너 증발이 빠른 타입을 사용한 경우

② 한 번에 두껍게 칠하였을 경우

③ 신너를 과다 희석 하였을 경우

④ 스프레이건 거리가 가깝고 속도가 느린 경우

13. 일반적으로 블렌딩 도장 시 도막은 얇게 형성되어 층이 없고 육안으로 구분이 되지 않도록 하기 위한 방법 중 가장 거리가 먼 것은?

① 블렌딩 전용 신너를 사용 한다.

② 도료의 분출량을 많게 한다.

③ 패턴의 모양을 넓게 한다.

④ 도장 거리를 멀게 한다.

14. 서로 다른 전하는 끌어당기고 같은 전하는 반발하는 원리를 이용하여 도료입자들이 (-)전하를 갖게 하여 피도물에 도착 시키는 도장 방법은?

① 에어스프레이 도장	② 에어리스스프레이 도장

③ 정전도장	④ 진공증착도장

15. 마스킹 종이가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

① 마스킹 작업이 쉬워야 한다.

② 도료나 용제의 침투가 쉬워야 한다.

③ 열에 강해야 한다.

④ 먼지나 보푸라기가 나지 않아야 한다.

16. 솔리드 색상을 조색하는 방법으로 틀린 것은?

① 주 원색은 짙은 색부터 혼합한다.

② 견본색보다 채도는 맑게 맞추도록 한다.

③ 색상이 탁해지는 색은 나중에 넣는다.

④ 동일한 색상을 오래 동안 주시하면 잔상현상이 발생되기 때문에 피한다.

17. 공기압축기 설치장소로 맞지 않은 것은?

① 건조하고 깨끗하며 환기가 잘되는 장소에 수평으로 설치한다.

② 실내온도가 여름에도 40℃ 이하가 되고 직사광선이 들지 않는 장소가 좋다.

③ 인화 및 폭발의 위험성을 피할 수 있는 방폭벽으로 격리되지 않고 도장 시설물과 같이 설치되어야 한다.

④ 점검과 보수를 위해 벽면과 30cm 이상 거리를 두고 설치한다.

18. 상도 도장 작업 중에 발생하는 도막의 결함이 아닌 것은?

① 오렌지 필	② 핀 홀

③ 크레터링	④ 메탈릭 얼룩

19. 메탈릭 색상의 도료에서 도막의 색채가 금속입체감을 띄게 하는 입자는?

① 나트륨	② 알루미늄

③ 칼슘	④ 망간

20. 플라스틱 부품의 프라이머 도장에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 후속 도장의 부착성을 강화 한다.

② 소재의 내후성을 향상시킨다.

③ 상도의 정전도장을 할 수 있도록 도전성을 부여한다.

④ 도막의 물성은 향상되나 충격 등에 대한 흡수성은 약해진다.

21. 중도용 도료로 사용되는 수지에 요구되는 성질이 아닌 것은?

① 광택성	② 방청성

③ 부착성	④ 내치핑성

22. 물 자국(water spot) 현상의 발생 원인이 아닌 것은?

① 새의 배설물이 묻었을 경우 장시간 제거하지 않았을 때 발생 할 수 있다.

② 도막이 두꺼워서 건조가 부족한 경우 발생 할 수 있다.

③ 급하게 열처리를 했을 경우에 생길 수 있다.

④ 건조가 되지 않은 상태에서 물방울이 묻었을 때 나타날 수 있다.

23. 도장조건이 메탈릭 색상의 조색에 미치는 영향으로 맞는 것은?

① 건조가 느린 신너를 사용하면 정면 색상이 다소 밝아진다.

② 건조가 빠른 신너를 사용하면 정면 색상이 다소 밝아진다.

③ 신너의 양이 많은 경우에는 정면 색상이 어두워진다.

④ 지건신너를 많이 사용하면 정면 색상이 밝아진다.

24. 안티(앤티) 칩 프라이머와 거리가 가장 먼 것은?

① 소프트 칩 프라이머

② 헤비 칩 프라이머

③ 서페이서 프라이머

④ 하드 칩 프라이머

25. 크로스 컷트 시험기의 주된 용도는?

① 내구성 측정	② 유동성 측정

③ 부착성 측정	④ 건조성 측정

26. 도료의 기본 요소에 해당하지 않는 것은?

① 명도	② 수지

③ 안료	④ 용제

27. 플라스틱 용접을 하기 전에 소재의 종류를 알아보기 위한 시험법의 종류가 아닌 것은?

① 녹임 시험

② 솔벤트 시험

③ 긁힘 시험

④ ISO코드 확인(색깔코드)

28. 프라이머 서페이서를 스프레이할 때 주의할 사항에 해당하지 않는 것은?

① 퍼티 면의 상태에 따라서 도장하는 횟수를 결정한다.

② 도막은 균일하게 도장한다.

③ 프라이머-서페이서는 두껍고 거친 도장을 할수록 좋다.

④ 도료가 비산되지 않도록 한다.

29. 연마에 사용하는 샌더기 중 타원형의 일정한 방향으로 궤도를 그리며 퍼티면의 거치 연마나 프라이머 서페이서 연마에 사용되며, 사각 모양이 많은 샌더기는?

① 더블 액션 샌더	② 싱글 액션 샌더

③ 오비탈 샌더	④ 스트레이트 샌더

30. 채도를 설명한 것으로 잘못 된 것은?

① 색의 밝고 어두운 정도를 말한다.

② 채도는 1에서 14단계로 나누어진다.

③ 색의 강약 또는 색의 맑기와 선명도를 말한다.

④ 유채색의 순수한 정도를 뜻하기 때문에 순도라고도 한다.

31. 보기 ( )에 알맞은 것은?

'펄'은 진주를 말하며 여러 겨의 나이테를 형성하여 각 층마다 빛의 (   )가 다르기 때문에 색이 매우 다양하게 표현된다.

① 반사각도	② 투명각도

③ 마이카각도	④ 운모각도

32. 폴리에스테르 퍼티 초벌 도포 후 초기 연마 시 연마지 선택으로 가장 적합한 것은?

① #80	② #320

③ #400	④ #600

33. 도막의 평활성을 좋게 해주는 첨가제는?

① 소포제	② 레벨링제

③ 흐름방지제	④ 소광제

34. 표면조정의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

① 도막에 부풀음을 방지하기 위해서이다.

② 피도면의 오염물질 제거 및 조도를 형성 시켜줌으로써 후속도장 도막의 부착성을 향상시키기 위해서이다.

③ 용제를 절약 할 수 있기 때문이다.

④ 도장의 기초가 되기 때문이다.

35. 컴파운딩 공정으로 제거하기 힘든 작업은?

① 퍼티의 굴곡	② 클리어층에 발생한 거친 스크래치

③ 산화 상태	④ 산성비 자국

36. 도료 저장 중 (도장 전) 발생하는 결함의 방지대책 및 조치사항을 설명하였다. 어떤 결함인가?

㉠ 도로 저장할 때 20℃ 이하에서 보관한다.

㉡ 장기간 사용하지 않고 보관할 때에는 정기적으로 도료 용기를 뒤집어 보관한다.

㉢ 충분히 흔들어 사용한다.

㉣ 딱딱한 상태인 경우에는 도료를 폐기하여야 한다.

㉤ 유연한 상태인 경우에는 잘 저은 후 여과하여야 한다.

① 도료 분리 현상	② 침전

③ 피막	④ 점도상승

37. 도료의 보관 장소로 가장 적절한 것은?

① 통풍과 차광이 알맞은 내화구조

② 햇빛이 잘 드는 밀폐된 구조

③ 경화 방지를 위한 밀폐된 구조

④ 직사광선이 잘 드는 내화구조

38. 건조 방법 별 분류가 아닌 것은?

① 자연건조 도료	② 가열 경화형 도료

③ 반응형 도료	④ 무광 도료

39. 제1종 유기용제의 색상 표시 기준은?

① 빨강	② 파랑

③ 노랑	④ 흰색

40. 전기로 작동되는 기계운전 중 기계에서 이상한 소음, 진동, 냄새 등이 날 경우 가장 먼저 취해야 할 조치는?

① 즉시 전원을 내린다.

② 상급자에게 보고한다.

③ 기계를 가동하면서 고장 여부를 파악한다.

④ 기계 수리공이 올 때까지 기다린다.

41. 다이얼 게이지로 휨을 측정할 때 올바른 설치 방법은?

① 스핀들의 앞 끝을 보기 좋은 위치에 설치한다.

② 스핀들의 앞 끝을 기준면인 축에 수직으로 설치한다.

③ 스핀들의 앞 끝을 공작물의 우측으로 기울게 설치한다.

④ 스핀들의 앞 끝을 공작물의 좌측으로 기울게 설치한다.

42. 자동차 정비공장에서 폭발의 우려가 있는 가스, 증기 또는 분진을 발산하는 장소에서 금지해야 할 사항에 속하지 않는 것은?

① 화기의 사용

② 과열함으로써 점화의 원인이 될 우려가 있는 기계의 사용

③ 사용 도중 불꽃이 발생하는 공구의 사용

④ 불연성 재료의 사용

43. 해머 작업 시 주의사항이 아닌 것은?

① 해머를 휘두르기 전에 반드시 주위를 살핀다.

② 해머 머리가 손상된 것은 사용하지 않는다.

③ 오래 작업하면 손바닥에 물집이 생기므로 장갑을 끼고 한다.

④ 해머로 녹슨 것을 때릴 때에는 반드시 보안경을 쓴다.

44. 자동차 보수도장에서 표면조정 작업의 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?

① 연마 후 세정 작업은 면장갑과 방독마스크를 사용한다.

② 박리제를 이용하여 구도막을 제거할 경우에는 방독마스크와 내화학성 고무장갑을 착용한다.

③ 작업범위가 아닌 경우에는 마스킹을 하여 손상을 방지한다.

④ 연마 작업은 알맞은 연마지를 선택하고 샌딩마크가 발생하지 않도록 주의한다.

45. 공기 압축기의 점검 사항 중 틀린 것은?

① 매일 공기탱크의 수분을 배출시킨다.

② 월 1회 안전밸브의 작동을 확인 점검한다.

③ 년 1회 공기여과기를 점검하고 세정한다.

④ 매일 윤활유의 양을 점검한다.

46. 유기용제에 중독된 증상 중 급성 중독에 해당하는 것은?

① 빈혈	② 피부염

③ 신경마비	④ 적혈구 파괴

47. 공기공급식 마스크는 어디를 보호해 주기 위하여 사용하는가?

① 소화기계통	② 호흡기계통

③ 순환기계통	④ 관절계통

48. 유해성의 정도에 따라 분류되는 유기용제 중 1종에 해당하는 것은?

① 아세톤	② 가솔린

③ 톨루엔	④ 벤진

49. 다음 중 관용색명의 설명으로 틀린 것은?

① 예부터 사용해 온 고유 색명

② 색상, 명도, 채도로 표시하는 색명

③ 식물의 이름에서 유래된 색명

④ 땅이나 사람의 이름에서 유래된 색명

50. 병치혼합에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 혼합할수록 명도가 평균이 된다.

② 혼합할수록 명도가 높아진다.

③ 중간혼합의 성격을 갖고 있다.

④ 혼합한다기보다 옆에 배치하고 본다는 뜻이다.

51. 다음 중 색료 혼합으로 옳은 것은?

① 노랑＋시안＝초록	② 빨강＋초록＝노랑

③ 초록＋파랑＝시안	④ 빨강＋초록＋파랑＝흰색

52. 배색 할 때의 주의할 점과 거리가 먼 것은?

① 전체에 공통적인 부분을 남긴다.

② 색의 경중감을 이용한다.

③ 환경의 밝고 어두움을 고려한다.

④ 색상의 수를 될 수 있는 한 많이 한다.

53. 다음 중 먼셀 색상환에서 색상과 색의 표시 기호가 틀린 것은?

① 빨강 - 5R	② 초록 - 5G

③ 청록 - 5BG	④ 남색 - 5RP

54. 인간이 느끼는 시 감각에 가장 민감하게 반응하는 색의 3속성 요소는?

① 색상	② 명도

③ 채도	④ 포화도

55. 다음 중 가장 화려한 느낌의 색은?

① 고채도의 색	② 흰색이나 밝은 색

③ 한색계의 색	④ 어두운 색

56. 다음 중 색채의 중량감에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 색채에 의한 무게의 느낌은 명도에 의하여 많이 좌우한다.

② 높은 명도의 색은 무겁게 느껴진다.

③ 한색 계통은 가볍게, 난색 계통은 무겁게 느껴진다.

④ 배색에 있어 흔히 높은 부분에 낮은 명도의 색을 놓는다.

57. 다음 중 동시대비 현상이 아닌 것은?

① 색상대비	② 보색대비

③ 명도대비	④ 연속대비

58. 색 사이의 대립이 강조되어 활기차고 명쾌한 이미지를 주는 배색은?

① 동일색상 배색	② 유사색상 배색

③ 대조색상 배색	④ 유사톤 배색

59. 잔상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 잔상은 양성 잔상과 음성 잔상으로 구분된다.

② 눈에 비쳤던 자극을 치워버려도 색의 감각은 이내 소멸되지 않고 남게 되는데 이를 잔상이라 한다.

③ 물체색의 잔상은 거의 원래 색상과 보색관계에 있는 보색잔상으로 나타난다.

④ 인간의 눈은 그 색이 어떤 색이든지 색을 보는 동시에 그 색의 주변색을 요구하게 된다.

60. 다음 중 먼셀 색상환의 보색관계로 틀린 것은?

① 주황 - 파랑	② 자주 - 초록

③ 빨강 - 파랑	④ 연두 - 보라