건시스템(gunsys.com)	자동차보수도장기능사 필기 기출문제 (2016.4.2. 2회)

2016년 2회 자동차보수도장기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2021년 이전에는 "자동차구조, 색채, 자동차보수도장, 안전관리"이었고, 2022년부터 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 "자동차 보수도장 및 안전관리"로 변경되었습니다.
4	2	4	3	2	4	4	2	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	4	4	1	1	1	1	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	2	1	4	2	4	4	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	4	1	4	4	4	4	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	3	1	3	4	2	1	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	3	4	4	3	1	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 4행정 기관의 회전력에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 엔진의 회전력은 토크라고도 불린다.

② 토크는 수직력과 작용점까지의 거리를 곱한 것과 같다.

③ 엔진의 회전속도가 N(rpm), 출력은 H(PS), 회전력이 T(㎏f·m)라면 T＝716H/N이 성립한다.

④ 엔진의 회전력은 힘×거리를 시간으로 나눈 값이다.

2. 실린더 헤드의 재질 중 알루미늄 헤드의 특징이 아닌 것은?

① 열전도 특성이 좋아서 조기점화의 원인이 되는 열점이 잘 생기지 않는다.

② 강도는 높으나 무게가 많이 나간다.

③ 압축비를 높일 수 있다.

④ 내식성과 내구성이 적다.

3. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 뒤 차체와 트렁크를 길게 늘려 화물 운반을 겸한 승용차는 무엇인가?

① 세단(Sedan)	② 쿠페(Coupe)

③ 컨버터블(Convertible)	④ 웨건(Wagon)

4. 자동차 바디의 구조에서 프론트 바디의 구성품이 아닌 것은?

① 라디에이터 서포트(radiator support)

② 휀더 에이프런(fender apron)

③ 센터 필러(center pillar)

④ 대쉬 패널(dash panel)

5. 알루미늄으로 제작된 실린더 헤드에 균열이 생겼다면 다음 중 어떤 용접이 가장 적합한가?

① 전기피복 아크 용접

② 불활성가스 아크 용접

③ 산소-아세틸렌가스 용접

④ LPG 용접

6. 다음 중에서 IPS를 단위 환산을 했을 때 틀린 것은?

① 75㎏f·m/s	② 735N·m/s

③ 735J/s	④735㎾

7. 차량의 제원을 표시하는 내용으로 틀린 것은?

① 앞 오버행 : 앞 차축 중심부터 자동차의 가장 앞부분까지의 수평거리

② 축거 : 앞 차축 중심과 뒤 차축 중심 사이의 수평거리

③ 윤거 : 좌, 우 타이어의 접지면 중심 간의 수평거리

④ 최저 지상고 : 공차 상태에서 자동차의 접지부 이외에 지표면에서 차체의 가장 낮은 부분까지의 거리

8. 차체의 롤링 현상을 억제하는 역할을 하는 것은?

① 차동기어	② 스태빌라이저 바

③ 프로펠러 샤프트	④ 등속 조인트

9. 다음 중 압력의 단위로 맞게 짝지어진 것은?

① G, dyn, ㎏f	② Pa, dyn, ㎏f

③ Pa, bar, ㎏f/㎠	④ N, dyn, ㎏f·m

10. 전기회로에서 아래 그림이 나타내는 심벌의 명칭은 무엇인가?

① 릴레이	② 다이오드

③ 전구	④ 퓨즈

11. 다음 중 메탈릭 색상의 정면 색상을 밝게 만드는 조건은 어느 것인가?

① 도료의 점도가 높다.

② 분무되는 에어 압력이 낮다.

③ 기온이 낮다.

④ 도료의 토출량이 적다.

12. 도료 저장 중 발생하는 결함의 방지 대책 및 조치사항을 설명하였다. 어떤 결함인가?

㉠ 사용하지 않을 시 밀폐 보관한다.

㉡ 규정 시너를 사용한다.

㉢ 보관상태 및 기간에 유의한다.

㉣ 규정된 시간 내에 사용할 만큼의 양만 배합한다.

① 피막	② 점도상승

③ 겔(gel)화	④ 도료분리현상

13. 샌딩 작업 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① P400 연마지로 금속 면과의 경계부를 경사지게 샌딩한다.

② 연마지는 고운 것에서 거친 것 순서로 작업한다.

③ 단 낮추기의 폭은 1cm 정도가 적당하다.

④ 샌딩 작업에 의해 노출된 철판면은 인산아연피막처리제로 방청처리한다.

14. 워시 프라이머에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아연 도금한 패널이나 알루미늄 및 철판면에 적용하는 하도용 도료이다.

② 일반적으로 폴리비닐 합성수지와 방청안료가 함유된 하도용 도료이다.

③ 추천 건조도막보다 두껍게 도장되면 부착력이 저하된다.

④ 습도에는 전혀 영향을 받지 않기 때문에 장마철과 같이 다습한 날씨에도 도장이 쉽다.

15. 용제 퍼핑의 상태를 설명한 것은?

① 상도나 프라서페에 함유된 용제에 의해 거품이 생긴 형태

② 상도 도장 또는 건조 시 표면이 일그러지거나 오그라드는 상태

③ 도막표면에 용제가 흘러 심하게 주름이 생긴 형태

④ 구도막이나 하도를 연마한 자국이 표면에 확대되어 나타난 상태

16. 스프레이건에서 노즐의 구경 크기로 적합하지 않은 것은? (단, 단위는 ㎜이다.)

① 중도전용 : 1.2~1.3

② 상도용(베이스) : 1.3~1.4

③ 상도용(크리어) : 1.4~1.5

④ 부분도장(국소) : 0.8~1.0

17. 자동차 도장 기술자에 의한 색상 차이의 원인 중 “색상이 밝게” 나왔다. 그 원인 설명 중 맞는 것은?

① 신너의 희석량이 많다. - 공기압력이 높다.

② 신너의 희석량이 많다. - 공기압력이 낮다.

③ 신너의 희석량이 적다. - 공기압력이 높다.

④ 신너의 희석량이 적다. - 공기압력이 낮다.

18. 다음 중 더블 액션 샌더 운동 방향은?

①	②

③	④

19. 보수도장에서 올바른 스프레이건의 사용법이 아닌 것은?

① 건의 거리를 일정하게 한다.

② 도장할 면과 수직으로 한다.

③ 표면과 항상 평행하게 움직인다.

④ 건의 이동속도는 가급적 빠르게 한다.

20. 도료를 도장하여 건조할 때 도막에 바늘구멍과 같이 생기는 현상을 핀홀이라고 한다. 다음 중 핀홀의 원인이 아닌 것은?

① 두껍게 도장한 경우

② 세팅타임을 너무 많이 주었을 때

③ 점도가 높은 경우

④ 속건 신너 사용 시

21. 자동차 보수도장에서 동력공구를 사용한 폴리에스테르 퍼티 연마에 적합한 연마지는?

① P24~P60	② P80~P320

③ P400~P500	④ P600~P1200

22. 습식연마의 장점이 아닌 것은?

① 연마 흔적이 미세하다.

② 건식연마에 비하면 페이퍼의 사용량이 절약된다.

③ 차량 표면의 오염 물질의 세척이 동시에 이루어진다.

④ 건식 연마에 비해 작업 시간을 단축시킬 수 있다.

23. 도막표면에 연마자국이나 퍼티자국이 생기는 원인은?

① 플래쉬 타임을 적게 주었을 때

② 페더 에지 및 연마 작업 불량일 때

③ 용제의 양이 너무 많을 때

④ 서페이서를 과다하게 분사했을 때

24. 플라스틱 소재인 합성수지의 특징이 아닌 것은?

① 내식성, 방습성이 나쁘다.

② 열가소성과 열경화성 수지가 있다.

③ 방진, 방음, 절연, 단열성이 있다.

④ 각종 화학물질의 화학반응에 의해 합성된다.

25. 거친 연마지를 블렌딩 도장 시 사용하면 어떤 문제가 발생되는가?

① 도막의 표면이 미려하게 된다.

② 도료가 매우 절약된다.

③ 건조작업이 빠르게 진행된다.

④ 도료용제에 의한 주름현상이 발생된다.

26. 고온에서 유동성을 갖게 되는 수지로 열을 가해 녹여서 가공하고 식히면 굳는 수지는?

① 우레탄 수지	② 열가소성 수지

③ 열경화성 수지	④ 에폭시 수지

27. 메탈릭 도료의 조색에 관련된 사항 중 틀린 것은?

① 조색과정을 통해 이색현상으로 인한 재작업을 사전에 방지하는 목적이 있다.

② 여러 가지 원색을 혼합하여 필요로 하는 색상을 만드는 작업이다.

③ 원래 색상과 일치한 색상으로 도장하여 상품가치를 향상시킨다.

④ 원색에 대한 특징을 알아둘 필요는 없다.

28. 마스킹 페이퍼와 마스킹 테이프를 한곳에 모아 둔 장치로 마스킹 작업 시에 효율적으로 사용하기 위한 장치는?

① 틈새용 마스킹재	② 마스킹용 플라스틱 스푼

③ 마스킹 커터 나이프	④ 마스킹 페이퍼 편리기

29. 플라스틱 부품류 도장 시 주의해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 유연성을 주기 위해 점도를 낮게 한다.

② 유연성을 주기 위해 점도를 높게 한다.

③ 건조 온도는 약 100℃ 이상으로 한다.

④ 건조 온도는 약 80℃ 이하에서 실시한다.

30. 보수도장 작업 후에 폴리싱을 하는 이유가 아닌 것은?

① 도장도막의 미관을 향상시키기 위해

② 도장과 건조 중에 생긴 결함을 제거하기 위해

③ 먼지나 이물질 등을 제거하기 위해

④ 도막 속에 있는 연마자국을 제거하기 위해

31. 연필 경도 체크에서 우레탄 도막에 적합한 것은?

① 5H	② F~H

③ H~2H	④ 2H~3H

32. 도장작업 중 프라이머 서페이서의 건조 방법은?

① 모든 프라이머 서페이서는 강제 건조를 해야 한다.

② 2액형 프라이머 서페이서는 강제건조를 해야만 샌딩이 가능하다.

③ 프라이머 서페이서는 자연건조와 강제건조 두 가지를 할 수 있다.

④ 자연 건조형은 열처리를 하면 경도가 매우 강해진다.

33. 도료 및 용제의 보관창고에 가장 우선되어야 할 사항은?

① 난방	② 냉방

③ 청소	④ 환기

34. 솔리드 색상의 색상변화에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 솔리드 색상은 시간 경과에 따라 건조 전과 후의 색상변화가 없다.

② 색을 비교해야 할 도막표면은 깨끗하게 닦아야 정확한 색을 비교할 수 있다.

③ 색상도료를 도장하고, 클리어 도장을 한 후의 색상은 산뜻한 느낌의 색상이 된다.

④ 베이지나 엘로우 계통의 색상에 클리어를 도장했을 때 산뜻하면서 노란색감이 더 밝아 보이는 경향이 있다.

35. 스프레이 부스에 대한 내용으로 맞지 않는 것은?

① 강제배기설비는 작업자가 스프레이 분진의 유해한 유기용제 가스를 흡입하는 것을 방지한다.

② 흡기 필터는 먼지 등이 도막에 붙지 않도록 깨끗한 공기를 공급한다.

③ 배기 필터는 스프레이 분진을 포집하여 작업장의 오염을 방지하고 또 주변 환경의 오염도 방지한다.

④ 구도막을 제거하고 퍼티를 연마할 때 발생하는 분진을 흡입하여 여과시켜 배출한다.

36. 특수안료 중에는 독성안료도 있다. 다음 중 독성안료를 사용하는 도료는?

① 자동차용 도료	② 건축용 도료

③ 플라스틱용 도료	④ 선박용 도료

37. 조색용 시편으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 종이 시편	② 철 시편

③ 필름 시편	④ 나무 시편

38. 다음 중 색료의 3원색이 아닌 것은?

① 마젠타(Magenta)	② 노랑(Yellow)

③ 시안(Cyan)	④ 녹색(Green)

39. 안전·보건표지에서 경고 표지의 색상으로 올바른 것은?

① 바탕은 파란색, 그림은 흰색

② 바탕은 흰색, 그림은 파란색

③ 바탕은 검정색, 그림은 노랑색

④ 바탕은 노란색, 그림은 검정색

40. 얇은 판에 드릴작업 시 재료 밑의 받침은 무엇이 적합한가?

① 나무판	② 연강판

③ 벽돌	④ 스테인레스판

41. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림이 나타내는 것은?

① 보행금지	② 비상구

③ 일방통행	④ 안전복 착용

42. 안전하게 공구를 취급하는 방법이 아닌 것은?

① 공구를 사용한 후 제자리에 정리하여 둔다.

② 사용 전에 손잡이에 묻는 기름은 닦아야 한다.

③ 예리한 공구 등을 주머니에 넣고 작업을 하여서는 안 된다.

④ 작업 중 숙련자는 공구를 던져서 전달하여 작업능률이 높인다.

43. 연삭작업 시 안전사항으로 틀린 것은?

① 보안경을 반드시 착용해야 한다.

② 숫돌 차의 회전은 규정 이상을 넘어서는 안 된다.

③ 숫돌과 받침대 간격은 가급적 멀리 유지한다.

④ 스위치를 넣고, 연삭하기 전에 공전상태를 확인 후 작업해야 한다.

44. 에어 컴프레셔의 압력이 전혀 오르지 않을 때의 원인이 아닌 것은?

① 역류방지 밸브 파손	② 흡기, 배기 밸브의 고장

③ 압력계의 파손	④ 언로우더의 작동 불량

45. 스프레이부스의 보호구 착용으로 적절하지 않은 것은?

① 내용제성 장갑	② 부스복

③ 방진 마스크	④ 방독 마스크

46. 전기 광택기 관리 요령으로 틀린 것은?

① 각부에 장치되어 있는 나사가 느슨해져 있는 곳이 없는지 정기적으로 점검한다.

② 카본 브러쉬는 브러쉬 홀더 내에서 자유롭게 활주할 수 있도록 깨끗하게 한다.

③ 전선 부분에 상처를 내지 않고 기름이나 물이 묻지 않도록 각별히 주의한다.

④ 작업 후 보관은 특별히 신경 쓸 필요 없이 찾기 쉬운 곳에 둔다.

47. 스프레이건 세척작업 중 발생하는 유해물질이 아닌 것은?

① 솔벤트	② 과산화물

③ 폴리아미드	④ 이소시아네이트

48. 가솔린, 톨루엔 등 인화점이 21℃ 미만의 유류가 속해있는 분류 항목은?

① 제1석유류	② 제2석유류

③ 제3석유류	④ 제4석유류

49. 색상환에서 가장 먼 쪽에 있는 색의 관계를 무엇이라 하는가?

① 보색	② 탁색

③ 청색	④ 대비

50. 다음 중 가장 깊고 먼 느낌을 주는 색상은?

① 남색	② 보라

③ 주황	④ 빨강

51. 유채색에 흰색을 혼합하면 어떻게 되는가?

① 명도가 낮아진다.

② 채도가 낮아진다.

③ 명도, 채도가 다 높아진다.

④ 명도, 채도가 다 낮아진다.

52. 먼셀 표색계의 색상환에서 중성색에 속하는 색은?

① 청록	② 녹색

③ 주황	④ 파랑

53. 동일 색상의 배색에서 받는 느낌을 가장 옳게 설명한 것은?

① 강한 대칭의 느낌

② 활동적이고 발랄한 느낌

③ 부드럽고 통일성 있는 느낌

④ 화려하고 자극적인 느낌

54. 중간혼색을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 혼합하면 명도가 높아진다.

② 명도, 채도가 낮아진다.

③ 명도는 높아지고 채도는 낮아진다.

④ 명도나 채도에는 변함이 없다.

55. 다음 중 주목성의 특징으로 틀린 것은?

① 명시성이 높은 색은 주목성도 높아지게 된다.

② 따뜻한 난색은 차가운 한색보다 주목성이 높다.

③ 주목성이 높은 색도 배경에 따라 효과가 달라질 수 있다.

④ 빨강, 노랑 등과 같은 원색일수록 주목성이 낮다.

56. 다음 그림 중 색상거리가 가장 멀고 선명한 느낌을 주는 배색은?

①

연두	노랑

②

빨강	주황

③

노랑	보라

④

연두	녹색

57. 다음 중 먼셀(Munsell)의 주요 5원색은?

① 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 보라

② 빨강, 주황, 녹색, 남색, 보라

③ 빨강, 노랑, 청록, 남색, 자주

④ 빨강, 주황, 녹색, 파랑, 자주

58. 다음 중 고명도의 색과 난색은 어떤 성향을 지니고 있는가?

① 수축성	② 진출성

③ 후퇴성	④ 진정성

59. 먼셀의 20 색상환에서 연두의 보색은?

① 보라	② 남색

③ 자주	④ 파랑

60. 색채의 중량감은 색의 3속성 중에서 주로 어느 것에 의하여 좌우되는가?

① 순도	② 색상

③ 채도	④ 명도