건시스템(gunsys.com)	자동차자체수리기능사 필기 기출문제 (2002.4.7. 2회)

2002년 2회 자동차자체수리기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2019년 이전에는 "자동차공학, 자동차 차체 정비, 안전관리"이었고, 2020년부터 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 "차체구조, 차체 수리, 차체 장비"로 변경되었습니다.
다	다	나	라	다	나	라	라	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	다	나	나	다	라	나	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	가	가	다	나	다	다	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	나	나	라	나	다	가	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	가	가	다	다	가	다	가	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	가	가	라	나	나	라	나	나	가
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 평균 유효압력 P＝4㎏f/㎠, 행정 체적 100㏄의 4행정 기관에서 1회의 폭발로 몇 ㎏f·m의 일을 하는가?

가. 2	나. 20

다. 4	라. 40

2. 행정의 길이 200㎜인 가솔린 기관에서 피스톤의 평균속도를 5m/s라면, 크랭크축의 1분간 회전수는?

가. 75rpm	나. 150rpm

다. 750rpm	라. 1500rpm

3. 크랭크축 회전속도가 2200rpm이고 토크가 8.14㎏f·m일 때 축마력은 25PS이다. 토크는 일정하고 회전속도가 4400rpm이 되면 축마력은?

가. 25PS	나. 50PS

다. 65PS	라. 100PS

4. 서로 물리고 있는 기어의 이 사이의 거리를 무엇이라 하는가?

가. 토(toe)	나. 플랭크

다. 피치	라. 백래시

5. 기동전동기의 전기자 코일과 계자코일은 어떻게 연결되어 있는가?

가. 직, 병렬로 연결되어 있다.

나. 병렬로 연결되어 있다.

다. 직렬로 연결되어 있다.

라. 각각 단자에 연결되어 있다.

6. AC(교류) 발전기에서 전류가 발생하는 곳은?

가. 전기자	나. 스테이터

다. 로터	라. 브러시

7. 아래 그림에 표시된 X는 무엇을 나타내는 것인가?

가. 닙	나. 스팬

다. 새클	라. 캠버

8. 자동차의 PCV(Positive Crankcase Ventilation) 장치는 공해방지 대책의 한 방법이다. 다음 중 무엇을 제거하기 위한 것인가?

가. 일산화탄소(CO)

나. 이산화 탄소(CO₂)

다. 아황산가스(SO₂)

라. 블로우바이가스(Blow-by gas)

9. 다음 중 기동전동기의 회로시험과 관계 없는 것은?

가. 저항 시험

나. 무부하 시험

다. 회전력 시험

라. 고부하 시험

10. 조향할 때 조향 방향 쪽으로 작용하는 힘은?

가. 트러스트	나. 원심력

다. 코너링 포스	라. 슬립각

11. 다음 중 피드백(feed back) 캬브레터 방식의 엔진에 사용되지 않는 센서는?

가. 산소 센서

나. 냉각 수온 센서

다. 스로틀 포지션 센서

라. 크랭크 앵글 센서

12. 배기가스 재순환 장치의 설치 목적에 적당한 것은?

가. NOx 감소	나. CO 감소

다. HC 감소	라. 매연 감소

13. 동력 조향장치의 구성품이 아닌 것은?

가. 오일 펌프	나. 파워 실린더

다. 서지 탱크	라. 제어 밸브

14. 현가장치에서 스프링 시스템이 갖추어야 할 기능이 아닌 것은?

가. 승차감	나. 원심력 향상

다. 주행 안정성	라. 선회특성

15. 기관의 회전력을 액체 운동 에너지로 바꾸어 변속기에 동력을 전달하는 장치는?

가. 시동전동기	나. 토크컨버터

다. 토크렌치	라. 토크머신

16. 기관의 점화시기가 너무 늦을 경우 일어날 수 있는 현상은?

가. 기관의 동력증가

나. 연료소비량의 감소

다. 배기관에 다량의 카본퇴적

라. 기관의 수명연장

17. 점화회로에서 파워트랜지스터의 베이스를 차단하는 것은?

가. 다이오드

나. 제너다이오드

다. 콘덴서

라. ECU

18. 연료 여과기의 오버플로우 밸브의 기능이 아닌 것은?

가. 연료여과기 내의 압력이 규정 이상으로 상승되는 것을 방지한다.

나. 엘리먼트에 부하를 가하여 연료여과를 돕는다.

다. 연료의 송출압력이 규정 이상으로 상승 시 압송이 중지되어 소음이 발생되는 것을 방지한다.

라. 연료탱크 내에서 발생된 기포를 자동적으로 배출시키는 작용을 한다.

19. 디젤기관의 장점으로 맞는 것은?

가. 실린더 지름 크기에 제한이 적다.

나. 매연발생이 적다.

다. 기관의 최고속도가 높다.

라. 마력당 기관의 중량이 유리하다.

20. 공해방지장치의 하나인 활성탄 여과기에 관한 설명이다. 맞는 것은?

가. 흡기다기관과 3원 촉매기 사이에 설치되어야 한다.

나. 에어클리너를 통과한 흡입공기를 다시 여과시켜 배기가스의 질을 향상시킨다.

다. 흡기를 여과시킬 때 특히 질소산화물을 흡착한다.

라. 기관 정지상태에서 연료탱크 또는 흡기다기관에서 증발한 연료가스를 흡착하였다가 기관 작동 중 다시 이를 방출, 연소되게 한다.

21. 강철은 200~300℃에서 연신율이 최저로 되고 경도는 최고로 되는 이른바 여리고 약하게 되는데 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?

가. 청열취성	나. 적열취성

다. 저온취성	라. 고온취성

22. 보의 길이 200㎝의 고정보 중앙에 600㎏f의 집중하중이 작용할 때 양 끝에 작용하는 굽힘 모멘트는?

가. 1000㎏f.m	나. 1300㎏f.m

다. 1400㎏f.m	라. 150㎏f.m

23. 보를 지지하는 점 중에 보의 회전과 수평이동이 자유로운 보의 지점을 무엇이라고 하는가?

가. 가동 힌지지점

나. 부동 힌지지점

다. 고정 지점

라. 회전 지점

24. 그림과 같은 보의 휨 모멘트에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 임의의 단면에 대한 휨 모멘트 합은 0이다.

나. 임의의 단면에 대한 휨 모멘트 합은 ＋이거나 －이다

다. 임의의 단면에 대한 휨 모멘트 합은 －이다.

라. 임의의 단면에 대한 휨 모멘트 합은 ＋이다.

25. 그림에서 A, B 점의 반력 Rᴀ와 Rʙ의 값은 어느 것인가?

가. Rᴀ＝1880㎏f, Rʙ＝1520㎏f

나. Rᴀ＝1620㎏f, Rʙ＝1970㎏f

다. Rᴀ＝1740㎏f, Rʙ＝2060㎏f

라. Rᴀ＝2350㎏f, Rʙ＝1920㎏f

26. 고압 산소용기에 담겨진 산소는 액화산소를 기화시켜 대략 몇도 몇 기압으로 충전한 것인가?

가. 50℃, 150기압	나. 35℃, 150기압

다. 20℃, 150기압	라. 35℃, 100기압

27. 산소-아세틸렌 불꽃 중 히스테리상을 나타내는 불꽃은 어느 것인가?

가. 탄화 상태의 화염

나. 중성 화염

다. 과산화염

라. 아탄소상의 염

28. 지방족 탄화수소를 주제로 한 용제를 이용한 것으로 유성도료 등에 사용되는 희석제는 어느 것인가?

가. 래커 신나	나. 에나멜 신나

다. 페인트 신나	라. 우레탄 신나

29. 커터(cutter)란 무엇을 하는 공구인가?

가. 앵글 등을 쇠줄로 절삭한다.

나. 갈고 깎아내는데 쓰이는 공구이다.

다. 철판을 절단한다.

라. 도장작업을 하는데 쓰이는 공구이다.

30. 순철에는 3개의 동소체가 있는데 여기에 해당되지 않는 것은?

가. α철	나. β철

다. γ철	라. δ철

31. 체심 입방격자의 원자수는 모두 몇 개인가?

가. 8	나. 9

다. 14	라. 17

32. 에어 스프레이 작업 중 패턴의 모양이 장구형으로 나타나는 원인은?

가. 분무공기 압력이 지나치게 높을 때

나. 도료의 점도가 지나치게 높을 때

다. 노즐을 꼭 조이지 않을 때

라. 분무공기 압력이 지나치게 낮을 때

33. 프레임이 충격을 받았을 경우 프레임의 균열이 생긴다. 이때 균열이 더 이상 진행하지 못하도록 드릴로 구멍을 뚫는다. 이때 구멍의 지름은 얼마로 뚫는 것이 적당한가?

가. 1~3㎜	나. 4~6㎜

다. 7~9㎜	라. 10~12㎜

34. 주성분이 니트로 셀룰로이즈와 알키드 수지로 5~10분이면 마르는 성질의 프라이머는?

가. 서피서 프라이머

나. 래커 프라이머

다. 우레탄 프라이머

라. 에폭시 프라이머

35. 프레임의 상하로 굽은(휨) 것을 수정하는 방법을 기술한 것이다. 그 작업 방법에 들지 않는 것은?

가. 체인과 프랜지 훅을 사용하여 사이드 멤버를 고정시킨다.

나. 굽은 부분은 잭으로 밀어 올린다.

다. 굴곡의 수정과 동시에 가입상태로 사이드 멤버의 위쪽 또는 아래쪽 주름을 수정한다.

라. 굽은 부분에 900 ‾1200℃ 정도 이하의 가열을 해야 한다.

36. 다음은 KS 용접기호이다. 틀린 것은?

가.  : 점 용접

나.  : 심 용접

다.  : 필렛용접

라.  : 플러그용접

37. 철강의 분류는 무엇에 의해 하는가?

가. 조직	나. 성질

다. 탄소량	라. 제작법

38. 다음 중 열가소성 플라스틱은?

가. PP	나. UR

다. TPUR	라. PC

39. 산소 아세틸렌 용접방법에서 아세틸렌과 산소를 1대 1로 혼합공급하여 연소시킬 때의 온도는 몇 ℃인가?

가. 2500	나. 4000

다. 3200	라. 3800

40. 자동차 보수도장 시 연마방법의 설명 중 틀린 것은?

가. 건식방법이 습식방법보다 연마속도가 빠르다.

나. 건식방법이 습식방법보다 연마지 사용량이 적다.

다. 연마된 상태가 습식방법이 건식방법보다 곱다.

라. 먼지 발생은 습식방법이 매우 적다.

41. 도면을 분류할 때 구조물 물품 등의 표면을 평면으로 나타내는 도면을 무슨 도면이라 하는가?

가. 전개도	나. 설치도

다. 배선도	라. 장치도

42. 치수 보조 기호의 설명이 잘못 연결된 것은?

가. ø : 지름 기호

나. □ : 정 사각형

다. S : 구면 기호

라. R : 모따기 기호

43. 일반적으로 프레임 기준선을 정할 때 들어가는 사항이 아닌 것은?

가. 앞 스프링 브래킷을 통한 선

나. 타이어가 지면에 접촉 하는 부분

다. 앞뒤 차축의 중심선

라. 프레임 중앙 수평 부분의 윗면

44. 금속에 일정 값 이상의 힘을 가하면 변형이 되어 원래대로 돌아오지 않는 성질을 무엇이라고 하는가?

가. 소성	나. 탄성

다. 체결	라. 블랭킹

45. 판금의 전단가공 중에서 블랭킹 작업과 반대되는 것은?

가. 파팅(parting)

나. 노칭(notching)

다. 펀칭

라. 트리밍

46. 다음은 데이텀라인의 설명이다. 이중 맞는 것은?

가. 자동차 차체 폭의 길이를 말한다.

나. 자동차 차체 길이를 말한다.

다. 자동차 차체 프레임의 기준선을 말한다.

라. 자동차 차체 중앙부의 크기를 말한다.

47. 금속이 상온가공에 의하여 강도, 경도가 커지고 연신율이 감소하는 성질을 무엇이라 하는가?

가. 가공경화	나. 인성

다. 취성	라. 전성

48. 스포트용접 작업 시 주의사항을 설명하였다. 틀린 것은?

가. 용접하고자 하는 너겟의 거리는 일정하게 유지한다.

나. 용접 작업 시 끝단에서는 약 5㎜ 정도를 띄운다.

다. 용접 작업 시 전극 팁의 각도는 약 80도 정도가 된다.

라. 용접 시 용접과 냉각 효율을 높이기 위해서 충분한 가압력(90㎏ 이상)이 요구된다.

49. 패널 수정작업인 해밍작업에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 해머 오프 돌리는 돌리 위를 해머로 치는 것이다.

나. 해머링에는 돌리와 함께 사용 방법에 따라 두 가지 방법이 있다.

다. 해머로 패널을 두들겨서 형태를 잡아가는 작업을 해머링이라고 한다.

라. 손잡이 끝부분을 가볍게 쥐고 머리 부분의 무게를 이용하여 자연스럽게 내려치는 것이다.

50. 모노코크 보디에는 전, 후 충돌 등의 충격을 받았을 경우에 멤버 자체가 변형하여 차실에 영향을 미치는데 이를 덜 미치도록 부분적으로 굴곡을 두는데 이것을 무엇이라고 하는가?

가. 쿠션	나. 킥업

다. 댐퍼	라. 스토퍼

51. 점화플러그(plug) 청소기를 사용할 때 보안경을 사용하는 가장 큰 이유는?

가. 빛이 너무 세기 때문에

나. 빛이 너무 밝기 때문에

다. 빛이 자주 깜박거리기 때문에

라. 모래알이 눈에 들어가기 때문에

52. 오픈렌치를 사용 시 바르지 못한 것은?

가. 오픈렌치와 너트의 크기가 맞지 않으면 쐐기를 넣어 사용한다.

나. 오픈렌치를 해머 대신에 써서는 안된다.

다. 오픈렌치에 파이프를 끼우든가 해머로 두들겨서 사용하지 않는다.

라. 오픈렌치는 올바르게 끼우고 작업자 앞으로 잡아당겨 사용한다.

53. 드릴작업의 안전사항 중 틀린 것은?

가. 장갑을 끼고 작업해야 한다.

나. 머리가 긴 사람은 안전모를 쓴다.

다. 작업 중 쇳가루를 입으로 불어서는 안된다.

라. 공작물은 단단히 고정시켜 따라 돌지 않게 한다.

54. 앤빌(anvil)을 운반할 때의 안전사항 중 틀린 것은?

가. 다른 사람과 협조하에 조심성 있게 운반한다.

나. 운반차를 이용하는 것이 좋다.

다. 작업장에 내려 놓을 때에는 주의하여 조용히 놓는다.

라. 반드시 혼자 힘으로 운반한다.

55. 보호안경을 사용해야 할 작업 중 가장 적당한 것은?

가. 마스터 실린더 분해결합

나. 클러치 떼어내기와 설치

다. 엔진의 분해결합

라. 축전지의 떼기와 설치

56. 차량 정비 작업 시 안전사항으로 결여된 것은?

가. 기관 운전 시는 일산화탄소가 생성되므로 환기장치를 해야 한다.

나. 헤드가스켓이 닿는 표면에는 와이어 브러시나 스크레이퍼로 큰 압력을 가하며 닦는다.

다. 점화 플러그의 청소 시는 보안경을 쓰는 것이 좋다.

라. 기관을 들어낼 때 체인 및 리프팅 브라켓은 중심부에 튼튼히 걸어야 한다.

57. 안전장치 선정 시 고려사항 중 맞지 않는 것은?

가. 안전장치의 사용에 따라 방호가 완전할 것

나. 안전장치의 기능 면에서 신뢰도가 클 것

다. 정기 점검 시 이외에는 사람의 손으로 조정할 필요가 없을 것

라. 안전장치를 제거하거나 또는 기능의 정지를 용이하게 할 것

58. 차량의 기관정지 상태에서 점검할 수 없는 것은?

가. 실린더 헤드 볼트의 풀림

나. 클러치의 슬립

다. 오일의 사용 여부

라. 냉각수량 부족 여부

59. 연 100만 근로 시간당 몇 건의 재해가 발생했는가의 재해율 산출을 무엇이라 하는가?

가. 연천인율	나. 도수율

다. 강도율	라. 천인율

60. 브레이크 드럼을 연삭할 때 전기가 정전 되었다. 가장 먼저 취해야 할 조치사항으로 올바른 것은?

가. 스위치를 끄고 전원의 메인 퓨즈를 확인한다.

나. 스위치는 그대로 넣어 두고 정전원인을 확인한다.

다. 작업하던 공작물을 탈거한다.

라. 연삭에 실패했으므로, 새것으로 교환하고, 작업을 마무리 한다.