건시스템(gunsys.com)	자동차자체수리기능사 필기 기출문제 (2006.4.2. 2회)

2006년 2회 자동차자체수리기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2019년 이전에는 "자동차공학, 자동차 차체 정비, 안전관리"이었고, 2020년부터 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 "차체구조, 차체 수리, 차체 장비"로 변경되었습니다.
가	가	라	나	다	다	라	다	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	나	다	다	라	나	다	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	다	다	나	다	가	라	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	나	가	가	다	가	나	라	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	가	나	가	가	가	다	라	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	다	라	나	가	라	라	다	나	라
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 가솔린기관의 연소실체적이 행정체적의 20%이다. 이 기관의 압축비는?

가. 6：1	나. 5：1

다. 8：1	라. 7：1

2. 파워트랜지스터에서 접지되는 단자는?

가. 이미터	나. 베이스

다. 컬렉터	라. B(＋)

3. 25㎏f의 물체를 5m로 올리는데 2초 걸렸다면 필요한 마력(PS)은?

가. 0.5	나. 0.63

다. 0.75	라. 0.83

4. 전자제어가솔린엔진의 분사방식으로 가장 적절치 못한 것은?

가. 순차분사	나. 병렬분사

다. 동시분사	라. 그룹분사

5. 공기브레이크의 구성부품이 아닌 것은?

가. 공기 압축기	나. 브레이크 체임버

다. 브레이크 휠 실린더	라. 퀵 릴리스 밸브

6. 전자제어 현가장치에 사용되는 쇽업소버에서 오일이 상하 실린더로 이동할 때 통과하는 구멍을 무엇이라고 하는가?

가. 밸브 하우징	나. 로터리 밸브

다. 오리피스	라. 스텝구멍

7. 구동피니언 이링기어 중심선 밑에서 물리게 되어 있는 기어는?

가. 직선베벨 기어	나. 스파이럴 기어

다. 스퍼어 기어	라. 하이포이드 기어

8. 전자제어 분사장치에서 기본 분사시간을 결정할 때 입력받는 신호는?

가. 스로틀 포지션 센서, 수온 센서

나. 엔진 회전수, 수온 센서

다. 흡입 공기량 센서, 엔진 회전수

라. 흡입 공기량 센서, 스로틀 포지션 센서

9. 다음 중 기관이 과열하는 원인에 속하지 않는 것은?

가. 냉각 팬의 파손	나. 냉각수 흐름 저항 감소

다. 엔진의 과부하	라. 냉각수 이물질 혼입

10. 자동변속기 차량에서 시동이 가능한 변속레버 위치는?

가. P, N	나. P, D

다. 전 구간	라. N, D

11. 윤활유의 구비 조건이 아닌 것은?

가. 비중이 적당할 것

나. 인화점 및 발화점이 낮을 것

다. 점성과 온도와의 관계가 양호할 것

라. 카본 생성이 적으며 강인한 유막을 형성하여 쉽게 산화 하지 말 것

12. 자동차용 LPG연료의 특성이 아닌 것은?

가. 연소효율이 좋고 엔진이 정숙하다.

나. 엔진 수명이 길고 오일의 오염이 적다.

다. 대기오염이 적고 위생적이다.

라. 옥탄가가 낮으므로 연소 속도가 빠르다.

13. 자동차용 교류발전기에서 응용한 것은?

가. 플레밍의 왼손법칙	나. 플레밍의 오른손법칙

다. 옴의 법칙	라. 자기포화의 법칙

14. 연료펌프 라인에 고압이 걸릴 경우 연료의 누출이나 배관이 파손되는 것을 방지하는 것은?

가. 사일렌서(silencer)

나. 체크 밸브(check valve)

다. 안전밸브( relief valve)

라. 축압기(accumulator)

15. 자동차용 납산축전지의 방전종지전압은 보통 어느 정도에 해당되는가?

가. 1.1~1.2V	나. 1.4~1.5V

다. 1.7~1.8V	라. 2.0~2.2V

16. 기관의 피스톤지름이 60㎜, 크랭크축의 회전 반지름이 30㎜, 압축비가 9일 경우 연소실체적으로 맞는 것은?

가. 12.2㎤	나. 16.4㎤

다. 18.4㎤	라. 21.2㎤

17. 전기자 시험기로 시험할 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?

가. 코일의 단락	나. 코일의 저항

다. 코일의 접지	라. 코일의 단선

18. 기관의 회전력을 액체의 운동에너지로 바꾸고, 이 에너지를 다시 동력으로 바꾸어 변속기에 전달하는 클러치는?

가. 다판 클러치	나. 단판 클러치

다. 유체 클러치	라. 리어 클러치

19. 휠얼라인먼트에서 앞차축과 뒤차축의 평행도에 해당하는 것은?

가. 셋백(set back)

나. 토인(toe-in)

다. 킹핀 경사각(king pin inclination)

라. 조향각(steering axis inclination)

20. 4행정 4실린더 기관의 점화순서가 1-3-4-2일 경우, 1번 실린더가 압축행정을 할 때 3번 실린더는 어떤 행정을 하는가?

가. 흡기행정	나. 압축행정

다. 배기행정	라. 폭발행정

21. 강철은 200∼300℃에서 연신율이 최저로 되고 강도는 최고로 되는 이른바 여리고 약하게 되는데 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?

가. 청열 취성	나. 적열 취성

다. 저온 취성	라. 고온 취성

22. 패널의 뒷면에 밀어 넣고 해머와 병행하여 사용하기도 하며, 해머의 대용으로 패널을 두드릴 때 사용하는 것은?

가. 샌더	나. 돌리

다. 서폼	라. 보디 파일

23. 균일 분포하중을 받고 있는 양단 지지보의 굽힘모멘트 선도는 어느 것인가?

가.	나.

다.	라.

24. 패널을 평면 수정작업 시 사용되는 공구와 거리가 먼 것은?

가. 스푼	나. 슬라이드 해머

다. 에어 톱	라. 돌리

25. 트렁크 도어의 구조는 프레스 가공한 얇은 강판으로 안쪽에서 프레임을 포개어 점 용접한 것이다. 이때에 트렁크 도어 개폐 시 균형을 잡기 위해 쓰이는 것은 무엇인가?

가. 트렁크 도어 힌지	나. 토션바

다. 도어 로크	라. 도어첵

26. 철강의 분류는 무엇에 의해 하는가?

가. 조직	나. 성질

다. 탄소량	라. 제작법

27. 프레임의 점검용 게이지로 프레임에 3개 또는 4개 정도를 걸어 프레임의 변형을 관측하는 게이지의 명칭은?

가. 센터링 게이지

나. 트램 게이지

다. 테이프 게이지

라. 유니버셜 게이지

28. 다음 트램 트랙킹 게이지로 차체의 각부를 측정하는 곳이 아닌 것은?

가. 프런트 사이드 멤버

나. 로어암과 후드레지 위치 점검

다. 프레임 이그러진 상태 점검

라. 프레임의 균열 부위 점검

29. 얕게 커브진 특수해머이며, 머리가 둥글게 되어 있고 거친 부분 깊은 곳까지 작업하는 해머는?

가. 라버 헤드 해머

나. 딘킹 해머

다. 리버스 커브 해머

라. 펜더 범핑 해머

30. K.S 규격 중 기계제도 부분은 어디에 해당 하는가?

가. KS B	나. KS D

다. KS C	라. KS A

31. 고장력 강판은 몇℃ 이상에서 고장력의 특성을 잃어버리는가?

가. 500	나. 600

다. 700	라. 800

32. 도장작업을 하기 전에 샤워방식으로 표면처리를 하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 크리닝	나. 파커라이징

다. 워싱	라. 아나라이징

33. 보디 프레임 수정기 중 바퀴가 달려 차체정비를 한 차량까지 자유로이 이동시켜 작업장 바닥이나 기둥 등에 고정하지 않아도 되는 것은?

가. 이동식 보디 프레임 수정기

나. 폴식 보디 프레임 수정기

다. 정치식 보디 프레임 수정기

라. 바닥식 보디 프레임 수정기

34. 다음은 보의 그림이다. 이때 A와 B에 생기는 반력은 각각 얼마인가?

가. A＝30㎏f, B＝70㎏f

나. A＝70㎏f, B＝30㎏f

다. A＝40㎏f, B＝60㎏f

라. A＝60㎏f, B＝40㎏f

35. 전기 아크용접에서 케이블이 가늘거나 너무 길면 어떤 현상이 생기는가?

가. 전류 부족	나. 전압 강하

다. 아크 저하	라. 전하 저하

36. 다음 중 프레임 센터링 게이지의 설치 방법 중 틀린 것은?

가. 게이지 1개가 1조이다.

나. 차체 프레임의 행거 로드의 높이를 수평으로 조절하여 건다.

다. 게이지를 부착하려면 게이지 훅, 스프링 훅,마그네틱을 사용 할 수 있다.

라. 비대칭 차체와 좌·우 대칭인 차체를 구분해야 한다.

37. 보디 패널의 凹 면과 골이 파진면의 좁은 곳을 작업하는데 적합한 샌더(sander)의 이름은?

가. 디스크 샌더	나. 벨트 샌더

다. 기타 샌더	라. 스트레이트 라인 샌더

38. 나사의 표시 방법 중 포함되지 않는 것은?

가. 나사의 호칭

나. 나사의 등급

다. 나사산의 감긴 방향

라. 나사의 강도

39. 두께 12㎜, 길이 60㎝, 고정 단의 폭 40㎝의 3각 판스프링의 처짐을 2㎝까지 허용하면 가할 수 있는 최대 하중은 몇 ㎏f인가?

가. 120	나. 224

다. 321	라. 425

40. 자동차 보수도장에 있어 도료의 건조장치 중 가장 바람직한 것은?

가. 복사 대류에 의한 열풍 건조장치

나. 복사에 의한 고온 다습한 열풍 건조장치

다. 습도가 많은 상온에서의 자연 건조장치

라. 고온 다습한 실내에서의 자연 건조장치

41. 저항 용접인 점 용접(spot welding)에서 행하여 지지 않는 시간은 어느 것인가?

가. 스퀴즈 타임(squeeze time)

나. 스페어 타임(spare time)

다. 윌드 타임(weld time)

라. 솔드 타임(sold time)

42. 화학 청정제의 종류 중에서 효력이 상실되었을 때 공기 중에서 햇빛에 건조하면 재사용이 가능한 청정제는?

가. 카타리졸	나. 마카린

다. 헤라졸	라. 플랑크린

43. 금속도장에 관한 내용 중 틀린 것은 무엇인가?

가. 물체 보호는 도장 최대의 목적이다.

나. 아크릴 수지는 천연수지를 용제에 용해시켜 만든 것으로도 막이 약하다.

다. 프라이머의 주목적은 부착 및 방청이다.

라. 실러는 찌그러지거나 오므라드는 것을 방지하며, 흡입방지를 하는데 사용된다.

44. 보의 회전은 자유로우나 수평 이동이 불가능한 지점이 있다. 이때 지점에 전달할 수 있는 반력은 어느 것인가?

가. 수직 반력 1개와 수평 반력 1개

나. 수직 반력 2개와 수평 반력 1개

다. 수직 반력 1개와 수평 반력 2개

라. 수직 반력 2개와 수평 반력 2개

45. 다음 중 우리나라에서 단일체 구조 보디 프레임이 가장 많이 쓰이는 차종은?

가. 소형 승용차	나. 소형 화물차

다. 대형 승용차	라. 특수차

46. 탄소강에서 냉간 압연강판 표시 기호는?

가. SCP	나. SHP

다. SS	라. SBB

47. 강판을 늘리거나 줄이는 가공을 하면 소성 변형을 일으켜 재질이 단단해지는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 열변형	나. 탄성

다. 가공경화	라. 청열 취성

48. CO₂용접 방법 중 용입 부족의 결함사항이 발생하였을 때 원인이 아닌 것은?

가. 용접 겹침이 너무 좁다.

나. 용접 전류가 낮다.

다. 와이어 공급률이 너무 빠르다.

라. 모재에 과다한 산소가 공급되었다.

49. 모노코크 차체에 충돌이 있을 때 센터라인 상의 변형은 어떤 것인가?

가. 다이아몬드	나. 새그

다. 사이드웨이	라. 트위스트

50. 순철에는 3개의 동소체가 있는데 여기에 해당되지 않는 것은?

가. α철	나. β철

다. γ철	라. δ철

51. 오일 팬 내 기관 오일의 양은 어떤 상태에서 측정하는 것이 제일 좋은가?

가. 정지상태	나. 공전운전상태

다. 고속운전상태	라. 중속운전상태

52. 임팩트렌치의 사용 시 안전수칙으로 거리가 먼 것은?

가. 렌치 사용 시 헐거운 옷은 착용하지 않는다.

나. 위험 요소를 항상 점검한다.

다. 에어호스를 몸에 감고 작업을 한다.

라. 가급적 회전부에 떨어져서 작업을 한다.

53. 기관에서 크랭크축의 휨을 측정 시 가장 적합한 것은?

가. 스프링저울과 브이블록

나. 버니어캘리퍼스와 곧은자

다. 마이크로미터와 다이얼게이지

라. 다이얼게이지와 브이블록

54. 렌치 사용 시의 안전 및 주의 사항 중 틀린 것은?

가. 렌치는 볼트·너트를 풀거나 조일 때 볼트 머리나 너트에 꼭 끼워져야 한다.

나. 렌치가 짧을 때에는 파이프 등의 연장대를 끼워서 사용하여야 한다.

다. 조정 조에 잡아당기는 힘이 가해져서는 안된다.

라. 렌치를 잡아 당겨 작업한다.

55. 차량에서 축전지 취급 시 유의 사항이 아닌 것은?

가. 축전지를 충전할 때는 이산화탄소가 발생하기 때문에 환기가 잘되는 곳에서 충전을 해야 한다.

나. 축전지를 충전할 때 극성에 주의를 해야 한다.

다. 축전지 충전 시 전해액의 온도가 45℃가 넘지 않도록 해야 한다.

라. 축전지를 차량에 설치할 때는 (＋)케이블부터 연결하는 것이 일반적인 원칙이다.

56. 다음 중 인화성 물질이 아닌 것은?

가. 아세틸렌가스	나. 가솔린

다. 프로판가스	라. 산소

57. 아세틸렌 용기 내의 아세틸렌은 게이지 압력이 얼마 이상되면 폭발할 위험이 있는가?

가. 0.2㎏f/㎠	나. 0.6㎏f/㎠

다. 0.8㎏f/㎠	라. 1.5㎏f/㎠

58. 브레이크의 파이프 내에 공기가 들어가면 일어나는 현상으로 가장 적당한 것은?

가. 브레이크 오일이 냉각된다.

나. 오일이 마스터 실린더에서 샌다.

다. 브레이크 페달의 유격이 크게 된다.

라. 브레이크가 지나치게 급히 작동한다.

59. 운반차를 이용한 운반 작업에 대한 사항 중 잘못 설명한 것은?

가. 여러 가지 물건을 쌓을 때는 가벼운 물건을 위에 올린다.

나. 차의 동요로 안정이 파괴되기 쉬울 때는 비교적 무거운 물건을 위에 쌓는다.

다. 화물이나 운반차에 사람의 탑승은 절대 금한다.

라. 긴 물건을 실을 때는 맨 끝부분에 위험 표시를 해야 한다.

60. 다음 중 동력 및 전달 장치에서 가장 재해가 많은 것은?

가. 차축	나. 기어

다. 피스톤	라. 벨트