건시스템(gunsys.com)	자동차자체수리기능사 필기 기출문제 (2015.4.4. 2회)

2015년 2회 자동차자체수리기능사 필기시험 기출문제 답안											시험과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		2019년 이전에는 "자동차공학, 자동차 차체 정비, 안전관리"이었고, 2020년부터 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 "차체구조, 차체 수리, 차체 장비"로 변경되었습니다.
4	3	4	4	2	1	4	4	1	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	4	4	1	1,3,4	1	1	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	2	3	2	4	3	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	4	1	3	4	2	3	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	4	3	3	4	4	4	4	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	4	4	1	3	4	4	4	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
16번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 3을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 1, 3, 4로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 국제단위계(SI단위)로 틀린 것은?

① m/s	② Pa

③ m/s²	④ mile/h

2. 모노코크 바디의 각부 구조에서 프론트 바디로 구분하기 어려운 패널은?

① 후드 패널	② 라디에이터 서포트 패널

③ 쿼터 패널	④ 에이프런 패널

3. 물질이 고체로부터 직접 기체로 변화하는 과정을 무엇이라 하는가?

① 발열	② 용융

③ 융해	④ 승화

4. 기관에서 윤활유 소비가 과다한 직접적인 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 피스톤 링의 마모

② 실린더의 마모

③ 밸브 스탬 실(seal)의 손상

④ 수온조절기(서모스탯)의 열림 유지

5. 그림과 같이 자동차를 측면에서 보았을 때, 킹핀의 중심선이 노면에 수직인 직선에 대하여 어느 한쪽으로 기울어져 있는 상태를 무엇이라 하는가?

① 캠버	② 캐스터

③ 토인	④ 스러스트 각

6. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 고정된 지붕이 있고 트렁크 부분이 튀어나와 있는 일반적인 승용차를 통칭하는 자동차는?

① 세단(sedan)	② 쿠페(coupe)

③ 컨버터블(Convertible)	④ 웨건(Wagon)

7. 각 온도의 단위 중 틀린 것은?

① 섭씨온도 : ℃	② 화씨온도 : ℉

③ 절대온도 : K	④ 랭킨온도 : D

8. 타이어의 골격을 이루는 플라이와 비드 부분의 총칭으로, 타이어에서 트래드, 사이드월, 벨트를 제거한 부분은?

① 비드	② 브레이커

③ 트레드	④ 카커스

9. 전압에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 한 개 보다 두 개의 전지를 직렬로 연결하였을 때 전구의 불빛이 더 밝아진다.

② 전압의 표시는 A 로 표시한다

③ 전압은 전자의 이동을 방해한다

④ 전압은 전기의 양을 말한다

10. 모노코크 바디가 앞 또는 뒤쪽에 충격을 받았을 때 충돌에너지를 흡수하여 찌그러지게 만든 부위는?

① 사이드 실	② 템퍼링

③ 클러시 포인트	④ 린포스먼트

11. 표면경화 열처리 방법에 해당하지 않는 것은?

① 침탄법	② 질화법

③ 고주파경화법	④ 향온열처리법

12. 용접 시 열영향부의 균열이 아닌 것은?

① 비드 밑 균열	② 토(TOE) 균열

③ 비드 균열	④ 크레이터 균열

13. 금속재료의 결정입자로 된 조직을 바꿔서 필요한 성질의 금속을 얻을 때 취하는 방법이 아닌 것은?

① 합금 방법

② 열처리 방법

③ 냉간 및 열간 가공법

④ 절단 가공 방법

14. 황동계 합금에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① Zn 40%에서 인장 강도가 최대이다.

② 7：3 황동은 주로 냉간 가공의 프레스 성형에 사용된다.

③ 6：4 황동은 열간 가공 혹은 주조용으로 사용된다.

④ Zn 40%에서 연신율이 최대이다.

15. KS규격 중 기계 부분은 어디에 해당하는가?

① KS B	② KS D

③ KS C	④ KS A

16. 열가소성 플라스틱은?

① PP	② UR

③ TPUR	④ PC

17. 용접선 시작부와 종단부의 결함을 줄이기 위하여 시작부와 종단부에 모재와 같은 재질의 보조판을 붙여서 용접하는 경우가 있는데 이 보조판을 무엇이라 하는가?

① 엔드탭	② 가우징

③ 스캘럽	④ 스트롱백

18. 철의 5대 원소에 해당하지 않는 것은?

① 구리(CU)	② 망간(Mn)

③ 규소(Si)	④ 인(p)

19. 피복 금속 아크 용접기의 용접 전원의 특성 중 관계 없는 것은?

① 아크의 발생이 용이하고, 안전하게 유지할 수 있을 것

② 아크의 길이가 변화하여도 전류의 변화가 적을 것

③ 단락전류가 클 것

④ 부하전류가 변화하여도 단자 전압이 변화하지 않을 것

20. 고장력 강판이 일반 강판에 비해 가장 우수한 점은?

① 인장 강도와 항복점

② 내열성과 내식성

③ 탄성과 소성

④ 용접성과 도장성

21. 링끝이 절개된 부분을 도면에 표시할 때 그 부분이 어느 쪽에 나타나도록 그리는 것이 옳은가?

①	②

③	④

22. 도어와 바디 사이에 부착되어 비, 바람, 물 및 먼지의 침입을 방지함과 동시에 도어 개폐 시의 충격완화와 진동방지의 역할을 하는 것은?

① 도어프레임	② 도어웨더스트립

③ 스폰지	④ 글래스

23. 미그아크(MIG Arc)용접 토치 케이블의 구조 중 용접 와이어를 콘택트 팁 끝까지 운반하기 위한 접속선은?

① 가스 호스	② 파워 메인 케이블

③ 플렉시블 라이너	④ 제어 회로 리드

24. 체심 입방격자의 원자 수는 모두 몇 개인가?

① 8	② 9

③ 14	④ 17

25. 차체 박판 용접 시 CO₂ 아크용접 요령에서 거리가 가장 먼 것은?

① 토치의 기울기는 10~15도 정도이다.

② 토치 이동속도는 1분당 1m 정도이다

③ 맞대기 용접은 연속적으로 용접한다.

④ 모재와 팁의 거리는 10㎜ 전후이다.

26. 프레임의 한쪽 사이드멤버를 단순한 빔으로 생각할 경우 사이드멤버와 휠베이스 사이에서는 사이드멤버 아래쪽은 잡아당겨지고, 위쪽은 압축력이 작용하게 된다. 그 결과는 어떻게 되는가?

① 아래쪽 - 만곡, 위 부분 - 균열

② 아래쪽 - 균열, 위 부분 - 만곡

③ 아래쪽 - 절손, 위 부분 - 균열

④ 아래쪽 - 만곡, 위 부분 - 절손

27. 전기저항 스포트 용접기의 용접 암과 전극의 선택에서 주의 사항으로 틀린 것은?

① 상하의 암은 평행하게 장착한다.

② 전극을 바르게 상하 정렬 시킨다

③ 전극 팁의 접촉면을 완전히 평행하게 다듬질한다.

④ 용접하려고 하는 부분에 적합하고 가능한 긴 것을 사용한다.

28. 프레임 센터링 게이지의 용도 중 틀린 것은?

① 차체 하부의 중심선을 측정한다.

② 사이드 스웨이를 측정한다.

③ 대각선을 측정한다.

④ 카울부를 측정한다.

29. 정면으로 충격을 받은 자동차 프레임에는 응력이 집중될 우려가 있다. 이때 프레임의 어느 부분을 우선 살펴야 하는가?

① 평면 부위	② 천공 부위

③ 고정 부위	④ 천장 부위

30. 퍼티를 경화제와 혼합할 때 사용하며 규정된 규격은 없고 용도에 알맞게 만들어 사용하는 것은?

① 스크레이퍼	② 주걱

③ 이김판(정반)	④ 와이어 브러시

31. 차체 파손을 판독하기 위해서 센터링게이지를 설치하는 방법으로 잘못된 것은?

① 게이지는 반드시 차량을 네 부분으로 구분하여 설치한다.

② 베이스는 반드시 게이지 설치를 해야 한다.

③ 게이지는 반드시 파손 부위에 집중적으로 건다.

④ 기준 참조점에 걸고, 다음 게이지는 파손 부위에 건다

32. 스포트 제거 드릴의 구성부품이 아닌 것은?

① 나사	② 스프링

③ 센터 파이로트	④ 치즐

33. 도료를 구성하는 사항 중 도료의 목적을 결정하는 재료는?

① 수지	② 용제

③ 첨가제	④ 안료

34. 프레임 교정용 장비 선택 시 사용자의 자세 중 가장 바람직한 것은?

① 사전에 장비에 대한 지식을 파악한다.

② 고가의 장비를 선택한다.

③ 안전에 대한 교육이 필요 없다.

④ 장비 선택 시 시간 단축을 중점적으로 고려한다.

35. 판금퍼티의 특성 중 거리가 먼 것은?

① 강판면에 부착력이 강하다.

② 두껍게 도포할 수 있다.

③ 입자가 미세하다.

④ 내충격성, 내수축성이 우수하다.

36. 차체판금 퍼티작업 방법으로 가장 옳은 것은?

① 한번 퍼티 도포량 높이는 5㎜ 정도가 적당하다.

② 혼합용 정반이 없다면 판재나 두꺼운 종이를 써도 무방하다

③ 한번 도포량 만큼씩 사용하는 것보다 많은 양을 혼합해서 두고 쓰는 것이 좋다

④ 공기의 거품이 남아 있으면 도막 파열의 원인이 되므로 제거한다.

37. 차체 치수도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 차체 수리에 필요한 대각선 길이만 기록되어 있다.

② 차체복원 작업의 기준이 되는 수치가 기록되어 있다.

③ 차체수리에 필요한 작업의 기준 위치를 표시한 것이다.

④ 용접작업에 필요한 접합의 기준 지점을 표시한 것이다.

38. 지촉 건조된 상태를 가장 잘 표현한 것은?

① 도막을 손가락 끝으로 약간의 압력으로 눌렀을 때 지문이 남지 않는 상태

② 엄지를 도막 위에 눌러 회전하여 가장 센 압력을 주었을 때 스친 흠이 없는 상태

③ 도막을 손가락으로 가볍게 눌렀을 때 점착은 있으나 도료가 손가락에 묻지 않는 상태

④ 손톱으로 도막을 벗기기가 곤란하고 칼로 자르더라도 충분히 저항을 나타내는 상태

39. 트램 트랙킹 게이지의 비틀림 측정에 들지 않는 것은?

① 프레임의 마름모꼴 휨

② 앞부분의 옆으로 휨

③ 리어액슬의 흔들림

④ 휠베이스의 흔들림

40. 프런트 펜더를 장착하기 전에 무엇을 먼저 작업해야 하는가?

① 부식방지를 위해 코팅 처리한다.

② 샌더처리 후 조립한다.

③ 엠보싱 처리를 한다.

④ 조립될 부위에 종이를 끼워 조립한다.

41. 충돌 및 접촉 사고 시 차체를 보호하는 것이 목적이지만 자동차 외관상의 아름다움도 함께 부여하는 것은?

① 범퍼	② 프런트펜더

③ 도어	④ 그릴

42. 차체부품 제작 시 리벳구멍 뚫기 작업 후 균열 방지를 위해 다듬질을 한다. 이때 가공하는 작업 방법을 무엇이라고 하는가?

① 탭 작업	② 다이스 작업

③ 리밍 작업	④ 코오킹 작업

43. 콤프레셔 취급 방법 중 옳지 않는 것은?

① V 벨트의 상태는 공기 압축기와 전동기의 중간을 눌러 15~25㎜ 정도 여유 간극이 좋다.

② 흡기구의 필터는 2주 간격으로 청소하고, 불결해지면 교환한다.

③ 실린더 헤드의 방열부는 자주 청소하여 먼지 등을 제거시킨다.

④ 에어탱크는 1주 간격으로 배출구를 열어 수분, 유분을 배출시킨다.

44. 차체패널 중 용접이음 방식으로 결합된 패널은?

① 엔진 후드	② 앞 휀더

③ 리어 쿼터패널	④ 트렁크 리드

45. 자동차 판금 공구 중 끝이 평평하게 되어 있으면 긴 손잡이가 있는 것이 특징으로, 구부러진 곳이나 지렛대로 쓰이는 공구는?

① 돌리	② 해머

③ 스푼	④ 훅

46. 전면 충돌 시에 맴버 자체가 변형 되도록 하여 객실에 영향을 최소화 하기 위하여 굴곡을 두는 것을 무엇이라 하는가?

① 비딩	② 스토퍼

③ 마운트	④ 킥업

47. 강판을 소성가공 할 때 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?

① 피니싱 온도	② 용해 온도

③ 변태 온도	④ 재결정 온도

48. 보수도장을 하기 위한 차체 표면검사 중 틀린 것은?

① 적당한 조명을 이용한다

② 차체 표면에 손바닥의 감각을 이용한다.

③ 차체 측면에서 15~45도 각도는 목측으로 검사한다.

④ 밝은 곳에서 어두운 곳으로 검사한다.

49. 쿼터패널은 바디의 강도 유지상 중요한 패널이다. 측면 뒷부분의 쿼터패널과 서로 병합되지 않는 패널은?

① 리어 휠 하우스	② 백 패널

③ 루프 패널	④ 트렁크 리드

50. 변형된 사이드 패널을 교환하고자 한다. 직접적으로 필요하지 않는 공구 및 기기는?

① 패널 수정기	② 커터기

③ 스포트 용접기	④ 에어 압축기

51. 렌치를 사용한 작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 스패너의 자루가 짧다고 느낄 때는 긴 파이프를 연결하여 사용할 것

② 스패너를 사용할 때는 앞으로 당길 것

③ 스패너는 조금씩 돌리며 사용할 것

④ 파이프 렌치의 주용도는 둥근 물체 조립용이다.

52. 관리감독자의 점검대상 및 업무 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

① 보호구의 착용 및 관리실태 적절 여부

② 산업재해 발생 시 보고 및 응급조치

③ 안전수칙 준수 여부

④ 안전관리자 선임 여부

53. 드릴 작업 때 칩의 제거 방법으로 가장 좋은 것은?

① 회전시키면서 솔로 제거

② 회전시키면서 커플 제거

③ 회전을 중지시킨 후 손으로 제거

④ 회전을 중지시킨 후 솔로 제거

54. 다이얼 게이지 취급 시 안전사항으로 틀린 것은?

① 작동이 불량하면 스핀들에 주유 혹은 그리스를 도포해서 사용한다.

② 분해 청소나 조정은 하지 않는다.

③ 다이얼 인디케이터에 충격을 가해서는 안된다.

④ 측정 시는 측정물에 스핀들을 직각으로 설치하고 무리한 접촉은 피한다.

55. 제3종 유기용제 취급장소의 색표시는?

① 빨강	② 노랑

③ 파랑	④ 녹색

56. 보호구를 사용하지 않아도 좋은 작업은?

① 용접 작업	② 용해 작업

③ 단조 작업	④ 측정 작업

57. 가스 용접 시 가연성 가스 탱크의 저장위치는 최소한 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 5m 이상	② 12m 이상

③ 20m 이상	④ 30m 이상

58. 충격 가열 등의 자극으로 폭발할 수 있는 아세틸렌의 압력은?

① 0.2㎏f/㎠	② 0.6㎏f/㎠

③ 0.8㎏f/㎠	④ 1.5㎏f/㎠

59. 전동공구 안전 수칙으로 옳지 않는 것은?

① ON, OFF를 확실히 확인한다.

② 전동공구는 사용 후 전원을 끄지 않고 플러그를 뽑는다.

③ 보안경, 장갑, 안전화 등이 완벽한지 확인한다.

④ 전기톱으로 패널을 자를 때는 톱의 작동방향을 확실히 알고 작동시킨다.

60. 소음방지제가 파손에 의해 망가지거나 새 패널을 교환할 때 소음방지제를 재처리하는 방법에서 주의 사항으로 틀린 것은?

① 쿼터 패널에 뿌리지 않는다.

② 배수구는 닫은 상태로 둔다.

③ 현가장치에 뿌리지 않는다.

④ 정확히 측정해서 해당 부위만 뿌린다.