건시스템(gunsys.com)	방사선비파괴검사기능사 필기 기출문제 (2009.9.27. 5회)

2009년 5회 방사선비파괴검사기능사 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		【1과목】 방사선투과시험법 【2과목】 방사선안전관리 관련 규격 및 컴퓨터 활용 【3과목】 금속재료일반 및 용접일반
다	라	라	가	가	가	라	가	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	가	가	나	가	라	가	나	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	다	가	라	나	가	라	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	나	다	라	가	라	다	다	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	가	가	다	나	라	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	다	나	다	나	라	라	가	가	나
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] [2과목]에서 '컴퓨터 활용'은 2012년 이후부터 출제 영역에서 제외되었습니다. 본 기출문제에서 '컴퓨터 활용' 관련 문제는 41~45번입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 중 비파괴검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 비파괴 검사는 시험절차서에 따라 실시할 필요는 없다.

나. 비파괴검사는 시험대상물을 절삭하고 파괴하는 것을 허용 하고 있다.

다. 비파괴검사는 적절한 시험방법을 선택하면 재료, 부품, 구조물 등의 종류에 상관없이 적용 가능하다.

라. 비파괴 검사는 일정한 자격을 소지한 기술자가 장비의 선택 없이 한 가지 검사로 모든 시험을 하여야 한다.

2. 누설검사법에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 기체누설시험 시 사용되는 기체는 일반적으로 건조하고 깨끗한 공기를 사용한다.

나. 기체누설시험 시 사용되는 기체는 일반적으로 독성이 없는 것을 사용한다.

다. 수압시험을 할 때는 시험하려는 용기 내부에 동기가 있는 지 확인 하여야 한다.

라. 내압시험에 필요한 유체의 온도는 취성파괴가 일어나는 온도이어야 한다.

3. 반영구적으로 기록이 가능하고 거의 모든 재료에 적용할 수 있으나 작업자의 피폭 등 안전관리에 특히 유의하여야 하는 비파괴검사법은?

가. 침투탐상시험법	나. 초음파탐상시험법

다. 자분탐상시험법	라. 방사선투과시험법

4. 다음 자분탐상시험법 중 선형(직선) 자화법을 이용하는 것은?

가. 극간법	나. 프로드법

다. 직각통전법	라. 전류관통법

5. 시험체의 내부와 외부, 즉 계와 주위의 압력차가 생길 때 주위의 압력은 대기압을 두고, 계에 압력을 가압하거나 감압하여 결함을 탐상하는 비파괴검사법은?

가. 누설시험	나. 침투탐상시험

다. 초음파탐상시험	라. 와전류탐상시험

6. 다음 비파괴검사법 중 일반적으로 탐상검사하기 전에 전처리 과정이 생략되었을 때 결함의 검출감도에 가장 크게 영향을 미치는 것은?

가. 침투탐상시험	나. 초음파탐상시험

다. 방사선투과시험	라. 중성자투과시험

7. 전자유도의 법칙을 이용해서 표면 또는 표면 가까운 부분(Sub-Surface)의 균열을 탐상하는 시험법은?

가. 침투탐상시험	나. 방사선투과시험

다. 초음파탐상시험	라. 와전류탐상시험

8. 비파괴검사법 중 강자성체에만 적용되는 것은?

가. 자분탐상시험법	나. 초음파탐상시험법

다. 침투탐상시험법	라. 방사선투과시험법

9. 와전류탐상시험에서 시험코일의 자계의 세기와 자속밀도와의 관계로 옳은 것은?

가. 비례한다.	나. 반비례한다.

다. 항상 일정하다.	라. 고주파일 때만 비례한다.

10. 다음 비파괴검사법 중 빛의 밝기(조도)가 규정되어 있지 않는 것은?

가. 방사선투과시험	나. 초음파탐상시험

다. 자분탐상시험	라. 침투탐상시험

11. 다음 초음파탐상시험 방법 중 불연속의 존재가 CRT 상에 불연속지시의 형태로 나타나지 않는 것은?

가. 수직법	나. 투과법

다. 표면파법	라. 경사각법

12. 다음 비파괴검사법 중 반사파를 이용하는 것은?

가. 초음파탐상시험법	나. 침투탐상시험법

다. 방사선투과시험법	라. 자분탐상시험법

13. 선원-필름간 거리가 4m일 때 노출 시간이 60초였다면 다른 조건은 변화시키지 않고 선원-필름간 거리만 2m로 할 때 방사선투과시험의 노출 시간은 얼마이어야 하는가?

가. 15초	나. 30초

다. 120초	라. 240초

14. 일반적으로 오스테나이트계 스테인리스강 용접부 검사에 적용하기 어려운 비파괴검사법 만의 조합은?

가. 자분탐상시험과 침투탐상시험

나. 초음파탐상시험과 자분탐상시험

다. 방사선투과시험과 침투탐상시험

라. 방사선투과시험과 초음파탐상시험

15. X선 방생장치의 주요 구성 3요소로 옳은 것은?

가. X선관, 고전압발생기, 제어기

나. X선관, 필라멘트, 정류기

다. 표적(타게트), 제어기, 라디에이터

라. 표적(타게트), 전류제어기, 조리개

16. 방사선투과시험에서 건조처리에 사용되는 계면 활성제(wetting agent)의 주된 목적은?

가. 주름살의 억제	나. 농도 변화의 억제

다. 망상 주름의 방지	라. 물방울 자국의 방지

17. 다음 중 현상 후 필름에 뿌연 안개현상(Fogging)이 나타나는 주된 원인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 정지액의 능력 저하

나. 현상액의 온도 상승

다. 암실등에 의한 과도한 노출

라. 사용 전 필름의 보관 상태 불량

18. 다음 중 X선 노출인자의 공식으로 옳은 것은?

가. [eqn: rm 전류(㎃)×거리 over (시간)^2]	나. [eqn: rm 전류(㎃)×거리 over (거리)^2]

다. [eqn: rm 거리×시간 over (전류(㎃))^2]	라. [eqn: rm (시간)^2 over 전류(㎃)×거리]

19. X선 발생장치의 방사구에 설치하는 조사통과 조리개의 역할이 아닌 것은?

가. 상질의 개선

나. 산란선의 감소

다. 노출시간 단축

라. 불필요한 방사선 차단

20. 다음 중 필름특성곡선의 기울기로부터 알 수 있는 것은?

가. 흡수단면적

나. 필름 콘트라스트

다. 시험체 콘트라스트

라. 투과사진 콘트라스트

21. 파장이 5×10-10㎝ 인 X선의 에너지는 약 몇 keV인가?

가. 124	나. 248

다. 350	라. 402

22. X선관에서 표적(양극)물질로 텅스텐을 사용하는 이유가 아닌 것은?

가. 융점이 높다.	나. 특성 X선을 나타낸다.

다. 원자번호가 크다.	라. X선 발생효율이 좋다.

23. 같은 에너지를 가진 X선과 감마선의 기본적인 차이는?

가. 속도	나. 주파수

다. 발생원	라. 파장의 크기

24. 다음 중 용착 금속이나 용착 금속과 모재사이에 산화물, 황화물 등과 같은 비금속 개재물이 내부에 존재할 때 가장 효과적으로 적용할 수 있는 비파괴검사법은?

가. 방사선투과시험	나. 자분탐상시험

다. 와전류탐상시험	라. 침투탐상시험

25. 다음 중 X선 튜브를 냉각시키는 물질이 아닌 것은?

가. 물	나. 기름

다. 공기	라. 지르콘사

26. 주강품의 방사선투과 시험방법(KS D 0227)에 따른 투과 사진의 홈의 영상 분류 시 틀린 설명은?

가. 블로홀에 대해서는 흠점수를 구하여 분류를 결정한다.

나. 갈라짐이 존재하는 경우는 항상 4류로 한다.

다. 개재물에 대해서는 흠점수를 구하여 분류를 결정한다.

라. 나뭇가지 모양의 슈링키지에 대해서는 흠면적을 구하여 분류를 결정한다.

27. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 결함의 분류방법에서 시험시야의 크기는 어떻게 구분하고 있는가?

가. 10×10, 10×20, 10×30

나. 10×10, 20×20, 30×30

다. 10×10, 10×20, 10×50

라. 10×10, 10×30, 50×50

28. 방사선의 종류에 따른 차폐방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. β입자는 제동복사를 고려한다.

나. X선은 원자번호가 큰 물질로 차폐한다.

다. 중성자는 감속시켜 차폐체에 흡수시킨다.

라. γ선은 가벼운 원소로 차폐하는 것이 효과적이다.

29. 선량당량 단위는 국제단위(SI)로 Sv(시버트)를 사용하며 기존에는 rem을 사용했다. 다음 중 1rem을 국제단위로 옳게 환산한 것은?

가. 1mSv	나. 10mSv

다. 100mSv	라. 1Sv

30. 개인피폭선량 측정용 모니터의 설명으로 틀린 것은?

가. 필름배지는 X, γ 및 중성자를 측정할 수 있다.

나. 휴먼카운터는 γ선 및 고에너지 β선을 검출한다.

다. 포켓선량계의 측정범위는 대략 10~200mrem이다.

라. 형광유리 선량계는 특수유리를 가열하여 발광시킨다.

31. 다음 방사성 동위원소 중 반감기가 큰 순서로 나열된 것은?

가. Ir-192 ＞ Cs-137 ＞ Tm-170 ＞ Co-60

나. Cs-137 ＞ Co-60 ＞ Tm-170 ＞ Ir-192

다. Co-60 ＞ Cs-137 ＞ Ir-192 ＞ Tm-170

라. Cs-137 ＞ Ir-192 ＞ Co-60 ＞ Tm-170

32. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 투과사진의 농도가 3.8일 때 사용할 수 있는 관찰기의 휘도 요건으로 옳은 것은?

가. 4000cd/㎡ 이상	나. 3000cd/㎡ 이상

다. 1000cd/㎡ 이하	라. 3000cd/㎡ 미만

33. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 08450)에서 모재두께가 30MM인 강용접부의 투과시험에서 1종 결함이 1개인 경우 점수로서 산정하지 않는 결함의 치수는 얼마인가?

가. 0.3㎜ 이하	나. 0.5㎜ 이하

다. 0.7㎜ 이하	라. 1.0㎜ 이하

34. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 강판의 T용접 이음부에 대한 투과사진의 상질은 어떤 것을 적용하는가?

가. A급	나. P1급

다. B급	라. F급

35. 알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과 시험방법(KS D 0242)에 따른 투과사진의 판정 시 시험부의 두께가 20㎜ 이상 40㎜ 미만일 때 흠집수로 산정하지 않는 블로홀의 최대 크기는 얼마인가?

가. 0.6㎜	나. 0.8㎜

다. 1.0㎜	라. 1.2㎜

36. 비파괴검사용 화질지시계-원리 및 판정(KS A 4054)의 투과도계에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 바늘형 투과도계의 띠형은 7개의 선으로 구성된다.

나. 바늘형 투과도계의 일반형은 9개의 선으로 구성된다.

다. 바늘형 투과도계의 일반형은 동일 지름의 선으로 구성 된다.

라. 바늘형 투과도계의 띠형은 동일 지름의 선으로 구성 된다.

37. 강용접 이음부의 방사선 투과시험방법(KS B 0845)에서 계조계는 모재의 두께 50㎜ 이하의 용접이음부에 사용한다. 모재의 두께에 따른 계조계의 종류로 옳게 연결된 것은?

가. 20.0㎜ 이하 : 10형

나. 20.0㎜ 초과 30㎜ 이하 : 15형

다. 20.0㎜ 초과 40㎜ 이하 : 20형

라. 30.0㎜ 초과 50㎜ 이하 : 25형

38. 스테인리스강 용접부의 방사선투과 시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법(KS D 0237)에 따라 투과사진에 대한 결함 및 등급의 분류 방법으로 틀린 것은?

가. 결함의 종류를 4종류로 분류하고 있다.

나. 균열 및 이와 유사한 결함은 모두 4급으로 등급 분류한다.

다. 표면에 발생한 언더컷(Undercut)은 스테인리스강에서 중요한 내용이므로 등급 분류를 정확히 하여야 한다.

라. 금속조직 등에 기인하는 선상 또는 반점상의 음영은 강도의 저하에 미치는 영향이 거의 없으므로 등급 분류에 포함하지 않는다.

39. “방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”에서 규정하는 방사능표지의 크기를 틀리게 나타낸 것은?

가. 방사선관리구역은 반지름 15㎝ 이상

나. 방사성동위원소의 저장실은 반지름 5㎝ 이상

다. 방사성동위원소의 저장함은 반지름 3㎝ 이상

라. 방사선 발생장치의 사용실은 반지름 10㎝ 이상

40. Ir-192 감마선 조사기를 사용하는 종사자가 방사선량율이 100mR/h 인 곳에서 작업하려면 1일 작업시간을 얼마로 제한하면 되는가? (단, 1일 허용선량은 20mR이다.)

가. 6분	나. 12분

다. 1시간	라. 12시간

41. 개인정보와 낚시의 합성어로서 유명 업체의 위장 홈페이지를 만든 뒤 불특정 다수 이메일 이용자에게서 개인 정보를 빼내는 행위는?

가. 인터넷 백도어	나. 인터넷 웜

다. 스파이웨어	라. 인터넷피싱

42. 운영체제의 종류에 해당되지 않는 것은?

가. Visual Basic	나. DOS

다. Windows XP	라. UNIX

43. 다음 중 인터넷 도메인명으로 대학을 나타내는 것은?

가. ac	나. co

다. go	라. re

44. 다른 프로그램을 감염시키지 않고 자기 자신을 복제하면서 통신망을 통해 널리 퍼지는 것은?

가. 웜	나. 백도어

다. CIH바이러스	라. 트로이목마

45. 은행 및 항공권 예약 업무 등에서 사용되는 시스템으로 데이터가 발생되는 즉시 처리해주는 것은?

가. 실시간처리시스템	나. 분산자료처리시스템

다. 시분할처리시스템	라. 일괄처리시스템

46. 공구용 재료가 구비해야할 조건을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 내마열성이 커야한다.

나. 열처리와 가공이 용이해야 한다.

다. 강인성이 작아야 한다.

라. 상온 및 고온에서 경도가 높아야 한다.

47. 철(Fe)과 비교한 구리(Cu)의 성질로 틀린 것은?

가. 전열성이 크다.

나. 경도가 높다.

다. 열전도율이 높다.

라. 전기전도율이 높다.

48. 금속의 결정구조에서 조밀육방격자(HCP)의 배위수는?

가. 6	나. 8

다. 10	라. 12

49. 다음 중 주강에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 주철에 비하여 기계적 성질이 나쁘다.

나. 용접에 의한 보수가 어렵다

다. 주조한 상태로는 조직이 거칠고 메짐성이 있다

라. 주조 후에는 응력을 제거할 필요가 없다.

50. 6-4황동에 Sn을 1% 첨가한 합금으로, 조성이 62%Cu-37% Zn-1%Sn 인 것으로 용접봉, 밸브대 등에 사용되는 합금은?

가. 에드미럴티 황동(admiralty brass)

나. 네이벌 황동(naval brass)

다. 톰백(tombac)

라. 망간 황동

51. 산과 작용하였을 때 수소 가스가 발생하기 가장 어려운 금속은?

가. Ca	나. Na

다. Al	라. Au

52. Fe₃C 화합물에서 Fe 원자비는 몇 ％인가?

가. 25	나. 55

다. 75	라. 95

53. Fe-C 평형상태도에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 공정점의 탄소량은 약 0.80%이다.

나. 포정점의 온도는 약 1490℃이다.

다. 공석점에서는 레데뷰라이트가 석출한다.

라. A₀를 철의 자기변태점이라 한다.

54. 오스테나이트계 스테인리스강에 첨가되는 주성분으로 옳은 것은?

가. Pb-Mg	나. Cu-Al

다. Cr-Ni	라. P-Sn

55. 비커스 경도계 시험하중 유지시간을 특별히 지정하지 않는 경우 약 몇 초 정도가 적당한가?

가. 1~3	나. 10~15

다. 25~30	라. 50~60

56. 물의 삼중점(고체, 액체, 기체)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 1기압 0℃에서 나타난다.

나. 삼중점에서의 자유도는 2이다.

다. 3가지의 성분이 같이 존재하는 점이다.

라. 3가지 사항이 같이 존재하는 점이다.

57. 구조용 합금강 중 강인강에서 Fe₃C 중에 용해하여 경도 및 내마열성을 증가시키며 임계냉각 속도를 느리게 하여 공기 중에 냉각 하여도 경화하는 자경성이 있는 원소는?

가. Ni	나. Mo

다. Si	라. Cr

58. 용접 결함 중 언더컷의 방지대책으로 틀린 것은?

가. 높은 전류를 사용한다.

나. 용접 속도를 늦춘다.

다. 짧은 아크 길이를 유지한다.

라. 모재에 적합한 용접봉을 선택한다.

59. 아세틸렌에 함유된 불순물 중 용접부의 강도를 저하시키고 용접장치를 부식시키는 대표적인 원소는?

가. 황화수소	나. 산소

다. 메탄	라. 암모니아

60. 가스용접에 쓰이는 가연성가스의 필요 성질이 아닌 것은?

가. 불꽃의 온도가 높을 것

나. 연소속도가 느릴 것

다. 발열량이 클 것

라. 용융금속과 화학반응을 일으키지 않을 것