1. 경납땜에 사용되는 용제(Flux)는?

건시스템 http://www.gunsys.com	특수용접기능사 필기 기출문제 (2004.4.4)

가. 염산	나. 염화암모늄

다. 송진	라. 붕사

2. 내용적 40리터의 산소 용기에 100kgf/㎠의 산소가 들어 있다면 가변압식 팁 200번으로 중성불꽃을 사용하여 용접할 때, 몇 시간 사용할 수 있는가?

가. 20시간	나. 15시간

다. 10시간	라. 8시간

3. 카바이드 통에서 카바이드를 들어낼 때 사용해야 되는 것은?

가. 쇠삽	나. 쇠주걱

다. 모넬메탈	라. 단조용 집게

4. 가스용접작업 중 불꽃에 산소의 양이 많을 때 나타나는 현상은?

가. 아세틸렌의 소비가 과다해진다.

나. 용접부에 기공이 발생한다.

다. 용접봉의 소비가 적게 된다.

라. 용제의 사용이 필요 없게 된다.

5. 가스 절단기 및 토치의 취급상 주의 사항으로 틀린 것은?

가. 가스가 분출되는 상태로 토치를 방치하지 않는다.

나. 토치의 작동이 불량할 때는 분해하여 기름을 발라야 한다.

다. 점화가 불량할 때에는 고장을 수리 점검한 후 사용한다.

라. 조정용 나사를 너무 세게 조이지 않는다.

6. 가스용접에서 가변압식(프랑스식) 팁(tip)의 능력을 나타내는 기준은?

가. 용접을 할 수 있는 판의 두께

나. 매 시간당 아세틸렌가스의 소비량

다. 사용 용접봉의 지름

라. 매 시간당 산소의 분출량

7. 아크 용접기에 전격방지기를 설치하는 이유는?

가. 작업자를 감전 재해로 부터 보호하기 위하여

나. 용접기의 역률을 높이기 위하여

다. 용접기의 효율을 높이기 위하여

라. 용접기의 연속 사용시 과열을 방지하기 위하여

8. 이음부에 납땜재와 용제를 발라 저항열을 이용하여 가열하는 방법으로 저항용접이 곤란한 금속의 납땜이나 작은 이종금속의 납땜에 적당한 방법은?

가. 담금 납땜	나. 저항 납땜

다. 노내 납땜	라. 유도 가열 납땜

9. 용접작업에서 안전에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 높은 곳에서 용접 작업할 경우 추락, 도괴, 낙하 등의 위험이 있으므로 항상 안전벨트와 안전모를 착용한다.

나. 용접 작업 중에 여러 가지 유해 가스가 발생하기 때문에 통풍 또는 환기 장치가 필요하다.

다. 가연성의 분진, 화약류 등 위험물이 있는 곳에서는 용접을 해서는 안 된다.

라. 가스 용접은 강한 빛이 나오지 않기 때문에 보안경을 착용하지 않아도 괜찮다.

10. 35℃에서 120kgf/㎠으로 압축하여 내부 용적 46.7리터의 산소용기에 충전하였을 때의 용기속의 산소량은 몇 리터인가?

가. 1634	나. 4200

다. 5604	라. 11208

11. 피복아크 용접에서 직류 정극성의 성질로서 옳은 것은?

가. 용접봉의 용융속도가 빠르므로 모재의 용입이 깊게 된다.

나. 용접봉의 용융속도가 빠르므로 모재의 용입이 얕게 된다.

다. 모재쪽의 용융속도가 빠르므로 모재의 용입이 깊게 된다.

라. 모재쪽의 용융속도가 빠르므로 모재의 용입이 얕게 된다.

12. 용접 결함의 보수 방법 중 옳지 않은 것은?

가. 결함이 언더컷일 경우는 가는 용접봉을 사용하여 재용접한다.

나. 결함이 균열인 경우는 가는 용접봉을 사용하여 재용접한다.

다. 결함이 오우버랩인 경우 일부분을 깎아내고 재용접한다.

라. 결함이 균열인 경우는 균열 양단에 드릴로써 정지구멍을 뚫고 균열부위를 깎아내고 재용접한다.

13. 샤르피(Charpy)식의 시험기를 사용 하는 시험 방법은?

가. 경도시험	나. 충격시험

다. 인장시험	라. 피로시험

14. 용접부의 시험법 중 기계적 시험법에 해당하는 것은?

가. 파면시험	나. 육안조직시험

다. 현미경 조직시험	라. 피로시험

15. 직류아크 용접기와 비교한, 교류아크 용접기의 설명에 해당되는 것은?

가. 고장이 많다.

나. 아크쏠림 방지가 불가능하다.

다. 역률이 매우 양호하다.

라. 무부하 전압이 높다.

16. 아세틸렌가스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 아세틸렌가스는 수소와 탄소가 화합된 매우 안정한 기체이다.

나. 보통 아세틸렌가스는 불순물이 포함되어 있기 때문에 매우 불쾌한 악취가 발생한다.

다. 아세틸렌가스의 비중은 0.91정도로서 공기보다 가볍다.

라. 아세틸렌가스는 여러 가지 액체에 잘 용해된다.

17. 이산화탄소 아크용접 토치 취급시 주의사항 중 틀린 것은?

가. 와이어 굵기에 적합한 팁을 끼운다.

나. 팁구멍의 마모상태를 점검한다.

다. 토치케이블은 가능한 곡선으로 사용한다.

라. 노즐에 부착된 스패터를 제거한다.

18. 가연물 중에서 착화온도가 가장 낮은 것은 어느 것인가?

가. 수소(H₂)	나. 일산화탄소(CO)

다. 아세틸렌(C₂H₂)	라. 휘발유(Gasoline)

19. 인화점을 가장 올바르게 설명한 것은?

가. 물체가 발화하는 최저 온도

나. 포화 상태에 달하는 최저 온도

다. 포화 상태에 달하는 최고 온도

라. 가연성 증기를 발생할 수 있는 최저 온도

20. 아세틸렌(Acetylene)이 연소하는 과정에 포함되지 않는 원소는?

가. 유황(S)	나. 수소(H)

다. 탄소(C)	라. 산소(O)

21. 금속나트륨, 마그네슘 등과 같은 가연성 금속의 화재는 몇 급 화재로 분류되는가?

가. A급 화재	나. B급 화재

다. C급 화재	라. D급 화재

22. 산소-아세틸렌 용접법에서 후진법(우진법)의 설명이 아닌 것은?

가. 열효율이 좋다.	나. 비드가 거칠다.

다. 용접 속도가 느리다.	라. 용접 변형이 작다.

23. 용접 후 변형을 교정하는 방법이 아닌 것은?

가. 박판에 대한 점 수축법

나. 형재(形材)에 대한 직선 수축법

다. 가스 가우징법

라. 롤러에 거는 방법

24. 주철을 용접할 때 주의하여야 할 사항이 아닌 것은?

가. 가열되어 있을 때 피닝 작업을 하여 변형을 줄이는 것이 좋다.

나. 가능한 한 지름이 가는 용접봉을 사용한다.

다. 비드의 배치는 길게 해서 한 번의 조작으로 완료한다.

라. 보수용접을 할 때는 본 바닥이 나타날 때까지 깎아낸 후 용접한다.

25. 연강용 피복금속 아크용접봉의 계통을 각각 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. E 4316 : 저수소계

나. E 4301 : 일미나이트계

다. E 4327 : 철분산화철계

라. E 4313 : 철분산화티탄계

26. 가스용접에서 용제(flux)를 사용하는 목적과 방법을 설명한 것중 틀린 것은?

가. 용접 중에 생성된 산화물과 유해물을 용융시켜 슬래그로 만든다.

나. 분말 용제를 알콜에 개어 용접 전에 용접봉이나 용접홈에 발라서 사용한다.

다. 연강을 용접할 경우에는 용제를 사용하여야 한다.

라. 용제에는 건조한 분말이나 페이스트(paste)가 있으며, 용접봉 표면에 피복한 것도 있다.

27. 일반적으로 수중에서 절단작업을 할 때 다음 중 물의 깊이가 몇 미터 정도까지 가능한가?

가. 60	나. 100

다. 40	라. 80

28. 가스 용접에 사용되는 열원이 아닌 것은?

가. 에탄	나. 메탄

다. 수소	라. 질소

29. 피복 용접봉의 내 균열성이 좋은 정도는?

가. 피복제의 염기성이 높을수록 양호하다.

나. 피복제의 산성이 높을수록 양호하다.

다. 피복제의 산성이 낮을수록 양호하다.

라. 피복제의 염기성이 낮을수록 양호하다.

30. 연납땜에 가장 많이 사용되는 용가재는?

가. 주석 납	나. 인동 납

다. 양은 납	라. 황동 납

31. 인체에 전류가 몇 [mA] 이상 흐르면 사망할 위험이 있는가?

가. 8	나. 15

다. 20	라. 50

32. 용접의 단점이 아닌 것은?

가. 재질의 변형 및 잔류응력이 존재한다.

나. 이종재료를 접합할 수 없다.

다. 저온취성이 생길 우려가 많다.

라. 품질검사가 곤란하고 변형과 수축이 생긴다.

33. 아크를 발생시키지 않고 와이어와 용융 슬래그 그리고 모재 내에 흐르는 전기 저항열에 의하여 용접하는 방법은 무엇인가?

가. 티그용접	나. 미그용접

다. 일렉트로 슬래그용접	라. 이산화탄소 용접

34. 다음 경납땜에서 갖추어야할 조건 중 틀린 것은?

가. 모재와 친화력이 없어야 된다.

나. 기계적, 물리적, 화학적 성질이 좋아야 한다.

다. 모재와의 전위차가 가능한 적어야 한다.

라. 용융온도가 모재보다 낮아야 한다.

35. 아크발생 초기에 용접봉과 모재가 냉각되어 있어 입열이 부족하면 아크가 불안정하기 때문에 아크 초기만 용접전류를 특별히 크게 해 주는 장치는?

가. 전격방지 장치	나. 원격제어 장치

다. 핫 스타트 장치	라. 고주파발생 장치

36. 표준형 텅스텐 고속도강은 0.8-0.9% 탄소외에 어떤 성분으로 구성되어 있는가?

가. 18(Co)-4(W)-1(Cr)	나. 18(W)-4(V)-1(Cr)

다. 18(W )-4(Cr)-1(V)	라. 18(Cr)-4(W)-1(V)

37. 내연기관의 피스톤 재료로서 필요한 성질이 아닌 것은?

가. 열전도도가 클 것

나. 비중이 작을 것

다. 열팽창 계수와 마찰계수가 클 것

라. 고온에서 강도가 클 것

38. 주석보다 용융점이 더 낮은 합금의 총칭으로서 납, 주석, 카드뮴 등의 두 가지 이상의 공정합금이라고 보아도 무관한 합금은?

가. 저용융점 합금	나. 베어링용 합금

다. 납청동 켈밋합금	라. 땜용 합금 및 경납

39. 고장력강은 연강에 비해서 다음과 같은 잇점이 있는 데, 그 잇점의 설명에 해당 되지 않는 것은?

가. 용접공의 기량에 관계없이 용접품질이 일정하다.

나. 동일한 강도에서 판의 두께를 얇게 할 수 있다.

다. 소요강재의 중량을 대폭으로 경감시킨다.

라. 재료의 취급이 간편하고 가공이 용이하다.

40. 전연성이 매우 커서 10-6cm 두께의 박판으로 가공할 수 있으며 왕수(王水)이외에는 침식, 산화되지 않는 금속은?

가. 구리(Cu)	나. 알루미늄(Al)

다. 금(Au)	라. 코발트(Co)

41. 자연균열(season cracking)을 방지하기 위한 대책이 아닌 것은?

가. 도료	나. 암모니아, 탄산가스 접촉

다. Zn도금	라. 응력제거풀림

42. 용융점이 가장 높은 금속은?

가. 이리듐(Ir)	나. 팔라듐(Pd)

다. 텅스텐(W)	라. 몰리브덴(Mo)

43. 탄소 공구강의 구비조건으로 틀린 것은?

가. 경도가 낮고, 낮은 온도에서 경도를 유지하여야 한다.

나. 내마멸성이 커야 한다.

다. 가공이 용이하고, 가격이 싸야 한다.

라. 열처리가 쉬워야 한다.

44. 침탄강의 구비조건이 아닌 것은?

가. 저탄소강일 것

나. 강재 결함이 없을 것

다. 결정립의 고온 성장이 없을 것

라. 경화강일 것

45. 주철의 보수용접 방법으로 적당치 않는 것은?

가. 균열 종단부에 구멍을 뚫고 가우징 후 주철용봉으로 용접한다.

나. 파단부에 홈을 만든 후 철분을 1/2 정도 채우고 주철용 봉으로 용접한다.

다. 파단부에 홈을 만든 후 버터링 방법으로 주철용봉을 사용하여 용접한다.

라. 접합부가 약한 경우는 스터드(stud)법으로 용접한다.

46. 문쯔 메탈(muntz metal)에 1-2%의 철(Fe)을 첨가하여 강도와 내식성을 향상시킨 특수 황동은?

가. 네이벌 황동(naval brass)

나. 배빗메탈(babbit metal)

다. 델타 메탈(delta metal)

라. 에드미럴티 황동(admiralty metal)

47. 알루미늄 합금(Alloy)의 종류가 아닌 것은?

가. 실루민(silumin)	나. Y합금

다. 로엑스(Lo - Ex)	라. 인코넬(Inconel)

48. 다음 중 알루미늄의 용융점은 몇 ℃인가?

가. 660.2℃	나. 1112.1℃

다. 1280℃	라. 1460℃

49. 가단주철의 종류가 아닌 것은?

가. 펄라이트 가단주철	나. 백심 가단주철

다. 흑심 가단주철	라. 페라이트 가단주철

50. 스테인리스강은 내식성이 강한 강으로 부식이 잘되지 않아 화학제품의 용기나 관 등에 많이 사용되고 있는 데스테인리스강의 주성분으로 다음 중 가장 적당한 것은?

가. Fe-Cr-Ni	나. Fe-Cr-Co

다. Fe-Cr-Cu	라. Fe-Cr-V

51. 도면의 척도란에 표시된 NS는 무엇을 뜻하는가?

가. 축척	나. 비례척이 아님

다. 배척	라. 모든 척도가 1:1 임

52. 다음 선 중 가는 실선으로 표시되는 선은?

가. 물체의 보이지 않는 부분의 형상을 나타내는 선

나. 물체의 표면 처리부분을 나타내는 선

다. 단면도를 그릴 경우에 그 절단 위치를 나타내는 선

라. 절단된 단면 등을 명시하기 위한 해칭선

53. 치수와 병기하여 사용되는 다음 치수기호 중 KS 제도통칙으로 올바르게 기입된 것은?

가. 25□	나. 25C

다. SR25	라. 25φ

54. 보기와 같은 입체도의 제3각 투상도로 적합한 것은?

(보기)

가.	나.

다.	라.

55. 보기 입체도의 화살표 방향을 정면으로 할 때 우측면도로 적합한 투상은?

(보기)

가.	나.

다.	라.

56. KS 재료기호 중 SM25C 에서 25 가 의미하는 것은?

가. 탄소함유량	나. 기계구조용 강재

다. 최저인장강도	라. 일반구조용 강철

57. 보기와 같은 KS 용접 기호에 관한 설명 중 올바른 것은?

(보기)

가. U형 이음 맞대기 용접

나. 홈 각도 6°

다. 루트 반지름 25㎜

라. 루트 간격 6㎜

58. 다음과 같은 도면에서 ⓐ 판의 두께는 얼마인가?

가. 11㎜	나. 12㎜

다. 15㎜	라. 16㎜

59. 다음 중 보기와 같은 투상도의 종류 명칭으로 가장 적합한 것은?

(보기)

가. 보조 투상도	나. 회전 투상도

다. 국부 투상도	라. 조합 단면도

60. 보기와 같은 3각법에 의한 투상도에 가장 적합한 입체도는 어느 것인가?

(보기)

가.	나.

다.	라.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	다	나	나	나	가	나	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	나	라	라	가	다	라	라	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	다	다	다	라	다	다	라	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	다	가	다	다	다	가	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	가	라	나	다	라	가	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	라	다	다	라	가	가	다	나	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)