1. 저항용접의 3 요소에 대하여 설명한 것 중 맞는 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	특수용접기능사 필기 기출문제 (2006.4.2)

가. 용접전류, 가압력, 통전시간

나. 가압력, 용접전압, 통전시간

다. 용접전류, 용접전압, 가압력

라. 용접전류, 용접전압, 통전시간

2. 연소의 난이성에 대한 설명이 틀린 것은?

가. 화학적 친화력이 큰 물질일수록 연소가 잘된다.

나. 발열량이 큰 것일수록 산화반응이 일어나기 쉽다.

다. 예열하면 착화 온도가 낮아져서 착화하기 쉽다.

라. 산소와의 접촉 면적이 좁을수록 온도가 떨어지지 않아 연소가 잘된다.

3. 가연물의 자연발화를 방지하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 공기의 유통이 잘되게 할 것

나. 가연물의 열 축척이 용이하지 않도록 할 것

다. 수분으로 하여금 촉매 역할을 하도록 할 것

라. 저장실의 온도를 낮게 유지할 것

4. 가스 용접을 아크용접, 기타 다른 용접과 비교할 때의 단점에 해당 되는 것은?

가. 가열 조절이 비교적 어렵다.

나. 아크용접에 비해 유해광선의 발생이 많다.

다. 응용범위가 대단히 좁다.

라. 열의 집중성이 나쁘다.

5. A는 병 전체 무게(빈병의 무게＋아세틸렌의 무게)이고, B는 빈병의 무게이며, 또한 15℃, 1기압에서의 아세틸렌 용적을 905리터라고 할 때, 용해 아세틸렌가스의 양인 C(리터)를 계산하는 식은?

가. C = 905(B-A)	나. C = 905＋(B-A)

다. C = 905(A-B)	라. C = 905(A/B)

6. 300호 홀더의 정격 용접 전류는 몇 암페어(A)인가?

가. 600A	나. 300A

다. 150A	라. 100A

7. 산화불꽃으로 가스 용접하는 것이 가장 적합한 것은?

가. 황동	나. 모넬메탈

다. 스텔라이트	라. 스테인리스

8. 전기적 점화원의 종류가 아닌 것은?

가. 유도열	나. 정전기

다. 저항열	라. 마모열

9. 일반적으로 가스 폭발을 방지하기 위한 예방대책 중 제일 먼저 조치를 취하여야 할 것은?

가. 방화수 준비	나. 가스 누설의 방지

다. 착화의 원인 제거	라. 배관의 강도 증가

10. 피복아크용접에서 발생하는 아크(arc)의 온도는 얼마 정도인가?

가. 약 1000℃	나. 약 3000℃

다. 약 5000℃	라. 약 8000℃

11. 잔류응력을 최소로 해야 할 경우 사용되는 용착법으로 가장 적합한 것은?

가. 후진법	나. 전진법

다. 전진 블록법	라. 덧살 올림법

12. 오스테나이트계 스테인리스강의 용접시 유의해야 할 사항으로 맞는 것은?

가. 예열을 한다.

나. 아크길이를 길게 유지한다.

다. 용접봉은 모재 재질과 다르고, 굵은 것을 사용한다.

라. 낮은 전류값으로 용접하여 용접입열을 억제한다.

13. KS규격에서, 연강용 피복 아크 용접봉의 표준치수가 아닌 것은?

가. ∅2.6㎜	나. ∅3.2㎜

다. ∅4.0㎜	라. ∅5.2㎜

14. 용접 후 처리에서 변형 교정하는 일반적인 방법으로 틀린 것은?

가. 형재에 대하여 직선 수축법

나. 두꺼운 판에 대하여 수냉한 후 압력을 걸고 가열하는 법

다. 가열한 후 해머로 두드리는 법

라. 얇은 판에 대한 점 수축법

15. 다층용접에서 각 층마다 전체의 길이를 용접하면서 쌓아올리는 용접방법은?

가. 전진 블록법	나. 빌드업법

다. 케스케이드법	라. 스킵법

16. 연강용 피복금속 아크용접봉에서 피복제 중에 산화티탄을 약 35%정도 포함한 용접봉으로 일반 경구조물 용접에 많이 사용되는 것은 무엇인가?

가. 저수소계	나. 일미나이트계

다. 고산화티탄계	라. 고셀룰로스계

17. 피복아크 용접봉의 특징 중 틀린 것은?

가. E4311 : 가스실드식 용접봉으로 박판용접에 사용된다.

나. E4301 : 용접성이 우수하여 일반 구조물의 중 요 강도 부재용접에 사용된다.

다. E4313 : 용입이 깊어서 고장력강 및 중량물 용 접에 사용된다.

라. E4316 : 연성과 인성이 좋아서 고압용기, 후판 중구조물 용접에 사용된다.

18. 용접에서 안전 작업복장을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 작업 특성에 맞아야 한다.

나. 기름이 묻거나 더러워지면 세탁하여 착용한다.

다. 무더운 계절에는 반바지를 착용한다.

라. 고온 작업 시에도 작업복을 벗지 않는다.

19. 용접 전의 작업검사로서 해야 할 사항이 아닌 것은?

가. 용접기기, 보호기구, 지그, 부속기구 등의 적합성을 조사한다.

나. 용접봉은 겉모양과 치수, 용착금속의 성분과 성질 등을 조사한다.

다. 홈의 각도, 루트간격, 이음부의 표면 상태 등을 조사한다.

라. 후열처리, 변형교정 작업, 치수의 잘못 등에 대해 검사한다.

20. 용접부의 결함은 치수상 결함, 구조상 결함, 성질상 결함으로 구분된다. 구조상 결함들로만 구성된 것은?

가. 기공, 변형, 치수불량

나. 기공, 용입불량, 용접균열

다. 언더컷, 연성부족, 표면결함

라. 표면결함, 내식성 불량, 융합불량

21. LP가스 취급시 화재 사고를 예방하는 대책을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 용기의 설치는 가급적 옥외에 설치한다.

나. 용기는 직사일광의 차단이나 낙하물에 의한 손상을 방지하기 위하여 상부에 덮개를 한다.

다. 옥외의 용기로부터 옥내의 장소까지는 금속고정 배관으로 하고, 고무호스의 사용부분은 될 수 있는 대로 길게 한다.

라. 연소기구 주위의 가연물과 충분한 거리를 둔다.

22. 아크용접에서 피복제의 역할로서 옳지 않은 것은?

가. 용착금속의 급냉 방지	나. 용접금속의 탈산정련작용

다. 전기 절연작용	라. 스패터의 다량 생성 작용

23. 산소 - 아세틸렌 가스용접의 단점이 아닌 것은?

가. 열효율이 낮다.

나. 폭발할 위험이 있다.

다. 가열시간이 오래 걸린다.

라. 가스불꽃의 조절이 어렵다.

24. 용접봉에서 모재로 용융금속이 옮겨가는 용적이행 상태가 아닌 것은?

가. 단락형	나. 탭 전환형

다. 스프레이형	라. 핀치효과형

25. 가스용접에서 전진법과 비교한 후진법의 설명으로 맞는 것은?

가. 열효율이 나쁘다.

나. 엷은 재료의 용접에 적합하다.

다. 용접변형이 크다.

라. 두꺼운 판의 용접에 적합하다.

26. 10000~30000℃의 높은 열에너지를 열원으로 아르곤과 수소, 질소와 수소, 공기 등을 작동가스로 사용하여 경금속, 철강, 주철, 구리 합금 등의 금속재료와 콘크리트, 내화물 등의 비금속 재료의 절단까지 가능한 것은?

가. 플라즈마 아크 절단	나. 아크 에어 가우징

다. 금속 아크 절단	라. 불활성가스 아크 절단

27. 용접부의 파괴 검사(시험)방법은?

가. 형광 침투 검사	나. 방사선 투과 검사

다. 맴돌이 검사	라. 현미경 조직 검사

28. 저온균열이 일어나기 쉬운 재료에 용접 전에 균열을 방지할 목적으로 온도를 올리는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 잠열	나. 예열

다. 후열	라. 발열

29. 전기용접 작업시 전격에 관한 주의사항으로 틀린 것은?

가. 무부하 전압이 필요 이상으로 높은 용접기는 사용하지 않는다.

나. 낮은 전압에서는 주의하지 않아도 되며, 피부에 적은 습기는 용접하는데 지장이 없다.

다. 작업종료시 또는 장시간 작업을 중지할 때는 반드시 용접기의 스위치를 끄도록 한다.

라. 전격을 받는 사람을 발견했을 때는 즉시 스위치를 꺼야 한다.

30. 아크 쏠림 방지대책이 아닌 것은?

가. 가능하면 아크가 안정된 직류용접을 한다.

나. 용접봉 끝을 아크쏠림 반대 방향으로 기울인다.

다. 접지점을 될 수 있는 대로 용접부에서 멀리한다.

라. 짧은 아크를 사용한다.

31. 피복아크 용접에서 용착을 가장 옳게 설명한 것은?

가. 모재가 녹는 시간

나. 용접봉이 녹는 시간

다. 용접봉이 용융지에 녹아 들어가는 것

라. 모재가 용융지에 녹아 들어가는 것

32. 모재 및 용접부의 연성과 안정성을 조사하기 위하여 사용되는 시험법으로 맞는 것은?

가. 경도 시험	나. 압축 시험

다. 굽힘 시험	라. 충격 시험

33. 부탄가스의 화학 기호는?

가. C₄H₁₀	나. C₃3H₈

다. C₅H₁₂	라. C₂H₆

34. 이산화탄소 아크 용접의 특징으로 적당하지 않는 것은?

가. 용착 금속의 기계적, 야금적 성질이 우수하다.

나. 자동, 반자동의 고속 용접이 가능하다.

다. 용접 입열이 커서 용융 속도가 빠르다.

라. 용접선이 구부러지거나 짧으면 더 능률적이다.

35. 용제(flux)가 필요한 용접법은?

가. MIG용접	나. 원자수소 용접

다. CO₂용접	라. 서브머지드 용접

36. 소재의 표면에 스텔라이트나 경합금을 용착시켜 표면을 경화시키는 방법은?

가. 하드 페이싱	나. 숏 피닝

다. 고주파 경화법	라. 화염 경화법

37. 침탄법의 종류가 아닌 것은?

가. 고체 침탄법	나. 액체 침탄법

다. 가스 침탄법	라. 화염 침탄법

38. 청동의 용해 주조시에 탈산제로 사용하는 P의 첨가량이 많아 합금 중에 0.05%～0.5% 정도 남게 하면 용탕의 유동성이 좋아지고 합금의 경도, 강도가 증가하여 내마모성, 탄성이 개선되는 청동은?

가. 켈밋(Kelmet)	나. 베빗 메탈(babbitt metal)

다. 암즈 청동	라. 인청동

39. 합금강에 첨가하는 원소 중 고온 강도 개선, 인성향상과 저온 취성을 방지해 주는 원소는?

가. Mo	나. Ni

다. Cu	라. Ti

40. 내마멸성이 우수하고 경도가 커서 각종 광산기계, 기차 레일의 교차점, 칠드롤러, 불도저 등의 재료로 이용되며, 하드필드강이라고도 하는 것은?

가. 크롬강	나. 고망간강

다. 니켈-크롬강	라. 크롬-몰리브덴강

41. 합금의 주조조직에 나타나는 Si는 육각판상 거친 결정이므로 금속나트륨등을 접종시켜 조직을 미세화시키고 강도를 개선처리한 주조용 알루미늄 합금으로 Al-Si계의 대표적 합금은?

가. 라우탈 (lautal)

나. 실루민 (silumin)

다. 하이드로나륨 (hydronalium)

라. 두랄루민 (duralumin)

42. 주철의 조직 중에서 규소량이 적으며 냉각 속도가 빠를 때 많이 나타나는 조직은?

가. 페라이트	나. 시멘타이트

다. 레데부라이트	라. 마텐자이트

43. 전연성이 가장 큰 재료는?

가. 구리	나. 6:4 황동

다. 7:3 황동	라. 청동

44. 베어링(Bearing)용 합금으로 사용되지 않는 것은?

가. 배빗메탈 (Babbitt metal)

나. 오일리스 (Oilless)

다. 화이트 메탈 (White metal)

라. 자마크 (Zamak)

45. 다음이 공통적으로 설명하고 있는 원소는?

- 면심입방격자이다.

- 백색의 가벼운 금속으로 비중이 약 2.7이다.

- 염산 중에는 매우 빨리 침식되나 진한 질산에는 잘 견딘다.

가. Al	나. Cu

다. Mg	라. Zn

46. 구리(Cu)의 녹는점(융점)은 다음 중 얼마인가?

가. 750℃	나. 935℃

다. 1083℃	라. 1350℃

47. 바탕이 펄라이트(pearlite)이고 흑연이 미세하게 분포되어 있어 인장강도 35～45kgf/㎟에 달하며 담금질을 할 수 있고 내마멸성이 요구되는 공작기계의 안내면과 강도를 요하는 기관의 실린더에 쓰이는 주철은?

가. 미하나이트 주철(meehanite cast iron)

나. 구상흑연 주철(nodular graphite cast iron)

다. 칠드주철(chilled cast iron)

라. 흑심가단주철(black-heart malleable cast iron)

48. 순철에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 순철은 동소체가 없다.

나. 전기 재료 변압기 철심에 많이 사용된다.

다. 기계 구조용으로 많이 사용된다.

라. 순철에는 전해철, 탄화철, 쾌삭강 등이 있다.

49. 특수용도용 합금강 중 스프링강의 특성이 아닌 것은?

가. 취성이 우수하다.	나. 탄성한도가 우수하다.

다. 피로한도가 우수하다.	라. 크리프저항이 우수하다.

50. 담금질 가능한 스테인리스강으로 용접 후 경도가 증가하는 것은?

가. STS 316	나. STS 304

다. STS 202	라. STS 410

51. 감속기 하우징의 기름 주입구 나사가 PF 1/2 - A로 표시되어 있었다. 올바르게 설명한 것은?

가. 관용 평행나사 A급

나. 관용 평행나사 호칭경 1˝

다. 관용 테이퍼나사 A급

라. 관용 가는나사 호칭경 1˝

52. 그림과 같이 철판에 구멍이 뚫려있는 도면의 설명으로 올바른 것은?

가. 구멍지름 16㎜, 수량 20개

나. 구멍지름 20㎜, 수량 16개

다. 구멍지름 16㎜, 수량 5개

라. 구멍지름 20㎜, 수량 5개

53. 불규칙한 파형의 가는 실선 또는 지그재그 선을 사용하는 것은?

가. 파단선	나. 치수보조선

다. 치수선	라. 지시선

54. 보기와 같은 입체도의 제 3각 정투상도로 가장 적합한 것은?

가.	나.

다.	라.

55. 다음 용접부 보조 기호 중 현장 용접 기호만을 표시하는 것은?

가.	나.

다.	라.

56. 보기 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 할 때 정면도로 가장 적합한 투상도는?

가.	나.

다.	라.

57. 다음의 치수 기입법 중 현의 길이를 표시하는 것은?

가.	나.

다.	라.

58. 다음 중 용접구조용 압연강재의 KS 재료기호는?

가. SS 400	나. SSW 41

다. SBC1	라. SM 400A

59. 도면의 마이크로 사진 촬영, 복사 등의 작업을 편리하게 하기 위하여 표시하는 것과 가장 관계가 깊은 것은?

가. 윤곽선	나. 중심마크

다. 표제란	라. 재단마크

60. 보기 등각투상도를 화살표 방향에서 본 투상을 정면으로 할 경우 평면도로 가장 적합한 것은?

가.	나.

다.	라.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	라	다	라	다	나	가	라	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	라	라	나	나	다	다	다	라	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	라	나	라	가	라	나	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	가	라	라	가	라	라	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	나	가	라	가	다	가	나	가	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	가	가	가	가	가	나	라	나	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)