1. 가스용접에서 가변압식 팁의 능력을 표시하는 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	특수용접기능사 필기 기출문제 (2013.10.9)

가. 표준불꽃으로 용접 시 매시간당 아세틸렌가스의 소비량을 리터로 표시한 것

나. 표준불꽃으로 용접 시 매시간당 산소의 소비량을 리터로 표시한 것

다. 산화불꽃으로 용접 시 매시간당 아세틸렌가스의 소비량을 리터로 표시한 것

라. 산화불꽃으로 용접 시 매시간당 산소의 소비량을 리터로 표시한 것

2. 탄소 아크 절단에 압축공기를 병용한 방법으로 용융부에 전극홀더의 구멍에서 탄소전극봉에 나란히 분출하는 고속의 공기를 불어내어 홈을 파는 방법을 무엇이라 하는가?

가. 탄소아크절단(carbon arc cetting)

나. 아크 에어 가우징(arc air gouging)

다. 금속아크절단(metal arc cutting)

라. 분말절단(power cutting)

3. 가스용접에 비해 피복금속 아크 용접법의 장점이 아닌 것은?

가. 직접 용접에 이용되는 열효율이 높다.

나. 열의 집중성이 좋아 효율적인 용접을 할 수 있다.

다. 용접변형이 크고 기계적 강도가 양호하다.

라. 폭발의 위험성이 없다.

4. 용접봉 지름이 9㎜정도이고 용접전류가 400A이상인 탄소 아크 용접에 가장 적합한 차광유리의 차광도 번호는?

가. 18	나. 14

다. 10	라. 6

5. 아크 전류가 일정할 때 아크 전압이 높아지면 용접봉의 용융속도가 늦어지고, 아크전압이 낮아지면 용융속도는 빨라지는 특성은?

가. 절연회복 특성	나. 정전압 특성

다. 정전류 특성	라. 아크 길이 자기제어 특성

6. 용접이음을 리벳이음과 비교하였을 때 용접이음의 장점으로 틀린 것은?

가. 자재가 절약되며 중량이 감소한다.

나. 작업이 비교적 복잡하고 이음효율이 낮다.

다. 기밀, 수밀성이 우수하다.

라. 합리적 또는 창조적인 구조로 제작이 가능하다.

7. 가스 절단에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 주철은 포함된 흑연이 산화반응을 방해하므로 가스 절단이 잘된다.

나. 하나의 드래그라인의 시작점에서 끝점까지의 거리를 드래그 길이라 한다.

다. 표준 드래그의 길이는 보통 판 두께의 20%정도이다.

라. 산소의 순도(99%이상)가 높으면 절단속도가 빠르다.

8. 가스절단에서 절단속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 절단속도는 모재의 온도가 높을수록 고속절단이 가능하다.

나. 절단속도는 절단산소의 압력이 낮고 산소 소비량이 적을수록 정비례하여 증가한다.

다. 산소 절단할 때의 절단속도는 절단산소의 분출상태와 속도에 따라 좌우된다.

라. 산소의 순도(99% 이상)가 높으면 절단속도가 빠르다.

9. 가스용접에서 충전가스의 용기도색으로 틀린 것은?

가. 산소 - 녹색	나. 프로판 - 회색

다. 탄산가스 - 백색	라. 아세틸렌 - 황색

10. 가스 용접에서 모재의 두께가 6㎜일 때 사용되는 용접봉의 직경을 계산식에 의해 구하면 얼마인가?

가. 1㎜	나. 4㎜

다. 7㎜	라. 9㎜

11. 피복 금속 아크 용접회로를 번호 순서에 맞게 잘 표현된 것은?

가. 1:전극케이블, 2:접지케이블, 3:용접봉, 4:홀더

나. 1:전극케이블, 2:접지케이블, 3:홀더, 4:용접봉

다. 1:접지케이블, 2:전극케이블, 3:홀더, 4:용접봉

라. 1:홀더, 2:전극케이블, 3:접지케이블, 4:용접봉

12. 가스불꽃의 구성에서 높은 열(3200~3500℃)을 발생하는 부분으로 약간의 환원성을 띠게 되는 불꽃은?

가. 겉불꽃	나. 불꽃심(백심)

다. 속불꽃(내염)	라. 겉불꽃 주변

13. 피복 금속 아크 용접봉의 내균열성이 좋은 정도는?

가. 피복제의 염기성이 높을수록 양호하다.

나. 피복제의 산성이 높을수록 양호하다.

다. 피복제의 산성이 낮을수록 양호하다.

라. 피복제의 염기성이 낮을수록 양호하다.

14. 가스용접 시 전진법과 후진법을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 전진법은 용접속도가 느리다.

나. 후진법은 열 이용률이 좋다.

다. 전진법은 개선 홈의 각도가 크다.

라. 후진법은 용접변형이 크다.

15. 강괴, 강편, 슬랙, 기타 표면의 균열이나 주름, 주조, 결함, 탈탄층 등의 표면결함을 얇게 불꽃가공에 의해서 제거하는 가스 가공법은?

가. 스카핑	나. 가스 가우징

다. 아크 에어 가우징	라. 플라스마 제트 가공

16. 용접봉의 피복제 중에 산화티탄을 약 35%정도 포함한 용접봉으로서 일반 경구조물의 용접에 많이 사용되는 용접봉은?

가. 저수소계	나. 일루미나이트계

다. 고산화티탄계	라. 철분산화철계

17. 다음 중 직류 정극성의 특징이 아닌 것은?

가. 모재의 용입이 깊다.	나. 비드 폭이 좁다.

다. 주로 박판에 사용된다.	라. 용접봉의 용융이 느리다.

18. 18-8 스테인리스강의 결점은 600~800℃에서 단시간 내에 탄화물이 결정립계에 석출되기 때문에 입계부근의 내식성이 저하되어 점진적으로 부식되는 데 이것을 무엇이라 하는가?

가. 결정 부식	나. 입계 부식

다. 탄화 부식	라. 부근 부식

19. 가스질화법에서 직접 질화층을 형성하지는 않으나 질화효과를 크게 하는 원소는?

가. Cu	나. Al

다. W	라. Ni

20. 표준 고속도강(high speed steel)의 성분 조성은?

가. W(18%) - Ni(4%) - Co(1%)

나. W(18%) - Ni(6%) - Co(2%)

다. W(18%) - Cr(4%) - V(1%)

라. W(18%) - Ni(6%) - Co(2%)

21. 탄소공구강 및 일반 공구재료의 구비조건으로 틀린 것은?

가. 상온 및 고온경도가 클 것

나. 내마모성이 클 것

다. 강인성 및 내충격성이 적을 것

라. 가공 및 열처리성이 양호할 것

22. 강의 담금질 조직을 냉각속도에 따라 구분할 때 속하지 않는 것은?

가. 시멘타이트	나. 마텐자이트

다. 트루스타이트	라. 오스테나이트

23. 보통 주철은 650~950℃사이에서 가열과 냉각을 반복하면 부피가 크게 되어 변형이나 균열이 발생하고 강도와 수명이 단축된다. 이런 현상을 무엇이라 하는가?

가. 주철의 성장	나. 주철의 부식

다. 주철의 취성	라. 주철의 퇴보

24. 황동의 고온탈아연(dezincing)현상에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 고온에서 증발에 의하여 황동표면으로부터 아연이 탈출되는 현상이다.

나. 탈 아연을 방지하려면 표면에 산화물 피막을 형성시키면 효과가 있다.

다. 아연산화물은 증발을 촉진시키는 효과가 있으며 알루미늄산화물은 더욱 비효과적이다.

라. 고온일수록 표면에 산화물 등이 없어 깨끗할수록 탈아연이 심해진다.

25. 탄소강에서 탄소량의 증가에 따라 감소되는 것은?

가. 열전도도	나. 비열

다. 전기저항	라. 항자력

26. 아연과 그 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 조밀육방 격자형이며 청백색으로 연한 금속이다.

나. 아연 합금에는 Zn-Al계, Zn-Al-Cu 계 및 Zn-Cu계 등이 있다.

다. 주조성이 나쁘므로 다이캐스팅용에 사용되지 않는다.

라. 주조한 상태의 아연은 인장강도나 연신율이 낮다.

27. 다음 중 림드강의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 광괴 내부에 기포와 편석이 생긴다.

나. 강의 재질이 균일하지 못하다.

다. 중앙부의 응고가 지연되며 먼저 응고한 바깥부터 주상정이 테두리에 생긴다.

라. 탈산제로 완전 탈산시킨 강이다.

28. 내식성 알루미늄 합금의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 알민(Almin)	나. 하이드로날륨(Hydronalium)

다. 코비탈륨(Cobitalium)	라. 알드레이(Aldrey)

29. 다음 중 전자 빔 용접의 장점과 거리가 먼 것은?

가. 고진공 속에서 용접을 하므로 대기와 반응되기 쉬운 활성 재료도 용이하게 용접된다.

나. 두꺼운 판의 용접이 불가능하다.

다. 용접을 정밀하고 정확하게 할 수 있다.

라. 에너지 집중이 가능하기 때문에 고속으로 용접이 된다.

30. 맞대기 용접 이음에서 최대 인장하중이 8000kgf이고, 판두께가 9㎜, 용접선의 길이가 15cm일 때 용착금속의 인장강도는 약 몇 kgf/㎜2인가?

가. 5.9	나. 5.5

다. 5.6	라. 5.2

31. 용접작업 중 지켜야 할 안전사항으로 틀린 것은?

가. 보호 장구를 반드시 착용하고 작업한다.

나. 훼손된 케이블은 사용 후에 보수한다.

다. 도장된 탱크 안에서의 용접은 충분히 환기시킨 후 작업한다.

라. 전격 방지기가 설치된 용접기를 사용한다.

32. 아래 그림에서 탄소강을 아크 용접 한 매크로 조직 용접부 중 열영향부를 나타낸 곳은?

가. a	나. b

다. c	라. d

33. 용접 작업과 관련한 화재예방 대책으로 가장 적절하지 않은 것은?

가. 용접작업 중에는 반드시 소화기를 비치한다.

나. 용접 작업은 가연성 물질이 잇는 안전한 장소를 선택한다.

다. 인화성 액체가 들어있는 용기나 탱크는 내부를 완전히 세척 후 통풍구멍을 개방하고 작업한다.

라. 가스용접 장치는 화기로부터 5m이상 떨어진 곳에 설치하여 작업한다.

34. 반자동 CO₂가스 아크 편면(one side)용접 시 뒷댐 재료로 가장 많이 사용되는 것은?

가. 세라믹 제품	나. CO₂가스

다. 테프론 테이프	라. 알루미늄 판재

35. 용접이음부에 예열(Preheating)하는 방법 중 가장 적절하지 않는 것은?

가. 연강을 기온이 0℃이하에서 용접하면 저온균열이 발생하기 쉬우므로 이음의 양쪽을 약 100㎜폭이 되게 하여 약 50~70℃정도로 예열하는 것이 좋다.

나. 다층용접을 할 때는 제2층 이후는 앞 층의 열로 모재가 예열한 것과 동등한 효과를 얻기 때문에 예열을 생략할 수도 있다.

다. 일반적으로 주물, 내열합금 등은 용접균열이 발생하지 않으므로 예열할 필요가 없다.

라. 후판, 구리 도는 구리합금, 알루미늄합금 등과 같이 열전도가 큰 것은 이음부의 열집중이 부족하여 융합불량이 생기기 쉬우므로 200~400℃정도의 예열이 필요하다.

36. 용접결함의 종류 중 치수상의 결함에 속하는 것은?

가. 변형	나. 융합불량

다. 슬래그 섞임	라. 기공

37. 다음 그림은 필릿 용접이음 홈의 각부 명칭을 나타낸 것이다. 필릿 용접의 목두께에 해당하는 부분은?

가. a	나. b

다. c	라. d

38. 이산화탄소 가스 아크 용접에서 용착속도에 따른 내용 중 틀린 것은?

가. 와이어 용융속도는 아크전류에 거의 정비례하며 증가한다.

나. 용접속도가 빠르면 모재의 입열이 감소한다.

다. 용착률은 일반적으로 모재의 입열이 감소한다.

라. 와이어 용융속도는 와이어의 지름과는 거의 관계가 없다.

39. 본 용접의 용착법 중 각 층마다 전체 길이를 용접하면서 쌓아올리는 방법으로 용접하는 것은?

가. 전진 블록법	나. 케스케이드법

다. 빌드업법	라. 스킵법

40. 이산화탄소 아크 용접의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 용제를 사용하지 않아 슬래그의 혼입이 없다.

나. 용접 금속의 기계적, 야금적 성질이 우수하다.

다. 전류밀도가 높아 용입이 깊고 용융속도가 빠르다.

라. 바람의 영향을 전혀 받지 않는다.

41. 서브머지드 아크 용접의 특징이 아닌 것은?

가. 콘택트 팁에서 통전되므로 와이어 중에 저항열이 적게 발생되어 고전류 사용이 가능하다.

나. 아크가 보이지 않으므로 용접부의 적부를 확인하기가 곤란하다.

다. 용접길이가 짧을 때 능률적이며 수평 및 위보기 자세용접에 주로 이용된다.

라. 일반적으로 비드 외관이 아름답다.

42. 납땜의 용제가 갖추어야 할 조건을 잘못 표현한 것은?

가. 청정한 금속면의 산화를 촉진시킬 것

나. 모재나 땜납에 대한 부식작용이 최소한 일 것

다. 용제의 유효온도 범위와 납땜 온도가 일치할 것

라. 땜납의 표면장력을 맞추어서 모재와의 친화도를 높일 것

43. 아세틸렌(acetylene)이 연소하는 과정에 포함되지 않는 원소는?

가. 유황(S)	나. 수소(H)

다. 탄소(C)	라. 산소(O)

44. 불활성 가스 금속 아크 용접에서 용적이행 형태의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 단락 이행	나. 입상 이행

다. 슬래그 이행	라. 스프레이 이행

45. 피복 아크 용접에서 슬래그 혼입으로 용접결함이 발생하였다. 방지대책으로 틀린 것은?

가. 전류를 약간 높게 한다.

나. 루트 간격 및 치수를 적게 한다.

다. 용접부 예열을 한다.

라. 슬래그를 깨끗이 제거한다.

46. 알루미늄 분말과 산화철 분말을 중량비로 혼합, 과산화바륨과 알루미늄 등 혼합분말을 점화제로 점화하면 일어나는 화학반응은?

가. 테르밋반응	나. 용융반응

다. 포정반응	라. 공석반응

47. 시험편을 인장 파단하여 항복점(또는 내력), 인장강도, 연신율, 단면 수축율 등을 조사하는 시험법은?

가. 경도시험	나. 굽힘시험

다. 충격시험	라. 인장시험

48. 플래시 버트 용접 과정의 3단계는?

가. 예열, 플래시, 업셋	나. 업셋, 플래시, 후열

다. 예열, 검사, 플래시	라. 업셋, 예열, 후열

49. 좁은 탱크 안에서 작업할 때 주의사항 중 옳지 않은 것은?

가. 질소를 공급하여 환기시킨다.

나. 환기 및 배기 장치를 한다.

다. 가스 마스크를 착용한다.

라. 공기를 불어넣어 환기시킨다.

50. 불활성 가스 금속 아크(MIG)용접에서 사용되는 와이어로 적절한 지름은?

가. ∅1.0 ~ 2.4[㎜]	나. ∅5.0 ~ 7.0[㎜]

다. ∅3.0 ~ 5.0[㎜]	라. ∅4.0 ~ 6.4[㎜]

51. 다음은 제3각법의 정투상도로 나타낸 정면도와 우측면도이다. 평면도로 가장 적합한 것은?

가.	나.

다.	라.

52. 그림과 같은 용접기호의 뜻은?

가. 볼록형 필릿 용접	나. 오목형 필릿 용접

다. 볼록형 심 용접	라. 오목형 심 용접

53. 그림에서 □15에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 어느 한 쪽 길이가 15인 직사각형

나. 한 변의 길이가 15인 정사각형

다. φ15인 원통에 평명이 있음.

라. 참고 치수가 15인 평면

54. 다음 도면에서 치수 28에 붙은 “( )”가 의미하는 것은?

가. 참고 치수	나. 허용 치수

다. 기준 치수	라. 치수 공차

55. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면으로 한 제3각 정투상도로 가장 적합한 투상은?

가.	나.

다.	라.

56. 리벳의 호칭이 다음과 같이 표시된 경우 16의 의미는?

KSB1102 열간 접시 머리 리벳 16×40 SV 330

가. 리벳의 수량	나. 리벳의 호칭지름

다. 리벳이음의 구멍치수	라. 리벳의 길이

57. 그림과 같은 도면이 나타내는 단면은 어느 단면도에 해당하는가?

가. 한쪽 단면도	나. 회전 도시 단면도

다. 예각 단면도	라. 온 단면도

58. 기계제도에서의 척도에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 척도란 도면에서의 길이와 대상물의 실제길이의 비이다.

나. 척도는 표제란에 기입하는 것이 원칙이다.

다. 축척은 2:1, 5:1, 10:1 등과 같이 나타낸다.

라. 도면을 정해진 척도값으로 그리지 못하거나 비례하지 않을 때에는 척도를 “NS"로 표시할 수 있다.

59. 다음 중 게이트 밸브의 표시법으로 올바른 것은?

가.	나.

다.	라.

60. 대상물의 보이는 부분의 모양을 표시하는 데 사용하는 선은?

가. 치수선	나. 외형선

다. 숨은선	라. 기준선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	다	나	라	나	가	나	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	다	가	라	가	다	다	나	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	가	다	가	다	라	다	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	나	가	다	가	나	다	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	가	가	다	나	가	라	가	가	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	나	나	가	나	나	나	다	다	나

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)