건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2014.4.6) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2014년 4월 6일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
2	2	3	1	4		3	3	3	4	4		3	4	1	2	1
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
4	4	3	1	4		3	2	4	1	4		4	2	4	4	2
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
4	3	1	4	2		1	4	3	4	2
16	17	18	19	20
3	2	2	1	2
21	22	23	24	25
4	2	3	1	2
26	27	28	29	30
4	2	2	1	1
31	32	33	34	35
1	3	4	3	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 절단용 산소 중의 불순물이 증가되면 나타나는 결과가 아닌 것은?

① 절단속도가 늦어진다.

② 산소의 소비량이 적어진다.

③ 절단 개시 시간이 길어진다.

④ 절단 홈의 폭이 넓어진다.

2. 탄소 아크 절단에 압축공기를 병용하여 전극 홀더의 구멍에서 탄소 전극봉에 나란히 분출하는 고속의 공기를 분출시켜 용융금속을 불어내어 홈을 파는 방법은?

① 금속 아크 절단	② 아크 에어 가우징

③ 플라스마 아크 절단	④ 불활성가스 아크 절단

3. 가스용접 시 전진법과 후진법을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

① 전진법은 용접속도가 느리다.

② 후진법은 열 이용률이 좋다.

③ 후진법은 용접변형이 크다.

④ 전진법은 개선 홈의 각도가 크다.

4. 피복 아크 용접봉에서 피복 배합제인 아교의 역할은?

① 고착제	② 합금제

③ 탈산제	④ 아크 안정제

5. 교류 아크 용접기 부속장치 중 용접봉 홀더의 종류(KS)가 아닌 것은?

① 400호	② 300호

③ 200호	④ 100호

6. 균열에 대한 감수성이 좋아 구속도가 큰 구조물의 용접이나 탄소가 많은 고탄소강 및 황의 함유량이 많은 쾌삭강 등의 용접에 사용되는 용접봉의 계통은?

① 고산화티탄계	② 일미나이트계

③ 라임티탄계	④ 저수소계

7. 서브머지드 아크 용접법에서 다전극 방식의 종류에 해당 되지 않는 것은?

① 텐덤식 방식	② 횡 병렬식 방식

③ 횡 직렬식 방식	④ 종 직렬식 방식

8. 스테인리스강을 용접하면 용접부가 입계부식을 일으켜 내식성을 저하시키는 원인으로 가장 적합한 것은?

① 자경성 때문이다.

② 적열취성 때문이다.

③ 탄화물의 석출 때문이다.

④ 산화에 의한 취성 때문이다.

9. 라우탈(Lautal) 합금의 주성분은?

① Al – Cu – Si	② Al – Si - Ni

③ Al – Cu – Mn	④ Al – Si - Mn

10. 다음의 열처리 중 항온열처리 방법에 해당되지 않는 것은?

① 마퀜칭	② 마템퍼링

③ 오스템퍼링	④ 인상 담금질

11. 금속의 접합법 중 야금학적 접합법이 아닌 것은?

① 융접	② 압접

③ 납땜	④ 볼트 이음

12. 아세틸렌가스의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수소와 산소가 화합된 매우 안정된 기체이다.

② 1리터의 무게는 1기압 15℃에서 117g이다.

③ 가스용접용 가스이며, 카바이드로부터 제조된다.

④ 공기를 1로 했을 때의 비중은 1.91이다.

13. 오스테나이트계 스테인리스강은 용접 시 냉각되면서 고온균열이 발생되는데 주원인이 아닌 것은?

① 아크 길이가 짧을 때

② 모재가 오염되어 있을 때

③ 크레이터 처리를 하지 않을 때

④ 구속력이 가해진 상태에서 용접할 때

14. 직류 아크용접의 극성에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 직류 정극성에서는 용접봉의 녹음 속도가 빠르다.

② 직류 역극성에서는 용접봉에 30%의 열 분배가 되기 때문에 용입이 깊다.

③ 직류 정극성에서는 용접봉에 70%의 열 분배가 되기 때문에 모재의 용입이 얕다.

④ 직류 역극성은 박판, 주철, 고탄소강, 비철금속의 용접에 주로 사용된다.

15. 다음 중 가스 압접의 특징으로 틀린 것은?

① 이음부의 탈탄 층이 전혀 없다.

② 작업이 거의 기계적이어서, 숙련이 필요하다.

③ 용가재 및 용제가 불필요하고, 용접시간이 빠르다.

④ 장치가 간단하여 설비비, 보수비가 싸고 전력이 불필요하다.

16. 직류용접기와 비교하여 교류 용접기의 특징을 틀리게 설명한 것은?

① 유지가 쉽다.	② 아크가 불안정하다.

③ 감전의 위험이 적다.	④ 고장이 작고, 값이 싸다.

17. 가스절단 시 예열 불꽃이 약할 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① 절단속도가 늦어진다.	② 역화 발생이 감소된다.

③ 드래그가 증가한다.	④ 절단이 중단되기 쉽다.

18. 피복 아크 용접작업에서 아크 길이에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 아크 길이는 일반적으로 3㎜ 정도가 적당하다.

② 아크 전압은 아크 길이에 반비례한다.

③ 아크 길이가 너무 길면 아크가 불안정하게 된다.

④ 양호한 용접은 짧은 아크(short arc)를 사용한다.

19. 가스 절단에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

① 후열 불꽃	② 예열 불꽃

③ 절단 속도	④ 절단 조건

20. 피복 아크 용접에서 아크열에 의해 모재가 녹아 들어간 깊이는?

① 용적	② 용입

③ 용락	④ 용착금속

21. 탄소강의 담금질 중 고온의 오스테나이트 영역에서 소재를 냉각하면 냉각 속도의 차에 다라 마텐자이트, 페라이트, 펄라이트, 소르바이트 등의 조직으로 변태되는데 이들 조직 중에서 강도와 경도가 가장 높은 것은?

① 소르바이트	② 페라이트

③ 펄라이트	④ 마텐자이트

22. Mg-Al에 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은?

① 엘린바(Elinvar)	② 엘렉트론(Elektron)

③ 퍼멀로이(Permalloy)	④ 모넬메탈(Monel metal)

23. 산소-아세틸렌가스를 사용하여 담금질성이 있는 강재의 표면만을 경화시키는 방법은?

① 질화법	② 가스 침탄법

③ 화염 경화법	④ 고주파 경화법

24. 시험재료의 전성, 연성 및 균열의 유무 등 용접부위를 시험하는 시험법은?

① 굴곡시험	② 경도시험

③ 압축시험	④ 조직시험

25. 납땜 시 사용하는 용제가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 사용재료의 산화를 방지할 것

② 전기 저항 납땜에는 부도체를 사용할 것

③ 모재와의 친화력을 좋게 할 것

④ 산화피막 등의 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것

26. 불활성가스 텅스텐 아크 용접의 장점으로 틀린 것은?

① 용제가 불필요하다.

② 용접 품질이 우수하다.

③ 전자세 용접이 가능하다.

④ 후판용접에 능률적이다.

27. 제품을 제작하기 위한 조립 순서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대칭으로 용접하여 변형을 예방한다.

② 리벳작업과 용접을 같이 할 때는 리벳작업을 먼저 한다.

③ 동일 평면 내에 많은 이음이 있을 때는 수축은 가능한 자유단으로 보낸다.

④ 용접선의 직각 단면 중심축에 대하여 용접의 수축력의 합이 0(zero)이 되도록 용접순서를 취한다.

28. 언더컷의 원인이 아닌 것은?

① 전류가 높을 때	② 전류가 낮을 때

③ 빠른 용접 속도	④ 운봉각도의 부적합

29. 반자동 CO₂ 가스 아크 편면(one side)용접 시 뒷댐 재료로 가장 많이 사용되는 것은?

① 세라믹 제품	② CO₂ 가스

③ 테프론 테이프	④ 알루미늄 판재

30. 서브머지드 아크 용접에서 맞대기 용접이음 시 받침쇠가 없을 경우 루트간격은 몇 ㎜ 이하가 가장 적합한가?

① 0.8㎜	② 1.5㎜

③ 2.0㎜	④ 2.5㎜

31. 금속의 공통적 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 열과 전기의 부도체이다.

② 금속 특유의 광택을 갖는다.

③ 소성변형이 있어 가공이 가능하다.

④ 수은을 제외하고 상온에서 고체이며, 결정체이다.

32. 베어링에 사용되는 대표적인 구리합금으로 70%Cu – 30%Pb 합금은?

① 톰백(tombac)	② 다우메탈(dow metal)

③ 켈밋(kelmet)	④ 배밋메탈(babbit metal)

33. 구리(Cu)와 그 합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가공하기 쉽다.

② 전연성이 우수하다.

③ 아름다운 색을 가지고 있다.

④ 비중이 약 2.7인 경금속이다.

34. 주강에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주조조직 개선과 재질 균일화를 위해 풀림처리를 한다.

② 주철에 비해 기계적 성질이 우수하고, 용접에 의한 보수가 용이하다.

③ 주철에 비해 강도는 작으나 용융점이 낮고 유동성이 커서 주조성이 좋다.

④ 탄소함유량에 따라 저탄소 주강, 중탄소 주강, 고탄소 주강으로 분류한다.

35. 주철에서 탄소와 규소의 함유량에 의해 분류한 조직의 분포를 나타낸 것은?

① T.T.T 곡선	② Fe-C 상태도

③ 공정반응 조직도	④ 마우러(maurer) 조직도

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 전기 저항 점 용접작업 시 용접기 조작에 대한 3대 요소가 아닌 것은?

① 가압력	② 통전시간

③ 전극봉	④ 전류세기

37. 논 가스 아크 용접(non gas arc welding)의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 바람이 있는 옥외에서도 작업이 가능하다.

② 용접 장치가 간단하며 운반이 편리하다.

③ 융착금속의 기계적 성질은 다른 용접법에 비해 우수하다.

④ 피복 아크 용접봉의 저수소계와 같이 수소의 발생이 적다.

38. 전격에 의한 사고를 입을 위험이 있는 경우와 거리가 가장 먼 것은?

① 옷이 습기에 젖어 있을 때

② 케이블의 일부가 노출되어 있을 때

③ 홀더의 통전부분이 절연되어 있을 때

④ 용접 중 용접봉 끝에 옴이 닿았을 때

39. 용접부의 내부 결합으로써 슬래그 섞임을 방지하는 것은?

① 용접전류를 최대한 낮게 한다.

② 루트 간격을 최대한 좁게 한다.

③ 저층의 슬래그는 제거하지 않고 용접한다.

④ 슬래그가 앞지르지 않도록 운봉속도를 유지한다.

40. 수냉 동판을 용접부의 양면에 부착하고 용융된 슬래그 속에서 전극와이어를 연속적으로 송급하여 용융슬래그 내를 흐르는 저항 열에 의하여 전극와이어 및 모재를 용융 접합시키는 용접법은?

① 초음파 용접	② 플라즈마 제트 용접

③ 일렉트로 가스 용접	④ 일렉트로 슬래그 용접

41. 용접 후 잔류응력이 있는 제품에 하중을 주어 용접부에 약간의 소성 변형을 일으키게 한 다음 하중을 제거하는 잔류응력 경감 방법은?

① 노내 풀림법	② 국부 풀림법

③ 기계적 응력 완화법	④ 저온 응력 완화법

42. 연강용 피복용접봉에서 피복제의 역할이 아닌 것은?

① 아크를 안정시킨다.

② 스패터(spatter)를 많게 한다.

③ 파형이 고운 비드를 만든다.

④ 용착금속의 탈산정련 작용을 한다.

43. 전기누전에 의한 화재의 예방대책으로 틀린 것은?

① 금속과 내에 접속점이 없도록 해야 한다.

② 금속관의 끝에는 캡이나 절연 부싱을 하여야 한다.

③ 전선 공사 시 전선피복의 손상이 없는지를 점검한다.

④ 전기기구의 분해조립을 쉽게 하기 위하여 나사의 조임을 헐겁게 해 놓는다.

44. 솔리드 이산화탄소 아크 용접의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 바람의 영향을 전혀 받지 않는다.

② 용제를 사용하지 않아 슬래그의 혼입이 없다.

③ 용접 금속의 기계적, 야금적 성질이 우수하다.

④ 전류 밀도가 높아 용입이 깊고 용융 속도가 빠르다.

45. 화상에 의한 응급조치로서 적절하지 않은 것은?

① 냉찜질을 한다.

② 붕산수에 찜질한다.

③ 전문의의 치료를 받는다.

④ 물집을 터트리고 수건으로 감싼다.

46. 서브머지드 아크 용접에 사용되는 용접용 용제 중 용융형 용제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 화학적 균일성이 양호하다.

② 미용융 용제는 다시 사용이 불가능하다.

③ 흡습성이 있어 재건조가 필요하다.

④ 용융 시 분해되거나 산화되는 원소를 첨가할 수 있다.

47. 아크 발생 시간이 3분, 아크 발생 정지 시간이 7분일 경우 사용률(%)은?

① 100%	② 70%

③ 50%	④ 30%

48. 용접부의 결함 검사법에서 초음파 탐상법의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 공진법	② 투과법

③ 스테레오법	④ 펄스반사법

49. 서브머지드 아크용접용 재료 중 외이어의 표면에 구리를 도금한 이유에 해당되지 않는 것은?

① 콘텐트 팁과의 전기적 접촉을 좋게 한다.

② 와이어에 녹이 발생하는 것을 방지한다.

③ 전류의 통전 효과를 높게 한다.

④ 용착금속의 강도를 높게 한다.

50. 공랭식 MIG 용접토치의 구성요소가 아닌 것은?

① 와이어	② 공기 호스

③ 보호가스 호스	④ 스위치 케이블

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 용기 모양의 대상물 도면에서 아주 굵은 실선을 외형선으로 표시하고 치수 표시가 ∅int 34로 표시된 경우 가장 올바르게 해독한 것은?

① 도면에서 int로 표시된 부분의 두께 치수

② 화살표로 지시된 부분의 폭방향 치수가 ∅34㎜

③ 화살표로 지시된 부분의 안쪽 치수가 ∅34㎜

④ 도면에서 int로 표시된 부분만 인치단위 치수

52. 냉간 압연 강판 및 강대에서 일반용으로 사용되는 종류의 KS 재료 기호는?

① SPSC	② SPHC

③ SSPC	④ SPCC

53. 미터나사의 호칭지름은 수나사의 바깥지름을 기준으로 정한다. 이에 결합되는 암나사의 호칭지름은 무엇이 되는가?

① 암나사의 골지름	② 암나사의 안지름

③ 암나사의 유효지름	④ 암나사의 바깥지름

54. 바퀴의 암(arm), 림(rim), 축(shaft), 훅(hook) 등을 나타낼 때 주로 사용하는 단면도로서, 단면의 일부를 90° 회전하여 나타낸 단면도는?

① 부분 단면도	② 회전도시 단면도

③ 계단 단면도	④ 곡면 단면도

55. 도면의 마이크로필름 촬영, 복사 할 때 등의 편의를 위해 만든 것은?

① 중심마크	② 비교눈금

③ 도면구역	④ 재단마크

56. 원호의 길이 치수 기입에서 원호를 명확히 하기 위해서 치수에 사용되는 치수 보조 기호는?

①	②

③	④

57. 용접부의 도시기호가 “a4□3 × 25(7)”일 때의 설명으로 틀린 것은?

① □ - 필릿 용접	② 3 – 용접부의 폭

③ 25 – 용접부의 길이	④ 7 – 인접한 용접부의 간격

58. 배관의 간략도시방법 중 환기계 및 배수계의 끝부분 장치 도시방법의 평면도에서 그림과 같이 도시된 것의 명칭은?

① 회전식 환기삿갓	② 고정식 환기삿갓

③ 벽붙이 환기삿갓	④ 콕이 붙은 배수구

59. 그림과 같은 입체를 제3각법으로 나타낼 때 가장 적합한 투상도는? (단, 화살표 방향을 정면으로 한다.)

①	②

③	④

60. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향이 정면일 경우 좌측면도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④